|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **技术参数** | **数 量** | **单价** | **总价** |
| 棉被 | 棉花为淡点污棉1级。棉被长2.2米，宽1.6米.布料：素花纯棉，棉纱32\*32，密度68\*68；网线与棉花磨合的完全粘连，棉被总重量7斤。工艺要求：采用机械行缝，纵向中间4道，产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。没有开线、断线等缺陷，没有污渍。缝纫针距：棉被面、里接合及拼接12针/3cm；行缝针距1.4cm | 4000 | 127 | 508000 |
| 防灾减灾应急包外包 | 面料牛津迷彩布密度900D\*600D，防泼水防刮耐磨耐用。尺寸：高50cm\*宽36cm\*厚20cm,颜色:迷彩色。配带充电接口，内置USB数据线，可连接移动电源供手机等小型电子设备充电。腰护和背垫采用加厚蜂窝棉，加厚五金拉链，顶部和底部均设置可绑定睡袋或帐篷的装置。产品缝合强度达到国家缝合强度标准196，外观质量符合QB/T1333-2010标准4.3规定要求，标识符合QB/T1333-2010标准4.4规定要求，配件符合QB/T1333-2010标准4.5.3表5规定要求，拉链耐用度符合QB/T1333-2010标准4.5.3表5规定要求，震荡冲击性能符合QB/T1333-2010标准4.5.2规定要求，包中没有可分解有害芳香胺染料和游离甲酸。背包魔术粘设计，印制”民政logo”和“防灾救灾应急包”字样 | 80 | 62 | 4960 |
| 防灾减灾综合医药包 | 材质：EVA+800D尼绒布，规格：长21cm\*宽13cm\*厚6cm。含20款常用急救产品：自发电手电筒1个，剪刀1把，急救毯1块，铝合金哨1个，手术刀1把，多功能包扎工具刀1把，PBT弹性绷带2卷，医用胶带1卷，酒精片10片，弹性布创可贴10片，杀菌消毒湿巾4包，纱布止血片5片，冷敷冰袋1只，硅胶止血带1条，三角巾1片，安全别针10枚，镊子1把，说明书1份，急救手册1张，EVA外包1个 | 80 | 240 | 19200 |
| 防灾减灾多功能铲 | 材质：航空铝合金+高碳锰钢，规格：打开后总长：105cm。折叠后尺寸：长18cm\*宽15.5cm。独创螺纹活动关节，可使铲面在任意角度固定；铲面使用高级刀具钢板，采用先进焊接技术不易断裂不易弯曲；航空铝合金滚花手柄，使用过程中不易脱手；配备破窗锤，可拆卸，方便携带。铲头保护套设计，可为铲、撬、挖、锯、砍、锤、尺等主要功能；配备军用三合一匕首，便于户外救援防身；配备镁棒（打火石），方便取火 | 80 | 55 | 4400 |
| 防灾减灾应急灯 | 材质：ABS材质，规格：包装盒尺寸，长10cm\*宽13.7cm\*高21cm。内置锂电池规格：1000mAh，电池充满电工作光连续照明时间大于10小时；各开关键拨按灵活，吊挂提手和手提把柄与灯体结合牢固端正，水泥地面1米高自由跌落，正常使用。产品外观应整洁，表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，表面镀层不起泡、脱落，金属配件不有腐蚀及其他机械损伤，结构稳定。防护等级高，雨天正常使用。应急灯具有远程聚光探照照明、近光散光照明和帐篷灯照明三种照明方式。头部照明灯最高光通量不小于24/流明（lm），中间马灯最高光通量大于等于43/流明（lm）。应急灯具有收音功能、声光电报警功能、指南针功能、夜光圈功能、移动电源输出功能可以给手机等小型电子设备应急供电。吊挂提手和手提把手设计，产品头部顶端设计独特的吊挂提手，方便手提使用或用附件魔术带穿过产品提手捆绑于帐篷内的梁柱，当帐篷灯使用。手提把手可通过开关按钮控制实现三档90度角度的可调，把柄末端可以打开储藏小件物品。配备充电线、指南针 | 80 | 260 | 20800 |
| 防灾减灾口哨 | 材质：ABS高强度抗摔、耐高温工程材料。规格：10cm\*2.8cm，具有呼救、指向、救生取火等功能，音频高、易操作、携带方便 | 80 | 12 | 960 |
| 防灾减灾多功能锤 | 材质：优质高碳不锈钢。规格：折叠后尺寸：长16.5cm\*宽9cm\*厚2.5cm。配备有老虎钳、锤子、锯子、螺丝刀等工具的功能 | 80 | 25 | 2000 |
| 防灾减灾逃生绳 | 材质：阻燃材质，规格：长20m，10mm加粗主绳，3mm钢丝内芯。自带缓降装置，内置加粗防火钢丝,安全性高。外层采用涤纶材质，耐磨程度与防滑脱落性能强。绳子两端带自锁式八字环，破断强度不小于24KN，安全有保障 | 80 | 32 | 2560 |
| 防灾减灾防滑手套 | 材质：特有的丁腈橡胶成分提供优良的耐磨性能，精编的尼龙编织，提供可靠的弹性与手部保护，灵活性和贴幅度，与手掌非常贴合。点缀式设计、手套表面经凸凹设计，可左右手混用，强度耐磨防滑，与逃生绳配套使用 | 80 | 20 | 1600 |
| 防灾减灾雨衣 | 材质：采用优质涤纶高科技防刮面料，全方位压胶防水，轻便环保无毒，带雨帽，折叠后尺寸：长24cm\*宽14cm，完全打开后尺寸：2.1m\*1.4m。可做地布、防潮垫、雨棚天幕等多种用途，可背包时使用，骑行时使用，可2-3人同时使用，折叠后体积小不占空间，佩戴后舒适灵活 | 80 | 90 | 7200 |
| 防灾减灾灭火毯 | 材质：优质玻璃纤维，具有耐高温，柔软，紧密。尺寸：1.5m\*1.5m，重量：1.4kg，携带方便，安全可靠；高效阻燃、编织紧密、光滑如缎、环保、防腐等优点。覆盖火源，隔绝空气达到灭火的目的，不损坏可长期使用 | 80 | 95 | 7600 |
| 防灾减灾呼吸面具 | 材质：新升级硅胶面罩，双重包装防毒时间不小于30分钟。有效过滤毒气体，加大视窗口、高透气呼吸阀、舒适松紧带，可调节加固头戴，阻燃耐高温，防毒、防火、防热辐射、防烟等多种保护，给人们提供逃生的机会 | 80 | 202.75 | 16220 |
| 防灾减灾保温毯 | 材质：PET膜+ 涂层，尺寸：140cm\*210cm。寒冷时将其裹在身上可以反射人体散发的热量，达到保温的效果。在低温环境下可减少被防护物的热量散发，强烈的反光，更容易让营救人员发现。当担架保温毯韧性好、轻便、柔软、可塑性强，可以用来当担架 | 80 | 140 | 11200 |
| 防灾减灾多功能军刀 | 材质：高碳锰钢，尺寸：长9cm\*宽2.5cm\*高2cm。具有：小刀、剪刀、主刀、开瓶器、镊子、牙签、剥线器、钥匙圈、多功能挂钩、拔木塞钻、钻孔锥、穿线器、小一字改锥、开罐器、木锯、大一字改锥等16种常用功能。主刀锋利的同时兼具韧性，用于防灾减灾救援或逃生 | 80 | 35 | 2800 |
| 合 计 | 大写：陆拾万玖仟伍佰元整 小写：￥609500元 | | | |

投标人：新郑市舒雅床上用品有限公司