|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 广告道闸 | 海康威视  DS-TMG30G | 道闸：采用封闭式栅栏，防止人员随便穿越；  道闸材质：冷轧钢，壁厚不小于2mm；  闸杆开启方向：左/右可选（可根据实际情况确定）；  ★闸杆起落时间：不大于3秒，自带防砸功能；  遥控距离：大于30米；  闸杆上沿离地高度不小于1.4米，下沿离地高度不大于0.2米；  闸杆长度：3-4米（根据实际情况确定）；  防砸方式：支持地感、红外、压力电波、防砸雷达等；  控制方式：支持开关量、遥控器、软件命令三种控制方式；  箱体采用防水防潮设计，表面抗紫外线静电喷塑，不褪色,不起皮，配置明确显示的光源装置；  停电时可以手动控制使道闸保持升杆状态。 | 台 | 7 | 9000 | 63000 | 杭州市  杭州海康威视科技有限公司 |
| 2 | 出入口补光抓拍一体机 | 海康威视  DS-TCG225 | ★接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，3路继电器输出，1路CVBS接口，4路IO输入接口,2路IO输出接口，1路音频输入，1路音频输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；  摄像机类型：200万像素逐行扫描CMOS高清智能摄像机；  传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；  ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；  视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；  支持ICR切换,视频压缩标准：H.264/M\_JPEG；压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；  ★车牌识别率：白天 99%，夜间99%；  ★支持7种常见车型识别，包括轿车、大货车、小货车、客车、面包车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率 ：90%，夜间 ：85；  工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；  电源供应：AC220V±25%；  ★防护等级：IP67；  可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；  支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；  ★外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；  可以无缝接入学校现有综合安防监控平台。  安装时带配套立柱。 | 套 | 7 | 4200 | 29400 | 杭州市  杭州海康威视科技有限公司 |
| 3 | 车辆检测器 | 海康威视  DS-TMG022 | 可检测出二轮车以上的机动车辆；  响应时间：不大于3.5ms；  支持2个线圈输入；  支持线圈故障自行恢复到检测状态，限期故障检测周期不大于10ms，线圈故障恢复时间不大于100ms；  支持2路继电器输出。 | 台 | 7 | 430 | 3010 | 杭州市  杭州海康威视科技有限公司 |
| 4 | 出入口控制终端 | 海康威视  DS-TPE204 | 出入口控制终端  处理器：Intel Bay Trail平台处理器；  内存：4GB  硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘；  同时支持6路10M/100M/1000M网口和1路4G全网通无线通信功能；  可通过WEB、NTP、客户端软件模块对样机进行校时；  样机可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时；  功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统；  可直接接入网络；  ★接口描述：设备具有6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口，和G2～G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、4路报警输入接口、4  路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关、4个状态指示灯、1个接地端子，整机是无风扇设计；  支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期情况；  支持增加、修改、删除角色，并给不同角色分配不同的权限；  支持用户的增加、删除、修改功能；  支持增加、修改和删除车卡资料  支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容,如入场播报”欢迎光临”,出场播报”一路顺风”等；  ★白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小  支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况；  可以正常播放音频文件；可以将音频信号输入到设备；  采用AC220V转DC12V电源适配器供电；  出入口终端可以无缝接入学校现有综合安防监控平台。 | 套 | 3 | 7500 | 22500 | 杭州市  杭州海康威视科技有限公司 |
| 5 | 网络摄像机 | 海康威视  DS-2CD2T56DWD-I5 | 海康威视/DS-2CD2T56DWD-I5具有500万像素CMOS传感器；  ★最低照度彩色：0.0008lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级；  在2560x1920分辨率下，清晰度不小于1900TVL；  红外补光距离不小于80米；  摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；  不低于IP67防尘防水等级；  支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；  支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力；  信噪比不小于55dB；  具备人脸检测、区域入侵检测、虚焦检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能；  具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝、强光抑制等功能；  ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；  摄像机可以无缝接入学校现有综合安防监控平台。 | 台 | 2 | 680 | 1360 | 杭州市  杭州海康威视科技有限公司 |
| 6 | 摄像机立杆 | 定制 | 定做，壁厚不低于4mm，高6米，横向3米，  防水防腐蚀、白色喷涂；  含地笼地基。 | 个 | 2 | 1500 | 3000 | 河南定制 |
| 7 | UPS电源 | 英威腾 HT1106XL | 4KVA，延时4小时以上  主机 英威腾 HT1106XL  电源标准：ATX 12V 2.3  额定功率：400W-600WW  风扇类型：12cm  出线类型：标准  包含电池3A（ThreeAce） UD100-12；  电池柜 | 台 | 2 | 23000 | 46000 | 深圳市  深宇通信息科技有限公司 |
| 8 | 交换机 | 华三H3C Magic S2G | 千兆交换机  端口数量：8口  接口类型：以太网交换机  下行端口速率：10/100/1000 Mbps  上行端口速率：10/100/1000 Mbps | 台 | 4 | 280 | 1120 | 杭州市  杭州华三通信技术有限公司 |
| 9 | 值班岗亭 | 按需定制 | 长宽高：2\*2m\*3m左右。  门窗玻璃为不小于8mm厚钢化玻璃。墙体及顶部内设20mm厚硅酸钙板，保温防潮，并做好防水和隔热。底层设置不小于1.5mm厚花纹铝地板。  外观美观、坚固、耐用、支撑柱柔性强，强度高，抗风压，方便移动不变形。立柱、龙骨、顶架、底架、顶层、墙体、门窗等均采用304不锈钢材质，其中主要支撑构件壁厚1不小于3mm，墙体等壁厚不小于1.5mm。  顶部扣板吊顶；室内配置漏电开关、照明灯、插座、工作台、椅子及1.5p格力KFR-35CW(35750)Aa-2双温空调。 | 套 | 2 | 28500 | 57000 | 河南按需定制  空调：广东/珠海格力电器股份有限公司 |
| 10 | 不锈钢门 | 按需定制 | 大小根据实际情况需要确定规格，壁厚不小于1.5mm。 | 个 | 2 | 7500 | 15000 | 河南按需定制 |
| 11 | 光纤 | 三恒/8芯 | 8芯ADSS光缆 | 米 | 700 | 2 | 1400 | 河南省  河南省三恒实业有限公司 |
| 12 | 光纤收发器 | NetLINK  HTB-1100S | 设备名称：光纤收发器百兆  电源电压：DC 5V  接口类型：RJ-45，SC  电源功率：8W | 对 | 2 | 350 | 700 | 北京市  北京金泰联创科技发展有限公司 |
| 13 | 控制线 | 三恒  RVV8\*1.0 | RVV8\*1.0 | 米 | 200 | 7 | 1400 | 河南省  河南省三恒实业有限公司 |
| 14 | 电源线 | 三恒  RVV3\*2.0 | RVV3\*2.0  电压300/500V；  测试电压2000V/5min(AC);  温度范围：固敷温度―200C︿700C；  外被颜色：黑色或灰色 | 米 | 200 | 6 | 1200 | 河南省  河南省三恒实业有限公司 |
| 15 | 电缆 | 三恒  YJV5\*6.0 | YJV5\*6.0  国标  芯数：5芯  护套材质:（PVC）  线芯材质：裸铜线/无氧铜 | 米 | 100 | 27 | 2700 | 河南省  河南省三恒实业有限公司 |
| 16 | 屏蔽网线 | 三恒国标 | 国标 | 米 | 200 | 3 | 600 | 河南省  河南省三恒实业有限公司 |
| 17 | 线圈线 | 上海玖开  FVN1.5 | 国标 | 米 | 800 | 8 | 6400 | 上海市  上海玖开电线电缆有限公司 |
| 18 | 保护管 | 豫塑  硅芯管40mm/镀锌管32mm | 硅芯管40mm、镀锌管32mm。 | 米 | 700 | 8 | 5600 | 南宁市  广西豫塑管业有限公司 |
| 19 | 隔档护栏 | 定制 | 白色喷漆，防腐蚀，高度70cm，U型实心锌钢护栏。 | 米 | 80 | 180 | 14400 | 河南定制 |
| 20 | 防撞石球 | 定制 | 石球：大理石材质，直径50cm。 | 个 | 30 | 390 | 11700 | 河南定制 |
| 21 | 交通提示牌 | 定制 | 铝制提示牌，直径60cm镀锌钢管立柱。 | 块 | 20 | 350 | 7000 | 河南定制 |
| 22 | 反光锥 | 定制 | 方型，红色。 | 个 | 100 | 70 | 7000 | 河南定制 |
| 23 | 减速带 | 定制 | 根据安装需求布置，1000\*350\*50mm。 | 米 | 50 | 120 | 6000 | 河南定制 |
| 24 | 辅材 | 定制 | 胶带、扎线、水晶头等。 | 批 | 1 | 22100 | 22100 | 河南定制 |
| 合计 | | 大写：叁拾贰万玖仟伍佰玖拾元整　　　　　 　小写：329590.00元 | | | | | | |