**《2017年鄢陵背街小巷改造建设项目（二期）》**

**设计补充说明**

1、图纸总说明中污水检查井做法参照（02S515-20、21），更改为参照（02S515-20）。

2、图纸总说明中管基础、管接口做法参照国标（04S516-9、10、11、23），更改为参照（04S516-11、23）。

3、经二街、经三街、经四街现状雨水管与本次纬一路设计雨水管在路口处相接，并汇入纬一路设计雨水管中，所以需在路口相接处增设雨水口兼检查井，共计三个。

4、施工过程中，由于现场施工条件限制，大型运输车辆不能直接进入的，可用小型运输车倒运。

5、施工过程中，考虑到道路结构层的稳定性，下层结构应比上层结构的两侧宽度适当增加。具体路面增加宽度详见结构附图

开封市天宇市政工程设计咨询有限公司

二○一七年十二月二十七日