**JZFCG-T2018020号**

**许昌水投水土资源开发有限公司**

**“建安区国储林示范基地项目田间排涝沟防渗处置工程”**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：建安区国储林示范基地项目田间排涝沟防渗处置工程

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：主要产品名称：防渗复合土工膜，规格：200g/0.4mm/200g。

（四）预算金额：417012.00元；最高限价：417012.00元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市建安区陈曹乡前李村西200米。

（七）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保☑、中小微型企业扶持☑、支持监狱企业发展☑、残疾人福利性单位扶持☑等相关政府采购政策。

**三、供应商资格要求**

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

（二）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级(含叁级）以上或环保工程专业承包叁级(含叁级）以上资质，且具有有效的安全生产许可证；具有独立的法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（三）拟派建造师须具有注册于本单位的相关专业贰级及以上注册建造师执业资格证，具备有效的项目经理安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程的项目经理。

（四）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（五）本项目不接受联合体参加谈判。

**四、采购需求**

（一）本项目需实现的功能或者目标

计划对田间排涝沟进行防渗处理，该沟渠长约1.7公里（具体详见设计图纸），防渗处理后渠底宽5米、上口宽13米、深2米，近堤顶处设锚固沟。现已完成开挖，需要进行原土表压实、复合土工防渗膜铺贴、锚固沟锚固、保护层施工（0.5米厚回填土，土无需购买）。主要产品名称：防渗复合土工膜，规格：200g/0.4mm/200g。

（二）图纸及工程量清单（另附）

（三）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、评标方法和评标标准**

评标方法：最低评标价法

**六、采购资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：签订合同后，付合同价款的40%材料预付款，施工完毕后，经验合格支付至合同款的80%，项目竣工决算后，扣除3%质保金（或者提供相应保函）后一次付清，余款在保修期满无质量问题无息退还。

**七、联系方式及地址**

联系人：段会力

联系电话：18039901698 0374-6069077

地 址：许昌市八一东路3799号

许昌水投水土资源开发有限公司

2018年9月21日