|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 单人沙发 | 品牌：中山市海邦  1110w\*900L\*920H | 1.内部泡棉：为低燃性优质高密度成型泡棉加入阻燃剂，通过国家标准及检定中心检测，泡棉密度不低于35，达到国家环保与质量认证标准。 2.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认证标准。 3.面料：采用优质布料，手感细腻，表面柔和,适合清洗，不变形，不褪色，具有阻燃，防污，耐磨，抗静电特性。符合GB18401-2010、GB/T 19817-2005。 | 个 | 24 | 1920 | 46080 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 2 | 茶几 | 品牌：中山市海邦  680W\*480D\*560H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 14 | 550 | 7700 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 3 | 茶水柜 | 品牌：中山市海邦  1400W\*400 L\*800H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效 果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 5 | 790 | 3950 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 4 | 沙发 （2+1） | 品牌：中山市海邦  单人  110W\*900L\*920H  双人  1610W\*900L\*920H | 1.面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 与质量认证标准。2.内部泡棉：为低燃性优质高密度成 型泡棉加入阻燃剂，通过国家标准及检定中心检测， 泡棉密度不低于35，达到国家环保与质量认证标准。 3.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到 8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐 处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认 证标准。 | 套 | 1 | 6600 | 6600 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 5 | 茶几 | 品牌：中山市海邦  680W\*480L\*560H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效 果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 3 | 1350 | 4050 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 6 | 沙发 （3+1+1 ） | 品牌：中山市海邦  单人  1110W\*900L\*920H  三人  2110W\*900L\*920H | 1.面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 与质量认证标准。2.内部泡棉：为低燃性优质高密度成 型泡棉加入阻燃剂，通过国家标准及检定中心检测， 泡棉密度不低于35，达到国家环保与质量认证标准。 3.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到 8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐 处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认 证标准。 | 套 | 1 | 8800 | 8800 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 7 | 主席桌 | 品牌：中山市海邦  7200W\*600 L\*750H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 1 | 8600 | 8600 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 8 | 主席椅 | 品牌：中山市海邦  700W\*700L\*1100H | 面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保与质量认证标准。海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，达到国家环保与质量认证标准。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理，达到国家环保与质量认证标准。五金：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，达到国家环保与质量认证标准。脚架：优质橡胶木实木脚架，达到国家环保与质量认证标准。油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中 有害物质限量》强制性标准要求。 | 个 | 9 | 1280 | 11520 |  |
| 9 | 单人椅 （隐藏式 写字板） | 品牌：中山市海邦  640W\*660L\*990H | 1.胡桃木扶手板，表面环保油漆处理，达到国家环保与 质量认证标准。2.椅面面料：采用优质布料，手感细 腻，表面柔和,适合清洗，不变形，不褪色，具有阻 燃，防污，耐磨，抗静电特性。符合最新国家执行标准。3.海棉：优质一体成型泡棉； 密度大30kg/m3，回弹率≥40%，高回弹性，外衬丝 棉，达到国家环保与质量认证标准。4.隐藏式写字板， 铝合金支架，面板采用多层板材质，达到国家环保与 质量认证标准。5.框架：内框架采用实木框架，外嵌胡 桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水 量≤13%，达到国家环保与质量认证标准。6.打底：高 弹力弹簧+尼龙绷带，达到国家环保与质量认证标准。 | 个 | 135 | 790 | 106650 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 10 | 实木衣架 | 品牌：中山市海邦  1000W\*400 \*1600H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 3 | 2400 | 7200 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 11 | 会议桌 | 品牌：中山市海邦  2400w\*1200L\*760H | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 1 | 4200 | 4200 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 12 | 单人椅 | 品牌：中山市海邦  600w\*600L\*800H | 面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保与质量认证标准。海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，达到国家环保与质量认证标准。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理，达到国家环保与质量认证标准。五金：采用优五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等达到国家环保与质量认证标准。脚架：优质橡胶木实木脚架，达到国家环保与质量认证标准。油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 | 个 | 8 | 1200 | 9600 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 13 | 仓库密集 架钢制档 案柜 | 品牌：中山市海邦  560W\*900L\*2300H | 1.导轨：GB/T905-94,搁板单面均布载重85kg，双面 均布载170kg，最大挠度为3mm。24h卸载后，没有 裂纹及永久变形。2.底盘：GB/T711-88,抗冲击：45- 50kg/cm。3.立柱：GB/T5213-2008,在受全部载荷1/20 外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复 100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的2%，支架、立柱没有明细的变形。4.挂板：优质冷轧钢板，光滑，平整。5.层板：优质冷轧钢板，密集架各 零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。6.顶 板：优质冷轧钢板，附着力：2级。7.侧板：ST-12冷 轧板，门板平整，侧板凹款式新颖，表面亚光喷塑。8. 防尘板：ST-12冷轧板。9.传动轴：实心优质钢，全负灰色 载的情况下，各列密集架在手动操纵下运行自如，没 有阻滞现象。每标准节手动摇力不小于12N。10.齿 轮：GB1244-85.11.轴承:按照最新国家执行标准.精密滚子链条：HRC60-62，造型美观大方，手感好，把手摇动任 意一列均不会带动其他反手移动。13.表面处理：采用 最先进的高压水洗、酸洗、磷化等12工位前处理喷淋 系统，选用进口自动喷涂设备、高档环保固体粉末， 确保产品涂层牢固、平整光滑、无毒无味、色泽均 匀，产品耐环境腐蚀性强，经久耐用。14.粉末涂料： FRE-9100E,不含氨、苯，无毒无味，对人体无害，不 变色。15.密封条：磁性密封条，起缓冲、密封作用。 16.层板数量：层板数量为6层，每层隔板净空间 325mm。 | 个 | 40 | 3700 | 148000 | 产地：广东  中山市  厂家：中山  市海邦家具  实业有限公  司 |
| 合计 | | 372950元 | | | | | | |