附件6

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 电脑 | 品牌：惠普 型号：HP 288 Pro G4 MT | 处理器英特尔i5-6400；内存8GB；硬盘1TB；显卡2G独显；操作系统Win7；显示器23英寸；可立可卧，15L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱；250W标准能效电源；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）。  ★中标后提供原厂商针对本项目的3年售后服务承诺函原件 | 台 | 48 | 4300 | 206400 | 厂家：惠普（中国）  产地：重庆 |
| 2 | 实训桌椅 | 品牌：榕悦 型号：项目定制 | 每个坐席占地面积2.2㎡，  颗粒板面；铝合金框架+玻璃隔断；带滚轮可转动座椅。正面图DSC_1050  俯视图 | 套 | 48 | 800 | 38400 | 厂家：榕悦  产地：上海 |
| 3 | 培训椅 | 品牌：榕悦 型号：项目定制 | 带滑轮优质板材，培训椅带写字板可折叠，背宽：46cm，高度86.5cm，坐宽62cm | 把 | 48 | 275 | 13200 |
| 4 | 投影 | 品牌：索尼  型号：VPL-EX453 | 1920\*1200分辨率，4200流明 | 套 | 2 | 4900 | 9800 | 厂家：索尼  产地：上海 |
| 5 | 幕布 | 品牌：得力  型号：50497 | 120寸电动升降；  优质白塑幕布,低反射,对比度高,色彩还原性好；  增益1.2倍,视角110度;细微均匀的光学结构,画面清晰逼真；  幕布绿色环保，不易老化，久用不退色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉具有耐洗。 | 块 | 2 | 600 | 1200 | 厂家：德力  产地：温州 |
| 6 | 监视器 | 品牌：维康  型号：PJ-2000 | 200万无线夜视网络摄像头一体机室外高清监控器家用 8路(200万)-内置音频含4TB监控级硬盘，安装室内室外监控系统，接入校方安全网络，提供安保，确保实训室人员及财产安全 | 个 | 1 | 3600 | 3600 | 厂家：维康  产地：济南 |
| 7 | 防火墙 | 品牌：华为  型号：USG6530V500R001 | 1、配置要求：千兆电口4，千兆Combo(光电互斥)接口2个；SSL VPN并发用户100；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量50； 2、硬件架构：采用非X86多核架构，支持交流双电源，扩展插槽2个。  3、性能要求：吞吐量2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥3万。  4、路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。  5、IPV6：支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。  6、协议识别：可识别应用层协议数量5000种。  7、NAT：支持全面NAT功能。  8、入侵防御及病毒防护：基于特征检测，支持超过5000种特征的攻击检测和防御。  9、多出口智能选路：可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。  10、智能威胁防御：支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力。  11、5年IPS，AV，URL过滤特性库升级。 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 厂家：华为  产地：深圳 |
| 8 | 空调 | 品牌：美的；型号：KFR-72LW/DY-PA400（D2）A | 1、机型：柜式；  2、制冷类型：冷暖  3、功率：3匹  4、能效比：=3级  5、扫风方式：上下,左右 | 台 | 4 | 4700 | 18800 | 厂家：美的  产地：佛山 |
| 9 | 音响设备 | 品牌：华璨 型号：AV-100 | 音响：1、专业音柱：频响为45Hz—18KHz；阻抗9Ω，功率≥ 150W，灵敏度为90±1dB，座位数 93座，专业音柱为2个；座位数110座，专业音柱为4个。2、无线蓝牙教学音箱：智能反馈消除器：高性能数字处理模块，独有高性能降噪技术，稳定可靠；有一路无线话筒。无线话筒采用蓝牙技术，采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时，智能可靠，互不串扰，具有水平闲置静音功能，防止啸叫技术。前置面板上操作按钮越少越好（减少误操作的可能性）。配备蓝牙数字功放，内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用，蓝牙扩音设备需要国家强制性3C认证,让提供ISO9001及ISO14001，双软企业证书  话筒：1、墙面话筒：输出阻抗 190Ω，灵敏度 19MV/Pa，信噪比72dB；指向性为超心形指向，频率响应为80～15000Hz，墙面话筒数量为2只。2、桌面话筒：输出阻抗 185Ω，高灵敏度低失真；指向性为超心形指向，频率响应为60～15000Hz，桌面话筒数量为2只（1只装在多媒体讲台内，1只装在木质讲台上） | 套 | 2 | 3500 | 7000 | 厂家：华璨  产地：北京 |
| 10 | IP电话机 | 品牌：潮流 型号：GXP1625 | 2个SIP账号, 最多支持2线方通话, 双以太网100M接口, 132x48背光LCD显示器和高清语音。GXP1625型号支持PoE，每个话机都有3个XML编程软按键，3方会议(GXP1630支持4方会议)，固件版本支持京东ACS部署管理平台的统一配置网络参数和统一升级，内置匹配缤特力耳机的EHS，支持20种语言，全双工免提扬声器拥有先进的回声消除技术，对讲/广播和通话录音专用按钮，用户自定义来电铃声/回铃音，集成先进的网络/企业应用，大容量通讯录(500个联系人)和呼叫记录(最多200条记录)等 | 个 | 48 | 210 | 10080 | 厂家：潮流  产地：深圳 |
| 11 | 耳机 | 品牌：优贝达 型号：UB-200NC | T型垫采用环保硅胶，装配容易且不易掉落，配戴舒适，耐高低温，气温低至-10℃也不易变硬变脆；  2.线材采用上等PU料确保高低温度变化对其线材影响小，耐摩擦同时可加强其摇摆特性，缠绕式抗噪屏蔽线，确保麦克风所受的干扰尽可能小，过滤背景杂音，可改善送话音质； 3.调节杆采用进口原米配黑色素，确保材料的硬度和韧性和色泽一致； 4.喇叭的永磁材料采用N42，确保其磁性良好且不易退磁,能保证喇叭的频响曲线一致性能好； 5.保护电路采用高精度的电子元器件贴装在电路板上，电子元件的响应速度为ns级,印刷电路板为双面环氧FR4板材,此保护电路针对关键器件和听力的双重保护, 性能稳定且快速反应； 6.采用单指向背极式麦克风确保其使用寿命不低于7年，此元件配合其结构设计出其抗噪（消除背景噪音）比较理想的效果； 7.所有材料均要求符合欧洲ROHS标准。  ★中标后提供原厂商针对本项目的3年售后服务承诺函原件 | 套 | 48 | 90 | 4320 | 厂家：优贝达  产地：[厦门](http://www.baidu.com/link?url=MVbwsJkT3GjQjbyYvi8suYjpPzwadbzejQo8xgjjDbOMU_9mbLfYV0EFP6QR4fnz) |
| 12 | 超五类网线 | 品牌：大唐  型号：DTT-C5-11048 | 国标305米/箱 | 箱 | 6 | 800 | 4800 | 厂家：大唐  产地：成都 |
| 13 | 六类网线 | 品牌：大唐  型号：DTT-C6-11048 | 国标305米/箱 | 箱 | 6 | 800 | 4800 |
| 14 | 超五类模块 | 品牌：普天  型号：CAT5e | 国标 | 副 | 50 | 9 | 450 | 厂家：普天  产地：南京 |
| 15 | 六类模块 | 品牌：普天  型号：RJ45 | 国标 | 副 | 50 | 9 | 450 |
| 16 | 网络双开面板 | 品牌：普天  型号：天纪双口 | 国标 | 个 | 50 | 15 | 750 |
| 17 | 导线 | 品牌：远东  型号：BV6 | 国标6平方电线BV6，三色 | 米 | 1200 | 16 | 19200 | 厂家：远东  产地：宜兴 |
| 18 | 导线 | 品牌：远东  型号：RVV2.5 | 国标2.5平方RVV2.5 | 米 | 200 | 16 | 3200 |
| 19 | 排插座 | 品牌：公牛  型号：G07 | 大五空排插 | 个 | 100 | 14 | 1400 | 厂家：公牛  产地：慈溪 |
| 20 | 配电箱 | 品牌：德力西  型号： CDPZ30S-20 | 配电箱及空开断路器 | 套 | 1 | 167 | 167 | 厂家：德力西  产地：永康 |
| 21 | 音箱线 | 品牌：秋叶原  型号：100芯 | 6平方 | 米 | 200 | 15 | 3000 | 厂家：秋叶原  产地：深圳 |
| 22 | VGA线 | 品牌：秋叶原  型号：国标 | 国标VGA线 | 米 | 100 | 15 | 1500 |
| 23 | 跳线 | 品牌：大唐  型号：国标 | 成品六类跳线100根，单根2米 | 根 | 100 | 15 | 1500 | 厂家：大唐  产地：成都 |
| 24 | 交换机 | 品牌：华为  型号：S5720S-52P-LI-AC | 1、品牌要求：交换机与防火墙为同一品牌。  2、产品性能：交换容量336Gbps ，转发性能87Mpps，以官网最小值为准。  3、端口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口， 4个千兆SFP（非复用）。  4、三层功能：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF。  5、安全功能：支持802.1X。  6、管理协议：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。  7、虚拟化：支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能。  8、可靠性：支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告。  9、节能：支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告。  10、设备维护：支持批量配置；支持批量升级。 | 个 | 2 | 3788 | 7576 | 厂家：华为  产地：深圳 |
| 25 | 机柜 | 品牌：大唐  型号：保镖 | 标准网络机柜，长\*宽=600mm\*600mm，机柜高度根据实际设备量而定，但不低于1000mm Ø机柜内安装8位10A 3孔 机柜PDU，额定功率 2600W, PDU需带防雷功能 | 套 | 1 | 2307 | 2307 | 厂家：大唐  产地：成都 |
| 合计 | | **大写：叁拾玖万捌仟玖佰元整　小写：398900.00元** | | | | | | |

供应商名称（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

附件9

**售后服务承诺**

**一、售后服务措施及承诺**

质量保证期：项目整体验收通过之日起**一年**；

质保期内，负责对其提供的设备进行维修，不收取额外费用。若出现任何设备、软件产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，我司承诺免费产品更换、免费产品升级、免费产品追加及免费修复缺陷。

我司承诺在1小时内对业主所提出的维修要求作出实质性反应，2小时内到达现场服务，并提供应急响应策略；

系统运行过程中如果出现技术故障（如硬件故障、软件故障、配置丢失等），在此期间按紧急预案处置，确保系统最大限度地不中断运行。我司承诺保证对业主提供2小时内解决此类问题的紧急预案方案，以恢复故障使得系统得以正常运行。

系统运行过程中如果发生硬件故障，对故障设备的恢复时间不能超过24小时。故障恢复期间确保运行不中断；

我司明确已经认真理解上述保修要求，详细列出保修方案，一经应答将作为合同的一部分。

我司承诺对所提供的系统向业主提供质量保证期外的技术支持和服务，技术支持与服务费用分年度独立列出，供业主选择。

质保期过后，对系统工作环境、操作等因素引发的故障和事故，我方均有责任进行解决。我方将提供适当的技术支持和备品备件的长期供货支持，当某些零部件的型号停产后，我方将尽早通知发包人和协助寻找替代品。并协助发包人进行安全性、可靠性及可用性评估。

我公司将对本工程提供终身维护服务，当发生故障时，应在2小时内响应，4小时内到达现场服务。质保期后的服务将分为：保修期过后的合约维护服务；无合约维护服务两类。

**二、保修期过后的合约维护服务**

在双方酌情协商续保费用的基础之上，校方购买续保服务之后，我方将继续提供优质的维护服务。

**三、售后服务机构联系方式**

售后服务机构由：合肥乐泽智能科技有限公司河南分公司负责，该分公司具有该项目全流程售后服务和响应能力。

为更好地做好本项目的投标及售后工作,我们为该项目指定专门负责维护的项目经理和工程师,项目经理直接归公司领导,保证维护工作正常推进。

**售后联系方式：**

24小时技术支持联系人：何登飞，电话：157 0551 7929

项目负责人：徐华义，联系电话：186 5697 6035

售后地址：合肥乐泽智能科技有限公司河南分公司、郑州市金水区东风路18号东2单元5层502号

供应商名称：合肥乐泽智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

2018年 9月 24日