**4.1 投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-T2018060-2号

项目名称：新校区会议室座椅及新校区阅览室连排椅项目A包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 会议室  座椅 | 林凯雅  中至中580mm  LYK-Y1024 | 品牌:林凯雅。生产厂家：林州市雅凯椅业有限责任公司。产地：河南林州。座椅中心距：580mm。  1、背板采用 0.8mm 厚的优质冷轧钢板模压一次成型，高800mm ,上宽460mm，下宽480mm，靠背离地总高度1000mm ,成型后向内折90度25mm厚度的弯,然后360度内向收边，整体成型后具有人体曲线型。表面整体无凹凸不平现象，且表面采用静电粉末喷涂处理，底色经高温覆膜转印处理，钢板表面呈柚木色纹案状，美观大方、结实阻燃、环保、无异味、抗冲击力强、清洁方便，不采用油漆。  2、座板是由木制多层板高温覆膜吸塑一次成型，表面呈条纹状，厚度 14mm。造型优美、高雅，表面（包括立面）用PVC真空覆膜技术（厚度 0.35mm,颜色为红枫色）经高温高压吸覆于座板上，具有防火、防水、环保等优点。  3、靠背、座垫海绵采用高回弹聚氨脂冷发泡一次成型海绵，靠背海绵密度达45kg/m3（含以上）,座垫海绵密度达50kg/m3（含以上），密度均匀，回弹系数为35%，长期使用具有弹性好，强度高，座感舒适，长久坐靠不变形等优点。  4、座位软芯为优质高回弹聚氨脂发泡材料与钢结构骨架（钢骨架 1.5mm厚），内置4根S型弹簧增加座位弹性舒适度。  5、扶手下支架骨架封板均采用1.2mm厚优质冷轧钢板模压成型，骨架钢制封板经喷塑高温覆膜转印处理成型，美观大方，表面为沙贝利纹案状，座椅呈整体落地式。钢制部分焊接经酸洗磷化后静电防锈喷塑处理而成。采用了隐避技术，重力设计，固定螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。  6、面料为高档座椅专用阻燃布料，人工缝制粘在泡沫上，阻燃、抗污、防褪色，防静电，外观平整，不起皱。  7、扶手面为优质橡木扶手，长450mm\*宽81mm\*25mm,外涂聚脂打磨漆，造型独特经精细打磨喷漆更显高雅。  8、所有紧固件（螺栓、螺母、垫片）均采用国标件表面镀锌式或煮黑处理，有较强的防腐能力。  9、椅座翻转为弹簧回复机构，翻转无杂音回位准确，免维修。 | 张 | 350 | 715元/张 | 250250元 | 河南省林州市  林州市雅凯椅业有限责任公司 |
| 合 计 | | 大写：贰拾伍万零贰佰伍拾元整　　　　 小写：250250.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：林州市雅凯椅业有限责任公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：