7套中转站压缩设备项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：7套中转站压缩设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：7套中转站压缩设备

（四）预算金额：301万元；最高限价：301万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市区

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

更新老旧的中转站压缩设备。

（二）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	是否为核心产品
1	中转站压缩设备	一、垂直液压垃圾压缩设备

1、日处理垃圾能力：≥100t（按8小时）

▲2、最大压缩力：≥1000KN

▲3、压缩密度：≥0. 9t/m3

4、压缩仓容积：≥3.8 m3

5、高压喷枪冲洗配套设备；

▲6、国标钢材：设备箱体采用10mm厚度的16Mn高强度钢板制作，耐磨又抗腐蚀，整体箱体坚固耐用; 压头及相对运动部件采用10mm厚度16Mn高强度耐磨钢板制作，能保障设备使用寿命并且具有良好的机械强度; 立柱采用10MM厚度的300×300mm高强度耐磨方管制作，采用高强度整体式框架，使设备运行稳定，压缩力大而均匀; 四根立柱顶部加装加强梁，采用16mm厚度高强度钢板制作,确保大力压缩垃圾时，机架不易变形，增加设备的使用寿命; 压缩仓闸门采用14mm厚度的16Mn高强度钢板制作，使闸门在设备压缩时不易变形。具有良好的机械强度和使用寿命。

▲7、推料油缸活塞推力：≥330 KN

▲8、液压系统额定工作压力：16Mpa

▲9、最大使用压力：≥20 Mpa

10、垃圾块体积：≥3.5m3

▲11、电机功率：≥15KW

12、电源：380V

13、垃圾块外形尺寸：1810×1650×1250（±100㎜）

14、压缩箱外形尺寸：6030×2200×1640(±100㎜)2个

5500×2200×1570(±100㎜)5个

15、压缩机采用串联油缸压力装置；（主压缩由三只油缸串联组成）

16、控制操作系统中应具有定位操作系统和移位操作系统（即遥控操作装置）；

17、为有效防止垃圾撒漏，储料仓前门须具有双侧开门功能（须附实物照片）；

18、继电器行程开关，防水防爆功能；

▲19、设备运行噪音≤75db(A) ；

二、污水排放系统

▲1、功率：≥0.75KW

▲2、扬程：≥11m

3、排污能力：≥1.0 m3/h

4、电源：220V

三、其它装置

1、喷雾：功率≥1.3KW；

2、电源220V；流量≥17~22L/min

3、除臭：功率≥0.2KW；

4、电源220V；流量≥3L/min

四、压缩机操作系统

压缩机操作系统技术要求：设备具有人机对话显示界面，以下功能显示界面截图须附在投标文件内：

1、故障提示、压力显示、油温显示、油温报警；

2、工作模式，工作时间显示，历史记录查询；

3、正常模式和应急模式可切换；

4、具有分级授权功能（即分为专家、工程师、普通用户三个级别进行登录）

五、地坑上方前部安装垃圾挡板，防止垃圾向池内洒落；

六、机架上方配套安装维修通道及防护网，确保维修方便和工作安全；

七、立柱内侧配套安装消杀除臭装置；配套高压水枪，用于站内冲洗保洁；

八、每个垃圾中转站站配3m铝合金梯子，用于日常检修。

九、配备1个垃圾转运车维修车棚，长度9米，宽度12米，高度7米，采用直径200MM钢管立柱，直径75mm弧梁，顶部采用铁皮瓦。	套	7	是
（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

采购标的的其他技术、服务等要求

质保期最低1年。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

分值构成

(总分100分)	价格分值： 30 分

商务部分： 16 分

技术部分： 54分
一、价格部分（满分 30 分）
评分因素	评分标准	分值
投标报价

评分标准	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30	30分
二、商务部分（满分 16 分）
评分因素	评分标准	分值
体系认证	投标人提供ISO9001质量管理体系认证的得2分；

投标人提供ISO14001环境管理体系认证的得2分；

3、投标人提供GB/T28001职业健康安全管理体系认证的得2分；	6分
服务方案	服务方案内容包括详细售后服务计划、2小时内能够到达现场的售后服务能力、故障报修响应时间和排除故障时间等项目。满足以上要求得1分，否则不得分。

2、投标人根据招标文件对项目的安装及人员培训提供方案的得1分，否则不得分。	2分
业绩

2015年1月1日至投标截止时间,投标人提供类似项目的成功案例，单个合同200万元及以上的，提供一份合同得1分，最高得4分。	4分
质保期	质保期为1年的不得分，质保期为2年及以上的得4分。	4分
三、技术部分（满分 54 分）
评分因素	评分标准	分值
技术参数	设备技术参数基准分（满分为25分）：货物完全满足技术参数要求，得25分,综合产品的优越性，每有一项加▲号的正偏离得1分，满分5分。	30分
技术先进性

投标人提供省级以上高新技术企业的得2分

投标人所投垃圾压缩机承担过科技部颁发的科技创新项目的得5分，提供项目验收公示网站查询链接及查询结果，项目验收证书

所投设备具有中国知识产权局颁发的国家发明专利的得5分

所投设备关键部位（液压系统、控制系统）具有中国知识产权局颁发的国家专利证书的，每提供一项得2分，满分8分；	20分
产品质量	投标人提供所投设备整体具有检测资质的省级检测机构出具带有CMA标志的检测报告的得1分。

2、投标人提供所投设备整体的产品合格证及说明书的得1分。	2分
产品工艺	1.投标人提供所投设备整体的工艺流程图纸，并对工艺流程的先进性和实用性加以说明的得2分，否则不得分。	2分
六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后于4个月内付合同金额总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：丁艳春 联系电话：2788661

单位地址：魏都区车站路8号

单位全称（加盖单位公章）

2018年 9月5日