**政府采购项目采购需求提交说明**

许昌市政府采购中心：

    我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），**对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。**

**一、采购需求部分**

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

**二、评标标准部分**

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

**河南省许昌市中级人民法院固定资产管理系统采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

     （一）项目名称：固定资产管理系统

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：固定资产系统管理软件1套、多元化无线盘点阅读终端2台、资产信息录入主机单元3台、服务器1台等。

（四）预算金额：70万元   ；最高限价：70万元

（五）交付时间：合同签订后30个工作日

（六）交付地点：许昌市中级人民法院

（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受☑联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

加强固定资产管理，信息整理、录入、逐个办公室清点资产、贴标签、逐个办公室盘点、验证、资产账务整理，运用“物联网射频”技术对固定资产进行动态管理，提高固定资产科学管理与使用效益，完善固定资产管理机制。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 固定资产系统管理软件 | 1、资产信息管理平台  可实现资产信息录入、维护、查询统计的基础平台；可以与已有固定资产管理软件进行信息交换，提供资产信息导入、导出功能；并为手持资产核查设备提供资产信息核查依据，提供核查信息迁出、迁入功能，核查报告汇总管理功能；可实现资产可视化管理。  2、资产信息核查平台  可手持核查设备的软件平台，将核查资产信息读入后，进行批量资产核查并记录，最后生成资产核查对比报告，并将核查报告迁出给资产信息管理平台；提供资产详细信息查询功能，随时随地查询资产信息；提供资产信息写入标签功能、资产信息数据回传等功能。  3、实时盘点查看平台  方便盘点人员实时查看盘点情况，可以通过PAD界面，对刚盘点过的资产，进行后台比对形成盘点报告：多出的资产、缺少的资产。  4、通过定期或不定期进行资产盘点，盘点数据通过无线网络传输至系统管理服务器，相关人员通过权限进行数据查询，并与资产管理APP同步数据更新。  5、资产信息全院总体情况显示（名称、价值、数量、位置）通过不同条件进行相应展示：资产大类、资产、名称、资产位置、资产使用部门、资产状态，各庭处室资产情况状态显示、各资产大类状态情况显示。  6、根据权限：资产信息个人情况查询（名称、价值、数量、）资产临时使用记录协同管理：根据需要进行临时性资产借用，进行资产的记录、跟踪、到期催归。  7、在系统软件界面上以图形化展示界面对资产分布进行实时位置更新显示，并可实时查询指定资产当前所在位置及其历史移动轨迹。管理包括：导入管理区域图、RFID资产定位、资产移动轨迹显示、资产当前位置查询、视频联动可视化管理。  8、在资产重点的区域或房间固定资产管理系统将以多媒体全景展示（VR技术）进行监控。并将温湿度进行同步实时监控；  若监测资产未经申请移出制定区域，此时系统进行报警，并在第一时间通知相关资产管理人员。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | **多元化无线盘点阅读终端** | 频率范围：902 MHz-928MHz 调频方式：广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 天线数量：内置天线 通讯接口：USB 应用软件接口：提供动态连接库（DLL），支持二次开发 读取距离：内建收发天线，读取距离不低于100mm，写入距离不低于50mm 空中接口协议：支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）、TK900 电源：USB接口取电，无需外接电源 | 台 | 2 | 是 |
| 3 | **资产信息录入主机单元** | 频率范围：902 MHz-928MHz 调频方式：广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置 天线数量：内置天线 通讯接口：USB 应用软件接口：提供动态连接库（DLL），支持二次开发 读取距离：内建收发天线，读取距离不低于100mm，写入距离不低于50mm 空中接口协议：支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C（EPC G2）、TK900 电源：USB接口取电，无需外接电源 | 台 | 3 | 是 |
| 4 | 资产管理专用识读模块 | 抗金属和符合材料专用、用于贴服服务器、打印机、台式机、笔记本等 | 支 | 6000 | 否 |
| 5 | 资产管理专用识读模块 | 抗金属和符合材料专用、用于小型设备如执法仪、照相机等 | 支 | 4000 | 否 |
| 6 | 非抗金属电子标签 | 用于贴服非金属类 | 支 | 10000 | 否 |
| 7 | 系统管理服务器 | 1、处理器：实配2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/20ML3八核处理器；  2、内存配置：实配128GB DDR4-2400ECC REG RDIMM，最大支持24个内存插槽；  3、硬盘:实配3块2T NLSAS 3.5寸热插拔硬盘，最大支持24个热插拔2.5寸。  4、RAID控制器RAID0,1，5等RAID级别,缓存2G。  5、网卡: 本次需配置≥6个GE; 及1个千兆网络管理口  6、电源:本次配置≥两块460W冗余电源；  7、可管理性：管理软件自主研发，支持BIOS中文界面。 | 台 | 1 | 否 |
| 8 | 资产整理及录入 | 信息整理、录入、逐个办公室清点资产、贴标签、逐个办公室盘点、验证、资产录入及账务整理，形成完台账。 | 项 | 1 | 否 |

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收要求对各个设备的测试和系统联机测试，均达到要求性能和产品技术规格。验收在试运行结束转入正常运行一个星期后进行，由中标人、采购人共同验收并出具验收报告，双方签名盖章予以确认。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法☑

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值：   30   分  商务部分：   30   分  技术部分： 40 分 | |
| **一、价格部分（满分 30 分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 分 |
| **二、商务部分（满分  30 分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 企业实力 | 1. 投标人具备[国税局](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%B1%80&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)、地税局、财政（厅）局、科技厅（委）同时颁发的高新企业证书的，得5分； 2. 投标人具有国家版权局软件著作权证书的，得5分；   3、投标人具有国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证的，得5分；  4、投标人项目经理具备行政主管部门、工商、银行、行业部门等颁发的ITIL（系统实施、建设及维护管理）资质证书的，得5分。  注：以上证件开标现场提供原件备查 | 20分 |
| 业绩 | 具有2013年以来，合同金额50万元以上相关业绩的，每提供一个得5分，共10分，需附中标通知书，合同产品页、金额页及盖章页复印件。  （开标现场提供原件备查） | 10 分 |
| **三、技术部分（满分 40  分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 技术方案 | 项目方案具备拓扑图、设备连接图、施工组织计划、平面位置摆放图的每提供一个得1分，最高4分。 | 4分 |
| 对招标文件相应程度 | **1、多元化无线盘点阅读终端具有**：  （1）显示屏：5.0 吋/分辨率1280\*720/IPS/180 度视角  触摸屏：1.1mm 加厚钢化玻璃/10 点触控/可戴手套操作  （2）电池热拔插系统：弹匣式电池热拔插系统  （3）电源：6000mAh 可充电锂聚合物电池  （4）USB ：接口Micro USB/MOLEX 连接器/一万次拔插寿命  （5）防护等级IP64  （6）坠地抗震高度工作温度范围内能承受2米高度跌落冲击  （7）工作频率840-960Mhz（可按需定制频段），峰值速度>500 张/秒  （8）UHF 天线3dBi 圆极化天线  （9）读卡距离6~7 米  **能提供中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构出具的检测报告，证明可达到要求的，每一项得2分，最高18分。**（开标现场提供原件备查） | 28分 |
| **2、资产信息录入主机单元具有：**  （1）先进的标签碰撞处理算法，高识读率；  （2）工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)  （3）以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作  （4）输出功率: 最大13dBm（可调）；  （5）内建收发天线，读取距离>150mm，写入距离>80mm  **能提供中国合格评定国家认可委员会认可的检测机构出具的检测报告，证明可达到要求的，每一项得2分，最高10分。** |
| 组织与实施 | 具备较完善的施工组织设计的得3分，存在施工组织设计但不够完善，得2分。没有者不得分。 | 3 |
| 售后服务 | 1、质保一年得1分，每增加一年加1分，最高3分。  2、系统建成一年内，能提供现场工作人员处理日常维护工作的得2分。 | 5 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：建设完成验收合格后，支付合同总价款的90%，设备运行满一年，无质量问题且投标人售后服务良好，剩余10%一次性支付。

七、联系方式

联系人姓名： 陈先生          联系电话：0374-2929015

单位地址：许昌市前进路东段

    单位全称（加盖单位公章）

2018年 9月14日