**五、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 食品杀菌器械 | 品牌：鑫正达，型号：XMQ-75 | 设 计压 力： 0.18(-0.1)MPa  设 计温 度： 131℃  工 作压 力 ：0.16(-0.088)MPa  工 作温 度： 127℃  电 机功 率： 380V20A 11KW  控 制电 源： 220V3A 0.5 KW  容 器类 别： I类  内 室尺 寸 (L× W× H) ：15500\*2200\*2200  外 形尺 寸 (L× W× H) ：16150\*2850\*2900  行 程周 期 约： 220min  蒸 汽压 力：0.3～ 0.5MPa  蒸 汽耗 量 ：190Kg/h  冷 却水 源： 0.15～ 0.3MPa  冷 却水 耗 量 ：1000 Kg /次  压 缩空 气 源： 0.4～ 0.6 MPa  压 缩空 气 产气 量 ：0.2 m3/分 钟  标 准型 控 制形 式 ：彩 色触 摸 屏， PLC 控 制 | 台 | 1 | 395600 | 395600 | 诸城市鑫正达机械有限公司/诸城市 |
| 合 计 | | 大写：叁拾玖万伍仟陆佰元整 小写：¥395600.00 | | | | | | |

供应商名称（公章）：禹州市西坡贸易有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：