## 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018111-1号

项目名称：采购1000个分类式果皮箱

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 分类式果皮箱1 | 理想、1030\*445\*982mm、LXD-018 | ▲1、规格：1030\*445\*982mm（长\*宽\*高）  ▲2、顶盖采用电解热镀锌板整体拉伸、一次成型的工艺制作，其厚度为1.1 mm，盖子的规格为1024mm\*445mm。盖子带有美观的角度与曲线并压制加强筋，凹凸设计增加强度，方便雨水滑落，避免雨水残留腐蚀顶盖。  ▲3、箱体采用的是电解热镀锌板折弯而成、二氧化碳焊接，其厚度为1.1mm；两侧立柱的规格为40mm\*80mm，采用的是电解热镀锌板折弯而成，其厚度为1.1mm。箱门门扇内设有加强筋，使用连排合页，垃圾清理完毕后具有自动回位的功能。  4、废弃物投口采用的是0.8mm的电解热镀锌板一次冲压成型，其尺寸为400mm\*365mm 。  ▲5、底座采用的是电解热镀锌板折弯而成，内部加装有翻板，防止垃圾掉落到底座内，其厚度为1.1mm。底座固定梁的厚度是1.2mm，采用镀锌板折弯而成，和底座满焊连接，宽度为70mm，固定梁有2条，预留螺栓孔有4个，配备￠10mm\*80mm膨胀栓4只。  6、中立柱的宽度为130mm,采用厚度为1.0mm的电解热镀锌板折弯而成、二氧化碳焊接，烟蒂投口采用的是不锈钢一次冲压成型，电池投口采用的是工件表面金属镀铬包边。  7、果皮箱整体采用户外塑粉静电喷涂，其工艺特点表现为较高的户外适应性，表面图层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。上盖、侧立柱、中立柱、底座为深灰，箱体分别为黄色和绿色。  8、内桶采用的是电解热镀锌板口边卷边处理，其厚度为0.4mm；可以对垃圾进行分类回收，并且在内胆的两侧装有拉手，便于倾倒。  9、电池回收和烟蒂回收内桶：均采用厚度是0.3mm的电解热镀锌板材质，模具一次性卷压成型的工艺而成。  10、果皮箱采用防盗专用的三角锁，通用钥匙。门锁处配有不锈钢把手，方便开门，而且保护手指不被划伤。  11、标识：标识采用丝网印刷技术，设置有可回收物、其他垃圾标志。 | 个 | 900 | 1083.00元 | 974700.00元 | 河南焦作、河南理想园林环卫设施有限公司 |
| 2 | 分类式果皮箱2 | 理想、1056\*445\*1060mm、LXD-021 | ▲1、1056\*445\*1060mm（长\*宽\*高）。  ▲2、产品框架采用整体铆接方式连接，框架无任何焊点，框架采用厚度为0.9mm热镀锌电解冷轧钢板为基材，并使用冷拉伸模具油压一次成形，强度性能与耐腐蚀性能是普通剪板焊接框架的2倍以上。 箱体与门板采用厚度为0.9mm的优质电解镀锌板采用整体同时拉伸一次成型的工艺制作，不仅造型美观，整体无焊点，整体强度也远大于普通工艺制作。门板与箱体之间采用304不锈钢弹簧铰链连接，门板可打开150度，门不仅回位自如且强度与寿命是普通拉簧的3倍以上。  3、产品固定座采用厚度为1.4mm的优质电解镀锌板整体拉伸一次成型的制作工艺,安装孔位为悬空设计大大增强了产品与地面的连接强度。  4、产品的投口处装有全包围式工程塑料，防止划伤。  5、灭烟板：灭烟板厚度为0.6mm，采用的是拉丝不锈钢材质，经冷拉伸模具冲压一次成形，表面同时带有灭烟孔和烟蒂投递孔，灭烟板上有单独的三角锁，可独立打开，灭烟板下方有烟头盒，烟灰盒容积为0.8L。  6、内桶采用厚度为2.0mm的塑料内胆，双桶容积80L。内桶沿口处设有垃圾袋卡口装置，使用垃圾袋的时候不会脱落，方便使用。  7、产品所有的塑料部件均采用的是抗老化、高耐候、抗UV、高强度工程树脂材料，模具一次性注塑制成。  8、产品所有的金属部件表面处理均采用耐腐蚀的环保型的自动流水线粉末静电喷涂工艺。  9、夹层印刷水标贴：产品投放标识采用夹层印刷的PE水性胶贴，抗UV、耐磨损、耐腐蚀，10年内不脱落，褪色率为6.3%。  10、电池的投口采用仿形设计，表面金属镀铬工艺处理。  11、果皮箱具有灭火功能，当有明火的时候，喷淋系统依靠水箱的水压力，喷头玻璃管自动爆裂，水将持续喷洒，浇灭明火。  12、带警示功能的侧面封盖 ：果皮箱侧面封盖不仅能盖住框架上部之间缝隙，而且封盖上贴有夜光警示反射的标识，果皮箱夜间更容易辨识，保护夜间行人和行车的安全。 | 个 | 100 | 1146.00元 | 114600.00元 | 河南焦作、河南理想园林环卫设施有限公司 |
| 3 | 配套货物 | 理想、850\* 320mm、LXB-006 | 1. 项目配套有长度为850mm的保洁撮袋1000个，保洁袋采用的是袋口宽为320mm的牛筋布材质。每个保洁撮袋配套有4个保洁替换袋，共4000个； 2. 项目配套果皮箱内胆2000个，果皮箱内胆采用玻璃钢材质，一次成型； 3. 承担2次拆装任务，负责把报废不能使用的旧果皮箱运送到许昌市垃圾处理厂。 | 个 | 保洁撮袋1000个，保洁替换袋4000个，果皮箱内胆2000个 | / | / | 河南焦作、河南理想园林环卫设施有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰零捌万玖仟叁佰圆整　　　　　　 小写：1089300.00元 | | | | | | |  |

投标人（公章）：河南理想园林环卫设施有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：