## 投标分项报价表

项目编号：JZFCG-G2018077

项目名称：消防器材装备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 有毒气体探测仪 | MC2-4 | 工作操作温度-20 / 50℃  湿度：0％—95％RH（非冷凝）；  防爆等级：IP66／67；  IP66/67TWA、STEL可记录及显示TWA值和STEL值事件记录可记录并传输多达10个气体警报事件自我测试开机自动执行全功能自我测试电池测试开机后随时监测电池ATEX:II 1G T4, Ex ia IIC T4  体积113 x 60x 29 cm  **重量171公克**  数据记录仪：用户可下载的数据记录仪，滚动记录16小时数据，默认记录时间间隔15秒；  传感器使用寿命：O2≥2年，其它≥3年；  气体：H2S、CO、O2（％vol）、可燃气体；  氧气  测量范围：0-30.0%  分辨率：0.1%  传感器：电化学式  一氧化碳  测量范围：0-500 ppm  分辨率： ppm  传感器：电化学式    硫化氢  测量范围：0-100 ppm  分辨率：1 ppm  传感器：电化学式 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 上海  上海翼航智能科技有限公司 |
| 2 | 可燃气体探测仪 | MC2-1 | 内置震动内置警报震动功能  单键操作，开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键。  单键操作，使用简单  多种有效的可燃气体模式，能够可靠监控任何单一可燃气体。不间断的LCD显示实时气体浓度，设计小巧轻便，佩带舒适；具有简单的自动校准程序；启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检；明亮的广角可视警报光柱。  视觉警报：闪烁、广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数；  听觉警报：距离检测器0.25米处高达95分贝的脉冲。  显示屏：液晶数字显示读数和状态显示。  工作温度：-20℃~~+50℃  IP等级：高防水性IP66/67防护等级  电源采用可充电锂电池，工作时间18小时，充电6小时。 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 上海  上海翼航智能科技有限公司 |
| 3 | 消防用红外热像仪 | HRYXC-T3 | 类型 非制冷焦平面微热型 像素 160\*120 像元间距 25μm 波长范围 8-14μm 采样频率 50Hz 热灵敏度 0.06℃@30℃ 视场角 25°×19° 最近物距 10cm 调焦方式 手动调焦 扩展镜头 0.5x/2x，可选 接口方式 卡口连接 电子变焦 2× 可见光摄像头 130万像素，CMOS模组 帧频 50HZ/60HZ，可选 视频输出 PAL / NTSC，可选 液晶显示屏 2.7″TFT LCD，320\*240，彩色 调色板 11种调色板可选 图像调整 自动/手动调整对比度、亮度 图像显示 红外图像与可见光图像可快速切换 图像处理 自动、手动 测温范围 -20℃~+350℃(可扩展到650℃) 测温精度 ±2℃或±2%读数范围，取大值 测温校正 自动（短时、长时、自定义时间）/手动 测量模式 可移动点（最多4点），可移动区域（最多3区域，可选平均温度测量、最高/最低温度跟踪），可移动线（最多2线），全屏最高/最低温度跟踪，显示最多5组数据；等温分析，温差分析，温度跟踪，温度报警（声音、颜色） 辐射率校正 0.01至1.0可调（增量为0.01），或从预定义材料列表中选取 背景温度校正 自动 大气透过率修正 自动，根据输入的距离、环境湿度和环境温度 日期/时间，温度单位°C/°F/K，语言 存储卡 2GB Micro TF卡，最高可支持16GB 存储方式 手动/自动存储；单帧红外图像、红外与可见光关联图像 热图像格式 JPEG格式，带红外原始测量数据 可见光图像格式 JPEG格式 语音注释 60秒（随图像保存） 电池 可充电锂电池，可更换 电池工作时间 连续工作3小时以上 充电方式 智能充电器充电或随机（AC电源适配器或12V车内电源）充电 充电时间 随机充1.5小时大于50%容量 省电模式 自动休眠、自动关机 存储卡槽 Micro SD（TF）卡座 USB接口 有，数据传输 电源接口 有（DC12V） 视频输出 有 麦克风 内置 蜂鸣器 内置 激光定位器 红色，1mw/635nm，二级，IEC60285 三脚架螺纹 1/4″-20-UNC 扶手带 两侧均可安装 镜头盖 有 遮阳罩 有，可选 工作温度 -15℃~+50℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 湿度 ≤90%非冷凝 防护等级 IP54 抗冲击 25G，IEC68-2-29 抗振动 2G，IEC68-2-6 跌落 2米 外形尺寸 105x230x245mm 重量 980g | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 浙江  浙江大立科技股份有限公司 |
| 4 | 测温仪 | AR862A | 本机结构紧凑、防干扰并易于使用。只要进行瞄准、按键，在一秒钟的时间内即可将当前的被测物体表面温度读出，对于高温、有毒或难以到达的物体，使用本机即可安全地进行测量。  红外测温仪测量物体的表面温度，其光传感器辐射、反射并传输能量，然后能量由探头进行收集、聚焦，再由其它的电路将信息转化为读数显示机上，本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。  测量范围：-50～900℃  测量精度：±1.5%or±1.5℃  测量物距比：12:1  响应时间：500msec,95%响应;  响应波长：8-14um;  发射率：0.1-1.00可调;  工作环境温度：0～40℃（32～104℉）;  工作环境湿度：10-90%RH不冷凝;  贮存环境：-20～60℃（-4～140℉）≤85%，不包括电池;  LCD尺寸:37\*35㎜;  重量/尺寸：210g，175\*100\*49㎜;  使用电源：9V碱性电池 | 个 | 2 | 900 | 1800 | 深圳  深圳市富兰克电子有限公司 |
| 5 | 各类警标牌 | JJ-P40 | 用于危险场所或环境警示。  规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。重量：3300g（5种） | 套 | 2 | 680 | 1360 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 6 | 闪光警标灯 | JJ-SGD | 用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 | 个 | 2 | 170 | 340 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 7 | 隔离警标带 | JJ-GLD2 | 用于灾害或事故现场的警戒。反光，可反复使用。  重量：≥7.2kg；长度：≥250m。 | 盘 | 14 | 1600 | 22400 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 8 | 液压破拆工具组 | BS-63B-B手动泵 | 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。  手动液压泵，是将手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型的液压泵站。  在配套的油缸及专用工具的情况下，可以进行各种作业，例如起重、弯形、调直、剪切、铆合、装配、拆卸及一些建筑施工，军事施工等。  液压泵的主要特点是：动力为手动，高压，超小型，携带方便，操作简单，应用范围广。  基本技术参数  压力：高压: 72MPa 低压: 2 MPa  流量：高压: 2.3 mI/次 低压: 12.5 mI/次  最大手摇力（约）: 500 N  贮油量: 3 L  油管长：5米  质量：11.15kg  接头类型: 双管单接头 | 套 | 2 | 83000 | 166000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| BJQ-72-0.6-C液压机动泵 | 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准。  本机动泵广泛应用与火灾、地震、山体滑坡及公路铁路航空等各种灾难事故现场的救援工作。它具有体积小、重量轻、携带方便、使用简单、输出力大等特点，能快速的解救在灾难事故现场的受伤和被困人员，有效避免人员伤亡。  此型机动泵可分别驳接两台破拆工具同时工作，或单台工作，并不影响。实现了真正的双组双输出，相当于两台泵组合为一体。  1、发动机：日本本田 GX100型通用汽油机；  2、额定流量： 0.62L/min  3、额定工作压力：72MPa  **4、重量（含液压油、机油、汽油）：30.8kg**  5、低压工作压力：10MPa  6、低压工作流量：1.93L/min  7、包装尺寸：670×450×600mm |
| GYJQ-30-150-C | 液压剪切器执行GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。  液压剪切器与动力源（机动泵、手动泵）配套使用，可实现剪切功能。**工作压力MPa:72；**  **★剪切能力mm:Φ30（圆钢）；**  **★最大开口距离mm:150；**  **★重量Kg:12.65。** |
| GYJK-26~32-28(6)-C | 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。剪切器用于灾害、事故场所的抢险救援。可以剪断钢筋、铁板、钢管等金属制品，使用寿命长，整体设计先进。可在-30℃～+55℃条件下工作，安全可靠。  **1.工作压力：72MPa**；  **2.质量：13.25㎏；**  **3.★剪切能力（㎜）：Ф28（圆钢）**；双管单接头可带压操作  可靠性：连续剪切φ19圆钢50次  **4.★**扩张力：26.85-34.26KN;  扩张距离:360mm;  5.产品尺寸：65×20×16cm |
| GYKZ-32～51/640-C | 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。用于灾害、事故场所的抢险救援,用来分离和夹紧金属制品，主要适用于事故现场的重物移动及交通事故中变形车体的分离。具有自锁功能，  **1．工作压力：72MPa**；  **2．最大扩张力：36.55-54.52kN**；  **3．最大扩张距离： 640mm；**  **4．重量：17.45㎏；**  双管单接头可带压操作  5.产品尺寸：76×29×20cm |
| GYCD-120/750-C | 符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。用于灾害、事故场所的抢险救援。撑顶器外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属及有色金属表面均进行防锈处理。双管单接头可带压操作  **1．工作压力：72MPa**；  **2．撑顶力124.75 KN**；  3．闭合长度：430㎜；  4．撑顶长度：750mm；  **5．重量：12.95㎏**；  6. 产品尺寸：44.5×17.5×8.5cm  7. 包装尺寸：61X39X17cm |
| 9 | 机动链锯 | 450 | 新一代兼具专业性能的通用型油锯，先进的X-TORQ发动机降低油耗和排放污染，自动复位停机开和透明油位标易于油锯使用.配备易启动和注油泵，确保每次都能简便迅速启动。  气缸排量50.2cm³  功率2.4kW/3.2马力  怠速2700rpm  最高功率转速9000rpm  气缸缸径44mm  活塞行程33mm  点火系统WalbroMB  点火线圈间隙0.5 mm  火花塞NGK BPMR7A  火花塞电极间隙0.5 mm  化油器型号C1M/X5131  燃油箱容量0.45升  链条润滑油箱容量0.26升  机油泵类型固定流量链条润滑油泵流量9-9毫升/分钟  链条节距.325"  推荐使用导板长度33-50 cm  最大功率时的链条速度17.34 m/s  重量（不包括切割设备）4.9kg | 具 | 2 | 4800 | 9600 | 山东  日照威盾安全设备有限公司 |
| 10 | 无齿锯 | EHS350A | 汽缸排量， 74cm³  汽缸缸管内径，51 mm  空转速度， 2700rpm  建议最大的高速空转速度， 9300（+/-150）rpm  功率，3.7/9000 kW/rpm  火花塞 Champion RCJ6Y  跳火间距， 0.5mm  油箱容量，0.9公升  动力切割机{不带切割锯片或燃油)，9.8 kg  声能级，量测值112dB(A)  声能级，保证值101LWAdB(A)。 | 具 | 2 | 12500 | 25000 | 厦门  富世华建筑产品（厦门）有限公司 |
| 11 | 手动破拆工具组 | SDZ-I | 适用于对混泥土、墙体和门窗等的破拆。各种破拆冲头采用优质合金钢材料，热处理后达到一定硬度并保证材料芯度的韧度，使之达到破拆要求。  平刃砍断能力（mm）：Q235A,￠8  尖刃凿击能力（mm）：凿裂C20混凝土  最小拔钉直径（mm）：￠5  质 量（kg）：≤3.5  撬斧拔钉器重量（kg）：≥0.65  圆钉规格（mm）：￠6x90  钉入深度（mm）：80 | 套 | 1 | 1400 | 1400 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 12 | 多功能挠钩 | GRG-12 | 用于消防灭火、救援，10种功能头，2个加长杆，能够自由组合。可装功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头消防锹、消防爪耙、消防木榔头、消防斧、链刀锯、剪刀组件、双爪钩耙、单爪挠钩、双爪无头挠钩、双爪挠钩组成，杆部为三节，可组装加长。  整组重量：24.3Kg。 | 套 | 2 | 1800 | 3600 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 13 | 绝缘剪断钳 | 30寸（JJ-PC-DX2） | 抗电压5000伏以上。用于切断灾害现场的电源，避免易燃易爆物品发生二次事故。 采用力学杠杆原理，集剪和绝缘防电于一体。产品设计合理、结构独特、携带方便安全可靠、省力高效。 | 把 | 2 | 260 | 520 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 14 | 便携式防盗门破拆工具组 | JJXF-FZSS-4A | 符合Q/XFZB 006-2012《便携式防盗门破拆工具组》的标准要求。  JJXF-FZSS-4A型便携式防盗门破拆工具组主要适用于简易金属防盗门、卷帘门、木质门等的破拆作业。包括专用手动泵、开门器、微型扩张器、微型剪切器等工具。  1、①GYKZ30/140扩张器最大扩张力：15.8KN；  ②扩张距离：105mm；  ③重量：4.15kg；  2、①GYKM50/135开门器额定分离力41.7KN  ②开启行程135.0mm  ③闭合长度：250mm  ④重量：4kg  3、①GYDJ65/17-B液压剪断器工作压力：63MPa   1. 剪切能力：￠16mm（圆钢Q235）   4专用手动泵：  重量:2.5kg  额定工作压力：63MPa | 套 | 2 | 9800 | 19600 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 15 | 毁锁器 | JLHH-6000 | 采用德国先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。（1）．充电式电钻：  速度：一级齿轮：0-450转/min；二级齿轮：0-1400转/min；三级齿轮：0-1800转/min；  最大钻距：47N/m；钻夹头：13mm；  钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14mm；  重量（不含电池组）：1.7kg。  （2）镍镉电池组：电压：14.4V；容量：2.4安时；重量：0.7kg。  （3）充电器：充电电池：14.4V DC；电网电压：230VAC，50Hz；  充电时间大约：60min；重量：0.4kg。  （4)外包装尺寸：660\*500\*210mm，毛重：10Kg | 套 | 1 | 8600 | 8600 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 16 | 救生缓降器 | TH-30 | 符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。该逃生缓降器是一种往复式高楼自救装置，一台产品可在短时间内连续使用救助多人及财物，只需自身重力，无需其它辅助动力、器械，安全平稳缓降至地面，缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。  由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。  **钢丝绳索直径：3mm**；  安全带长：1453mm，宽：50mm, 厚：1.2mm；  使用最高高度：30m  使用负荷重量：20-100kg  每次限载人数：1个  缓降绳索载荷：＞10000N  安全带载荷：＞10000N  安全钩载荷：＞10000N  缓降速度：0．16-1．5m/s  重量：≤9kg  包装尺寸：360×300×190mm | 个 | 4 | 1200 | 4800 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 17 | 气动起重气垫 | QQD12-100/0.8 | 主要用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。采用符合GB/T14647要求的CR121型氯丁橡胶制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。  1、额定工作压力：0.8 MPa；  2、额定起重力：124.08 kN；  3、空载高度：275㎜；  4、额定工作高度：100mm  **5、充气时间：32.51s；** | 套 | 1 | 23000 | 23000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 18 | 消防过滤式自救呼吸器 | TZL30 | TZL30型消防过滤式自救呼吸器；是宾馆、办公楼、商场、银行、医院、邮电、电力、石油行业、公共娱乐场所和住宅预防火灾必备的个人防护呼吸保护装置  结构特点：  1、TZL30型消防过滤式自救呼吸器由全头罩和滤毒罐组成。  2、头罩由铝箔布制成，达到防火耐高温防热辐射作用。  3、面罩由天然橡胶制成，适合各种头型，与面部密封性好。  4、单眼式大眼窗镜片。表面经特殊处理，具有开阔的视野，良好的光性能，耐磨、阻燃。  5、滤毒罐与半面罩连接牢靠处气密性可靠。  6、呼吸器采用真空密封包装，采用无橡胶塞设计方便老人小孩使用。  7、本产品采用专利技术设计具有防烫伤结构，能有效防止使用者由于嘴唇与滤毒罐过近而烫伤情况发生，  主要技术参数：  1、符合公安部标准GB21976.7-2102规定。  2、防护时间：≥30分钟  3、防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。  4、滤毒罐  （１）油雾透过系数＜5%　　（２）质量≤300g　　（3）阻力：＜120pa　（4）排尘量＜0.12mg  5、全面罩  （1）漏气系数＜0.005%  （2）视野：总视野＞70％　双目视野＞55％　下方视野度＞35％  （3）实际死腔＜180ml　　（4）质量≤500g  （5）适用环境温度：－30℃＋60℃  （6）吸气阻力≤800pa（7）呼气阻力≤300pa  6、毒气防护浓度，氰氢酸(HCN)0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳 0.25%。 | 具 | 30 | 70 | 2100 | 浙江  浙江宇安消防装备有限公司 |
| 19 | 多功能担架 | RDZS-4 | 符合Q/JJZB040-2014《救援多功能组合担架》标准。主要用于地震救援及长时间野外救援、及远距离徒步救援中救护任何情况所致伤残人员的运输。  产品主体为可拆式分体结构，担架主体由食品包、器材包、药品包及绳包四个背包组合而成，分别用来存储和运输应急所需食品、救援器材、药品、绳索等；其把手为多功能把手，拆下可作多功能刀具。  外形尺寸：2440mm×920mm  **质量：6.05kg**  承受力：200kg | 副 | 1 | 3300 | 3300 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 20 | 救援支架 | JS2.0/2.5A/ FZL-SS-Q9.5 | 1三角架（传统）  2、二角架或A形架（传统和倾斜）  3、单角架或起重架  4、标准三角架内置净高≥2.5m、 标准A型架净高≥2.7m、单脚架或起重架≥2.8m；  5、附加腿后高度：3.7m  6、销钉负重：3/8英寸腿销钉80KN、1/2英寸销钉142KN；  7、安全载重：约1吨  8、通用型安全绳￠12.5/50m  尺寸：1730×390×360mm  手摇上升器替换原钢丝手摇轮：  安全工作负载：1.33KN  使用绳索（安全绳）:轻型安全绳，￠9.5mm/15m，手摇上升器质量 10Kg。 | 组 | 1 | 12000 | 12000 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 21 | 救生抛投器 | PTQ6.0-Y80S70 | 符合Q/XFZB016-2009《救生抛投器》标准和GB-T 27906-2011《救生抛投器》标准。救生抛投器用于远距离抛投救生绳、救生圈。水上救生：适用河边、湖边、江边和海边等复杂救援场所，可实现远距离水上救生。陆用救援：适用民用、警用、军用、消防、船对船、船对岸、高楼或山涧等救援场合的抛绳作业。  气瓶容量：33g  工作压力：6 MPa  救援绳尺寸：陆用Φ3mmx 100m  水用：Φ3mmx 80m  绳包：Φ3mmx 80m  **水用发射距离： 76m**  **陆用发射距离： 90m**  抛射偏差角（°）：陆用抛射:2.5°  水用抛射：2.0°  安全阀的开启力：6.75MPa  浮力：水用救援弹入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上的浮力。  重量：≤8.5kg  包装尺寸：840×330×270mm | 套 | 1 | 11000 | 11000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 22 | 救生照明线 | JZ100Z-CS | 本产品执行GB26783-2011《消防救生照明线》标准。拥有国家检测报告和3C认证证书，  消防救生照明线表层为彩色荧光塑料PVC套管，发光线体采用冷光源LED,其工作时发光连续无任何热辐射，具有耐老化、抗震、安全、节能、使用寿命长等特点。常用于地下商场、仓库、山洞、隧道等黑暗环境中进行的抢险、探察灾情、救生逃生等。  工作电压：DC12V；  最大工作电流：1.5A；  发光亮度：13.51cd/m²；  抗拉性能：≥300N；  最高表面温度：26.5℃；  耐压强度：1500V±100V；  充电时间：6～8h；  质量：9Kg。  材料特点  1、发光线体采用冷光源LED，环保省电。  2、线体防尘、防水级别IP65。长度：100米. | 盘 | 2 | 9000 | 18000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 23 | 医药急救箱 | JJ-YX | 放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。  含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。  长×宽×高：35.5×18.5×20.5cm | 个 | 2 | 980 | 1960 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 24 | 木制堵漏 | DLM-28 | 木质堵漏工具具有阻燃、防水、防油功能，用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经绝缘处理防裂，不变形，经多次浸泡阻燃剂后晾干。共有不同型状大小型号堵漏木塞28种，针对不同大小的泄露点进行堵漏。适用于温度-70℃至100℃，压力0. 1MPa至0.8MPa的堵漏。  包装尺寸：68×39×29cm | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 25 | 金属堵漏套管 | DLF-JG | 本套工具是抢险堵漏的必备专用器材，具有管径适应范围广，堵漏面积大，安装便捷，重复使用，密封性能优良，耐震动等特点。用于各种金属管道裂缝的密封堵漏，每套不少于9种管径规格。  1．适用管道直径：12-100㎜  2．堵漏压力：2-5㎏f/cm2  3．耐老化、耐油、耐弱酸弱减，适用温度：-20—+100℃  4．用途：油、水、天然气、管线等。  5.包装尺寸：610×415×220mm | 套 | 1 | 5200 | 5200 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 26 | 粘贴式堵漏工具 | DLF-ZT | 符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》的标准要求。本工具可封堵有油污、水垢和锈迹的管道、储罐设备上不同位置泄漏点，具有使用灵活，拆装便捷，封堵可靠的特点。  本套工具包括以下部件：钢带捆扎器、阀体堵漏器、罐体堵漏器、管道堵漏器、盘根堵漏器；  堵漏性能：  堵漏压力：20MPa  堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度5mm，堵漏速度13.35min  堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。  **重量：16.5Kg** | 组 | 1 | 5300 | 5300 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 27 | 注入式堵漏工具 | DLF-ZR | 执行Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》的标准要求。适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等装置管道上的各种静密封点堵漏密封，如：法兰、阀门、接头、弯头、三通管等破损泄漏及贮油塔、煤气柜、变压器等泄漏。可以在不停工、不停车和不动用电焊火种的条件下，采用内部注射密封剂料，表面粘接，钢带捆扎等工艺手段加以解决。  堵漏压力：20MPa  堵漏口尺寸及速度：不规则泄露口最大宽度5mm，堵漏速度13.35min  堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。  重量：18Kg  包装尺寸：550×290×230mm | 组 | 1 | 7600 | 7600 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 28 | 电磁式堵漏工具 | DLF-CY | 符合Q/XFZB 017-2007《快速堵漏工具》的标准要求。磁压式堵漏本体，它由永磁材料制成，并带有磁力开关，它可以依靠磁力将涂胶的仿形压片吸压在钢铁容器上。  仿形压片，在垫在磁压堵漏器本体与泄漏口之间的铁板，用它可弥补二者之间的空隙，减小磁阻，改善堵漏胶的分布状态。堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀。含有永磁体的部件在80℃条件下不失磁。  1．堵漏压力0.8MPa。  2．堵漏性能：  A孔洞状泄漏口  a直径Ф15mm  b堵漏速度：8.73 min；  B线状泄漏口  a长\*宽50\*5mm；  b堵漏速度:8.80 min；  重量：15.2Kg  包装尺寸：480×300×180mm | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 29 | 无火花工具 | WH21/18 | 用于在易燃、易爆环境现场完成救援工作。采用铝表铜合成金（铝青铜）材料制成。整套工作包括救援铁锤、救援斧、救援十字镐等破拆工具，整套不少于21件套。 | 套 | 1 | 2760 | 2760 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 30 | 移动式排烟机 | YY3.0/4.5-10.5 | 符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。拥有国家检测报告和3C证书。采用不锈钢导风筒，轮轴式支架，由进口日本本田公司小型汽油机直接驱动风扇叶轮，结构简单可靠，便于移动，容易调节出风的角度，送风量大，适用于楼层与地下室火灾中排烟及疏散被困人员。  功率：3kW  额定工作压力：1.0 MPa  动力：汽油机  启动性能：3s  连续工作时间：120min；  额定转速rpm：3800转/分；  风筒倾角调整范围：0-12°  **最大排风量：10500m3/h；**  油箱容积：3.6L  **质量：36.6㎏；** | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 31 | 移动照明灯组 | YZ2-2.2F | 符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》及Q/XFZB004-2008《全方位升降工作灯》标准。拥有国家检测报告和3C证书。本产品可满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。  工作灯头可单独上下旋转180度、左右旋转360度；  工作灯灯头电源开关及气缸长降可由有线按钮开关控制，也可由无线遥控器控制。在无障碍的情况下，无线遥控距离100米；  额定电压：220V；  输出功率：2kW；  连续工作时间：发电机组一次注满燃油：13h；  升降高度≤5m上升时间16.8s下降时间21.3s；  整机重量：75±10Kg。 | 套 | 1 | 18000 | 18000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 32 | 移动发电机 | 5000W（EL6500CX手动） | 发动机：GX390H1  起动系统：电启动  燃油箱容量 （L） 24  连续工作时间（hr） 8  发电机  额定频率（Hz) 50  额定电压（V） 230  额定功率（kVA） 5  最大功率（kVA） 5.5  标准配置  电压表  自动电压调节器  机油警告系统 | 台 | 1 | 15800 | 15800 | 北京  北京盛天伟业科技有限公司 |
| 33 | 挂钩梯 | TGZ4 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。  主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。  工作长度：4.01m；  最小梯宽：250mm；  梯蹬间距：340mm；  **水平弯曲残余变形比值:0.19%；**  梯蹬弯曲残余变形比值:0.24%；  侧摇摆曲残余变形比值:0.20%；  **重量：10.3㎏。** | 台 | 6 | 700 | 4200 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 34 | 空气填充泵 | JX300/AIR | 电压:380V 50HZ  功率:5.5KW  工作压力:300BAR  充气速度:300L/min  体积:85CMx 92CM x 61CM  重量:161KG | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 35 | **★**多功能消防水枪 | QLD6.0/8III-B | 符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。  1．工作压力：0.6MPa  2．喷射性能：30°喷雾流量：  工作流量：4.32～8.5L/s  **射程：32.4m**  30° 喷雾流量：7.98L/s  70° 喷雾流量：8.05 L/s  最大喷雾角度, 喷雾流量：8.10 L/s  3．进水口直径：65mm  4.喷雾角最小调节范围：0-120°  5.喷射性能：喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的1.2倍  6．重 量：≈2.8kg | 支 | 9 | 1250 | 11250 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 36 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 直流消防水枪是消防队员在灭火时用的主要器材，它可以把水带内的水流通过不同的结构转化成水枪的高速射流的不同流态，并把这种射流喷射到火场的物体上，达到灭火、冷却或保护的目的。  重量：≈0.9kg. | 支 | 15 | 88 | 1320 | 芜湖  芜湖华夏消防装备有限责任公司 |
| 37 | 灭火救援指挥箱 | MJZ-01 | 1．指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能。  2．指挥员能通过笔记本电脑一键快速进入三项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询。  4．基于消防水源和灭火救援预案能进行现场作战部署实时图形标绘，并能实时上传到移动消防通信指挥中心，为调度指挥决策提供第一手数据资料。  5．具有灭火救援指挥要点及各类火灾扑救处置、抢险救援勤务规程、化学危险品、特殊装备使用说明等查询结果的语音提示功能 。  6．具有灭火救援预案、化学危险品等信息查询的关联应用。  7．消防专用语音导航以及消防地理信息系统链接的各种基本功能。  8．具有水源、重点单位等消防图层信息的定位功能。  9.具有红匣子数据保护平台，对系统中的数据做到最 有效的保护。  10．具有软件远程维护和升级功能。  灭火救援指挥箱针对灭火救援指挥特点，将火灾现场需要的灭火救援预案、各类火灾扑救对策等辅助决策信息集成于指挥箱内的笔记本电脑中，按照作战指挥流程，提供信息关联查询、语音提示、作战部署标绘等功能，面向基层消防指挥员，致力于现场指挥的实时性、针对性、有效性。1.消防专用加密存储器  1.1技术规格书  1、外形尺寸：（100X70X9.5）mm  2、实现方式：加密盘方式。SSD分成Disk0和Disk1两个分区。Disk0容量为8G左右，用来存储操作系统和应用软件的Ghost镜像文件；Disk1容量为55G左右，用来做加密盘。  上盘时，Disk0是只读分区，只有在发送某个私有命令之后才变得可写；Disk1只出盘符，不可读也不可写。发送某个私有命令之后，Disk1的状态有两种情况：一种是Disk1只读，另一种是Disk1可读可写。通过另一个私有命令，要让Disk1重新回到既不可读也不可写的状态。在切换状态时，操作系统会有一定的延时。  4、使用环境: 外接于笔记本电脑（Windows XP系统），安装有特定的软件。  5、工作温度：-10℃至+70℃。  6、耗电量：1W左右。  7、防水要求：能通过淋水（非泡水）试验。  2.移动电源  2.1技术规格  （1）技术参数  （2）外观描述  外形尺寸 L100mm×W62mm\*H16.4mm  充电端子 miniUSB母座  输出端子 USB母座  颜色 银色  重量 约130g  （3）状态指示  充电状态指示 充电时：通过DC5V适配器给电池包充电，充电过程中电量灯动态显示充电。  充满时：5个LED灯全亮。  电量状态指示 按下电量查询按钮，由5个LED灯显示当前电芯电量，显示持续时间3秒。  电量查询时，当电芯电量小于10%时，最低位LED灯闪烁，提示应充电。  （4）充电器技术参数  输入特性 电压/频率：输入电压范围是 AC100-240V ，频率为 50/60Hz ±2Hz 。  电流（空载时）：当输入交流电压是 AC220V，50Hz 时，最大输入电流是 0.15A  输出特性 输出空载电压： DC4.75-5.25V  带载：负载电压：负载电压DC4.75V-5.25V；输出电流：DC600mA±50mA  **3.立体声音箱**  **3.1技术规格**  技术指标 THD≤10% @ RMS  功率 1.8W\*2  灵敏度 400mV  噪声电压 5mV  信噪比 50dB  频响范围 200HZ – 16KHZ  **4.笔记本电脑（惠普）**  这款笔记本电脑采用了酷睿2双核T7500处理器(主频达到2.2Ghz，二级缓存4MB)，965PM芯片组主板，系统总线达到800Mhz，内存方面具备2GB DDR2，120G 5400转串口硬盘，独立ATI X2300显卡(独立显存128MB)，内置了DVD刻录机，屏幕方面采用了14.1英寸液晶屏，标准分辨率达到1280\*800。它采用的HP 3D GriveGuard技术，可以使笔记本电脑能在震动、碰撞或下落发生前，通过自动将数据暂存到硬盘，来保护数据。采用HP Disk Sanitizer，永久删除硬盘内的所有敏感信息，以便将旧电脑重新利用。  与笔记本电脑配套使用的还有笔记本电脑电源适配器、笔记本电脑外接专用电池、光电鼠标。  温度范围 -32～980℃  准确度 ±1%\*读数（100℃到980℃）；±1℃（0℃到100℃）  ±1℃±0.07℃/℃（-32℃到0℃）  光学分辨率（D:S） 40:1  显示分辨率 0.1℃  响应时间 300ms  光谱响应 8～14µm  发射率 发射率可调0.100～1.100  环境温度 0～50℃  存储温度 -20-60℃（不含电池）  显示功能 Max/Min/Hold/℃/℉选择  报警功能 三色声光高/低温报警功能  数据存储 20点  电脑连接、软件、热偶输入 USB接口、操作软件、K型热电偶输入  激光瞄准 ＜1mW 650nm 激光等级Ⅱ  重量/尺寸 180g/190\*38\*45mm  电源 9V电池或通过USB供电  电池寿命 40小时，激光与背景光使用占50%  80小时，激光和背景光关闭  相对湿度 10-95%RH（不结露，环境温度＜30℃）  标准配件 软胶保护套、腕带  6.多功能风速仪（路昌LM8000）     技术参数 特点描述手持式，四功能，9V电池供电测量范围温度：0℃～50℃相对湿度：10﹪～95﹪RH风速：0.4～30.0 m/s照度：0～2200 Lux准确度温度：±1.2℃相对湿度：＜70﹪RH  ±4%RH； ≧70﹪RH，(±4%RH +1.2﹪RH)风速：≦20 m/s ±3% F.S ＞20 m/s ±4% F.S照度：±5%rdg±8dgt显示8mmLCD显示，同时显示两组数据（温、湿或温、风等）操作环境≦80％RH  0℃～50℃重量及尺寸160g （156×60×23）mm  6. GPS模块    轨迹点数 可记录200,000以上的轨迹点  GPS接收器 ◇ 内建天线  ◇MTK3329晶片组  追踪信号感度达-165dBm  接收码: L1, 1575.42MHz  可同时接收及追踪66颗卫星讯号  内建WAAS/ EGNOS/ MSAS解调器，无需另外装设硬体  支援NMEA 0183 V3.01资料协定  热开机: 1 sec. (avg.)  暖开机: 33 sec. (avg.)  冷开机: 36 sec. (avg.)  重新定位时间: 0.1  定位准确度  一般: 3.0 m 2D-RMS  DGPS: 2.5 m  (Above GPS chip data follow MTK LTD, spec.)  电池 锂电池550 mAh  尺寸 68.5(W) x22.8(H) x15.5(D) mm  重量 32 g  温度 ◇操作: -10°C to 45°C  ◇储存: -20°C to 60°C  LED指示灯 ◇橙: GPS状态  ◇绿/红:充电中/低电量  ◇黄/蓝:记录POI/蓝牙  USB 高传输速度USB 2.0 (mini USB连接端口)  7.车载充电器  7.1技术参数  输入电压 11-15伏 DC  输出电压 220伏 AC  输出频率 50Hz（+/-1%）  输出波形 改进型正弦波  输出功率 400W峰值；200W持续  无功率电流 450毫安  重量 500克  规格 长\*宽\*高:15x8x5厘米  7.2优点：  ●超过85摄氏度或低于10.6V时，自动报警，自动关断；  ●可替换保险丝；  ●200W额定功率；  ●过流、过载、低压、高压保护功能；  ●机器配备一个三孔万用插座，适用连接各种插头的设备。 | 套 | 1 | 110000 | 110000 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 38 | 分水器（一分二） | FII80/65×2-1.6 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。  1．进水口：  （1）接口型式：内扣式、卡式  （2）公称通径（mm）：80  2．出水口  （1）接口型式：内扣式、卡式  （2）公称通径：65×2mm  3．公称压力：1.6MPa  4．开启力：97.6N  5. 重量：(6.3±1)kg  6.包装尺寸：500×300×205mm | 个 | 6 | 1500 | 9000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 39 | 分水器（一分三） | FIII80/65×3-1.6 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。  1．进水口  （1）接口型式：内扣式、卡式  （2）公称通径：80mm  2．出水口  （1）接口型式：内扣式、卡式  （2）公称通径：65×3mm  3．公称压力：1.6MPa  **4．开启力：95.7N**  5. 重量：（9.2±1）kg  6.包装尺寸：43.5×38×32.5cm | 个 | 6 | 1980 | 11880 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 40 | 止水器65 | ZSQ-65B | 消防部队专用。可使用各种水带转换接扣和高压消防水带连接使用。为火场水带延伸铺设提供了便捷。采用不锈钢作为制作材料，有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。  水压：≥16kg  重量：≤3kg（65mm止水器） | 个 | 4 | 575 | 2300 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 41 | 止水器80 | ZSQ-80B | 消防部队专用。可使用各种水带转换接扣和高压消防水带连接使用。为火场水带延伸铺设提供了便捷。采用不锈钢作为制作材料，有效增强止水器的防腐蚀、抗摔磨性。  水压：≥16kg  重量：≤3kg（80mm止水器） | 个 | 4 | 685 | 2740 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 42 | 80水带 | 16-80-40涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。  内径：76.0mm  长度：40m  单位长度重量：292g/m  爆破压力：5.04MPa  延伸率：3.5%  膨胀率：4.7%  附着强度：56.7N/25mm  扯断伸长率：406.6%  扯断强度：49.2MPa | 盘 | 100 | 450 | 45000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 43 | 65水带 | 16-65-40涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。  内径：63.5mm  长度：20m  单位长度重量:302g  爆破压力:6MPa  延伸率:2.9%  膨胀率:4.6%  附着强度:49N/25mm  扯断伸长率：402.1%  扯断强度：49MPa | 盘 | 100 | 360 | 36000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 44 | 65水带接口 | KDK65Z | 符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。  **密封性能：**卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。**水压强度：**卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象。  工作压力：2.5MPa；  操作力：87.9N；  重量：1000g。 | 副 | 100 | 120 | 12000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 45 | 80水带接口 | KDK80Z | 符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。  **密封性能：**卡式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。  **水压强度：**卡式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象。  工作压力：2.5MPa；  操作力：80.6N  重量：1600g | 副 | 100 | 170 | 17000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 46 | 水带挂钩 | QT-SQ | 符合国家消防有关标准  水带挂钩是悬挂消防水带的工具，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 | 套 | 15 | 20 | 300 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 47 | 水带包布 | QT-SB | 符合国家消防有关标准  水带包布用于包裹消防水带破漏处，是在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子上或其它物体上。它是由帆布带、金属钩和金属半环组成。使用时将半环一端缠烧水带，另一端穿入半环中并提起金属钩，即可将水带悬挂起来。 | 套 | 15 | 19 | 285 | 江西  江西鼎峰装备科技有限公司 |
| 48 | 单杠梯 | TDZ3 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求，拥有国检报告和3C认证证书。  主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。  工作长度：3.01m；  收缩宽度：135mm；  收缩厚度：70mm；  最小梯宽：250mm；  梯蹬间距：340mm；  **水平弯曲残余变形比值:0.10%**；  **梯蹬弯曲残余变形比值:0.2%**；  **侧摇摆曲残余变形比值:0.15%**；  重量：8.0㎏； | 台 | 6 | 660 | 3960 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 49 | 6米拉梯 | TEZ6 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。  主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。  工作长度：6.01m；  收缩长度：3.81m；  收缩厚度：140mm；  收缩宽度：420mm；  最小梯宽：315mm；  梯蹬间距：280mm；  水平弯曲残余变形比值：0.11%；  梯橙弯曲残余变形比值：0.16%；  侧摇摆曲残余变形比值: 0.15%；  重量：28.7㎏； | 台 | 4 | 1280 | 5120 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 50 | 9米拉梯 | TEZ9 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。拥有国检报告和3C认证证书。  主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。可供消防队员登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。  工作长度：9.01m；  收缩长度：5.45m；  收缩厚度：140mm；  收缩宽度：420mm；  最小梯宽：315mm；  梯蹬间距：340mm；  水平弯曲残余变形比值：0.21%；  梯橙弯曲残余变形比值：0.16%；  侧摇摆曲残余变形比值: 0.22%；  **重量：43.2㎏；** | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 51 | 救生气垫 | XJD-P-8×6×16 | 符合GA631-2006《消防救生气垫》标准。救生气垫是接救从高处下跳人员的充气软垫，是消防救生和空中作业人员的人身保护的安全设备。快速而实用的逃生气垫，只需两人可完成充气工作，迅速投入使用。  消防救生气垫表面的所有面料的拉伸强度  经向拉伸强度25.68kN/m；  纬向拉伸强度21.45kN/m；  **充气时间：56.80s；**  **补气时间：28.35s；**  减速度值：  头部32.0g、胸部25.6g、骨盆28.1g  尺寸：8×6m；  **重量：88kg；** | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 52 | **★**无损水带紧固装置 | SSJ-4 | 无损水带紧固装置是消防工作中常用水带扎紧装置，使水带和卡式接口之间的紧固连接，其产品结构美观，可以重复使用、安装便捷。  操作时间Min ： ≤ 2  水压性能：接口在3.75Mpa压力水压下，不出现可见裂缝或断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常使用。  装置主体选用高强度硬质铝合金材质，夹紧板采用淬火合金钢制作；  摇柄组件采用进口T25x5滚珠螺杆，前桥组件采用硬质六角合金钢推进接口与水带前端尼龙抱箍和铝合金锁紧套进行锁紧。  产品可适用于内扣式接口KDK65、KDK80两种接口形式；  尺寸大小mm：515x220x490(长x宽x高)  必备配件：尼龙抱箍一付\铝合金锁紧套一付. | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 九江  九江消防装备有限公司 |
| 合计 | | 大写：捌拾伍万玖仟壹佰玖拾伍元整　　小写：￥859195 | | | | | | |