**禹州市公共资源交易中心评标室设备采购项目（三次）投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| **1** | 评标电脑 | 戴尔ChengMing3980-Tower230230 | CPU ：Intel 酷睿I5-8400处理器； 内存：8G DDR4 2133MHz内存； 硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘； 显示器：22寸液晶显示器 ； 操作系统：预装正版Windows10系统。 | 套 | 40 | 4900 | 196000 | 产地：福建省厦门市 生产厂家：戴尔（中国有限公司） |
| **2** | 笔记本电脑 | 联想 昭阳E42-80192 | CPU：I5-7200U； 内存：4G； 硬盘：128G固态盘+1T机械盘； 显存：2G； 分辨率：1920\*1080； 操作系统：Windows 10。 | 台 | 1 | 5800 | 5800 | 产地：上海市生产厂家：联想（北京）有限公司 |
| **3** | 场景液晶电视 | 冠捷 55U5080 | 55寸液晶电视，全智能4K； 分辨率：4K（3840\*2160）； 屏幕比例：16:9； 背光灯类型：LED发光二极管； 背光源：直下式（D-LED）； 含移动推车支架。 | 套 | 1 | 3400 | 3400 | 产地：福建省厦门市 生产厂家：惠州市康冠科技有限公司 |
| **4** | 摄像头、耳麦 | 蓝色妖姬 H-70套装 | 摄像头：动态分辨率2560\*1920；静态分辨率：4680\*3456； 耳麦：高保真立体声耳麦。 | 套 | 10 | 300 | 3000 | 产地：深圳市生产厂家： 深圳市飞泰特数码科技有限公司 |
| **5** | 云存储 | 海康威视 DS-A80624S | 单设备配置：64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展：32GB，配置冗余金牌电源，支持双系统； 单设备标配：2个千兆网口，可增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，支持在线热插拔； 可接入硬盘：24块，支持SATA和SAS混插，支持12级扩展柜级联扩展； 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 可接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 设备支持预录报警触发前1-40分钟的视频录像； 支持528MBps图片并发输入，同时528MBps图片并发输出； 支持多设备同步升级功能，可通过一键式操作对局域网内的所有设备同步升级； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 | 台 | 3 | 49000 | 147000 | 产地：浙江省杭州市 生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| **6** | 企业级硬盘 | 日立 6TB | 硬盘容量：6TB；缓存：128MB(6Gb秒 NCQ)；  转速：7200RPM；硬盘接口：SATA3。 | 块 | 45 | 1450 | 65250 | 厂家：上海市生产厂家：上海（日立）集团 |
| **7** | 解密一体机 | 定制 | 立式一体机，嵌入式键盘鼠标设计，显示器：19寸；CPU： 酷睿I5-6500； 内存：8G；硬盘250G固态硬盘。 内置交易中心评标系统相应解密系统，保证可与许昌公共资源交易中心解密系统无缝对接。 | 套 | 3 | 5600 | 16800 | 中国定制 |
| **8** | 人证对比终端 | 海康威视 DS-K5603F-D | 10.1寸触摸显示屏；支持双屏独立显示，分辨率：1280\*900。 采用高性能GPU处理器，2个有线网口，彼此物理隔离；1个RS485接口、1个RS232接口；1个HDMI接口；2个USB接口；支持开关机键；支持扬声器输出 支持200W像素高清宽动态双目摄像头，支持上下15°调节拍摄角度。 设备存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸及指纹容量无限制；1:N模式下，支持20000张人脸库，5000枚指纹库；支持50000张卡片容量；支持50000笔记录存储； 设备硬件接口功能：支持通过USB接口外接身份证阅读器；支持通过USB接口输出身份证信息；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息；支持通过网络方式传输比对结果及图片。 支持防假功能，支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示；无需用户配合，即可完成真人检测。 支持广告播放功能，支持文字、图片广告播放功能。 人证比对功能：支持居民身份证及智能卡信息读取；支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验；人证比对时间：0.8秒；指纹比对时间：0.3秒。 支持人脸、刷卡+人脸、指纹+人脸、刷卡+指纹+人脸、智能（人脸、刷卡+人脸自动切换）多种比对方式；支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持指纹识别功能，现场采集指纹信息与本地指纹库进行比对，进行人员身份核验；人脸比对时间：0.3秒；指纹比对时间：0.3秒。 支持本地单机人证比对或人脸比对；支持后台联网实现人脸比对。 支持比对结果语音及文字提示功能；支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。 支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息；支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能；支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片。 | 套 | 2 | 10260 | 20520 | 产地：浙江省杭州市 生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| **9** | 机柜 | 图腾 42U | 国标；42U服务器机柜；采用优质冷轧钢材制作。 | 个 | 1 | 2300 | 2300 | 产地：河南省郑州市 生产厂家：河南图腾电子科技有限公司 |
| **10** | 4路嵌入式高清解码器 | 海康威视 DS-6904UD | 嵌入式架构，专用Linux系统，DSP解码。 功能接口：20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。 支持可对客户端电脑桌面解码输出显示。 支持可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 支持可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 视频图像解码后输出性能支持：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像解码。 支编码格式的视频图像进行解码后输出：支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 支持设备接入智能行为分析功能的摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 支持对输入的视频画面进行90°旋转显示。 支持视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 产地：浙江省杭州市 生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| **11** | 400万H.265 POE半球 (内置拾音器) | 海康威视 DS-2CD3345FD-I | 400万高清半球型网络摄像机，支持POE供电，红外距离：30米，支持H.265、H.264编码，内置拾音功能。 | 台 | 4 | 1350 | 5400 | 产地：浙江省杭州市 生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| **12** | 黑白激光打印机 | 联想 M7605D | 功能：打印/复印/扫描； 最大处理幅面：A4；耗材类型：鼓粉分离； 双面功能：自动；网络功能：支持有线网络打印； 打印速度：30cpm；打印分辨率 600×600dpi； 首页打印时间：7秒；复印速度：30cpm； 复印分辨率：600×600dpi；扫描控制器：光学分辨率：600×2400dpi； 最大分辨率：19200×19200dpi；供纸盒容量 标配：250页；自动供纸器：支持。 | 台 | 6 | 2200 | 13200 | 产地：上海市生产厂家：联想（北京）有限公司 |
| **13** | 彩色激光打印机 | 惠普 Color LaserJet Pro MFP M180n | 功能：打印/复印/扫描； 最大处理幅面：A4；双面功能； 网络功能：支持有线网络打印； 黑白打印速度：16ppm；彩色打印速度：16ppm；打印分辨率：600×600dpi； 复印速度：黑白：16cpm；彩色：16cpm；复印分辨率：600×600dpi； 扫描类型：平板式光学分辨率：1200dpi。 | 台 | 1 | 4760 | 4760 | 产地：广东省广州市 生产厂家：捷普电子（广州）有限公司 |
| **14** | 16口千兆接入交换机 | 华为 S1700-16G | 1U高19英寸宽机架式16口千兆交换机； 16个千兆电口、非网管； 交换容量：32Gbps；包转发率：23.8Mpps； 工作温度：0℃～45℃；支持220v交流；满负荷功耗：10瓦。 | 台 | 6 | 960 | 5760 | 产地：深圳市 生产厂家： 华为技术有限公司 |
| **15** | 24口千兆交换机 | 华为 S5700-28X-LI-AC | 1U高度19英寸宽机架式24口千兆交换机，接口类型：12个千兆电口、12个千兆光口；交换容量：48Gbps,包转发率：35.7Mpps；工作温度：0～45˚C；支持220v交流；满负荷功耗25瓦。 | 台 | 1 | 9800 | 9800 | 产地：深圳市 生产厂家： 华为技术有限公司 |
| **16** | 配线架 | 韩电 KEG6-24CPJ | 国标；24口网络配线架 | 个 | 4 | 580 | 2320 | 产地：浙江省宁波市 生产厂家：宁波韩电线缆有限公司 |
| **17** | 理线架 | 韩电 KEG6-24L | 国标；24口网络理线架 | 个 | 4 | 220 | 880 | 产地：浙江省宁波市 生产厂家：宁波韩电线缆有限公司 |
| **18** | 机柜 | 图腾 6U | 国标；6U网络壁挂机柜 | 个 | 6 | 120 | 720 | 产地：河南省郑州市 生产厂家：河南图腾电子科技有限公司 |
| **19** | 机柜 | 图腾 42U | 国标；42U服务器机柜；采用优质冷轧钢材制作。 | 个 | 1 | 2200 | 2200 | 产地：河南省郑州市 生产厂家：河南图腾电子科技有限公司 |
| **20** | 网线 | 秋叶原 六类网线 | 国标六类网线 | 箱 | 5 | 500 | 2500 | 产地：深圳市 生产厂家： 深圳市秋叶原实业有限公司 |
| **21** | 办公网络及监控网络改造 | 定制 | 对原有监控及设备进行升级改造并进行施工。 监控和评标网络物理分离2张网，含线槽其他辅材等并施工。 | 批 | 1 | 3400 | 3400 | 产地：河南禹州 |
| **22** | 场景液晶电视 | 冠捷 50U6085 | 50寸液晶电视，全智能4K； 分辨率：4K（3840\*2160）； 屏幕比例：16:9； 背光灯类型：LED发光二极管； 背光源：直下式（D-LED）； | 台 | 1 | 3570 | 3570 | 产地：福建省厦门市 生产厂家：惠州市康冠科技有限公司 |
| **23** | 反馈抑制器 | 得胜 FE-224N | 每通道有24个独立的可编程滤波器；独立双通道处理；自动Live滤波；滤波应用选择（Music/Speech）；后板有按键锁定开关； 模拟输入：   2\*XLR公座 & 2\*1/4" TRS座：平衡式/非平衡式 ，射频滤波抑制  输入阻抗：30k ohm 平衡/15k ohm非平衡 峰值输入电平：+15 dBu 模拟输出  2\*XLR母座 & 2\*1/4" TRS座：平衡式/非平衡式 ，射频滤波抑制 输出阻抗：100 ohm 平衡/50 ohm非平衡 峰值输入电平：+15 dBu 取样率：48kHz 动态范围：106dB，A-weighted 总谐波失真：0.01%，1 KHz 信噪比：106dB，A-weighted 频率响应：20Hz to 20 KHz，+/- 0.5 dB 通道间串音：86dB，A-weighted 输入到输出串音：86dB，A-weighted 工作电压：100-240V AC 50/60 Hz 消耗功率：15W | 台 | 1 | 2660 | 2660 | 产地：广东省惠州市 生产厂家：广东得胜电子有限公司 |
| **24** | 功放 | 得胜 EKA-6A | 低频下潜深，高频延伸广，低音，中音，高音平衡； 失真度低，频响宽； 最大不失真功率（8Ω）：600W\*2； 最大不失真功率（4Ω）：900W\*2； 最大不失真功率（2Ω）：1200W\*2； 最大不失真功率（桥接8Ω）：1800W； 最大不失真功率（桥接4Ω）：1200W； 阻尼系数：600：1； 信噪比：100dB； 总谐波失真：0.01%8Ω额定功率1KHz； 频率响应：20Hz-20KHz +/-0.1dB； 互调失真：0.01%8Ω额定功率1KHz； 输入灵敏度：0.775v，1.0v，1.5v； 输入阻抗：10k/20k,平衡，非平衡； 输入增益：-75dB； 声道分离度：-75dB； 面板指示灯：信号，工作电源，削波，保护； 供电电压：220V/50Hz。 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 产地：广东省惠州市 生产厂家：广东得胜电子有限公司 |
| **25** | 调音台 | 得胜 XR-612FX | 输入通道：6路，输出通道：4路； 麦克风输入：平衡型XLR插口； 频响：20Hz to50 KHz±3dB； 失真度：0.004% to±≦4dBu,1KHz； 增益范围：0dBa50 dB MIC； 信噪比：-92dB； 频响：20Hz to +50 KHz±3dB； 灵敏度：+15dBu±3dB； 总线噪音：推子0dB，静音-82dB，所有输入通道整体增益-70dB； FAT分解：支持FAT&FAT32/支持VFAT； 内置USB全速（12Mbps）； 支持USB存储。 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 产地：广东省惠州市 生产厂家：广东得胜电子有限公司 |
| **26** | 立式摇号机 | 兴顺 Y50 | 乒乓球搅拌式；高度：1.2M；50球。 | 套 | 2 | 3000 | 6000 | 产地：广东省惠州市 生产厂家：广东新顺电子有限公司 |
| **27** | 碎纸机 | 科密 X5m | 碎纸能力：8张/次；碎纸效果：2\*2mm ；碎纸容量：19升；连续碎纸时间：40分钟。 | 台 | 1 | 960 | 960 | 产地：广州市 厂家：广州科密股份有限公司 |
| **28** | 评标室配套工作台 | 定制 | 桌子：边框：整体边框采用铝合金边框。屏风高度：1.1米。桌面长度：1.2米。宽度：0.6米；桌面厚度为2.5cm厚实木颗粒板；每个位置下面配一个活动柜、主机架、键盘托，活动柜及主机架主体1.6cm厚实木颗粒板，活动柜采用3个抽屉，柜子下配备四个万向轮，主机架采用pp工程塑料一次注塑成型。 转椅：1、符合人体工程学原理，黑色扶手及靠背，刚支架，轮子为万向活动轮。2、网布（纳米网丝），金属骨架镀铬框架。3、扶手：采用环保塑胶用品。4、弓形网布靠背，舒适度高。5、坐垫采用优质一次成型低燃性、防老性、高回弹性海绵。 | 个 | 8 | 2100 | 16800 | 产地：河南省郑州市 |
| 合计 | | 大写:伍拾陆元整 小写：560000元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：禹州市捷昌通信技术有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日 期：2018年10月16日

**售后服务承诺**

* 1. **维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备的维修能力**

1. 售后服务机构名称：禹州市捷昌通信技术有限公司售后服务站
2. 维修点地址：禹州市颍川办商贸大世界北八路
3. 负责人：陈晓远 联系电话：13271243666
4. 维修站具备的维修能力：拥有在职员工15余人，负责工程的运维与建设，建立有备品备件库。内部设置有备件存放架，文档存放柜，以及测试用的设备，能维修软硬件的升级，产品的测试，设备的更换、检修等工作。
   1. **免费包修期**
5. 免费包修期：3年
   1. **故障响应时间**
6. 响应时间：5分钟以内。
7. 到现场时间：30分钟以内。
8. 故障解决时间：到现场后2小时以内。
9. 在用户书面授权许可的情况下，公司通过互联网进行某些维护和故障诊断工作。同时终身提供360天7×24小时电话热线咨询服务；服务电话：13271243666。
   1. **质保期内服务承诺：**

公司在禹州设有专门的售后网点，人员有工程师和高级技师，并配有专用车辆和工具，凡有任何售后服务要求，可迅速到现场提供优质服务。我公司负责提供的产品保修期，在保修期内，设备发生故障，由我公司负责免费维修，直至更换。

我公司承诺：

1. **在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品，**
2. **开通的24小时热线服务电话实行即时响应服务，我们即时给予答复。**
3. **服务电话：13271243666每半年对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动。**
   1. **质保期外服务承诺：**
4. 超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我方，我方不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。
5. 保修期满后，我公司将继续提供完善的售后维修服务，且仅收取设备配件费用。
6. 系统保修结束后，对于客户日后提出的系统扩展等需求，我方将提供软件永久免费升级支持及提供最先进的技术解决方案。
7. 软件终身免费升级
8. 公司承诺：我公司有足够的资金储备，承诺在工程建设资金暂不到位的情况下，能连续施工，确保按时完工，保证工程质量，并有具体保证措施。
9. 承诺施工期间加强安全防护，保证不发生各种安全事故,并承担由此发生的费用。
10. 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件。
    1. **培训计划**
       1. **培训内容**

使受培训人员（包括有关管理人员、系统操作人员）能了解合同系统设备的结构、性能，并掌握系统设备的操作、使用和维修的方法。主要包括：

基础理论及系统结构

* + 1. **系统安装**

系统维护（包括操作员手册、维护规程、简单故障判断）

* + 1. **培训目的**

对操作、管理人员进行培训，通过培训，使受培训人员在系统的运行中能有效地操作和检查系统，保证系统在运行中一直处于良好状态，发挥其应有的作用。管理人员经培训后应能进行日常维护运行工作，能熟练地排除简单的故障、管理设备。

* + 1. **培训方式**

现场培训：主要是实际进行各项操作和功能的培训。

本系统的培训包括听课、现场学习和试运行3方面内容。

听课是指为保证培训效果，我司安排有丰富调试运行经验的人员对业主受训人员进行授课。

现场学习是指在系统安装调试阶段，业主受训人员到达现场进行实地参观学习，由我司现场安装调试人员进行指导，对业主受训人员的提问进行详细的讲解。

试运行是指在系统安装调试结束，进入试运行阶段时，系统的运行操作将主要的管理人员进行，我司安排足够的有丰富运行调试经验的人员进行监护。

培训使用的设施、培训教材、资料

* + 1. **培训设施**

投影仪、电脑及软件、各设备及材料。

系统管理人员对系统使用的熟练程度，是确保系统正常运行的重要前提条件。用直观、明确的讲解方式使受培训的人员得到最有效的培训效果。

* + 1. **培训教材、资料**

培训的教材、资料由我们（供应商）事先组织授课教师、设计人员、跟据培训内容要点编制。

主要包括：

培训计划、培训记录、产品标准、产品说明书、设计手册、安装手册、维护手册、软件说明书等。

* + 1. **对受培训人员要求**

维护人员：具有电子设备操作经验和大专教育程度。

一般操作人员：熟悉办公软件的原理的实践，受过中专或技校教育。

管理人员培训课程

管理人员的培训课程安排了3天，可安排2-3人参加。

供应商名称：禹州市捷昌通信技术有限公司

法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2018年10月16日

**承 诺 书**

致：禹州市政府采购中心

我公司禹州市捷昌通信技术有限公司在参与禹州市公共资源交易中心评标室设备采购项目（三次）（项目编号：YZCG-T2018226）的招标采购项目，如我方获得中标资格，我方承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
7. 承诺自签订合同之日起10天内安装完毕。
8. 所投产品免费三年质保，质保期内非人为损坏，免费进行更换。
9. 所投产品符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，供货时提 供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。
10. 承诺用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
11. 售后服务机构名称：禹州市捷昌通信技术有限公司售后服务站

* 维修点地址：禹州市颍川办商贸大世界北八路
* 负责人：陈晓远 联系电话：13271243666
* 维修站具备的维修能力：拥有在职员工15余人，负责工程的运维与建设，建立有备品备件库。内部设置有备件存放架，文档存放柜，以及测试用的设备，能维修软硬件的升级，产品的测试，设备的更换、检修等工作。

我方承诺以上承诺真实有效。

**承诺供应商名称（盖章）：禹州市捷昌通信技术有限公司**

**授权代表签字：**

**日期： 2018年10月16日**

**解密系统无缝对接承诺书**

致：禹州市政府采购中心

我公司承诺，针对本次**禹州市公共资源交易中心评标室设备采购项目（三次）；（采购编号：YZCG-T2018226）** 招标文件的要求，我方所提供的**解密一体机**设备内置交易中心评标系统相应解密系统，保证可与许昌公共资源交易中心解密系统无缝对接。否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

特此承诺！

**承诺供应商名称（盖章）：禹州市捷昌通信技术有限公司**

**授权代表签字：**

**日期： 2018年10月16日**