**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 250 L镇流器 | 亚明250W | GM250W 110V-220V铜包线圈 | 个 | 200 | 105 | 21000 | 上海亚明照明有限公司 |
| 2 | 250w钠灯 | 亚明250W | 光效率112（1m`No）电流3A光通量2800最高启动电压198 | 个 | 240 | 60 | 14400 | 上海亚明照明有限公司 |
| 3 | 绝缘胶布 | 九头鸟 | Q/XSJ0204 | 盘 | 300 | 3 | 900 | 湖北省孝感市 |
| 4 | 自粘带 | 电老虎 | 橡胶0.8mm | 盘 | 300 | 5 | 1500 | 湖北省孝感市 |
| 5 | 触发器 | 亚明CD-2a | 100-300W 220V | 个 | 300 | 25 | 7500 | 上海亚明照明有限公司 |
| 6 | 15W节能灯 | 小器鬼2U | E27 15W2U 白光 | 个 | 200 | 25 | 5000 | 广东省中山市欧帝尔照明有限公司 |
| 7 | 30W节能灯 | 小器鬼3U | E27 30W 3V 白光 | 个 | 1000 | 40 | 40000 | 广东省中山市欧帝尔照明有限公司 |
| 8 | 100A交流接触器 | CHNT-正泰 | CJ20-100A | 块 | 20 | 330 | 6600 | 浙江正泰集团有限公司 |
| 9 | 6A保险 | CHNT-正泰 | 6\*30mm 6A 250V | 个 | 300 | 5 | 1500 | 浙江正泰集团有限公司 |
| 10 | 2×2.5mm2铝护套线 | 金芙蓉BLVVB护套线 | 绝缘厚度≥0.8mm护套厚度≥1.0mm外形5.38\*8.76mm | 盘 | 30 | 100 | 3000 | 禹州第一电缆铜铝有限公司 |
| 11 | 微机路灯控制仪 | CLLT03-10HX(G)型 | 经纬度控制 | 台 | 30 | 700 | 21000 | 河南省焦作市温县 |
| 12 | 线手套 | 恒昌毛纺 | 纯棉 | 双 | 600 | 3 | 1800 | 湖北 |
| 13 | 100w LED投光灯 | 世纪亚明100W | 光效851m/w 1P65 30000小时寿命 | 个 | 100 | 310 | 31000 | 上海亚明照明有限公司 |
| 14 | LED灯带 | 雷士2835 | 220V 6500K直排 | 米 | 200 | 30 | 6000 | 广东省中山市雷士照明有限公司 |
| 15 | 63A/2P空气开关 | 德力西DZ47 | GB/T10P63.1 | 块 | 40 | 30 | 1200 | 浙江省乐青市德力西有限公司 |
| 16 | 80A/3P空气开关 | 德力西DZ47 | HDBE 3P/80A | 块 | 50 | 77 | 3850 | 浙江省乐青市德力西有限公司 |
| 17 | 100A空气开关 | 德力西CDM1 | CDM、100A | 块 | 20 | 150 | 3000 | 浙江省乐青市德力西有限公司 |
| 18 | 200A空气开关 | 德力西CDM1 | CDM、200A | 块 | 5 | 400 | 2000 | 浙江省乐青市德力西有限公司 |
| 19 | 6mm2黑皮线 | 金芙蓉BLVVB | BLVVB防老化线6m2 | 盘 | 30 | 85 | 2550 | 禹州第一电缆铜铝有限公司 |
| 20 | 35铝管 | 维尔德35² | 壁厚3mm | 个 | 200 | 2.5 | 500 | 浙江恩威电器有限公司 |
| 21 | 50铝管 | 维尔德50² | 壁厚3mm | 个 | 200 | 3.5 | 700 | 浙江恩威电器有限公司 |
| 22 | LED T5管加支架 | 雷士T5-体化 | NVC-雷士 T5LED 14W | 个 | 300 | 30 | 9000 | 广东省中山市雷士照明有限公司 |
| 23 | 电工刀（割纸刀） | F0-4020釖 | 3CY13不锈钢刀片70mm 0.13kg | 把 | 100 | 5 | 500 | 德国进口 |
| 24 | 100A NT00保险 | CHNT RT36-00 | 国标 优质陶瓷，纯铜芯子 | 快 | 200 | 30 | 6000 | 浙江正泰集团有限公司 |
| 25 | 4×25mm2v v22地埋电缆 | 金芙蓉YJLV | 4\*25²VV22带铠线芯10² | 米 | 500 | 75 | 37500 | 禹州第一电缆铜铝有限公司 |
| 26 | 16mm2黑皮线 | 金芙蓉BLXY | 绝缘最薄≥0.75mm护套最薄点≥0.25mm  外形6.6-6.7mm | 盘 | 5 | 180 | 900 | 禹州第一电缆铜铝有限公司 |
| 27 | 25mm2黑皮线 | 金芙蓉BLXY | 绝缘最薄≥0.75mm护套最薄点≥0.25mm  外形6.6-6.7mm | 盘 | 5 | 260 | 1300 | 禹州第一电缆铜铝有限公司 |
| 28 | LED路灯灯头（30W） | OPPLE欧普LED路灯灯头 | 30W正白 110V-220V单颗光通量>130lm寿命>5000h，防尘防水等级IP67 | 个 | 30 | 150 | 4500 | 广东省中山市欧普照明有限公司 |
| 29 | LED路灯灯头（60W） | OPPLE欧普LED路灯灯头 | 60W正白 110V-220V单颗光通量>130lm寿命>5000h，防尘防水等级IP67 | 个 | 50 | 260 | 13000 | 广东省中山市欧普照明有限公司 |
| 30 | 4×35mm2vLv22铝地埋电缆 | YJLV河南江南 | 线芯10²mm带铠 | 米 | 300 | 35 | 10500 | 河南江南线缆有限公司 |
| 31 | 4×25mm2vLv22铝地埋电缆 | YJLV河南江南 | 线芯10²mm带铠 | 米 | 300 | 30 | 9000 | 河南江南线缆有限公司 |
| 32 | 80WLED驱动电源 | 金源MS-X2436 | 输入电压：90～305Vac， 防雷等级：差模6KV，共模10KV；IP67防护等级；寿命5000h。 | 个 | 100 | 160 | 16000 | 江苏省艺美儿灯具厂 |
| 33 | 150WLED驱动电源 | 金源MS-0108 | 输入电压：90～305Vac， 防雷等级：差模6KV，共模10KV；IP67防护等级；；寿命5000h。 | 个 | 100 | 230 | 23000 | 江苏省艺美儿灯具厂 |
| 34 | 30WLED驱动电源 | 金源MS-0108 | 输入电压：90～305Vac， 防雷等级：差模6KV，共模10KV；IP67防护等级；寿命5000h。 | 个 | 100 | 80 | 8000 | 江苏省艺美儿灯具厂 |
| 35 | 高碳钢粗枝剪 | 黄师傅H-001 | 锰钢 **可修剪直径5公分的粗树枝** | 把 | 2 | 400 | 800 | 德国进口 |
| 合 计 | | 大写:叁拾壹万伍仟元整 小写：315000元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：禹州市亮美家灯具店

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：