**襄城县司法局2018年上半年业务装备项目**

**询价通知书**

襄城县政府采购中心受襄城县司法局的委托，对“襄城县司法局2018年上半年业务装备项目”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：

项目名称：襄城县司法局2018年上半年业务装备项目

项目编号：XZZ-X2018041号

1. 项目简要说明及采购预算：

襄城县司法局2018年上半年业务装备项目。预算金额：32万元（超出者为无效投标）。（具体要求详见询价通知书及参数要求)。

三、供应商资格要求：
 （一）、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定并提供相关材料；

（二）须具有相关经营范围内的生产商或供应商。

（三）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准，并加盖单位公章）；

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）询价开标、资格后审。

四、询价通知书的领取与响应文件递交：
 领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；
 递交响应文件（询价表）：请于2018年10月19日09:00分前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；

五、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）：

 (一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；
 （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

（三）投标保证金缴纳回执单；

 (四）询价表（须密封，询价表及密封处加盖单位公章）；
 （五）其它要求的相关资质、资料。

六、投标保证金的提交：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人向招标人提交**6000元**的投标保证金。

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

（四） 提交投标保证金

 5.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

**保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。**

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

 5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2凡响应人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

5.6.3投标人无故不参加投标且未于递交投标文件截止时间前书面通知采购人或采购机构，投标保证金不予退还。

5.6.4因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

七、询价时间及地点：

询价开标时间：2018年10月19日09:00（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

八、其他要求；

1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；

2、本项目采购预算金额：32万元，超出者无效投标；

3、本采购文件所列需求为最低要求，投标标准不得低于最低要求。未尽之处，以国家有关规定为准；

4、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,且报价最低的原则,确定成交候选人；

5、须在询价表中标明所投货物明确投标产品的厂家、品名、技术参数等所要求的相关数据；

6、供货期：合同签订后20日历天内 ；

7、供货地点：襄城县司法局；

8、付款方式：银行转账；支付时间及条件：验收合格后支付中标金额的97%，验收合格一年内支付中标金额的3%。

9、采购标的执行标准

（1）、国家标准： 强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。（2）、符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

10、验收标准：本项目由采购人组织相关人员进行验收，也可委托第三方检测机构进行验收。验收按照招标文件要求包括：全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）等。

九、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心
 联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县司法局

地址：襄城县

联系电话：0374-2719982

襄城县政府采购中心

2018年10月15日

**附：询价表及采购技术参数**

**设备配置参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | 数量 |
| 1 | 笔记本电脑 | 1、处理器：:CPU系列 英特尔 酷睿i5 6代系列，CPU型号 Intel 酷睿i5 6200U，CPU主频2.3GHz最高睿频 2.8GHz，核心/线程数 双核心/四线程，三级缓存 3MB，核心架构 Skylake，制程工艺 14nm功耗15W2、存储设备：内存容量 4GB（4GB×1），内存类型 LPDDR3（低功耗版）1866MHz，硬盘容量256GB硬盘描述 SSD固态硬盘3、显示屏：屏幕尺寸 13.3英寸，显示比例 16:9，屏幕分辨率 1920x1080，屏幕技术 FHD，LED背光，AG微边框显示器4、显卡：显卡类型 核芯显卡，显卡芯片 Intel GMA HD 520，显存容量 4G5、多媒体设备：摄像头 720p HD摄像头，音频系统 内置音效芯片，扬声器 内置扬声器，麦克风阵列式麦克风6、网络通信：无线网卡 DW1820A，支持802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz），有线网卡1000Mbps以太网卡，蓝牙 支持，蓝牙4.1模块7、I/O接口：数据接口 2×USB3.0（其中一个具有Powershare供电功能），Thunderbolt 3接口，音频接口 耳机输出接口，其它接口 电源接口，读卡器 3合1读卡器（SD，SDHC，SDXC）8、电源描述：电池类型 4芯锂电池，续航时间 15小时左右，视具体使用环境而定，电源适配器100V-240V 45W 自适应交流电源适配器9外观：笔记本重量 1.2Kg长度 304mm宽度 200mm厚度 9-15mm，外壳材质 镁铝合金外壳描述 金色 | 15台 |
| 2 | 一体式电脑 | 1、产品类型 家用一体电脑，触控一体电脑：操作系统 预装Windows 10，主板芯片 Intel H872、显示屏：屏幕尺寸 23.8英寸，屏幕分辨率 1920x1080，屏幕比例 16:9，背光类型 FHD背光屏幕描述 防眩光屏幕，触摸功能 支持触摸3、处理器：CPU系列 英特尔 酷睿i7 6代系列，CPU型号 Intel 酷睿i7 6700T，CPU主频2.8GHz最高睿频 3.6GHz，总线规格 DMI 8 GT/s，缓存 L3 8MB，核心代号 Skylake核心/线程数 四核心/八线程，制程工艺 14nm4、存储设备：内存容量 8GB，内存类型 DDR3L（低电压版）1600MHz，内存插槽 2xSO-DIMM，最大内存容量 16GB，硬盘容量 2TB+512SSD，硬盘描述 5400转，光驱类型 DVD刻录机（托盘载入式）5、显卡：显卡类型 独立显卡，显卡芯片 NVIDIA GeForce 930M，显存容量 4GBDirectX 116、多媒体设备：摄像头 内置摄像头 麦克风 内置麦克风 音频系统 内置高保真音频系统声卡描述 集成7、网络通讯：蓝牙 支持，蓝牙4.0模块 无线网卡 支持802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz）有线网卡 1000Mbps以太网卡8、I/O接口：数据接口 2×USB2.0，4×USB3.0 音频接口 耳机/麦克风两用接口 视频接口 HDMI网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口 读卡器 4合1读卡器 | 25台 |
| 3 | 打印复印一体机 | 1、基础信息：产品类型 彩色激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4耗材类型 鼓粉一体 耗材容量 HP 204A硒鼓：黑色CF510A：约1100页，青色CF511A/黄色CF512A/洋红色(CF513A/CF533A)：约900页双面功能手动（需要驱动程序支持）网络功能 支持有线网络打印 移动打印 惠普云打印，AirPrint打印，Mopria认证，无线直接打印，移动应用；内置802.11b/g/n，通过WEP、WPA/WPA2或802.11x进行身份验证，通过AES或TKIP加密，WPS，Wi-Fi直连2、打印功能：黑白打印速度 16ppm 彩色打印速度 16ppm 打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间 黑白11.8秒，彩色13.7秒 打印语言 HP PCL5c，PCL6，Postscript 3级仿真，PCLm，PDF，URF月打印负荷 大致3万页3、复印功能：复印速度 黑白：16cpm，彩色：16cpm复印分辨率 600×600dpi 连续复印 1-99页缩放范围 25-400%4、扫描功能：扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板式 扫描元件 CIS 光学分辨率 1200dpi扫描尺寸 平板：215.9×297mm（最大） 扫描格式 JPG，RAW(BMP)，PNG，TIFF，PDF色彩深度 彩色24位，黑白8位 灰度等级 256级 扫描其它性能 扫描输入模式：复印、电子邮件或文件按钮，HP Scan软件，以及通过TWAIN或WIA连接的用户应用 不支持双面ADF扫描5、供纸盒容量 标配：150页 标配：100页，最大：100页（堆叠高度为10mm）6、其它参数：6.1、显示屏 7段ICON LCD 6.2、处理器 800MHz 6.3、内存 标配：256MB DDR，128MB闪存；最大：256MB DDR，128MB闪存6.4、接口类型 高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX （RJ-45网络接口）6.5、电源电压 AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±3Hz）6.6、耗电量 有效打印：337W，就绪：8W，睡眠：1W，自动关闭/手动开启/手动关闭：0.1W，自动关闭/局域网唤醒：0.1W6.7、工作噪音 声功率（就绪）：2.6B(A)；旁观者位置声压（激活、打印中）：黑色48dB(A)，彩色49dB(A)6.8、环境参数 工作温度：15-30℃，工作湿度：30-70%RH | 32台 |
| 4 | 摄像机 | 1、基本性能：产品类型 摄录一体机，4K摄像机，闪存摄像机产品定位 专业摄像机传感器类型 FULL HD 3CMOS 有效像素 1600万2、镜头参数：实际焦距 f=16-35mm 可更换镜头 支持3、显示参数：液晶屏尺寸 3.5英寸 液晶屏像素 约156万像素 液晶屏描述 16:94、拍摄性能：对焦方式 自动对焦，手动对焦 快门描述 1/8-1/10000秒（60i）1/6-1/10000秒（50i/24p）最低照明度 0.16流明[60i]（IRIS F1.4，自动增益，快门速度 1/24）0.18流明[50i]（IRIS F1.4，自动增益，快门速度 1/25）白平衡 预设（3200K），存储A，存储B，自动追踪白平衡 闪光灯（摄影灯） 支持5、录制参数：5.1、录制格式 MPEG-4H.264/AVC5.2、录制时间XAVC-I模式QFHD59.94P，使用QD-G128A（128GB）时：大约22分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约11分钟，XAVC-I模式QFHD50P使用QD-G128A（128GB）时：大约26分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约13分钟，XAVC-I模式QFHD29.97P，使用QD-G128A（128GB）时：大约44分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约22分钟，XAVC-I模式QFHD23.98P，使用QD-G128A（128GB）时：大约55分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约27分钟，XAVC-I模式QFHD25P，使用QD-G128A（128GB）时：大约52分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约26分钟，XAVC-I模式HD59.94P，使用QD-G128A（128GB）时：大约59分钟，XAVC-I模式HD50P，使用QD-G128A（128GB）时：大约71分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约35分钟，XAVC-I模式HD59.94i，使用QD-G128A（128GB）时：大约118分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约59分钟，XAVC-I模式HD50i，使用QD-G128A（128GB）时：大约141分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约70分钟，XAVC-I模式HD29.97P，使用QD-G128A（128GB）时：大约118分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约59分钟，XAVC-I模式HD23.98P使用QD-G128A（128GB）时：大约147分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约74分钟，XAVC-I模式HD25P，使用QD-G128A（128GB）时：大约141分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约70分钟5.3、动态影像 慢或快动作功能，[30p]：2160p：帧率可选1，2，4，8，15，30 fps，[25p]：2160p：帧率可选1，2，3，6，12，25 fps，[60i]：1080p：帧率可选1，2，4，8，15，30，60 fps，[50i]：1080p：帧率可选1，2，3，6，12，25，50 fps超级慢动作功能：[60i]：帧率可选120，240，480，960 fps[50i]：帧率可选100，200，400，800 fps5.4、麦克风 内置（全指向单声道驻极体电容）5.5、扬声器 单声道6、功能参数：防抖性能 五轴防抖，无线性能 WiFi：支持IEEE 802.11 b/g/n协议 2.4GHz频加密方式：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKNFC功能 支持其它功能 增益：0，3，9，12，15，18，24，27，30dB，自动增益控制 伽玛曲线：可选7、接口性能：USB接口 Micro USB AV端子 音频输入：XLR 型3芯（母）（×2），线路/话筒/话筒+48V可选 HDMI接口 支持 A型其它接口 视频输出：多接口集成/Micro USB插孔复合1.0Vp-p，25Ω SDI输出：BNC型（1）（3G-SDI/HD-SD/SD-SDI），耳机输出：小型立体声插孔（x1），直流电输出：DC插孔遥控：小型立体声插孔（Φ2.5mm），有线局域网接口100BASE-TX/10BASE-T8、存储性能：存储介质 SD/SDHC/SDXC卡9、电池性能：电池类型 锂电池（BP-U30）供电时间 使用BP-U30电池时大约2小时10分钟（记录时，液晶屏打开，寻像器关闭，未使用外部设备）使用BP-U60电池时大约4小时20分钟（（记录时，液晶屏打开，寻像器关闭，未使用外部设备）使用BP-U90电池时大约6小时50分钟（记录时，液晶屏打开，寻像器关闭，未使用外部设备）耗电量 NTSC：约11.8W，PAL：约11.5W（记录时，液晶屏打开，寻像器关闭，未使用外部设备）10、外观设计：产品尺寸 111.3×128.7×172.4mm（不含突出部分的机身）产品重量 2200g（带SELP18105G和遮光罩，BP-U30电池组，大眼罩，液晶面板，手柄，握把，不带握带）11、摄像机附件：包装清单 索尼 PXW-FS5机身 x1握把 x1手柄遥控 x1液晶屏 x1液晶屏保护盖 x1附件靴 x1附件靴板 x1螺丝 x4大眼罩 x1无线遥控器（RMT-845） x1交流适配器（AC-UES1230） x1BC-U1电池充电器 x1BP-U30电池组 x1电源线（2或4）根据地区配置USB电缆 x1操作指南 x2SELP18105G镜头 x1遮光罩 x1 CD-ROM《固态存储卡摄影机使用手册》 x1：配套附件闪迪128GSD卡 x1国产U60电池 x1摄像机防雨罩 x1摄像机包 x1机头话筒 x1UV镜 x1品胜读卡器 x1清洁套装  | 2部 |
| 5 |   电脑音箱 | 声道 2.1蓝牙 4.0类型 多媒体音箱低音单元 6.5英寸（外径166MM），4Ω中音单元 3英寸（外径78MM），6Ω高音单元 3/4英寸丝膜球顶，4Ω理论功率 R/L：12W+12W;SW：40W信噪比 R/L：≧80dB(A);SW：≧80dB灵敏度 AUX输入：R/L：500±50mV,SW：350±20mV；PC输入：R/L：700±50mV,SW：460±20mV；蓝牙输入：R/L：400±50mFFS,SW：400±50mFFS;SW：250±20mFFS频响范围 50Hz-20KHz音箱控制 功放按键、旋钮调节、遥控调节低音调节 支持线控功能 不支持接口 PC、AUX、USB、SD卡、蓝牙电源 电源供电线长 1.7M尺寸 功放尺寸：250x78x255mm，卫星箱尺寸：130x90x180mm，低音箱尺寸：288x232x242mm | 15个 |

|  |
| --- |
| **附件2****襄城县政府采购中心询价表** |
| 项目名称： 年 月 日 |
| 供应商名称（公章） | 　法人或委托代理人（签名） | 　 | 电话 | 　 | 联系人 | 　 |
|  项目 货物名称 | 厂家、品名、技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　　　　 | 　　　 | 　　　 | 请根据实际情况，自行设置表格 |
| 合计 |  大写： 小写： |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 |