**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018133号

项目名称：许昌市基础教育、职业教育资源平台等保测评及云安全防御、无线录播系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 无线便携录播主机 | 锐取YC300 | 无线便携录播主机设备高度集成化，便携，主机重  2.5kg。  1、 无线便携录播主机系统采用纯嵌入式硬件架构linux  系统，256G固态硬盘，主机内含标准硬盘接口，可实  现按需扩展硬盘空间。  2、 无线便携录播主机内置10000mAH容量电池，主机功耗  达到20W，满状态运行可续航6个小时。低电量时进  行报警。  3、 无线便携录播主机集成触摸屏为14英寸，具备一键复  位功能。  4、 无线便携录播主机内置无线传输模块，支持无线摄像  机、无线图传盒等视频信号接入，有5路信号接入，  主机与无线摄像机、无线图传盒连接采用自动匹配机  制，自动连接无需用户手动设置静态IP，开机即用。  5、 无线便携录播主机内置4G移动网络模块，直接插入  SIM卡即可实现上网。  6、 无线便携录播主机内置无线音频模块，并标配与主机  无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦、无线  音频传输器，确保用户启动后即可自动匹配使用。同  时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹  麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量。  7、 无线便携录播主机支持无线音频、本地音频、网络音  频等多种信号接入，主机具有1路line in; 1路mic  in; 1路line out，并支持音频监听、音量调节与音  量状态显示。  8、 无线便携录播主机支持多路音频选择性输出，并支持  6路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量。  9、 无线便携录播主机支持以触屏的方式将任意画面信号  拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易  用性。  10、无线便携录播主机支持多种直播码率的设置，根据网  络传输情况，可选流畅、高清、超高清3档级别，确  保高质量直播。  11、无线便携录播主机支持无线控制摄像机方向，缩放功  能；支持拍摄颜色、亮度、对比度、白平衡、色度进  行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过  程中快速调用。  12、无线便携录播主机内置集成无线传输模块，支持数据  无线接收功能，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况  下室外传输距离达到380米，室内达到150米。  13、无线便携录播主机无线模块支持802.11a/n,802.11i.  标准协议；采用5.8GHz无线技术，发射功率为17dBm,  传输速度达到300M/s. | 台 | 2 | 26600 | 53200 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 2 | 无线直播台系统软件 | 锐取yCat-300 | 1、 无线直播台系统软件自带网络带宽测试功能，在直播  过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带  有醒目状态指示信息。视频录制文件基于H.264、AAC  音视频编码方式。  2、 无线直播台系统软件系统每路预监场景设置3路预置  位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏  直接进行切换输出。  3、 无线直播台系统软件支持画面一键切换预监至直播输  出功能，系统支持对5路无线信号接入,支持5种不同  方式的组合排列画中画模式输出。  4、 主机能够支持演讲人模式，可实现人物场景和VGA同  一画面显示、录制与直录播输出。  5、 无线直播台系统软件支持普通字幕、滚动字幕、台标。  系统支持台标的设置，满足各场景需求，内置5种字  幕模板，3种滚动字幕，2种台标模板。  6、 无线直播台系统软件支持直接在预监画面上通过触控  方式实现预监画面焦距远近、方向任意调节。  7、 无线直播台系统软件支持一键切换特效功能，能通过  主机导播台实现镜头切换特效的快速切换输出，可实  现6种切换特效。  8、 无线直播台系统软件支持RTSP视频流接入连接，支持  UDP和TCP两种传输方式。  9、 无线直播台系统软件支持RTMP服务器与客户端功能，  可以自由接入无人机信号源，实现同步直播与录制，  满足不同场景的拍摄需求。  10、无线直播台系统软件可以加载本地视频资源，并将此  视频当作视频源输出。 | 套 | 2 | 17300 | 34600 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 3 | 无线图传盒 | 锐取YC100 | 1、 无线图传盒内置无线传输模块，可支持数据无线传送  功能，同时支持有线传输。  2、 为满足多场景的使用需求，无线图传设备具备VGA输  入1路、VGA输出1路、HDMI输入1路， HDMI输出1  路；且支持VGA和HDMI视频信号的输入与环出。  3、 无线图传盒的无线传输模块输出数据率可达300Mbps，  无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离  可达380米，室内可达150米。  4、 无线图传盒支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频  输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址。  5、 无线图传盒支持向IP网络发送RTSP数据流，客户端  支持使用RTSP协议的播放器（如：VLC，QuickTime  及硬件解码器等）接收直播。  6、 无线图传盒内置6600mAH容量电池，功耗为9W，能续  航6个小时。  7、 无线图传盒具有备液晶显示面板，能够显示设备IP、  电量、版本信息、音频输入类型。  8、 无线图传盒支持多种音频输入接口， 1路LINE IN; 2  路MIC IN ;  9、 无线图传盒支持网络远程接入访问和调试配置，可通  过管理界面设置传输数据的接口类型。  10、无线图传盒视频编码格式支持H.264，音频编码采用  标准的AAC格式。  11、无线图传盒无线工作频率可在5.1—5.9 (GHz) 之间  选择。  12、无线图传盒抗干扰模式支持手动、自动选择信道模式。 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 4 | VGA数据编码软件 | 锐取VGA-code100 | 1、 VGA数据编码软件支持系统序列号、设备型号、版本  号、内核版本等信息显示；  2、 VGA数据编码软件支持编码方式、分辨率、帧率、码  率状态显示。  3、 VGA数据编码软件支持VGA图像采集的微调功能，微  调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择；  4、 VGA数据编码软件支持远程云台协议接入，支持按照低  速、中速、高速进行自由选择，同时支持上下左右、  放大缩小等远程控制指令。 | 套 | 2 | 7600 | 15200 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 5 | 无线防水摄像机 | 锐取YC200 | 1、 无线防水摄像机内置无线传输模块，支持数据无线传  送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。  2、 无线防水摄像机可同时输出两路视频流，一路近景，  一路远景；近景画面能够支持电子云台，在4k-720  间任意缩放。  3、 无线防水摄像机能够支持4K高清，最大分辨率可达  3840\*2160。  4、 无线防水摄像机的无线传输模块输出数据率最大支持  300Mbps，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输  距离可达380米，室内可达150米  5、 无线防水摄像机支持标准协议：802.11a/n, 802.11i  无线协议。  6、 无线防水摄像机支持无线工作频率可在5.1～5.9  (GHz)之间选择。  7、 无线防水摄像机内置电池容量为6700mAH，功耗为9W，  可续航8个小时。  8、 无线防水摄像机支持机械云台，水平180度，垂直75  度，能够支持3个预置位。  9、 无线防水摄像机支持手动、自动选择信道抗干扰模式。  10、无线防水摄像机支持光圈数：F2.0支持数字降噪：2D  ﹠3D数字降噪。  11、无线防水摄像机支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先。  12、无线防水摄像机设备平均无故障时间间隔可达70000h  13、无线防水摄像机开放ISP接口，提供ISP算法接口工  具，能调试Sensor驱动级参数，让场景图像更加满足  用户要求。  14、无线防水摄像机支持多种分辨率，4K@30（3840×    2160）、2K@30（2560× 1440）1080P@30、720P@30。  15、为保证拍摄效果，摄像机水平及垂直亮度可达800电视  线。 | 台 | 4 | 5700 | 22800 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 6 | 采集端软件 | 锐取Term-300 | 1、 采集端软件支持摄像机模式设置，分别有室内自然模  式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、  户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动  抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置。  2、 采集端软件支持智能局域网搜索摄像机IP功能。  3、 采集端软件支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、  锐度、饱和度、白平衡等功能。  4、 采集端软件支持编码参数快速设置，对码流、码率、  关键帧等自由调节。  5、 采集端软件调试工具具备电子云台功能，对摄像机可  进行放大、缩小、上下左右等操作。  6、 采集端软件支持全景与特写双输出画面预览。  7、 采集端软件支持实时显示CPU 占用率。 | 套 | 4 | 10000 | 40000 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 7 | 无线手持麦克风 | 锐取TP-WTG15T-RQ | 1、 无线手持麦克风RF工作频段为650MHz~750MHz  2、 无线手持麦克风拥有40个无线频道。  3、 无线手持麦克风失真度[0.3%@1KHz](mailto:0.3%25@1KHz)  4、 无线手持麦克风的信噪比是 66dB  5、 无线手持麦克风的发射功率是0~8 dBm | 个 | 2 | 600 | 1200 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 8 | 无线领夹麦克风 | 锐取TP-WTG04E | 1、 无线领夹麦克风的RF工作频段为650MHz~750MHz  2、 无线领夹麦克风拥有40个无线频道  3、 无线领夹麦克风内置电池，电池容量是890MAH，正常  时长 2个小时。  4、 无线领夹麦克风失真度[0.3%@1KHz](mailto:0.3%25@1KHz4)  5、 无线领夹麦克风的信噪比是70dB  6、 无线领夹麦克风发射功率是16~25 dBm。  7、 无线领夹麦克风支持显示音量、电量、频道区域等信  息。 | 个 | 2 | 700 | 1400 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 9 | 无线音频传输器 | 锐取TP-WT02-RQ | 1、 无线音频传输器可将调音台的有线信号转换为无线音  频信号，实现与无线便携录播主机音频自动匹配。  2、 无线音频传输器RF工作频段区间为650MHz~750MHz  3、 无线音频传输器拥有40个无线频道  4、 无线音频传输器的失真度是0.3%@[1](mailto:0.3%25@1)KHz  5、 无线音频传输器的信噪比是66dB  6、 无线音频传输器的发射功率为15~25 dBm  7、 无线音频传输器支持频道、音量记忆功能  8、 无线音频传输器能够支持音量与频道自由设置  9、 无线音频传输器支持频道LED显示 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 折叠三脚架 | 锐取YC-LP | 1、 三脚架的脚管材质采用铝合金；  2、 三脚架自重1.65KG，含云台重量2.05KG；  3、 三脚架的工作高度是63cm；三脚架高度是206.5cm；  4、 折叠三脚架采用旋钮式锁紧；安全承重11KG； | 个 | 4 | 800 | 3200 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 | |
| 11 | 航空箱 | 锐取YC-BOX | 航空箱采用定制型拉杆箱,箱体体积为20寸，能够将设  备配件完美嵌入，整体高档美观，能够轻松移动拉杆  箱至搭建场地，改变传统此类设备无法统一集中管理  和运输问题。 | 个 | 2 | 3200 | 6400 | 产地：深圳  厂家：深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹拾捌万玖仟圆整　　　　　　 小写：¥189000.00元 | | | | | | | |