**1、报价函**

**致：河南宏图工程咨询有限公司**

 许昌鑫莱科技有限公司 正式授权 魏小俊经理 为我方代表，参加你公司组织的 项目名称：长葛市公安消防大队卫星电话、高清布控球等应急通信救援器材采购项目（二次） ，项目编号：长招采竞字[2018]118号项目谈判采购的有关活动，并对此采购项目进行谈判。

为此，我方按谈判文件规定提供货物及相关服务的所报总价为人民币（大写）：贰拾肆万肆仟肆佰元整，（小写）￥244400元。

1. 我方同意在本采购项目谈判文件中规定的谈判之日起三十天内遵守本谈判响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 提供谈判文件规定的全部报价文件，包括响应文件正本1份，副本3份。

4. 如果我方成交，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守谈判文件的全部规定。

6. 我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价。

7. 我方愿意向你公司提供任何与本采购项目谈判有关的数据、情况和技术数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9. 我方承诺接受谈判文件中政府采购合同条款及合同专用条款的全部内容且无任何异议。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以投标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

**与本谈判有关的一切往来通讯请寄：**

地址： 长葛市颍川大道世纪鑫城20号楼2单元1302室 . 邮编： 461500

电话： 13569936595 传真：

电子函件：

供应商名称（并加盖公章）： 许昌鑫莱科技有限公司

法定代表人（代表人）的授权委托人（签字）：

签署日期： 2018 年 10 月 13 日

**2、报价一览表**

采购项目名称：长葛市公安消防大队卫星电话、高清布控球等应急通信救援器材采购项目

采购项目编号：长招采竞字[2018]118号单位：元（人民币）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价 | 期限 | 备注 |
| 长葛市公安消防大队卫星电话、高清布控球等应急通信救援器材采购项目 | 大写：贰拾肆万肆仟肆佰元 小写：￥244400元 | 合同签订之日起15日内 | 合同签订后15日内交货 |

**填写说明：**

1. 谈判时，本表中的内容与谈判响应文件中的报价函、价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2. 报价为采购范围所列全部服务的报价总和，并应与价格明细表保持一致。

供应商名称（并加盖公章）： 许昌鑫莱科技有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人：（法定代表人（代表人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期： 2018 年 10 月 13 日

**3、货物价格明细表**

采购项目名称：长葛市公安消防大队卫星电话、高清布控球等应急通信救援器材采购项目

采购项目编号：长招采竞字[2018]118号 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 生产厂家及品牌 | 供货期 | 单价 | 备注 |
| 1 | 破拆水枪 | 一、穿透式破拆水枪。该装备结合了水枪和破拆工具的优点，能直接穿透障碍物进行灭火，为扑灭吊顶夹层以及棉垛、草垛、木垛、粮垛、纸垛等固体阴燃等常规水枪难以直接施展的特种场合火灾提供高效的专用灭火装备，填补了国内该项装置的空白。二、技术参数：1、工作压力：0.35MPA； 2、流量：5（±8％）L/s；3、喷雾半径：≥5.5 m； 4、射程：≥10 m；5、工作压力范围：0.2~0.8（MPa）；6、质量：≤5kg。 | 1个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 2000 |  |
| 2 | 转角水枪 | 一、转角式水枪由铝合金和不锈钢制成，阳极氧化抛光处理。适用于房顶、吊顶、烟道、阴沟、 船舱及大型车辆等其他死角发生的暗火火灾扑救和喷射喷洒。现代建筑屋顶，厨房间的烟囱， 油烟道，通风道，电缆槽阴沟和其他通道的火灾，而一般水枪不易达到的暗火的火灾扑救。 特点：二：技术参数：1、 不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。2、 枪头前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。3、 要实现多种喷射状态只要改变枪头外套旋转方向就能喷射直水流、开花水流和喷雾水流。4、 额定压力5kg，适用工作范围3到7kg，工作压力5kg时最大流量135L/min，充直水柱长度20m，枪长度为1m。重量：≈3Kg流量：160-180L/min | 2个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 2000 |  |
| 3 | 急救医药箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、压舌板、听诊器、血压计各1个、骨夹板1包（内含4块）。长×宽×高：35.5×18.5×20.5cm | 2套 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 1600 |  |
| 4 | 逃生缓降器 | 符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准。该逃生缓降器是一种往复式高楼自救装置，一台产品可在短时间内连续使用救助多人及财物，只需自身重力，无需其它辅助动力、器械，安全平稳缓降至地面，缓降绳索采用纯裸航空用钢丝绳，阻燃、耐磨、强度高。\*提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告和国家3C认证。二、由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。三、技术参数：1、钢丝绳索直径：4mm； 2、安全带长：1453mm，宽：50mm, 厚：1.2mm；3、使用最高高度：30m 4、使用负荷重量：20-100kg5、每次限载人数：1个 6、缓降绳索载荷：＞10000N7、安全带载荷：＞10000N8、安全钩载荷：＞10000N9、缓降速度：0．16-1．5m/s10重量：≤9kg。四、装箱配置清单：（调速器 1台、缓降绳索两端配安全带 1套、 长度按用户须要订购、安全钩 1件、带保险套固定挂钩1套、配M14\*120膨胀螺栓、螺母垫圈各3件、辅助绳索 1件 长1米） | 2套 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 1600 |  |
| 5 | 九米拉梯 | 九米二节拉梯，精选五年优质毛竹为原料，经特殊工艺防腐、防蛀、脱脂、高温处理、多层粘合成材制成。工作长度9m，合并高度4.75m，最小梯宽300mm，整梯质量≤42.9kg。梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密粘合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠。水平弯曲残余变形比值≤0.10％。梯蹬弯曲残余变形比值≤0.18％。侧摇摆残余变形比值≤0.16％。拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。所有检测项目均符合GA137－2007《消防梯》标准。提供：国家消防装备质量监督检验中心检验报告和国家3C认证 | 2个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 2450 |  |
| 6 | 无齿锯 | 具有马达技术DualCharge，它可以提供极其强劲的马达 -- 3.7 kW的功率、低水平的排放量和极佳的节油性能。 装配有大尺寸的高效消声器和振动缓冲系统，使机械可以极其安静地运行，而且易于使用气缸排量74cm3 汽缸缸管内径，51 mm 空转速度， 2700rpm 建议最大的高速空转速度，9300（+/-150）rpm 功率， 3.7/9000kW/rpm 点火系统制造商 SEM火花塞 Champion RCJ6Y跳火间距， 0.5mm 油箱容量，0.9公升 动力切割机{不带切割锯片或燃油)，9.7 kg 声能级，保证值101LWAdB(A) 锯片直径350mm 切割深度125mm 金刚石锯片，2片万能锯片 2片  | 1台 | 日照鑫朗安全科技有限公司品牌胡思华纳 | 合同签订之日起15日内 | 14500 |  |
| 7 | 潜水装备 | 干式潜水服，介绍：加强版超级耐磨 石变型高密度氯丁二烯橡胶 柔软富弹力的防滑鞋 高度可靠阀门 领部圆锥形设计可拉伸的很阔 方便穿着 360度可转动充气泵阀 外层覆盖干爽拉链 进一步保护金属别拉链 护膝和护胫：由膝盖而下的小腿包裹在强化胶下 避免早期的磨损撕裂 氯丁二烯橡胶保暖领口和袖口 让您在冷水中潜水也能获得保护 更具有超卓的防水保暖性能潜水靴，用SCR材料制作（潜水衣材料)美观大方，防水保暖，水中作业防止脚部划伤，适合在水中或者沙滩上行走。特别加厚后跟保护脚跟和加厚的鞋头保护脚趾。内侧配有潜水拉链，易于穿着。手套3mm厚发泡橡胶 双面尼龙布粘合 手掌 五指 均有止滑橡胶点 可保护双手 操控性强 腕部弹性束带 防止水流进出BCTT功能齐全 浮力大 给和其他安全措施和舒适功能适合高级及技术潜水需求 充排气迅速 气囊容量大 稳定性强 配有排气 充气阀 面料采用1000丹尼尔国都拿 抗穿刺亦能保持重量轻 流体动力学设计剪裁 泡沫塑料软垫更加合身 舒适 配有可调式弹力扣带 令潜水员更加舒适脚蹼，新版更换为钢弹簧脚带 通道设计 减低拖拽力，增强向下压水的推进力，容易操控。可调整脚跟带 安全，方便潜水前调整和准备。铅块，2kg\*6块 腰带长度1.8米 腰扣为420不锈钢快卸扣三联表深度+压力+指北针最新款三联表，深度表+压力表+指北针 设有夜光表面，大大加强于水中的可视度 气压表最高显示达350bar 深度计最高显示达70 高效能指北针 | 2套 | 日照鑫朗安全科技有限公司品牌鑫朗 | 合同签订之日起15日内 | 9600 |  |
| 8 | 液压开门器 | 主要技术参数1、手动泵额定工作压力 63Mpa 质量 2.7kg 油管长度 2m 由油管、手柄 、泵体、卸荷阀手轮 、快速接口组成开门器额定工作压力 63Mpa 最大开启力 50KN 闭合长度 250mm 最大开启高度 300mm 最大撑顶高度 380mm 质量 4.7Kg结构：由油缸盖、油缸、移动支撑、固定支撑、快速接头、防尘帽组成。 | 1套 | 日照鑫朗安全科技有限公司品牌鑫朗 | 合同签订之日起15日内 | 8600 |  |
| 9 | 多功能挠钩 | 整体包装型式采用铝塑包装，内包装采用硬质发泡材料，工具独立分隔放置，存放和拿取非常方便。主要部件组成：爪耙组件、消防斧组件、挠钩组件、消防锤组件、工兵铲组件、消防锯组件、高空剪组件、手柄杆和加长杆等9种组件。具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告，符合欧盟EN13204标准 | 2套 | 上海枭云实业有限公司品牌枭云 | 合同签订之日起15日内 | 3800 |  |
| 10 | 支撑稳固套具 | 支撑套件采用材质选用高强度、轻型航空铝合金，所有部件经阳极涂层处理，以降低导电率，增加强度和寿命，安全系数4:1；所有救援支撑选择精密的直角螺纹支撑杆，适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑工具。各种交通事故处理等现场的抢险救援工具。可手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧.可手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，微调精度达到1mm，单根纵向承载能力26T，总计29件套配置清单：支撑柱：支撑力26Ｔ，尺寸：908-1308mm, 3根;支撑住：尺寸：1208-1808 , 3根;延长柱:长度700mm, 3根；延长柱：长度500mm,3根;U型横梁支撑配件4个；L型支撑配件4个；支撑平座接头4个;八角底座4个；钩型扳手1个；脚踏气动泵 1个；5米气管1根 | 1套 | 日照鑫朗安全科技有限公司品牌鑫朗 | 合同签订之日起15日内 | 43800 |  |
| 11 | 稳固保护套件 | 稳固套件，主要是对柱子的支撑起到一个稳固的左右，如要有下面这些套件组成：;U型横梁支撑配件4个；L型支撑配件4个；支撑平座接头4个;八角底座4个； | 1套 | 日照鑫朗安全科技有限公司品牌鑫朗 | 合同签订之日起15日内 | 22600 |  |
| 12 | 移车器 | 规格 620\*350\*200（MM），只接触轮胎，配备有万向轮。单个称重1000公斤，纯机械设计，兼容性强，操作简单 | 1套 | 北京路倍安交通设施科技有限公司品牌路倍安 | 合同签订之日起15日内 | 4300 |  |
| 13 | 出入标志 | 规格150\*300（MM），亚克力板覆膜 | 2套 | 许昌鑫莱科技有限公司品牌鑫莱 | 合同签订之日起15日内 | 200 |  |
| 14 | 消防移动储水装置 | 材料为PVC涂层气密布，耐酸碱，耐高低温，密闭性好，使液体存放完全与空气隔绝的环境中，防止变质或受污染，保证液体存储安全，容量2000L | 1个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 2500 |  |
| 15 | 正压式空气呼吸器面罩导管 | 正压式空气呼吸器面罩、快速接头、供气阀等部件组成。是一种将空气压缩到气瓶并向佩戴者提供洁净空气的呼吸保护装具，其每次供气量等于佩戴者的吸气量，主要用于在有毒害、有烟雾或窒息的环境中进行灭火救援活动，是消防员用于现场作业必备的呼吸保护装具。整体参数：面罩腔体内静态压力：≤500pa；最大供气流：≥1000L/min；吸气阻力：≤500pa；呼气阻力（25次/min）：≤700pa；呼气阻力（40次/min）：≤1000pa；使用温度：-30~60℃；使用时间：65min。面罩材质，凯夫拉。 | 10套 | 泰州市华通消防装备厂有限公司品牌华通 | 合同签订之日起15日内 | 1750 |  |
| 16 | 双股 螺旋绳 | S打螺旋救助绳：S指的是Soft 柔软硬度，质地柔软，特别适用于消防比武结绳！绳体柔中带刚，使用不易起毛，螺旋不易松散，绳体延展性低，是比武救援专业用绳！直径10MM | 100米 | 泰州市华通消防装备厂有限公司，品牌华通 | 合同签订之日起15日内 | 25 |  |
| 17 | 移动消防炮 | 形式 直流、喷雾额定流量（L/S） 30额定压力（Mpa） 0.8工作压力范围（Mpa） 0.6-1.0最小自摆压力（Mpa） 0.5直流射程（m） ≥55喷雾角° ≥2 0俯仰角° +30～+80 自摆角° 40自摆频率（次/min） ≥15 | 1个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 9600 |  |
| 18 | 止水器 | 产品材质：铜.铝合金产品用途：主要用于水带长距离铺设时，设置在中间作局部启型号 ：65 | 4个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 350 |  |
| 19 | 挡车器 | 规格 300\*150\*300（MM），带把手 | 10个 | 九江消防装备有限公司，品牌九江 | 合同签订之日起15日内 | 60 |  |
| 20 | 三轴 稳定器 | 电池工作电压: 最大： 12.6 v 标准：8.4 v最小： 6.8 v工作温度: 最大： 45 °C 标准：25 °C 最小： -10 °C续航:最大：18 h 最小： 12 h重心平衡充电时间: 标准： 3 h稳定器运动姿态跟踪误差：最大：0.2 最小： ± 0.05 °静止姿态跟踪误差：最大：±003最小： ± 0.01 °俯仰轴机械动作范围： 标准： 360 °无限旋转横滚轴机械动作范围： 标准： 360 °无限旋转负载重量： 最大： 2500 g 最小： 350 g配件稳定器1 电池仓 1 26500充电器126500锂电池2Micro USB数据线1 镜头支架1 相机固定螺丝2 说明书1ZW-CTIA-002松下线1 ZW-CTIA-003索尼线1 TRM03三脚架1包装明细产品裸机尺寸(mm): 173\*188\*374(W\*D\*H)产品净重(g): 950g | 1个 | 华平信息技术股份有限公司品牌华平 | 合同签订之日起15日内 | 26500 |  |
| 21 | 卫星电话 | 可提供出色的语音，包括短信和数据共享功能和数据功能的能力。这些功能包括的内置可编程一触式SOS与自定义的位置通知按钮，可以大大提高我们的应急安全性，可以提供全球定位系统和网上跟踪服务。特点更加小巧的创新的机身设计直观的，简单易懂的用户操作界面防水、防震、防尘、无与伦比的三防设计增强的SMS和电子邮件收发功能集成了内置扩音器配有耳机和免提通话功能伸缩式内部存放拉杆天线迷你USB数据端口结合配件支持无线Wi – Fi功能可靠全球覆盖的双向链接增强功能：完全军用级的设计要求可达（IP65）的最高防护等级（IP）的行业评级基于位置服务的GPS功能支持在线跟踪并且可连入Google服务可编程的GPS功能，一键式SOS按钮迄今为止最小的卫星电话根据人体工程学独特的外形设计坚固耐用，高增益天线规格·尺寸：140毫米（长）x 60毫米（宽）x 27毫米（厚）·重量：247克时间待机时间：长达30小时通话时间：长达4小时显示200个字符照明的图形显示音量，信号和电池强度显示高亮度的抗风化键盘呼叫功能集成扩音器快速连接到铱星语音邮件双向SMS和电子邮件功能可编程的国际接入码（00或+）支持语音，数字和文字信息的邮箱可选铃声和提示音（8种选择）内存100条本机电话簿，支持多个电话号码，电子邮件地址和注释的能力具有未接来电和已拨电话的通话记录功能安全功能用户可自定义的通话时间限制功能，自带键盘锁和密码锁，以增加安全性配备电池；交流充电器；车载直流充电器；皮套；天线适配器；车载磁性天线；免提耳机；用户手册；手机挂绳。 | 1个 | 华平信息技术股份有限公司品牌华平 | 合同签订之日起15日内 | 9500 |  |
| 22 | 高清布控球 | 技术参数：支持3G/4G公网，以及Wifi方式远程控制，开机一键式使用，无需配置和更改参数；采用高清防水摄像机，360 度无限位云台,30倍光学变焦，80米红外夜视距离；具备良好的人机操作控制界面，并可根据要求添加定制内容；支持H.264和H.265压缩方式，分辨率支持1080P、720P、D1和CIF等多种分辨率，本地存储空间不小于128G。支持32Kbps-6Mbps码率，支持通过客户端软件实时调整码率，具备双向语音通信功能；具有抗抖动、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿功能；提供能悬挂在树干、车顶、电线杆、房屋、墙壁等的固定支架，布控方便，配备专业保护箱、便携袋、支架等； 支持双卡移动/联通/电信（3G/4G）支持APN和VPDN专网，支持Wifi、4G/3G公网、和有线，天线内置（无使用数量授权限制）；可无缝接入消防图像综合管理平台，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、双向对讲、视频参数设置、操作云台等操作（需提供图综平台厂商出具的成功接入证明函）；支持GPS或北斗定位，并显示相应的经度、纬度等信息（需提供第三方权威机构颁发的检测报告证明文件并加盖厂商公章）； 支持机身自带OLED屏显示当前运行状态，包括电池电量、4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度，平台连接状态等信息； （需提供第三方权威机构颁发的检测报告证明文件并加盖厂商公章） 内置电池可持续工作6小时以上，电量不足主动报警。支持增加续航电池包，电池包可带电更换,电池供电不少于8小时，图像传输不中断；（需提供第三方权威机构颁发的检测报告证明文件并加盖厂商公章） 支持在常温下，布控球连续工作2小时，外壳最高温度不高于42摄氏度；（需提供第三方权威机构颁发的检测报告证明文件并加盖厂商公章）支持镜头加热功能，防止镜头内部起雾；（需提供第三方权威机构颁发的检测报告证明文件并加盖厂商公章）支持通过WEB方式和手机APP远程配置管理、视频浏览、云台转动控制、锁定云台和解锁云台功能；防护等级：不低于IP66；工作温度：-30℃~+60℃；重量：不大于5kg；尺寸：高度不超过300mm，底面直径不超过200mm； | 1个 | 华平信息技术股份有限公司品牌华平 | 合同签订之日起15日内 | 36000 |  |
| 合计报价（元）：大写：贰拾肆万肆仟肆佰元整 小 写 ：￥244400元 |
| 备注： |

填写说明：

1. 供应商须认真填写本表的每项内容，不得漏项。

2. 如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修正总价。

3.报价为采购范围所列全部货物的报价总和，并应与价格明细表保持一致。

供应商名称（并加盖公章）： 许昌鑫莱科技有限公司

法定代表人（代表人）或其授权委托人：（法定代表人（代表人）可签字或加盖名章，授权委托人必须签字）

签署日期： 2018 年 10 月 13 日