**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018140号

项目名称：许昌市教育局“2017年市直学校钢琴教室建设”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 钢琴 | 星海XU-118B | 尺寸:1180mm(高度为1180mm)  **1、铁板：使用真空铸造铸铁板，口子型全框架结构设计；用锰钢高硬度材料铸制，铁板高度109cm**  2、音板：寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板。  **3、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），采用德国勒斯劳（ROSLAU）的镀锡防锈钢丝琴弦，高级抛光琴弦、音色纯净，音准稳定。**  4、脚轮：单独脚轮，转动灵活、噪音低。  5、外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，光面黑色，表面涂装的光泽单位87—92.  6、背柱：五背柱设计，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸78\*70mm，两侧背住尺寸76\*70mm。  7、演奏性能：琴键下沉负荷：0.52N—0.38N；回升0.28N—0.38N；白键下沉深度10.1mm—11.0mm。  8、弦码：色木多层板制作。  **9、弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，使用防潮密封胶粘合；经过特殊工艺处理的倒牙装置而成，音准持久稳定。**  10、中盘：全实木结构，无金属部件。  **11、弦槌：进口原装德国优质Abel弦槌，全部天然羊毛，高防潮高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用硬枫木；采用防毒防蛀处理，由专用设备制造的高质量弦槌，从而使钢琴达到深沉、饱满、明亮的优美音色 。**  12、制音器：优质羊毛制造。  13、击弦机：转击器、连动杆、制音杆采用坚硬细密的优质木材制作，顶杆采用高强度ABS材质。  **14、键盘：寒带地区生长的优质白松制作的实木键板；亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。**  **15、踏板材料：实心纯铜制作；踏板连杆：金属连杆方式机械传动。**  **16、码桥：高硬度A级色木**，**有利于声音传导，中高音整体设计，低音弧线设计，硬度强，不易变形，使延音更长，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不用螺丝固定。**  **17、油漆：采用国内名牌的不饱和树脂无铅环保漆**，**并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，可有效防止涂饰在冬季寒冷和室内暖气干燥的环境中发生爆裂。** | 台 | 70 | 9900 | 693000 | 北京市  北京星海钢琴集团有限公司 |
| 合 计 | | 大写：陆拾玖万叁仟元整　　　　　　 小写：693000元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南超越乐器音响有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期：2018年10 月 26日