**二标段投标分项报价表**

项目编号：长招采公字[2018]052号

项目名称：长葛市颍川路中小学餐具、厨具购置项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 电子灭蝇灯 | 三川  510\*200\*120 | 尺寸:510\*200\*120 (毫米)高 铝合金材料外壳设计 有效范围：200平米 UV灯管：Osram Sylvania欧司朗-西凡尼黑光灯管 采用电子式控制方式镇流器 电功率：50W(2x25W) | 台 | 36 | 170.00 | 6120.00 | 广东 东莞市东城区三川五金电器有限公司 |
| 2 | 米面架 | 宇厨  1500\*600\*300 | 1、采用优质304不锈钢方管； 2、台面及支架均为1.2mm厚不锈钢； 3、通脚38\*38\*1.2㎜优质不锈钢管。 优于招标文件要求的内容： 第一项：带不锈钢子弹脚； | 台 | 28 | 1400.00 | 39200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**3 | 平板车 | 宇厨  800\*500\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、层面及四周均为不锈钢板1.2mm，层面底加强筋，不锈钢38\*25方管1.2mm，φ25\*1.5mm钢管冷弯成型把手； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 辆 | 8 | 1400.00 | 11200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 4 | 绞切肉两用机◎ | 美鹰  550\*425\*835 | 1、机身采用铝镁合金材质美观大方，与食品接触部分采用304不锈钢材质，卫生保障； 2、边缘设计圆滑，方便刀头拆卸便于清洗彻底； 3、生产能力≥90kg/h ； 4、功率：0.75KW/220V。 优于招标文件要求的内容： 第一项：加装紧急开关和安全开关更好的保护使用者  第二项：底部设有脚轮方便移动； | 台 | 4 | 4445.00 | 17780.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 5 | 多用切菜机  不锈钢型◎ | 美鹰  960\*460\*740 | 1、用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、特性：本机为双头型切菜机,可同时工作；通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁； 3、整机采用全不锈钢制造，变频调速简单直接； 3、叶菜剖切长度：1－60mm(可调) 4、产量：300-1000kg/HR； 5、电压：220V； 6、功率：2.5kw； | 台 | 4 | 7300.00 | 29200.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 6 | 土豆去皮机◎ | 美鹰  581\*702\*1503 | 1、不锈钢外壳，厚度≥1.2mm，挂砂均匀牢固优质； 2、铜芯大功率电机； 3、电压380V功率1.1kw. 4、工作效率：15KG每次，时间为40-60秒每次。 优于招标文件要求的内容： 第一项：挂砂均匀牢固优质； | 台 | 4 | 6700.00 | 26800.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 7 | 大单星水盆 | 宇厨  1200\*750\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 4 | 2000.00 | 8000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 8 | 冷藏库 | 宇厨  定型 | 冷库板：双面不锈钢钢材质，发泡厚度100mm，密度40kg 冷库门：双面彩钢材质，发泡厚度100mm，优质门配件。 压缩机：采用艾默生谷轮压缩机zb29KQE。 冷风机：采用百福特GD30。 膨胀阀：丹麦丹弗斯 配电箱：自动控温，高低压保护，过流，过压，过热保护等 | 座 | 4 | 38000.00 | 152000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 9 | 六门立式  冷冻柜◎ | 宇厨  1800\*740\*1955 | 1、用料：优质304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 2、板材：内板≥0.7mm，外板≥0.8mm； 3、制冷剂：R134A； 5、温度设定范围：0℃～-15℃，容积：720+740L； 6、电压：220V，功率：157＆225W。 | 台 | 8 | 9200.00 | 73600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**10 | 四层平板货架◎ | 宇厨  1500\*500\*1550 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、层板采用1.2mm不锈钢板，三折边工艺处理； 3、腿采用Ф43\*1.2mm不锈钢圆管；层板下用不锈钢38\*25mm厚度1.2mm方管加强筋加固，间距≤500mm，所有焊接点均采用满焊处理方法； 4、带四个可调节子弹脚。 | 台 | 36 | 2000.00 | 72000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 11 | 双星水池◎ | 宇厨  1500\*700\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 4 | 2100.00 | 8400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**12 | 四门立式冰柜◎ | 宇厨  1500\*900\*2000 | 1、用料：优质304不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm； 2、保温材料采用高密度胺脂发泡，注塑一次成型； 2、板材：内板≥0.7mm，外板≥0.8mm； 3、制冷剂：R134A； 5、温度设定范围：+5℃～-5℃，容积：460+470L； 6、电压：220V，功率：128＆183W。 | 台 | 8 | 6500.00 | 52000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 13 | 保鲜工作台 | 宇厨  1800\*760\*800 | 采用优质不锈钢，厚度为1.2mm.内外全不锈钢，整体发泡，内藏铜管，温度-5℃- +5℃,功率220V/350W,容积:0.4L，不锈钢箱体：内外不锈钢板，经久耐用，豪华美观。箱体整体发泡：整体发泡，均匀密实，高效保温。新兴门封：多层气囊缝条，密封性能好，可拆卸结构，清洁方便。制冷强劲：国家知名压缩机，制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低。制冷系统化：制冷系统部件优化选型，制冷系统稳定可靠，节能能源。全钢管换热器：高效全钢管翅片换热器。只能温度控制器，数字显示、控制精准。 | 台 | 8 | 4800.00 | 38400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 14 | 三层台面立架 | 宇厨  1800\*350\*700 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、台面采用1.2mm不锈钢板； 3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管。 | 台 | 16 | 1700.00 | 27200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**15 | 工作台  连下一层板◎ | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm； 3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 4、面板及层板下用38\*25\*1.0mm方管加固。 | 台 | 28 | 2000.00 | 56000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**16 | 燃气单头  大炒炉◎ | 宇厨  1100\*1150\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm，侧面板厚1.0mm， 2、炉体骨架40\*40\*4mm国标角钢，黑铁炉膛采用3mm铁板，炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 3、炉膛与台面钢板加装隔热棉； 4、电子打火自动安全装置，配安全点火棒。 | 台 | 12 | 6200.00 | 74400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 17 | 灶间拼台 | 宇厨  400\*1150\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板 3、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 | 台 | 16 | 1100.00 | 17600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 18 | 饼盘车 | 宇厨  450\*600\*1600 | 1、12层，放置蒸车标准盘； 2、材质：304不锈钢； 3、层面及四周均为1.2mm 不锈钢磨砂，层面底加强筋，材料为38\*25mm厚1.2mm 不锈钢方管； 4、底部带刹车尼龙轮； 5、Φ25\*1.2mm弯管扶手。 | 辆 | 16 | 2100.00 | 33600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 19 | 双星水池◎ | 宇厨  1500\*700\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 8 | 2200.00 | 17600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 20 | 和面机◎ | 美鹰  830\*920\*935 | 1、选用SUS304不锈钢,材质1.0mm，50Kg/h静音和面机 脚踏翻斗 减速机传动，面缸及搅轴均采用食品级304不锈钢材质； 2、铜制电机，功率：3KW/380V； 3、变速箱链条传动，面斗两侧为铸铁机架，面斗采用1.0mm优质不锈钢，搅拌器为优质不锈钢，面斗与加油孔隔断分离； 4、材质采用304 1.0mm厚不锈钢板，角钢机架外包不锈钢； 5、带揭盖自动停机功能。 优于招标文件要求：第一项：自动回弹式注油口不易漏油，美观大方； | 台 | 4 | 8500.00 | 34000.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 21 | 馒头机 | 美鹰  1300\*500\*960 | 1、对辊式； 2、材质采用304 1.0mm厚不锈钢板； 3、铜制电机； 4、功率：3kw/380v； 5、产量：3800个/小时。 |  | 4 | 10000.00 | 40000.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 22 | 搅拌机 | 美鹰  620\*1025\*1430 | 1、电压功率：1.1KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量20L； 3、配：不锈钢附件三种规格搅拌抓手。 | 台 | 4 | 5000.00 | 20000.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 23 | 面条机 | 美鹰  850\*700\*1400 | 采用304不锈钢拉丝板，采用 1.2mm不锈钢板3000瓦 | 台 | 4 | 6800.00 | 27200.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 24 | 油网式烟罩连烟罩灯 | 宇厨  4400\*1200\*610 | 1、用料：304/2B不锈钢板  2、板材：不锈钢1.2㎜； 3、带油网板材：1.0㎜，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 台 | 4 | 20560.00 | 82240.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 25 | 全自动豆浆机 | 禾元  2300\*1500\*700 | 不锈钢220v | 台 | 4 | 6800.00 | 27200.00 | 中山市 中山市禾元电器有限公司 |
| **★**26 | 燃气双门  蒸饭车◎ | 宇厨  1650\*1150\*2100 | 1、200型，双门24盘,材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用0.8mm不锈钢板； 2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3、装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及缺水报警 4、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，带米饭和馒头蒸饭盘各一半；24盘 优于招标文件要求的内容：第一项：电热管采用防爆不锈钢制作；第二项：装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统； | 台 | 8 | 7000.00 | 56000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 27 | 油网式烟罩连烟罩灯 | 宇厨  10100\*1200\*610 | 1、用料：304/2B不锈钢板  2、板材：不锈钢1.2㎜； 3、带油网板材：1.0㎜，油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配优质防爆灯。 | 台 | 4 | 25000.00 | 100000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 28 | 电饼铛 | 兴都  760\*640\*770 | 1、锅用铝合金铸造，上下自动控温加热，带漏电保护； 2、柜体和外壳采用1.0mm不锈钢板； 3、功率：5Kw/380V。 |  | 8 | 1700.00 | 13600.00 | 山东 山东兴都商用厨具有限公司 |
| 29 | 电炸炉 | 兴都  1200\*600\*600 | 1、外壳、锅体均采用优质不锈钢板制造； 2、采用高效管状电热元件浸在油（水）中直接加热，并选用先进保温材料。具有升温快热效高，节电等特点； 3、舍友温度自控装置，以适应各种需求； 4、拉手经镀铬处理； 5、功率：6KW，电压：380V/50Hz 6、油缸容积：60L | 台 | 4 | 2000.00 | 8000.00 | 山东 山东兴都商用厨具有限公司 |
| 30 | 三层六盘电烤箱 | 兴都  1430\*840\*1660 | 2、功率：21kw/380V； 3、材质:外壳采用201#优质不锈钢板；分上、中、下三层全自动控温，全封闭式整体环保耐高温材料，数字显示温控器，显示定时报警装置； 4、全玻璃炉门带大可视窗及照明灯； 5、超温安全保护等； 6、盘子用0.8mm不粘烤盘制作； 7、底部带万向脚轮； 8、炉面火、炉底火独立控制，各采用九条发热管，食物烘烤更均匀。 | 台 | 4 | 9000.00 | 36000.00 | 山东 山东兴都商用厨具有限公司 |
| 31 | 双通工作台 | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm不锈钢板； 2、面板下衬不低于18mm的E1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm，层板、侧板及门板均为1.2mm不锈钢板，38\*25\*1.2mm加强筋三道，吊拉门； 3、采用可调重力脚Φ65×1.2mm不锈钢管。 | 台 | 8 | 4600.00 | 36800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 32 | 双层工作台◎ | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm； 3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配可调子弹脚。 4、面板及层板下用38\*25\*1.0mm方管加固。 | 台 | 28 | 2000.00 | 56000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 33 | 木面工作台 | 宇厨  1800\*800\*800 | 1、用材：采用优质304不锈钢拉丝板； 2、台面为80MM厚柳木； 3、底板内部加强筋1.2mm不锈钢板加固。 4、脚通直径48X1.2mm不锈钢管，配可调节重力脚4个。 | 台 | 8 | 1800.00 | 14400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 34 | 面粉车 | 宇厨  550\*550\*500 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、面斗及盖1.2mm不锈钢板； 3、带两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。 | 辆 | 16 | 1400.00 | 22400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 35 | 单门发酵柜 | 美鹰  620\*815\*1775 | 1、微电脑控温仪，全自动发酵调节，掌控箱内蒸汽雾化； 2、板材不锈钢板，厚度为1.0mm，玻璃门； 3、功率：2.7KW/220V。 | 台 | 4 | 2600.00 | 10400.00 | 山东 山东美鹰食品设备有限公司 |
| 36 | 双层送餐车 | 宇厨  800\*470\*850 | 1、材质：304不锈钢，层板为1.2mm 不锈钢拉丝板； 2、层面底加强筋，材料为38\*25mm厚1.2mm 不锈钢方管； 3、底部带刹车尼龙轮，两个定向轮，两个万向轮； 4、Φ25\*1.2mm弯管扶手。 | 辆 | 8 | 1800.00 | 14400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 37 | 留样柜◎ | 宇厨  1240\*815\*1800 | 板材：304优质不锈钢板材，1.0mm。电压：220v-50Hz，功率：190w，容量：360L，温度范围：1℃~5℃ 优于招标文件要求的内容： 第一项：整体发泡、冷循环风、铜管、带锁； | 台 | 4 | 4300.00 | 17200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 38 | 五格保温售饭台 | 宇厨  1800\*700\*800 | 1、五格，材质采用304不锈钢，全部采用1.2mm拉丝板； 2、门厚度1.2mm不锈，可调重力脚采用Φ65×1.2mm不锈钢脚； 3、不锈钢加热管，功率：2KW/220V； 4、带1套分菜盆。 | 台 | 28 | 3200.00 | 89600.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 39 | 收残车 | 宇厨  800\*500\*800 | 1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm不锈钢板； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管； 3、层板≥1.2mm不锈钢板，加强筋三道； 4、单收残口。 | 台 | 16 | 1800.00 | 28800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 40 | 双孔残食台 | 宇厨  1800\*800\*860 | 1、采用304不锈钢拉丝板，工作台面采用 1.2mm不锈钢板； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，可调子弹脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管； 3、层板≥1.2mm不锈钢板，加强筋三道； 4、双收残口。 | 台 | 8 | 2000.00 | 16000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 41 | 洗手池 | 宇厨  3200\*500\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 8 | 4600.00 | 36800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 42 | 热风循环  消毒柜◎ | 宇厨  1160\*520\*1675 | 1、用料材质：304不锈钢板； 2、箱面板选用厚度为1.0mm不锈钢拉丝板；内胆厚度为1.0mm不锈钢拉丝板； 3、后背板及其他辅助板选用厚度为1.0mm不锈钢磨砂板； 4、骨架采用40\*40mm\*4优质不锈钢角钢； 5、可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢。 6、温度：≥125℃，功率：4.4kw/220V 优于招标文件要求： 第一 项：可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；  第二项：数字显示屏，高低温双重设定； | 台 | 12 | 7000.00 | 84000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| **★**43 | 碗碟柜 | 宇厨  1200\*500\*1800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、柜外壳1.2㎜，门外壳1.2㎜，柜内层板1.2㎜不锈钢板，带四个吊拉门； 3、层板下附40\*40\*1.2不锈钢U型加强筋； 4、下配不锈钢重力可调节腿。 | 台 | 16 | 4000.00 | 64000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 44 | 活动工作台 | 宇厨  1800\*800\*850 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板； 2、工作台台面采用1.2mm不锈钢板，面板下衬不低于18mmE1级中密度纤维板并下覆不锈钢板厚度为0.8mm； 3、下层板采用1.2mm不锈钢板；支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管，下配静音脚轮。 4、面板及层板下用38\*25\*1.0mm方管加固。 | 台 | 8 | 2000.00 | 16000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 45 | 洗手池 | 宇厨  3000\*500\*800 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理； 2、支架通脚采用Φ48×1.2mm不锈钢管；支架横通采用Φ25×1.0mm不锈钢管； 3、四个Ф48mm可调不锈钢子弹脚。 4、每一个星盆配水龙头，配不锈钢下水系统。 | 台 | 8 | 3300.00 | 26400.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 46 | 开水器带底座 | 兴都  12千瓦 | 1、容积100升； 2、出水设定温度99度，自动保温；故障即时自动保护，LED显示报警； 3、步进水加热技术，速度1:3，增容1:3；程控恒温出水，100%纯开水； 4、防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防安全设计； 5、带不锈钢底座。 6、功率：12KW/380V。 | 台 | 4 | 3300.00 | 13200.00 | 山东 山东兴都商用厨具有限公司 |
| 47 | 双层静音风柜 | 乐佳  11千瓦 | 双层静音，380V，22KW,环保低噪音；风量大，静音效果好机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，噪音值仅为23dB | 台 | 4 | 14500.00 | 58000.00 | 山东 山东乐佳环保设备有限公司 |
| 48 | 双层静音风柜 | 乐佳  7.5千瓦 | 双层静音，380V，22KW,环保低噪音；风量大，静音效果好机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，噪音值仅为23dB | 台 | 4 | 13000.00 | 52000.00 | 山东 山东乐佳环保设备有限公司 |
| 49 | 集烟箱 | 宇厨  800\*800 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 节 | 70 | 900.00 | 63000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 50 | 集烟箱 | 宇厨  600\*600 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 节 | 85 | 700.00 | 59500.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 51 | 弯头 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 个 | 24 | 1200.00 | 28800.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 52 | 烟筒 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 节 | 90 | 1000.00 | 90000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 53 | 法兰盘 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.2mm厚 | 套 | 100 | 200.00 | 20000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 54 | 变径 | 宇厨 | 采用304优质不锈钢板材1.3mm厚 | 个 | 10 | 1200.00 | 12000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 55 | 餐具 | 创达 | 分餐盘.碗.筷子.勺子 | 套 | 3000 | 58.00 | 174000.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 56 | 菜墩 | 恒基 | 塑制 | 个 | 24 | 260.00 | 6240.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 57 | 菜盆 | 创达  大.中.小 | 采用304优质不锈钢板材0.8mm厚 | 个 | 100 | 330.00 | 33000.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 58 | 六人餐桌 | 宇厨  1600\*600\*780 | 一桌六椅为一套，桌面采用优质SUS304不锈钢板一次冲压成型，四周不能焊接打磨，保证无棱角划伤学生，厚度1.0mm，内衬2.5cm高强度永不腐蚀高密度板；主架采用5cm\*5cm优质方管，管厚1.5mm；座椅采用中空吹塑椅面，耐用不老化，2.5mm钢板固定。 | 套 | 430 | 1200.00 | 516000.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 59 | 储水茶桶 | 创达  50型 | 不锈钢茶桶 | 个 | 20 | 480.00 | 9600.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 60 | 毛巾 | 洁丽雅  400\*200 | 棉质毛巾 | 条 | 300 | 20.00 | 6000.00 | 北京  北京洁丽雅公司 |
| 61 | 炒勺 | 创达  50型 | 每楼层10个 | 个 | 40 | 75.00 | 3000.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 62 | 大勺 | 创达  50型 | 每楼层10个 | 个 | 40 | 75.00 | 3000.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 63 | 长柄大笊篱 | 创达  35型 | 不锈钢，每楼层2个 | 个 | 8 | 140.00 | 1120.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 64 | 短柄大笊篱 | 创达  35型 | 粗网，细网各两个，每楼层,2个 | 个 | 8 | 75.00 | 600.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 65 | 厨师刀 | 王麻子  1号 | 钢制，每楼层10个 | 把 | 40 | 40.00 | 1600.00 | 高密 高密王麻子 |
| 66 | 不锈钢桶 | 创达  350\*350 | 优质不锈钢，每楼层10个 | 个 | 40 | 70.00 | 2800.00 | 广东 广东创达不锈钢制品厂 |
| 67 | 留样盒 | 恒基  100\*150 | 食品级塑制，每楼层10个 | 个 | 40 | 50.00 | 2000.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 68 | 环保塑料储菜筐 | 恒基  600\*400\*400 | 食品级塑制，每楼层10个 | 个 | 40 | 110.00 | 4400.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 69 | 环保储物箱 | 恒基  400\*350\*350 | 食品材质，白色，带盖，每楼层10个 | 个 | 40 | 260.00 | 10400.00 | 烟台 烟台开发区恒基塑料有限公司 |
| 70 | 调料盆 | 宇厨  60型 | 不锈钢，每楼层15个 | 个 | 60 | 70.00 | 4200.00 | 山东 山东科宇厨业有限公司 |
| 71 | 拖把、笤帚、垃圾桶 | 拓路  三件套 | 带脱水桶的拖把，笤帚、垃圾桶，每教室1套，教师办公室各1套，厨房每楼层5套 | 套 | 200 | 175.00 | 35000.00 | 合肥拓路商贸有限公司 |
| **合 计** | | **大写：贰佰玖拾肆万捌仟元整 小写：￥2948000.00元** | | | | | | |