**投标分项报价表**

项目编号： ZFCG-T2018082号

项目名称： 许昌职业技术学院“学术报告厅桌椅”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术****参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 排椅 | 品牌：林凯雅规格：980\*560\*450mm(椅高\*座深\*座高)扶手80mm中心距580mm型号：LYK-5086 | 1. 靠背板采用0.8mm厚的冷轧钢板模压一次成型，高75cm，宽47.5cm，成型后向内折90度、2.5cm厚度的弯，然后360度内向收边，整体成型。表面采用静电粉末喷涂处理，底色需经高温覆膜转印处理，钢板表面呈沙贝利纹案状，阻燃、环保、抗冲击、清洁方便。
2. 座背采用聚氨酯高回弹冷固发泡一体成型，海绵密度45-50kg/m³，头部海绵厚度10cm；座定型棉采用内框架结构，聚氨酯高回弹冷固发泡一体成型，海绵密度45-55kg/m³,坐垫海绵厚度14cm。

3.座背板采用优质高密度实木多层板、高频热压机一次成型，表面经过特殊工艺处理，外覆烤漆，采用吸音设计，具有完美的全场吸音效果；靠背板厚度1.8cm,坐垫板厚度1.5cm。4.面料采用优质麻绒面料，经三防处理、抗静电、不起球。5.扶手板采用优质橡胶木实木表面油漆处理，手感舒适，美观耐用。6.写字板采用铝合金支架，优质PP塑料写字板，前写字板上设有笔槽，可旋转 收，方便快捷；后写字板采用冷轧钢支架，优质实木多层板，表面油漆处理。7.扶手站脚采用优质铝合金脚架，铝合金板一体液压成型，厚度达到4.0mm，结实美观、抗冲击、防老化，永不生锈。 | 位 | 405 | 479 | 193995 | 河南省林州市林州市雅凯椅业有限责任公司 |
| 2 | 主席台 | 品牌：林凯雅规格：1400mmW\*600mmD\*760mmH型号：LYK-Z324 | 1、面材：表面AAA级胡桃木皮厚度0.8mm。2、基材：采用国际环保E1级的中密度纤维板，游离醛的释放量≦1.5mg/100g，防潮、防虫、防腐化，强度高，不变形。3、油漆：环保水性油漆，全封闭涂装，不少于五层底漆三层面漆。4、配件：优质冷轧钢板制作厚度1.2mm。5、胶水：符合国家E1级环保标准。5、颜色为胡桃色， | 张 | 5 | 700 | 3500 | 河南省林州市林州市雅凯椅业有限责任公司 |
| 3 | 主席椅 | 品牌：林凯雅规格：740W\*630D\*1060H型号：LYK-Y108 | 1、面料：采用优质进口西皮，颜色为黑色，皮面光泽，透气性好，撕裂强求度35N/mm,断裂伸长率＜80%，弹性好，呈现丰润柔韧性强。 2、海棉：高回弹聚胺脂阻燃海棉(模具一次成型)，泡棉密度座≥45kg/m³,背≥35kg/m³，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、木质：椅子木料采用优质进口白橡木。 4、不锈钢五金件：材质为优质不锈钢，硬度高、耐磨、耐蚀、富丽美观。5、颜色：胡桃色 | 把 | 10 | 650 | 6500 | 河南省林州市林州市雅凯椅业有限责任公司 |
| 合 计 | 大写：贰拾万零叁仟玖佰玖拾伍元整　　　　　 小写：203995元 |

投标人（公章）：林州市雅凯椅业有限责任公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：