**五、第一次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 禹州规划展览馆导视系统采购项目 |
| 采购编号 | YZCG-T2018325 |
| 谈判总报价 | 大写：玖万玖仟柒佰元整  小写：￥99700.00 |
| 工期 | 合同签订后20个工作日 |
| 备注 | 提供免费质保一年，终身维修承诺 |

供应商名称（公章）：河南凌讯时代信息科技有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

2018年11月18日

**六、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 厂家及产地 |
| 1 | 融合服务器 | 融合  锐极2.0系统 | CPU: I5  内存：8GB  硬盘：240G固态硬盘  显卡：GTX 1060  电源：550w  机箱：工控机箱 | 台 | 2 | 3580 | 7160 | 成都市锐极科技有限公司  成都 |
| 2 | 全息成像设备 | 明基  px9210 | 1、主要参数：  产品类型：[工程投影机](http://detail.zol.com.cn/projector/s1881/)  投影机特性：[3D](http://detail.zol.com.cn/projector/s4092/)  投影技术：[DLP](http://detail.zol.com.cn/projector/s2354/)  显示芯片：0.7英寸DMD芯片  亮度：[6000流明](http://detail.zol.com.cn/projector/p10991/)  对比度：[4000:1](http://detail.zol.com.cn/projector/p10954/)  显示色彩：极致色彩技术，3D色彩管理，背景墙色彩校正  标准分辨率：[XGA（1024\*768）](http://detail.zol.com.cn/projector/p12962/)  最高分辨率：1920\*1200  扫描频率：水平：15-90kHz 垂直：48-120Hz  2、光源参数：  光源:灯泡  光源功率：370W  光源寿命：正常模式：15000小时，经济模式：20000小时  3、投影参数：  投影方式：正投  变焦比：1.25X  光圈范围：F=2.46-2.56  投射比：1.6-2.0：1  投影尺寸：100-500英寸  屏幕比例：[4:3](http://detail.zol.com.cn/projector/s3833/)、16:10  色彩数目：10.7亿色  光轴(偏称轴) V：-10-50% H：±5%  色轮：5-segment (RYGWB) 2X  梯形校正：垂直：±30度  电脑兼容性：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p  视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM  4、系统参数：  其它系统参数 Win8认证，AMX智能控制，快思聪网络控制，兼容PJ Link网络控制  5、接口参数：  输入接口：2×VGA输入D-sub 15针、1×DVI-D、1×Video（RCA）、1×S-Video输入（Mini DIN 4针）、1×色差输入（RCA×3）、1×HDMI (v1.4a)、2×音频输入 (Mini Jack)、2×音频 L/R 输入 (RCA×2)  输出接口：1×VGA输出D-sub 15针、1×12V电源输出、1×音频输出 (Mini Jack)  控制接口：1×网络端口（RJ45）、1×USB（Type B）、1×USB (Type A)、1×RS232（DB-9针）、1×有线遥控（Mini Jack）、1×DP接口、3D Sync  6、规格参数：  产品噪音：正常模式：39dB，经济模式：34dB  电源功率：480W，待机功率：＜0.5W  电源性能：AC100-240V，50/60Hz  产品尺寸：431×167×320.5mm  产品重量：8.6kg  适用环境：工作温度：5-40℃  其它参数：ISO21118均匀性：-35%(min) JBMA均匀性：75%(min) 开关机功能：自动关机（无信号时） | 台 | 2 | 22500 | 45000 | 明基电通有限公司  上海 |
| 3 | 互动传感器 | 迪信辉  COMS 900 | 人体跟随识别  感应范围3\*4米，  支持USB3.0端口  定制开发互动应用 | 套 | 1 | 3280 | 3280 | 深圳市迪信辉科技有限公司  深圳 |
| 4 | 短焦镜头 | 明基  DD0708 | 工业专用镜头  高画质短焦镜头  对焦准确  比例：0.8 | 个 | 2 | 2980 | 5960 | 明基电通有限公司  上海 |
| 5 | 支架线缆辅材 | px9210配套 | 全息投影设备配套使用辅材，符合国家标准的辅材、线缆、掉架等。 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 明基电通有限公司  上海 |
| 6 | 传感互动控制软件 | 凌讯HDKZ-2.0 | 自主开发的控制模型，包含多角度模拟监控程序、后台编辑软件、体验区软件。在后台编辑可将图标可视化内容进行编辑和预设，多角度模拟监控程序精准识别动作，将人体动作数据转化为像素数据，体验软件调用像素数据，通过信号模拟、数字模拟、画面同步等功能进行控制。 | 套 | 1 | 19800 | 19800 | 河南凌讯时代信息科技有限公司  禹州 |
| 7 | 互动播放效果制作 | 凌讯  定制 | 通过具有趣味性的融入式参与形式的指引特效，使互动方法新颖，精确度高，参观者只要走到指引区域，地面会即刻出现震撼的指引效果，提升展馆互动性和游客的体验感，呈现主动式互动体验。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 河南凌讯时代信息科技有限公司  禹州 |
| 8 | 播放效果制作 | 凌讯  定制 | 通过指引特效对参观者进行引导式体验。 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | 河南凌讯时代信息科技有限公司  禹州 |
| 合 计 | | 大写：玖万玖仟柒佰元整  小写：￥99700.00 | | | | | | |

供应商名称（公章）：河南凌讯时代信息科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

**九、售后服务承诺**

致：禹州规划展览馆

河南凌讯时代信息科技有限公司(以下简称我方)在禹州规划展览馆导视系统采购项目招标中，如果我方有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目建设过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对设备售后服务做出如下承诺：

1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，提供产品技术资料(包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南)；绝不提供替代品牌或假冒伪劣品，以确保设备的良好运转；

2、培训：我方保证在设备安装完成后，经相关部门验收合格后2个工作日内，结合贵方需求，提供上门培训服务；①培训人数、时间和地点可由招标人根据具体情况指定；

②培训服务包含不少于3人合计3天，培训内容包含供货产品、建成后系统的配置、使用、维护、管理，确保使用人在操作前充分了解产品性能，使用规范。达到培训人员可以对平台进行基本操作，可以自行处理常见故障，提高工作效率；

③在培训过程中如果师资人员无法获取贵方满意和认可，贵单位有权利要求随时更换师资人员；

④培训师资在培训期间发生的食宿电话等任何费用均由我方承担；

⑤电话咨询：在设备使用期限中提供技术援助电话，解答贵方在使用中遇到的问题，及时对贵方提出解决问题的建议。

3、保修期：

①服务工作时间：我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务；

②保修期：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件包修一年，提供上门服务，并提供终身技术服务支持和维修；

③质保期内服务承诺：我方在接到报修通知后，1小时内响应，若电话咨询不能解决的，我方承诺在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作； 无法在24小时内解决的，将提供备用产品，使招标方能够正常使用。若故障在24小时内未得到解决的，招标方有权自行处理故障，发生费用在质量保修金中扣除；

④在质保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品。

⑤质保期外服务承诺：我方在接到报修通知后，1小时内响应，若电话咨询不能解决的，我方承诺在2小时内到达现场进行处理，同时保证维修费不超过市场平均价格；

⑥投标产品有专业售后服务机构，部分制造商售后服务承诺见附件；

4、维修点：

公司：河南凌讯时代信息科技有限公司

地址：禹州市连洛湾15号

联系人： 连战 联系电话：0374-8088056

维修能力：具有专业的售后服务团队

5、如贵单位有产品升级、更新、换代、维修等需求时，我方承诺以优惠价格提供售后服务。

以上是我方对该项目的服务承诺，若我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在售后服务中给招标方造成巨额损失，我方甘愿受法律法规处罚；承担由此造成的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

河南凌讯时代信息科技有限公司

2018年11月18日