**采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 1 | 餐厨垃圾车 | 见附表1 | 辆 | 2 | 是 |

附表1

餐厨垃圾车

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| ★外形尺寸（mm) | ≥5900**×1900×2800** |
| ★总质量(kg) | ≥7360 |
| ★整备质量(kg) | ≥4000 |
| ★额定载质量(kg) | ≥2830 |
| ★发动机功率kw | ≥85 |
| ★罐体容积 | ≥3立方 |
| ★轴距 | ≥3300 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速（km/h) | 99 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 箱体材质 | Q235碳钢 |
| 自卸功能 | 液压油缸 |

主要性能描述：

★制动方式：自动调臂

餐厨垃圾车基本配置：罐体采用4mm优质Q235碳钢板制作，圆形罐体，罐体容积大于或等于≥3立方，罐体前后封头采用圆弧碟形封头，罐体与后封头上部采用铰链连接，后封头可利用液压油缸找开卸料；罐体右侧前部装有挂桶提升机构装卸垃圾；罐体后部两侧安装液压油缸实现罐体举升自卸，后盖为液压锁紧。