1. **投标分项报价一览表**

项目编号：Y2018HJ284/鄢招公2018120403

项目名称：鄢陵县纪委监察委派驻机构办公设备采购（一标段）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
|  | 台式计算机 | 联想 启天M420-D002（C） | 1. CPU：英特尔酷睿I3-8100四核心处理器，3.6GHz主频，6M缓存； 2. 主板：英特尔B360芯片主板； 3. 内存：4G DDR4内存； 4. 显卡：集成高性能显卡； 5. 声卡：集成5.1声道声卡，3个音频接口； 6. 硬盘：1000G硬盘，支持M.2接口SSD固态硬盘； 7. 光驱：DVD-RW刻录光驱； 8. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 9. 扩展槽：1个PCI-E\*16，1个PCI-E\*1； 10. 显示器：21.5英寸宽屏液晶显示器，标配低蓝光护眼功能，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”； 11. 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 12. 接口：8个USB接口，其中6个USB 3.0接口，PS/2接口，VGA接口； 13. 电源：180W节能电源； 14. 机箱：可立可卧，配置顶置电源开关键，机箱体积小巧，容量9L，双重安全锁位，保护资产安全； 15. 硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃； 16. 网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备，支持多点还原、职能排序、断点续传功能； 17. 操作系统：原厂预装正版Windows操作系统，每台机身均粘贴正版COA标贴，且微软正版可查。 | 台 | 15 | 4400 | 66000 | 产地：北京 厂家：联想（北京）有限公司 |
|  | 笔记本电脑 | 联想  昭阳E43-80031 | 1. CPU：英特尔酷睿I5-8250U四核心处理器，1.6GHz主频，6M缓存； 2. 内存：4G DDR4内存，预留扩展内存槽位； 3. 硬盘：500G 7200rpm硬盘； 4. 显示屏：14.0英寸LED高清防眩光液晶显示屏，合金转轴，屏幕可180度平放； 5. 显卡：配置R5 230 2G独立显卡，支持双显卡切换 ; 6. 光驱：内置DVD-RW刻录光驱，光驱位具有OKC功能，可一键更换成第二块备用电池； 7. 网卡：千兆以太网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）； 8. 声卡：集成High Definition Audio声卡； 9. 键盘：全新浮岛式键盘； 10. 定位设备：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用； 11. 摄像头：720P高清摄像头； 12. 指纹识别器：带指纹识别器，配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能； 13. 接口：4个USB(其中包含2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、多合一读卡器； 14. 电池：4芯电池； 15. 系统安全：安装原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份。 | 台 | 15 | 5000 | 75000 | 产地：北京 厂家：联想（北京）有限公司 |
|  | 激光多功能打印一体机 | 惠普  LaserJet Pro MFP M126a | 1. 产品类型：黑白激光多功能一体机； 2. 涵盖功能：打印/复印/扫描； 3. 最大处理幅面：A4； 4. 打印分辨率：600×600dpi； 5. 打印速度：20页/分钟； 6. 耗材类型：鼓粉一体； 7. 月打印负荷：8000页； 8. 接口类型：USB2.0； 9. 处理器：600MHz； 10. 内存：128MB； 11. 显示屏：双行数字液晶显示屏； 12. 介质类型：纸张（普通纸，LaserJet），信封，投影胶片，标签，明信片； 13. 双面功能：手动； 14. 产品尺寸：420×365×254mm。 | 台 | 15 | 1900 | 28500 | 产地：上海 厂家：惠普贸易（上海）有限公司 |
|  | 碎纸机 | 科密 C-688 | 1. 碎纸方式：碎状； 2. 碎纸效果：6mm； 3. 碎纸速度：每分钟3米； 4. 碎纸能力：单次6张； 5. 连续碎纸时间：15分钟； 6. 容积：15L； 7. 其他特性：可碎CD/CARD/FD，1个入口，1个垃圾桶，纸满提示，过热保护，手动进纸，手动退纸，自动退纸，碎纸功能状态指示灯。 | 台 | 15 | 1100 | 16500 | 产地：广州 厂家：广州科密股份有限公司 |
|  | 测酒仪 | 酒安2010 | 1. 测量模式：主动，快速及被动； 2. 测量范围：0-550mg/100ml BAC(血液酒精浓度）； 3. 最大测量误差：范围0-100mg/100ml:±5mg/100ml，范围100-200mg/100ml :±5%测量值，范围≥200mg/100ml:±10%测量值； 4. 最佳储藏温度范围（传感器）：0度～+25度； 5. 最小呼气体积：1.0L； 6. 每次充电后测量次数：2000次测量； 7. 其它特点：内置锂电池，环保省电，燃料电池电化学传感器； 8. 仪器数据输出接口：USB接口或无线，数据可以输出到电脑或打印机。 | 台 | 15 | 6500 | 97500 | 产地：深圳 厂家：深圳市因特迈科技有限公司 |
|  | 数码照相机 | 佳能 SX620 HS | 1. 传感器类型：CMOS; 2. 传感器尺寸：1/2.3英寸； 3. 光学变焦：25倍； 4. 有效像素：2020万； 5. 光圈：F3.2-6.6； 6. 触摸液晶屏尺寸：3英寸； 7. 快门速度：15-1/2000s； 8. 拍摄模式：自动、混合式自动、P程序、创意拍摄、人像、自动快门(笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍)、高速连拍、手持拍夜景、低光照、慢速快门； 9. 防抖性能：光学防抖； 10. 无线功能：WIFI 、NFC； 11. 存储介质：SD/SDHC/SDXC卡，配置1块128G SD卡（95MB/S）。 | 部 | 15 | 3800 | 57000 | 产地：北京 厂家：佳能（中国）有限公司 |
|  | 数码摄像机 | 佳能 HF R86 | 1. 产品类型：高清摄像机； 2. 传感器类型：Full HD CMOS； 3. 传感器尺寸：1/4.85英寸； 4. 影像处理器：DIGIC DV 4； 5. 光学变焦：32倍； 6. 有效像素：328万； 7. 光圈：F1.8-4.5； 8. 触摸液晶屏尺寸：3英寸； 9. 摄像机功能：光圈、对焦、白平衡、快门速度、增益、曝光补偿； 10. HDMI接口：支持； 11. 快门速度：1/2000秒； 12. 防抖性能：光学防抖； 13. 无线性能：内置wifi功能； 14. 内存：内置16G存储； 15. 电池类型：锂电池BP-727； 16. 存储介质：SD/SDHC/SDXC卡，配置1块128G SD卡（95MB/S）。 | 套 | 15 | 5540 | 83100 | 产地：北京 厂家：佳能（中国）有限公司 |
| 合计 | | 大写：肆拾贰万叁仟陆佰元整 小写：423600.00元整 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌博悦科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018 年 12 月 21 日