1. **投标分项报价一览表**

项目编号：Y2018HJ284/鄢招公2018120403

项目名称：鄢陵县纪委监察委派驻机构办公设备采购（二标段）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
|  | 大办公桌 | 鸿业 HY1600 | 1. 产品规格：商务办公桌； 2. 产品尺寸：1600mm×800mm×760mm； 3. 基材：采用环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防潮、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，吸水厚度膨胀率9.0，甲醛释放量小于3mg/100g； 4. 面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T 13010-2006 刨切单板标准要求，木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，无结疤，无瑕疵，美观大方； 5. 油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； 6. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛0.05g/kg，苯0.01g/kg； 7. 五金件：采用优质五金配件； 8. 整体符合GB/T 3324-2008木家具通用技术条件标准要求； 9. 颜色：深红色。 | 张 | 15 | 880 | 13200 | 产地：广东  厂家：佛山市颢卓家具有限公司 |
|  | 小办公桌 | 鸿业 HY1400 | 1. 产品规格：商务办公桌； 2. 产品尺寸：1400mm×700mm×760mm； 3. 基材：采用环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防潮、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，吸水厚度膨胀率9.0，甲醛释放量小于3mg/100g； 4. 面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T13010-2006 刨切单板标准要求，木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，无结疤，无瑕疵，美观大方； 5. 油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； 6. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛0.05g/kg，苯0.01g/kg； 7. 五金件：采用优质五金配件； 8. 整体符合 GB/T 3324-2008木家具通用技术条件标准要求； 9. 颜色：深红色。 | 张 | 70 | 695 | 48650 | 产地：广东  厂家：佛山市颢卓家具有限公司 |
|  | 椅子 | 鸿业 HY430 | 1. 产品规格：商务办公椅； 2. 产品尺寸：总高900mm、腿高430mm、坐面宽450mm、坐面深450mm； 3. 实木框架，面材：采用优质深环保皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强； 4. 海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，采用环保喷胶粘合； 5. 油漆：采用环保油漆，符合GB18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； 6. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛0.05g/kg，苯0.01g/kg； 7. 框架：经防虫、防腐化学处理，无开裂、弯曲现象； 8. 五金件：采用优质五金配件； 9. 颜色：主材深红色，坐垫、靠背为黑色。 | 把 | 85 | 80 | 6800 | 产地：广东  厂家：佛山市颢卓家具有限公司 |
|  | 书柜 | 三箭 SJ2000 | 1. 主材：柜体采用裸板厚度0.6mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂(热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准。）涂饰层表面硬度高不变色； 2. 五金件：符合 QB/T 2189-2013 技术标准； 3. 连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角； 4. 结构性能描述：上下门均为对开门，上部为玻璃门，下部为钢板门，带锁，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板，暗扣手； 5. 整体符合文件柜技术要求标准； 6. 颜色：亚光白。 | 张 | 15 | 600 | 9000 | 产地：河南  厂家：洛阳市三箭柜业有限公司 |
|  | 沙发、茶几柜 | 鸿业 HY1+1+3 | 1. 产品规格：整套为1+1+3组合； 2. 覆面：采用优质环保皮覆面，皮革和毛皮有害物质限量标准 A 类要求； 3. 厚度：1.5mm； 4. 海绵：采高密度海绵，高弹力，符合国家防火阻燃标准及GB/T 10802-2006 标准要求； 5. 框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率10%，木材经防虫防腐处理,无开裂、弯曲现象； 6. 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量125g/L，游离甲醛含量20mg/kg； 7. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量30g/L，游离甲醛未检出； 8. 打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承； 9. 整体符合QB/T1952.1-2012 软体家具沙发技术标准要求； 10. 一长，基材：采用环保实木多层板。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量小于3mg/100g； 11. 面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T 13010-2006刨切单板标准要求，木皮厚度0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方； 12. 油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%； 13. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛0.05g/kg，苯0.01g/kg； 14. 五金件：采用优质五金配件； 15. 整体符合 GB/T 3324-2008木家具通用技术条件标准要求； 16. 颜色：深红色。 | 套 | 15 | 2090 | 31350 | 产地：广东  厂家：佛山市颢卓家具有限公司 |
|  | 保密柜 | 三箭 SJ1900 | 1. 整体外形尺寸：1900mm×430mm×900mm； 2. 产品概述：保密柜是一款基于文件柜、办公柜、保管柜的电子防盗产品。由保密文件柜和锁组成，适用于办公室及相关保密单位的文件柜、储物柜； 3. 柜体板材：冷轧钢板；一级冷轧钢板，主支撑结构件采用1.2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理（钢板：符合 GB/T 5213-2008 冷轧低碳钢板及钢带标准）。涂饰层表面硬度高不变色； 4. 喷涂工艺：隧道式静电喷涂，膜厚均匀统一。表层采用粉末喷涂(热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准。） 5. 连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角； 6. 涂装厚度：20um； 7. 柜体：1.2mm钢结构； 8. 产品外观：上下对开门、两层； 9. 产品功能：电子密码锁和机械锁并存； 10. 颜色：亚光白。 | 张 | 15 | 1000 | 15000 | 产地：河南  厂家：洛阳市三箭柜业有限公司 |
| 合计 | | 大写：拾贰万肆仟元整 小写：124000.00元整 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌博悦科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018 年 12 月 21 日