**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 |
| 一、 | 1#楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 802.7 | 10 | 8027 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 802.7 | 37.5 | 30101.25 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 32 | 200 | 6400 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 503 | 8 | 4024 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 48552.25 |
| 二、 | 2#楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 802.7 | 10 | 8027 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 802.7 | 37.5 | 30101.25 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 32 | 200 | 6400 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 503 | 8 | 4024 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 48552.25 |
| 三、 | 3#楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 786.9 | 10 | 7869 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 786.9 | 37.5 | 29508.75 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 32 | 200 | 6400 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 430 | 8 | 3440 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 47217.75 |
| 四、 | 6#楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 974 | 10 | 9740 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 974 | 37.5 | 36525 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 38 | 200 | 7600 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 550 | 8 | 4400 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 58265 |
| 五、 | 9#楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 974 | 10 | 9740 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 974 | 37.5 | 36525 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 38 | 200 | 7600 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 550 | 8 | 4400 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 58265 |
| 六、 | 门卫楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧灯带拆除 |  | 米 | 130 | 10 | 1300 |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC24V硅胶挤出灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 130 | 37.5 | 4875 |
| 2 | 电源 | 24v/400W | 台 | 6 | 200 | 1200 |
| 3 | 线缆 | RVV-2\*2.5mm² | 米 | 115 | 8 | 920 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 8295 |
| 七 | 荷花 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯带 | 1、SMD5050/60LED/DC220V普通灯带 2、防护等级：IP68 3、具有阻燃性 4、工作条件：-50℃-45℃ 5、功率：15W/m 6、含人工安装费、管理费、利润及税金。 | 米 | 100 | 38 | 3800 |
| 2 | 投光灯 | 20W/220v | 台 | 20 | 80 | 1600 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5400 |
| 八、 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 总计 | | 279047.25 | | | | |

投标人（公章）：许昌正和光电标牌工程有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

2018年12月24日