**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018208号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人辅具（2018年精准康复）项目”采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 手动轮椅（不带坐便） | KY875-46 | 1、手动轮椅报价中含有采购费和适配等费用。  2、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。  （1）本轮椅主体采用高强度碳钢，表面喷涂处理，壁厚1.0mm，可折叠。  （2）驱动方式采用用手直接驱动后轮式。  （3）整车长度：104cm，整车高度：88cm，整车宽度：66cm，靠背高度：43cm，扶手高度：24cm。  （4）座高：48cm，座深：42cm，座宽：44cm,坐靠垫采用高密度牛津布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。  （5）脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8寸高品质轮胎，后轮直径为24寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。  (8)轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。  （9）静载荷100kg。 | 台 | 400 | 450 | 180000 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 2 | 手动轮椅（带坐便） | SYIV80-JCD  -10 | 1、手动轮椅报价中含有采购费和适配等费用。  2、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。  （1）本轮椅主体采用高强度碳钢，表面喷涂处理，壁厚1.0mm，可折叠。  （2）驱动方式采用用手直接驱动后轮式。  （3）整车长度：104cm，整车高度：88cm，整车宽度：66cm，靠背高度：43cm，扶手高度：24cm。  （4）座高：48cm，座深：42cm，座宽：44cm,坐靠垫采用高密度牛津布，带座便，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。  （5）脚踏板：配高度可调节高强度铝合金脚踏板，上翻式折叠脚踏，更容易携带。  （6）前轮为8寸高品质轮胎，后轮直径为24寸充气轮胎，前后轮结构应牢固可靠，保证轮椅的抗颠簸性能，以适合不同路面的使用要求。  （7）双刹车带钢式助剎，安全可靠，驻车装置制动后不能高于座面，方便使用者随时对车进行制动，快捷、方便安全。  （8）轮椅车配备安全带、加宽前档安全腿带。  （9）静载荷100kg。 | 台 | 400 | 530 | 212000 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 |
| 3 | 手摇三轮车 | JCD-Y-01 | 手摇三轮报价中含有采购费和适配等费用。  主体采用高强度铁管，表面喷涂处理，壁厚1.0mm，双交叉杆设计。   1. 前后轮直径均为18寸充气轮，总长（130-150）cm可调，总宽65cm，坐高49cm。 2. 驱动方式采用手摇驱动前把手，传动部分采用减速齿轮设计，大梁长短可调。 3. 坐靠垫采用高密度牛津布，双翻坐垫结构，坐垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷；靠背可折叠。   5、扶手高75cm, 扶手可活动。  6.手摇部位可上下调节，手推把高95cm。  7.静载荷100kg。 | 台 | 100 | 900 | 90000 | 天津市金昌达医疗器械有限公司 |
| 4 | 防滑  浴垫 | 7040 | 材质：PVC材质，无毒无味  尺寸：长：70cm，宽：35cm | 个 | 400 | 24 | 9600 | 义乌市道古进出口有限公司 |
| 5 | 座便椅 | KY810-B | 产品应符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。  （1）材质铝合金，管直径22mm、壁厚1.2mm，表面处理为镀铬或喷塑，可折叠；  （2）带靠背、扶手、椅座；  （3）椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠；  （4）厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖；  （5）静载荷100kg。 | 台 | 100 | 280 | 28000 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 6 | 洗浴椅 | KY791L-A | 1.铝合金支架，管直径22mm、壁厚1.2mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可折叠。  2.尺寸：座深480mm，座宽500mm，高度480mm。  3.带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。  4.椅座板为高强度塑料板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，坐面前部有U形开口。  5.静载荷100 kg。  6.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。  7.焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。  8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。  9.全部采用不锈钢螺钉连接。 | 台 | 100 | 280 | 28000 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 7 | 单角  手杖 | KY920L | 主架：上支采用铝合金管，表面氧化着色处理，高度可调。  脚管：下支采用钢质管，表面氧化着色处理。  手柄：采用木质手柄，舒适，美观耐用。  性能：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。配有挽手带不易从手中滑脱。 | 个 | 100 | 80 | 8000 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 8 | 四角  手杖 | KY924 | 产品符合GB/T19545.4-2008《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》标准要求，手杖调节高度945mm-715mm.手柄长度115mm，底架长度100mm，底架宽度76mm；管直径22mm，壁厚1.2mm，重量1.0kg.手柄可更换易于清洁， | 个 | 100 | 90 | 9000 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 9 | 盲杖 | KY936L | 四折铝合金盲杖,折叠后长度：328mm，展开长度：1400mm，透明塑料袋封装，壁厚：1mm。 | 个 | 100 | 79 | 7900 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 |
| 10 | 读书机（盲用） | HB-7122 | 1. 屏幕尺寸4.2寸。 2. 每一步操作都可以实现步步语音提示。 3. 支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能。 4. 存储容量：内置内存4G，具有SD卡扩容量功能，可扩大32G。 5. 支持USB数据传输。 6. 具有语言种类：界面和菜单支持简体中文，繁体中文、英文、日文。 7. 具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页。 8. 支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT视频格式。 9. 可播放MP3、WMA、WAV、FLAC、OGG、RA、M4A格式音乐。   10、具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具。  11、内置大容量可充电电池，以方便视障人士充电和使用。  12、支持OUT-TV输出功能。 | 台 | 100 | 280 | 28000 | 深圳市汇邦医疗科技有限公司 |
| 11 | 闪光  门铃 | A8-C2 | 1.发射机尺寸：长83mm ，宽37mm， 高12mm，接收机尺寸：长110 ， 宽68 mm ，高30mm ；  2.36首可选音乐，音量可以调节。  3.接收器上具有闪灯功能。 | 套 | 200 | 90 | 18000 | 广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 12 | 振动  闹铃 | AFZ510333 | 1.外壳：树脂材质，有背光，背后有支架、备有挂孔，可立于桌面，或者悬挂；  2.有时钟功能、闹钟功能 、倒计时功能；  3.时钟：时、分，AM/PM（上午/下午）/24小时制；  4.闹钟：2组闹钟，带有振动功能定时器：可随意设定时，  5.规格：长85mm，宽78mm ，高20mm ，LCD尺寸长68mm，宽38mm。 | 个 | 100 | 65 | 65000 | 广州爱奉者电子科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：陆拾贰万伍仟圆整　　　　 小写：625,000.0000 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌佳琦医疗器械有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：