## 投标分项报价一览表

项目编号： Y2018HZ278

项目名称：鄢陵县2018年政法转移支付资金装备计划项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 台式机电脑 | 联想 | A815-D093 | CPU：四核处理器，主频3.7GHz  内存：4G DDR4  显卡：2G GDDR5独立显卡  硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘  网卡：集成千兆网卡  内置光驱  键盘：防水键盘  鼠标：光电鼠标  读卡器：标配内置多合一读卡器  屏幕尺寸：21.5英寸LED背光液晶微边框设计显示屏  外观：顶置提手，方便移动，防盗锁孔，支持壁挂应用  稳定性和可靠性：提供国家权威机构出具的平均无故障MTBF值不低于100W小时的认证报告； | 台 | 40 | 4990 | 199600 | 产地：北京  厂家：联想（北京）有限公司 |
| 2 | 多功能一体机 | 联想 | M7400 PRO | 产品类型黑白激光多功能一体机  涵盖功能打印/复印/扫描  最大处理幅面 A4  耗材容量硒鼓LD2451：12000页，墨粉LT2451：1500页，LT2451H：2600页；随机硒鼓：12000页，随机墨粉：2600页  双面功能手动  黑白打印速度 28ppm  打印分辨率 HQ1200，600×600dpi  首页打印时间＜8.5秒  打印语言 GDI  复印速度 28cpm  复印分辨率 600×600dpi  首页复印时间＜10秒  连续复印 1-99页  证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印  缩放范围 25-400%  扫描控制器:标准配置  扫描元件:CIS  光学分辨率:600×2400dpi  最大分辨率:19200×19200dpi | 台 | 20 | 2300 | 46000 | 产地：北京  厂家：联想（北京）有限公司 |
| 3 | 传真多功能一体机 | 联想 | M3420 | 打印复印速度：(A4/letter)20/21ppm\*1  打印复印分辨率：600 x 600dpi  首页输出时间：＜10秒  内存：16MB  打印处理器：200MHZ  打印接口：USB 2.0高速  备份时钟：可达2小时  支持的操作系统：Windows XP家庭版、XP专业版、XP专业版x64版本、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x\*6  进纸尺寸：只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF\*2  进纸容量：150张  介质类型：普通纸、再生纸  输入纸张克重：64-105gsm  自动输稿器：10张 65-90gsm  推荐月打印量：250-1,800页 | 台 | 5 | 1870 | 9350 | 产地：北京  厂家：联想（北京）有限公司 |
| 4 | 200万光学防抖激光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8253I8X-A(B) | 1.摄像机内置镜头，支持50倍以上光学变倍，镜头最大焦距不小于330mm,焦距：6.6-350mm  2.镜头支持光学防抖功能,内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘  3.激光距离不小于800米  4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux  5.信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms,  6.网络传输能力满足发送1500个数据包，无丢包  7.支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能  8.支持区域遮盖功能，支持设置24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色  9.支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于120°/s  10.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能  11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能  12.车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息  13.支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍  14.支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆  15.支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示  16.具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作  17.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置  室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8kV防浪涌  18.生产厂家质保三年。包含施工安装时所需相关附件及施工费。 | 台 | 5 | 27000 | 135000 | 产地:杭州  厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁拾捌万玖仟玖佰伍拾元整　　　　　 小写：389950 | | | | | | | |

注：我公司对该项目完整投标，所报金额包含所有费用。

投标人（公章）：许昌易联科技有限公司