**第二次报价一览表**

**采购编号：YZCG-T2018371号 单位：元（人民币）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标总报价** | **工期** | **备注** |
| **1** | **“禹州市磨街乡人民政府常门菌类加工厂节能环保设备(产气罐)”采购项目** | **小写：229000元**  **大写：贰拾贰万玖仟元整** | **以签订合同为准** | **提供一年的维保期** |

备注：投标人已就该项目完整投标（报价含运输费、安装费、税费等综合费用）。

**投标响应供应商法定代表人 （或代理人）签字：**

**2019年1月7日**

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 蒸汽发生器 | 太康  四通FTSG1.5-0.7-Q | 1、额定蒸发量（t/h）：1.5T  2、额定蒸汽温度 （℃）：170  3、热效率 （%）：天然气95 生物质（煤）90  4、额定耗油气量 （kg/h）天然气（NM3)/h130生物质（煤）190、耗电功率 KW ：4.5  6、适用燃料 ：柴油(煤） 天然气或城市煤气  7、使用电源 （AC）：380V 50HZ  8、运输尺寸 （长宽高）：3470\*2500\*3235  9、排烟温度（℃）：188  10、燃烧方式，压力雾化，微正压燃烧  11，调节方式，自动  设备采用优质钢材，强度高耐腐蚀，采用不锈钢水泵，供水时间短，经久耐用，加热时间短，可连续产生蒸汽 | 台 | 1 | 229000 | 229000 | 太康四通锅炉厂，太康县张集镇四通锅炉工业园区 |
| 合 计 | | 大写：贰拾贰万玖仟元整 小写：229000 | | | | | | |

供应商名称（公章）：禹州市西坡贸易有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

**售后服务承诺**

致：禹州市磨街乡人民政府

　　根据贵方招标编号为YZCG-T2018371号的 “禹州市磨街乡人民政府常门菌类加工厂节能环保设备(产气罐)”采购项目的投标邀请，对该项目做出如下售后服务承诺书：

　　1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家标准。

2、供货安装时间：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标[通知](http://www.xuexila.com/fanwen/tongzhi/" \t "_blank)书后五个工作日与用户签订采购合同，并在三十日历天内向用户提供货物。

3、服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。

售后维修点地址：禹州市颍川办大同路

售后维修负责人：秦红星

售后维修联系人：秦红星

联 系 电 话：13837482069

禹州市西坡贸易有限公司

2019年1月7日