# 报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 禹州市体育服务中心体育健身器材采购项目 |
| 采购编号 | YZCG-T2018198 |
| 谈判总报价 | 大写：伍拾伍万陆仟柒佰元整  小写：556700.00元 |
| 交货期 | 以签订合同为准 |
| 备注 | 无 |

供应商名称（公章）：沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

2019年1月9日

# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 双杠 | 鑫鹤、2050\*720\*1350mm  XLLJ024 | 外形尺寸（长×宽×高）：2050\*720\*1350mm  两杠内侧距离为480mm，杠长2050mm、纵向立柱中心距为1500mm，杠面高度1350mm；钢管立柱规格φ114mm×3mm，杠面规格φ48mm×3mm，且杠面端部采用球面封堵处理；立柱内侧距离大于杠面内侧距离，杠面外侧与立柱外侧水平距离100mm。采用直埋式结构；产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2850 | 51300 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 2 | 单杠 | 鑫鹤、2750\*115\*2100mm  XLLJ058 | 外形尺寸（长×宽×高）：2750\*115\*2100mm  每运动位使用宽度1200mm，杠面高度为2100mm，横杠外径φ28mm；钢管立柱规格φ114mm×3mm，立柱顶部低于横杠。采用直埋式结构；产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2500 | 45000 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 3 | 太空漫步机 | 鑫鹤、  1920\*540\*1205mm  XLLJ005 | 外形尺寸（长×宽×高）：1920\*540\*1205mm  摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度65°，摆杆选用φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚3mm；主立柱壁厚3mm，立柱直径114mm，主要承载钢管42mm×3mm；摆杆与主立柱内侧的最小距离61mm；踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧=2mm；脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（3×104）mm²，摩擦系数应0.5；摆动部件下缘距地面或底面最小高度应81mm；相邻运动的两踏板的间距应101mm；转轴直径25mm并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚6mm，轴承选用6205承载能力的深沟球轴；踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 3350 | 60300 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 4 | 双位腹肌板 | 鑫鹤、1796\*1320\*557mm  XLLJ081 | 外形尺寸（长×宽×高）：1796\*1320\*557mm  主立柱：φ114×3mm；主横梁φ114×3mm  采用整体式板面，板面厚度2mm；  有勾腿结构设计，使用起来更舒适产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 3250 | 58500 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 5 | 三人扭腰器 | 鑫鹤、  φ1700\*1250mm  XLLJ044 | 外形尺寸（长×宽×高）：φ1700\*1250mm  主立柱规格φ114mm×3mm,主要承载钢管32×3mm；其他管材壁厚3mm；转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承； 扭腰盘扭腰盘采用4mm优质钢板冲压制作；扭腰盘上表面边缘应以R=3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R=2mm；脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面（6×104）mm²，摩擦系数应0.5；具有符合人体生物学规律的阻尼结构。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2650 | 47700 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 6 | 肋木架 | 鑫鹤、2541\*114\*2300mm  XLLJ037 | 外形尺寸（长×宽×高）：2541\*114\*2300mm  主立柱规格φ114×3mm标准管材；主要承载钢管32×3mm；横管间距为300mm；立柱顶部低于横管。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 3200 | 57600 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 7 | 伸腰展背器 | 鑫鹤、  1215\*590\*980mm  XLLJ101 | 外形尺寸（长×宽×高）：1215\*590\*980mm  立柱规格：φ114x3mm，其他管材壁厚3mm；采用整体式板面，板面厚度为2mm；采用直埋结构；闭合开口、不完全闭合开口符合GB 19272-2011的要求；产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2680 | 48240 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 8 | 腰背按摩拉伸器 | 鑫鹤、1038\*704\*1918mm  XLLJ105 | 1.规格：1038\*704\*1918mm 2.主立柱：φ114×3mm；主横梁：φ42×3mm，□60×40×3； 3.背部拉伸背板为整体板面冲压而成，带凸点，板面厚度2mm。 4.腰按摩处扶手管直径为φ32mm防滑花纹管，把手端部采用φ51焊接帽。 5.按摩棒直径75mm，长度450mm。 6.器械支承表面的棱角和尖角半径R=2.6mm； 7.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 8.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入； 9.安装方式：直埋式； 10.器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 18 | 2880 | 51840 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 9 | 直埋篮球架 | 鑫鹤、2635\*1800\*3940mm  XLL016 | 外形尺寸（长×宽×高）：2635\*1800\*3940mm  1、主架、连接杆（板）均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。  2、其中主架采用∮165\*4mm定制的优质圆钢管弯制而成。  3、篮板采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、地收缩添加剂、脱模剂、着色剂、胶联剂组成，整体高温一次成型.符合1800\*1050mm国家标准，不变形，不开裂，不损坏。篮板周边四角圆弧R10（毫米），面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7.5mm，背面采用“井”字形+放射形双加强筋结构（放射形筋为中间固定部分向四周辐射），加强筋厚度4mm，加强筋高度尺寸45mm，且加强筋最大网格尺寸250×210mm。篮架支点与篮板结合处设有570×150×5mm的优质钢板加固。篮板与拉杆连接处所用螺母均作预埋处理，强度8.8级，增强稳定性。篮板板面平整光滑，且防水、防锈、防晒、不变形、不变色、不剥离。  4、篮圈采用优质弹簧钢制作，满足高强度冲击无永久变形，配备尼仑篮网。  5、连接部位采用特制钢夹环连接，螺钉、螺母为不锈钢件，具有防盗功能。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2700 | 48600 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 10 | 室外乒乓球台 | 鑫鹤、2740\*1525\*912mm  XLPP004 | 外形尺寸（长×宽×高）：2740\*1525\*912mm  1.主要承载立柱尺寸φ60mm×3mm；  2.乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：2740×1525×912（mm）；台高：912mm；  3.**台面支撑框规格32mm×3mm。**  台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5 mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸160 mm×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接；  采用预埋式结构，埋入深度400mm，地埋尺寸400mm×400mm×500mm。产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，执行标准且具有NSCC国体认证证书 | 台 | 18 | 2117.77 | 38119.86 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 11 | 室内乒乓球台 | 鑫鹤、2740\*1525\*912mm  XLPP001 | 1.规格：2740\*1525\*912mm  主要承载立柱为40×40×1.5mm；主要承载横梁为40×20×1.5mm 2.台面厚度18mm；半张台面对角线之差为1mm； 3.端边线宽度为20mm，中线宽度为3mm；中线与网间距离为45mm； 4.球台脚架体外侧距离球台端线外侧220mm；球台脚架体外侧距离球台边线外侧215mm； 5.球台端线位置下面的脚架体横撑离地高度为355mm，球台边线位置下面的脚架体横撑离地高度为455mm； 6.脚轮直径为75mm，脚轮宽度为20mm； 7.球网组件连接区的自由空间宽度为100mm，深度101mm； 8.器材符合QB/T2700-2005《中华人民共和国轻工行业标准 乒乓球台》中的规定要求，且获得NSCC认证。 | 台 | 18 | 2750 | 49500 | 河北盐山县、沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：伍拾伍万陆仟柒佰元整 小写：556700.00元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

# 售后服务承诺

## 售后服务的内容、形式

经过数年的发展，沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司的市场网络日益壮大，目前在每个省级单位都设有办事处及服务网点，作为当地售后服务的网点的管理机构。沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司的经营服务网点30多个，遍步全国二十多个省市，所有产品的质量按国家相关标准执行，对最终用户现场进行详细勘察，免费送货，免费安装，实施规范的“交钥匙工程”。器材交付使用时，提供备品备件明细表，各项手续齐全，使用前用户管理人员能自行验收和科学使用。我公司保证针对此次项目所提供的产品必须全部为近期生产的全新产品。

**保修服务计划**

1．**沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司针对本次投标产品提供八（8）年质量保证，免费包修期八年在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，维修费不超过市场平均价格。**

2．**沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司保证在接到用户故障通知后： 1小时内响应，6小时内到达现场，12小时内解决问题。如当场不能及时解决实际使用中出现的问题，更换同品牌、同型号的全新产品**。

3．保修期内承诺：在器材验收合格之日起**8年内全免费质保，**期间沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司除消耗品以外的所有设备等。在质保期内，如果系统发生故障，我公司调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。质保期内除消耗品外其余服务都是免费的。因产品本身质量问题（包括设施基础原因等）给用户造成伤害的，沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司将负责对器材保养、提供配件和人工维修，不收取任何费用。我公司也将实施三包服务。

4．沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司保证：

4.1**交货及安装地点：**供应商负责将货物运到采购人指定地点、供应商负责办理运输和装卸等、费用由供应商负责、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、供应商除无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。

**交货时间：**以签订合同为准

5．提供定期检测、故障排查和维修时间：每周（7）\*（24）小时服务。质量保证期内，配合市全民健身工程质量督查指导组，每年不少于两次巡回检查。

6．**保修期后的每年服务费用：**

保修期过后，如出现质量问题，沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司仍将积极协助解决，终身维护保养，负责对器材的正常维护及故障修复，并保证在维修时不收取任何费用。

7．服务及扩充计划：

7.1免费提供安装方案及各种技术支持。

7.2定期上门维护，质保期内、每年免费维护保养1次，发现问题及时解决。

7.3建立用户和产品档案，终身跟踪服务。

8**．售后服务管理**

沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司售后服务工作的原则：坚决拥护和贯彻执行国家有关法律法规，执行国家部分商品修理更换退货责任规定，按照沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司优质服务条例，遵循“质量问题不分大小，用户永远是对的”，实行“周到、快捷、终身服务”的原则，为广大的沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司用户提供尽善尽美的服务。

鑫龙公司负责对售后服务工作进行总体策划，对质量服务部的工作进行检查、监督、评价并给予指导。质量服务部负责公司售后服务工作的日常管理，对公司售后服务工作质量负责；编制备件需求计划，安排各网点售后服务工作，并验证用户对公司服务质量的满意程度，检查评价服务人员工作是否满足规定要求；负责全国各地服务质量信息和产品质量信息的收集、整理、分析并做出评价，提出产品开发和改进建议。各营销服务中心、特许服务点人员接受公司质量服务部的领导，负责本区域售后服务工作的日常管理，对本区域售后服务质量负责；建立本区域联修网，协调监督各网点的售后服务工作，使本区域的顾客能得到优质服务；建立售后服务档案，对售后服务工作进行动态管理；负责本区域客户对产品质量信息的收集、整理、分析和反馈；负责本区域用户对产品质量保养和处理，对用户投诉给企业造成的损失负责；负责建立区域的零配件专柜，并负责配件的日常管理。

服务部或服务网点接到用户报修电话或信件后，业务员详细询问用户姓名、地址、电话、购买日期、质量问题并填写用户报修登记表，及时通知服务部或网点负责人，安排服务人员上门服务。服务结束后将处理结构按规定填写用户报修处理结构登记表，记入维修服务台帐并归档。

服务部或各地服务网点建立服务档案（一般用户、特殊用户、集团用户、新产品用户）定期进行跟踪服务。采取主动上门或通过电话、函调等形式了解用户对产品的意见，建议和产品使用中出现的质量问题，并做好记录，每月进行整理分析后报总经理、主管厂长及技术、生产、质量部门。

对顾客产品的抱怨，无论情节轻重、问题大小，该区域的分管服务人员都须亲自前往，必要时各办事处主任或经销商、专卖店负责人会同服务人员前往处理，使用户满意为止。

对用户的建议和抱怨处理后，各网点将定期与用户保持联络并跟踪服务，服务部将对各网点的服务质量实施监督，并协调有关事宜。

9．伴随服务

9．1投标商负责将货物运至用户指定地点。

9．2提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等。

9．3凡需要现场安装、装配、校验、启动测试的设备需提前7天通知用户。

9．4我公司在用户所在地设有售后维修中心，并提供地址、电话、联系人姓名。

9．5投标货物相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训合格的标准为要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。

10、**售后维修网点**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 维修网点 | 地址 | 负责人及联系人 | 电话 | 维修能力 |
| 全国 | 沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司 | 盐山县马村工业园区 | 王美兰 | 0317-6193928 | 所有器材维修 |
| 河南 | 沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司郑州分公司 | 郑州市二七区兴隆铺路18号8号楼 | 杜小涛 | 15378768187 | 所有器材维修 |