图纸回复

一、路面硬化

1. 在图纸上标明未做大棚，但做路面硬化的总面积。

回复：不做大棚做硬化的总面积为25006平方米不是路面硬化是摊位硬化

二、柜台

1、柜台部分排水沟取消需具体文字说明。

回复：柜台周围150X250的水沟取消，取消大棚内部的300X300的排水沟

三、绿化

1、种草皮需要详细的规格（养护期、草的类型、播种方式）。

回复：种植麦冬，撒播，一平米500克草种

回复：所有大棚基础底座到0.000的柱高为750