**投标分项报价表**

项目编号：WZCG-G2018008-1号、JZFCG-G2018108-1号

项目名称： 办案装备

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 专网台式计算机 | 联想扬天T4900d-06 | 1、机型：商用计算机  2、主板英特尔B250,主板上直流工作电压可以承受偏离标称值±6%，电源的交流输入电压范围165V-265V之间  3、CPU：Intel 酷睿I5-7400处理器，主频3.0GHz  4、内存：2个DIMM插槽，8GDDR34内存  5、显卡：集成  6、硬盘：240G固态硬盘  7、声卡：前2后3共5个音频接口,集成5.1声道声卡，提供后置3个立体声输出接口，以实现连接5.1音箱。  8、网卡：10/100/1000M自适应以太网卡  9、显示器：19.5寸低蓝光宽屏LED背光显示器，  10、标配接口：接口：8个USB（前面板4个USB 3.0，后置2个USB2.0和2个USB3.0；1\*PCI，2\*PCI-E x1，1\*PCI-E x16，1\*COM，2\*PS/2，1\*VGA接口，1\*HDMI接口  11、键盘及鼠标：USB防水键盘和光电鼠标， | 台 | 30 | 4600 | 138000 | 产地：北京  厂家：联想（北京）有限公司 |
| 2 | 黑白扫描仪 | 联想M7216 | 1、平板式扫描，扫描器件CIS  2、分辨率：600×1200dpi最大分辨率：19200×19200dpi;  3、扫描速度:黑白：4.23 s/A4,彩色：7.89 s/A4  4、色彩深度优化：48 bit,物理：27 bit灰阶256级；  5、打印功能：分辨率600×600 dpi  6、打印速度:20页/分钟  7、首页打印时间<10 秒  8、打印质量60 to 105g/㎡  9、打印机语言GDI；  10、复印功能：复印分辨率600×600dpi  复印速度20页/分钟  复印比例25%到400%  首页复印时间：<16秒复印范围A4  最大复印页数99  11、其它功能身份证、票据一键双面复印  12、接口:USB 2.0 | 台 | 9 | 1600 | 14400 | 产地：北京  厂家：联想（北京）有限公司 |
| 3 | 自动刻录系统 | Primera Bravo SE-3 Disc Publisher | 1. 光盘容量：全自动20片光盘输入仓，及20片输出仓，支持混装CD/DVD/BD蓝光等多种不同光盘介质类型混合输入输出；  2. 右边20片光盘输入、左边20片光盘输出、自带抽屉式输出槽，无需机器工作中掀盖，便于用户使用管理;  3. 集成1工业级 DVD±R/CD-R档案级光盘刻录机，  4. 数据接口：USB 3.0数据接口，  5. 采用最新Primera第七代AccuDisc™ ，高速微处理器步进马达驱动机械手臂,能够可靠的进行光盘传送，实现零故障生产，确保安全的光盘传送，  6. 喷墨打印方式，高达4800 dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量，一个CMY彩色墨盒，1670万色和单黑色，支持光盘类型120mm；包含Primera Z-Color™ 配色方案，具备墨水容量提示功能；  7. 彩色墨盒集成芯片式打印头，保证打印质量，终身无需更换单独的打印头，延长设备寿命，  8. 内置蓝色LED 指示灯，实时监控设备工作状态；  9. 光盘打印速度： 90张/小时（高质量打印模式）；  10. 最快光盘打印及刻录速度：12片DVD/小时；24片CD/小时；  11. 刻录机刻录速度： DVD±R: 24X ; DVD±R DL: 12X ; CD-R: 48X；  12.标准配置软件，支持网络光盘刻录及打印，真正实现集中自动打印刻录一体化。支持DVD/CD光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 产地：北京  厂家：北京英特信网络科技有限公司 |
| 4 | 彩色扫描仪 | 惠普  Color LaserJet Pro MFP M281fdn | 1、扫描功能： 平板式，  扫描方式接触式图像传感器(CIS)  扫描分辨率：平板：1200×1200dpi；彩色和黑白，ADF：300×300dpi；扫描速度：26页/分钟；色彩深度24位(彩色)；8位(黑白)灰阶256；  2、打印功能：  分辨率高达600 x 600 dpi；打印速度黑白(A4，正常模式)： 21页/分钟彩色(A4，正常模式)：21页/分钟首页打印时间黑白(A4，就绪模式)：仅需10.6秒；黑白(A4，休眠模式)：仅需12秒彩色(A4，就绪模式)：仅需13.7秒；彩色(A4，休眠模式)：仅需14.2秒；支持自动双面打印；  3、复印功能：  分辨率：黑白(文本和图片)：600 x 600 dpi；彩色(文本和图片)：600 x 600 dpi；复印速度：黑白：21页/分钟；彩色：21页/分钟；复印比例：25%到400%；最大复印页数：99份。 | 台 | 4 | 4800 | 19200 | 产地：上海  厂家：惠普（中国）有限公司 |
| 5 | 高清庭审系统 | 天地伟业高清庭审系统TC-H908S-LX | 1. 嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计，采用全数字化核心、模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护，方便使用维护；  2.支持8路3G-SDI数字高清摄像机接入，4路VGA/HDMI/DVI/Ypbpr证据信号接入；支持最大9路3G-SDI数字高清摄像机接入，最大6路VGA/HDMI/DVI/Ypbpr证据信号接入；  3.具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持1080P60高清视频以信号，12路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持；  4.支持语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；  5.支持4路数字高清视频信号DVI-I输出接口，并可兼容HDMI、VGA、DVI、Ypbpr信号输出；可扩展支持12路数字高清视频信号DVI接口输出，并可兼容HDMI、VGA、DVI、Ypbpr信号输出；每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节；  6.具备4路线性音频输入接口，用于证据音频输入；4路线性音频输出端口，具有1路前置监听端口；每路输出都带有音量、均衡、音调调节等功能；  7.内置数字音频处理器，支持反馈消除AFC、回声消除AEC、背景自动降噪ANC等功能，提供专业级音频效果；8.为与现有设备系统配合使用，将配备6路调音台、反馈抑制器并把声音调试到最佳效果；  9.具备硬件高清图像合成器，可提供2/4/6/8/9等多种合成画面格式，合成画面分辨率1080P；支持两路不同分割图像输出；支持2路1080P格式同时编码输出，可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码，码流速率可设；支持1路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）；  10.可扩展支持4路1080P格式同时编码输出，2路远程1080P格式解码能力；可扩展支持H.323协议，可与视频会议系统互联互通，满足不同类型远程开庭、远程提讯的应用；  11.可扩展支持4K分辨率（4096×2160）的图像合成输出， 1路HDMI接口；视频输出格式：符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式；音频输出格式：符合最高院要求的AAC文件存放格式；  12.具备4路可编程红外发射端口，2路全双工可编程RS-232端口，2路全双工RS-485端口；  13.具备中控功能，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板等多种集控设备；  14.可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级；  15.具备双网口，支持2路USB接口，可挂接移动存储设备；内置1块2TB容量硬盘，提供主机庭审数据备份功能；  16.支持可扩展到4块3TB硬盘达到12TB存储容量；可扩展支持2路光驱同步刻录，普通光驱或蓝光光驱可选；提供上述模块的场景控制，实现法庭纪律展示、证据展示控制、语音激励及控制、声音调节等。  17. 内置证人保护（面部遮挡，变音处理）功能；  18. 支持RAID 0/1/5/10管理功能；  19. 支持语音激励功能，话筒灵敏度、优先级可设置；  20. 支持音频波形图显示，静音检测，灵敏度可调；  21. 支持哈希校验；  22. 支持光盘直刻，光盘智能检测，可设单张光盘刻录时长；  23. 支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份；  24. 支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录；  25. 可通过触摸屏实现主机的核心业务设置、管理、案件信息录入、刻录录像操作等；  26. 支持视频案卷片头信息；  27. 支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理； | 台 | 4 | 155900 | 623600 | 产地：天津；厂家：天地伟业技术有限公司 |
| 6 | 庭审应用系统 | 天地伟业庭审应用管理系统V7.1 | 集成化的法院MIS管理平台,以法院的审判业务为核心，整个法院只需部署1套软件，即可实现对整个审判业务的集中管理；支持案件信息建立，也可以支持同审判信息平台进行数据库对接，获取案件信息（包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等）  1、软件采用B/S架构；  2、自动同步、手动录入法院基本信息，案件信息；  3、案件数据的校对、上传、存储功能；  4、法院庭审数据的后期管理功能；  5、案件数据的网络查询、点播等功能；  6、支持 “亚伟速录系统”、 五笔输入法、拼音输入法等  7、支持庭审笔录模版导入、导出  8、支持文本格式庭审笔录上传至庭审资源后台管理系统  9、庭审音视频资源集中管理，庭审音视频录像及笔录文件自动归档；  10、多用户、多级别权限设置，可以设置法官、书记员、远程指挥用户权限，每个用户只能查看自己所属的相关信息，系统自动根据用户权限判断用户是否查看庭审现场画面，庭审录像，以及电子笔录；  11、后台光盘集中刻录功能；  12、与管理指挥中心实现无缝对接，实现管理指挥中心统一管理、数据交换；  13、可进行基于案件号、法庭名称、庭审相关人等的复合条件查询；  14、自动显示法庭庭审状态；  15、图文庭审直播功能：同屏显示庭审音视频与庭审笔录；  16、统一权限认证，通过管理系统统一设置；  17、支持根据多种关键字（案件号、法庭名称、庭审当事人、庭审法官等）进行快速模糊查询；  18、具备统计分析功能。按年份和月份对所有案件分类显示和归档，可按存放位置进行查询，用数据库方式对案件进行管理，信息简洁方便电子调档，检索、查询方便  19、支持“一键开庭”支持“一键闭庭”；  20、具有休庭功能，重新开庭时不影响庭审实况录制；  21、支持笔录校对；支持打点；  22、支持笔录文件当庭打印，实现书记员在电脑录入庭审笔录文本信息时，笔录与音视频图像同步同屏显示的功能。  23、可自主选择、切换远端音视频信号至现场展示；  24、可远程控制法庭的系统配置情况，音视频设备采集情况；包括参数调整  25、在线交流支持多人会讨，文字、语音、电子白板方式。  系统与法规条例、典型判例等辅助审判系统相挂接，为法官提供更多参考，辅助法官做出公平、公正的判断。天地伟业庭审应用系统可与法院现有审判流程管理系统实现无缝对接。 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 产地：天津；厂家：天地伟业技术有限公司 |
| 7 | 书记员系统 | 天地伟业书记员系统TDS-3.0 | 天地伟业书记员系统是在原庭审系统平台基础上单独开发的一套专用系统，为书记员提供了一套简单、易用的基于WEB的操作软件系统。  系统基本功能有：笔录管理、文字信息交流、语音通信管理，本地开庭/远程开庭、休庭、闭庭等管理功能。  书记员登录系统后，首先必须通过安全密钥的检查，方能进入系统，书记员事先在预订系统中录入案件基本信息并预订法庭，供法庭正常开庭使用；书记员也可以在案件列表中选取某一案件进行载入，在实际的庭审过程中可进行场景切换，在实际的切换过程中将包括开庭、休庭、闭庭三个场景，并支持跨天预订和跨天开庭。书记员可选择满足条件的多个案件实现并案开庭，从而方便相关案件审理及庭审记录；  支持笔录模板导入。庭审笔录时，可选择相应模式或书记员事先制定的笔录模板，从而可减轻书记员的工作量；支持快速插入标记及庭审笔录校对。支持标记快速插入，后期笔录校对时，书记员可根据庭审流程阶段及标记点快速定位音视频，补录、校正遗漏的笔录文字；  对庭审设备的操作，除类似取放光盘、打开展台等动作外，其它均由系统自动控制与管理，包括开关系统、庭内录像设备的使用、各种证据信号切换等控制；  多媒体证据展示。通过配置多媒体证据展示设备和计算机终端，用于展现法律规定的各种类型的证据，包括纸介质证据、DVD证据、电子证据等多种证据。系统开庭前自动导入庭前交换的电子证据，并支持双输出显卡，在电子证据展示时书记员可照常进行笔录记录；  支持庭审笔录录入。笔录录入支持两种模式，亚伟模式与WORD模式。支持键盘、速录设备方式，并可实现笔录的定时自动保存，确保书记员庭审笔录有效记录；书记员在庭审过程中可以根据现场情况随时暂停或者开启网络直播，随时开启或中止语音激励。休庭或闭庭后，笔录可以投影到大屏，方便当事人和旁观席人员观看；笔录自动上传。退出书记员庭审系统时，庭审笔录自动上传，减轻书记员工作量的同时，避免笔录漏传。  庭审中生成的笔录每隔10秒钟可自动保存到法院信息管理系统的庭审信息中，以最大程度保证笔录数据的安全性和完整性；系统可以支持接收法官发送的短消息并查看当事人及法官对笔录进行的批注内容；  支持法庭预监功能，书记员可通过法庭预监功能在笔录记录界面内，查看法庭现场状况；  支持异地开庭的功能，上级院法官可以到下级院并利用其数字法庭系统进行开庭，案件信息实时从上级院同步获取，同时产生的庭审笔录、庭审录像信息是实时的上传至上级院。  支持语音识别扩展模块，与书记员系统在同一界面展现。  书记员系统支持与法院现有法院信息管理系统对接，实现案件信息、预订信息的同步，并能够将庭审笔录自动上传到法院信息管理系统，减轻办案人员工作量，保证办案数据的完整性和安全性。  本系统能与现有法院信息系统无缝衔接，我公司承诺对接并承担对接费用。 | 套 | 4 | 43000 | 172000 | 产地：天津；厂家：天地伟业技术有限公司 |
| 8 | 法官辅助系统 | 天地伟业法官辅助系统TD-F2 | 法官辅助系统基于WEB开发。  基本功能如下：可以查看每次开庭案件的案件详情，调阅与案件相关的所有相关人员信息；查看本次开庭案件的实时笔录和历史笔录；给书记员发送短消息指导其笔录和其他工作；书记员在进行证据展示时，法官可以查看展示的证据；可以接收观看直播的用户发送的短消息；  对每个案件建立完善的大数据系统，针对不同类型案件，提供智能分析，提供多种文书模板，可模拟符合标准的相关的法律文书，辅助法官做好事务性的工作。 | 套 | 4 | 18500 | 74000 | 产地：天津；厂家：天地伟业技术有限公司 |
| 9 | 音箱 | 声立威D-950C/W | 1、配置 紧凑型，两分频  2、频率响应 65Hz - 20kHz  3、标称阻抗 8Ω  4、功率 60W～120W  5、灵敏度 89Db/W/M  6、标称覆盖角 90°圆锥覆盖  7、类型 专门定制的低失真叠片铁芯，宽8、频段设计  9、安装方式 吸顶安装 壁挂安装均可 | 个 | 8 | 1100 | 8800 | 产地：北京  厂家：北京新奥尼克科技有限公司 |
| 10 | 功放 | 沃思普AE210 | 配有XLR 和 1/4" 平衡输入，Speakon®  和接线柱输出，削波限幅和低频滤波器功能可以优化声音  功率为2\*210瓦 | 台 | 4 | 2200 | 8800 | 产地：北京 厂家：北京新奥尼克科技有限公司 |
| 11 | 电源时序器 | MYX（妙扬） 1030B | 1、额定输出电压:交流220V.50Hz；  2、可控制电源:10路智能管理；  3、每路动作延时时间:1秒；  4、供电电源:VAC 50/60Hz 25A；  5、每路输出带指示灯；  6、锁匙开关控制电源；  7、单路额定输出电流:30A。 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 产地：广州  厂家：广州妙扬音响设备有限公司 |
| 12 | 图像显示终端 | 海信LED55EC720US | 1、屏幕尺寸[55英寸](http://detail.zol.com.cn/digital_tv/s6529/)  2、分辨率[4K（3840\*2160）](http://detail.zol.com.cn/digital_tv/p23759/)  3、屏幕比例16:9  4、背光灯类型[LED发光二极管](http://detail.zol.com.cn/digital_tv/s1189/)  5、背光灯寿命10万小时  6、刷新率 [50Hz](http://detail.zol.com.cn/digital_tv/s4449/)  7、对比度40000:1  8、屏幕亮度400cd/㎡  9、扫描方式逐行扫描  10、HDR显示支持，4K HDR pro显示系统 2160P  11、接口：HDMI、USB2.0、USB3.0 | 套 | 4 | 3200 | 12800 | 产地：青岛  厂家：青岛海信电器股份有限公司 |
| 13 | 显示终端定制支架 | Brateck定制 | 显示设备安装支架，根据现场实际情况，确定支架尺寸和安装方式。 | 套 | 4 | 450 | 1800 | 产地：宁波  厂家：宁波渠成集团 |
| 14 | 企业级交换机 | 华为S5720-52X-PWR-SI | 1、产品类型：POE交换机；  2、应用层级：三层；  3、传输速率：10/100/1000Mbps；  4、背板带宽：336Gbps/3.024Tbps；  5、包转发率：144Mbps/166Mbps；  6、MAC地址表：16K；  7、端口数量：52个；端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口；4个万兆SFP+；  8、堆叠功能：可堆叠。  9、VLAN：支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；  10、QOS；支持对端口接收和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；支持WRED；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形功能；  11、组播管理：支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计。  12、网络管理：支持智能iStack堆叠；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持系统日志、分级告警；支持sFlow 。  13、安全管理：用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC：支持MFF；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单； 支持dot1X、MAC认证和Portal认证；支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping；支持MACSec。  14、可插拔电源，支持交流或直流供电，默认配置一个500W AC电源或650W DC电源。 | 台 | 4 | 14200 | 56800 | 产地：深圳  厂家：华为技术有限公司 |
| 15 | 全景像终端 | 天地伟业  TC-NH9804S6-XF | 1.1/2.8英寸850万像素CMOS；  超高清HD多分辨率：4K/30、4K/25,1080p/60,1080p/50,1080i/60,1080i/50,1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50；系统支持DVI-I (YPbPr、HDMI)、HD-SDI、CVBS同时输出  2. 33倍光学变焦，16倍数字变倍；  3. 宽范围快速云台，水平360°连续旋转，精准定位，垂直转动角度≥90°；  4. 多功能红外遥控，系统所有功能均可通过遥控设备操作完成；  5.支持最低照度：彩色0.006lx，黑白0.001lx；  6.支持HD-SDI、定制RJ45网络接口、BNC、YPbPr、HDMI输出接口；可通过网络传输视频和控制信号；支持RS-232C和RS-422/485控制  7.支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法；兼容SONY VISCA协议以及PELCO P/D协议  8.支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；  9.支持感兴趣区域增强编码功能；  10.支持智能分析，如绊线/双绊线、 周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人流量统计、人脸检测、值岗检测等功能；  11.支持音频降噪、声音异常检测功能；  12.支持证人保护功能，对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别到的人脸进行马赛克遮挡处理；  13.手动水平控制速度不小于600°/s；  14.支持温度测量功能，能在IE界面实时显示设备温度；  15.具备USB接口和Micro SD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡（最大支持64G）存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放；  16.支持图像自动翻转；（适用于桌面和天花板安装）  17. 具有宽动态功能，即使在光线明暗对比强烈的环境下，也可以拍摄到清晰的画面  18. 具有自动曝光功能（光线很强的时候自动调节）；  19.具有四路视频输出（DVI HDMI 分量Sdi），具有定制网口（可实现IE访问 视频传输 云台控制功能等）；  20.可调出机芯底层菜单（镜像模式 图像冻结 ）；  21.具有一键切换四种预设图像模式（生动 普通 RGB 自定义）。 | 套 | 4 | 5000 | 20000 | 产地：天津；厂家：天地伟业技术有限公司 |
| 16 | 威胁防御软件 | 天融信TopVSP-AV | 1、支持不少于300用户在线管理、监控；2、本产品对病毒检测率不低于98%；  3、支持WindowsXP、Windows 7、Windows 10等32位/64位操作系统，同时还支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统。  4、本系统支持多核系统，提高硬件资源的利用率；支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描与过滤，要求默认加载的流行病毒库总数大于600万，可本地化完成病毒地检测过滤与处理，无需发送到云端检测；  5、管理控制台支持实时显示客户端的状态，包括机器名称、IP地址、mac地址、操作系统、显卡信息、内存大小、连接状态、监控状态、当前版本信息和物理位置等信息。  6、本系统支持中文、英文web管理界面；支持至少3个Syslog服务器，可将不同类型的日志发送到不同服务器，当出现病毒突然爆发状况时，可向网络管理员发送报警信息，具有邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式；  7、支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计等，支持图表显示。  8、支持基于SMTP/POP3协议的邮件监控，包括如：Outlook、Outlook Express、foxmail、DreamMail等邮件客户端的防（杀）病毒；  9、具有针对FTP流量的病毒检测过滤日志，且过滤日志能定位到具体的文件名，方便管理处理携带病毒的文件；配置文件可定时自动上传到指定服务器进行存档； | 套 | 1 | 115000 | 115000 | 产地：北京  厂家：北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 17 | 电视HDMI高清分屏器 | 绿联102H | HDMI分配器一进二出，  视频支持4k/60Hz  一分二1080P高清分屏器3D  全高清 3D视效 共享多画面。  支持立体声传输。 | 台 | 4 | 200 | 800 | 产地：深圳  厂家：深圳市绿联科技有限公司 |
| 18 | 管理软件功能扩展 | 360天擎终端安全管理系统V6.0 | 控制中心环境：操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）；支持CentOS 7、Redhat 7等Linux系统（要求Docker版本务必大于1.8.2）；支持在虚拟机上安装控制中心；  Windows客户端安装环境要求：操作系统：Windows XP\_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；服务器客户端安装环境要求：操作系统:Windows Server 2003\_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012；SUSE Linux/Red Hat Linux/CentOS/Ubuntu；  国产系统支持：中标麒麟/银河麒麟/普华/红旗桌面操作系统。控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；客户端提供控制中心管理所需的相关数据信息，通讯可选择非明文方式；客户端执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作；按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度；展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表；展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况；支持大数据引擎系统，可将全网终端日常运维数据汇聚存储分析，并根据客户运维管理所需的要求定制报表；能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息；要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马；支持U盘等移动磁盘设备和电脑硬盘间文件传输检测；支持局域网共享文件传输检测；支持扫描发现文件遭破坏或被感染时触发修复流程，修复通过360公有云下载正常文件替换遭破坏的文件；要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义；支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式；文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件；要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询；可对备份区、隔离区的文件进行有效管理。能够对单个、指定的文件和全部文件，进行文件的删除、恢复等多项管理措施。  对敲诈者病毒提供防护机制，同时可提供相关解密工具，解密工具为自主研发；要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置；支持私有云查杀，预置至少8亿黑名单及2亿白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型；支持漏洞修复影响文档编辑时提醒功能；支持补丁下载安装顺序设置，可以有效节省漏洞修复时间与减少CPU占用；具备面向微软官方级别漏洞发现能力；支持远程协助终端（不依赖Windows远程桌面协议）、远程关机、重启终端；支持远程操作时锁定屏幕、截取屏幕，远程锁定屏幕后需要输入解锁密码才可再次使用；支持移动存储设备、网络共享服务器、本地硬盘特定扩展名或特定目录下的文件访问、修改、删除、移动等行为的审计；支持网络打印操作、本地打印操作、虚拟打印操作审计，记录包含终端ＩＰ，文件名称与类型，打印机名称，纸张类型等信息；支持自定义文档类型的打印审计； | 套 | 1 | 145000 | 145000 | 产地：北京  厂家：北京奇安信科技有限公司 |
| 19 | 圆八芯话筒线 | 秋叶原Q2807 | 8芯，裸铜线，线材符合国际通行的ROHS环保标准，其护套和绝缘采用进口塑胶材料，具有耐磨、耐油、使用寿命长等特点  是广播级的专业音频线缆；高4N无氧铜纯度高达99.99%，能有效屏蔽电磁噪声音色走向；选用优质进口PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘。 | 米 | 100 | 20 | 2000 | 产地：深圳  厂家：深圳市秋叶原实业有限公司 |
| 20 | 光纤收发器 | FNTLINK FN-303 | 1、支持通过5类以太网线的无线访问点(AP）和网络监控摄像头(surveillance cameras）供电；  2、上联口为 1.25Gbps SC光纤接口；  符合IEEE 802.3 10Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE 802.3z 1000Base-TX标准；  3、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准；  4、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；  5、支持上行端口防雷（端口5达到二级防雷要求 ）；  6、每端口最大 15.4W、采用存储转发的交换机制。 | 个 | 1 | 600 | 600 | 产地：深圳  厂家：深圳奥远科技有限公司 |
| 21 | 监控级交换机 | 华为S1720-10GW-2P | 1、网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x  2、端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口，2个千兆SFP  3、MAC地址表：支持16K的MAC地址表深度  4、支持4个Vlan,可堆叠；  5、尺寸：250×180×43.6 | 台 | 5 | 800 | 4000 | 产地：深圳  厂家：华为技术有限公司 |
| 22 | 辅材 | 国标 | SDI分配器、高清视频线、音频线、网线、线槽等辅材。 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 国产 定制 |
| 23 | 系统集成 | 九方 | 设备安装调试、软硬件集成服务等。 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 产地：许昌  厂家：许昌九方耐特科贸有限公司 |
| 24 | 机柜 | 丽标ws6642 | 19"标准机柜，  双风扇，2托盘，2个8位PDU  600MM\*深600mm\*高2000MM | 个 | 4 | 2000 | 8000 | 产地：郑州  厂家：郑州凯达网络设备厂 |
| 合 计 | | 大写：壹佰伍拾玖万叁仟陆佰元整  小写：1593600元 | | | | | | |