**禹州市机关事务管理局党政综合办公楼前广场和夏禹公园灯节布展项目价格明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格及型号 | 技术参数 | 单  位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 异形发光造型 | 品牌：鹏威  规格：4.2\*12m异形造型（1组）  型号：PW-Z022 | 规 格：12m\*4.2m（异形造型，  数量1组）  色 温：2500-6800（K）K  发光角度：45（度）° 显色指数：90%  寿 命：5500（H）h  输入电压：220（V）V  光 通 量：100-110（LM）lm  材 料：2mm亚克力（激光切  割，切面整齐）、3mm  吸塑面板（热塑性工程  塑料，具有良好的耐热  性和耐低温性，无明显  熔点尺寸稳定性好）、  5wLED防雨灯（外壳  PVC胶装、防雨水防蚊  虫高导热）、4\*6cm镀  锌方管（镀锌方管，防  水耐蚀耐磨耐高温）。  工 艺：采用方管焊接框架，  框架周围用亚克力和  吸塑面板连接装饰，内  镶嵌LED防雨灯光源。  电 线：2.5平方、6平方、  10平方铜软电线若干  （具体根据施工情况  确定）；电线外聚氯乙  烯高强度绝缘层，内无  氧多股铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片  加 固：2mm厚度方管焊接加  固。 | 组 | 1 | 44859 | 44859 | 产地：苏州  厂家：苏州鹏威标识有限公司 |
| 2 | 发光字 | 品牌：鹏威  规格：1.4\*1.4m（10个）  1.5\*1.5m（10个）  1.6\*1.8m（14个）  0.8\*1m（8个）  型号：PW-XS06 | 规 格：1.4\*1.4m（10个）、  1.5\*1.5m（10个）、  1.6\*1.8m（14个）、  0.8\*1m（8个）  色 温：2500-6800（K）K  发光角度：45（度）° 显色指数：90%  寿 命：5500（H）h  输入电压：220（V）V  光 通 量：100-110（LM）lm  材 料：1mm铁皮（高塑性及  韧性，耐高温耐磨）、  3mm吸塑面板（热塑  性工程塑料，具有良好  的耐热性和耐低温性，  无明显熔点尺寸稳定  性好）、5wLED防雨  灯（外壳PVC胶装、  防雨水防蚊虫高导热）。  工 艺：外壳用吸塑面板，铁皮  塑字型，内镶嵌LED  防雨灯光源、铁皮之间  焊接，铁皮表面喷漆。  电 线：2.5平方、6平方、  10平方铜软电线若干  （具体根据施工情况  确定）；电线外聚氯乙  烯高强度绝缘层，内无  氧多股铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片  加 固：2mm厚度镀锌方管焊  接加固（镀锌方管，防  水耐蚀耐磨耐高温）。 | 平方米 | 89 | 680 | 60520 | 产地：苏州  厂家：苏州鹏威标识有限公司 |
| 3 | 灯笼墙造型 | 品牌：旭福  规格：51\*5.5m  型号：GT-005 | 规 格：51m\*5.5m（1组）；  灯 笼：直径0.8m灯笼322个；  灯笼材质：优质高档贡绸+钢丝骨  架（防水、防晒、不易  变形）；  主体结构：6m长、直径为48mm  壁厚为3mm的热轧无  缝焊接钢管搭建，灯笼  之间采用直径12mm  钢筋连接；  灯 头：外壳PC材料，绝缘软  胶，纯铜触点，E27螺  口；  灯 泡：5W LED磨砂灯；  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片 | 平方米 | 280.5 | 122 | 34221 | 产地：石家庄  厂家：石家庄旭福工艺品有限公司 |
| 4 | 异形串灯造型1 | 品牌：明哲  规格：1.9\*1.9m（50组）  型号：MZ-011 | 规 格：1.9\*1.9m（50组）  主体框架：圆管焊接  材料1：  串 灯：  灌胶防水3W LED灯  珠，PVC外壳，铜丝线  路，灌浆防水,8m长，  共计3000条；  材料2：  圆 管：直径25mm圆管、直径  120mm圆管。镀锌材质，无缝管，表面抛光，耐腐  蚀耐高温不易变形；  角 铁：4cm\*4cm角铁，  精铸加厚钢材打造，强  承重，防腐蚀，不生锈；  方 管：2mm厚度4\*6cm镀  锌方管，镀锌方管，防  水耐蚀耐磨耐高温）  光 通 量：100-110（LM）lm ；  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片 | 组 | 50 | 2230 | 111500 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 5 | 异型串灯造型2 | 品牌：明哲  规格：4\*4\*3m（异形造型16组）、  4\*8m（造型6组）  型号：MZ-012 | 规 格：4\*4\*3m（异形造型16  组）、4\*8m（造型6  组）具体按照安放地点  实际大小  材料：  串 灯：灌胶防水3W LED灯  珠，PVC外壳，铜丝线  路，灌浆防水，8m长，  2800条；  光 通 量：100-110（LM）lm ；  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片 | 组 | 22 | 1600 | 35200 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 6 | 花灯造型 | 品牌：明哲  规规格：规格具体按照安放地点实际大小（28组）  实  型号：MZ-020 | 规 格：规格具体按照安放地点  实际大小（28组）  要 求：全部28组造型不同款  式花灯共7种，其  中全部造型合计使用  麦穗灯800个，稻谷灯200，分为12组，玫瑰灯1000个分为10组，莲花灯2组，火烈鸟灯2组，梅花鹿灯1组，蘑菇造型灯1组，共28组。其他花灯按要求款式；  花灯材质：钢筋+烤漆+LED灯珠  +ABS塑料（耐摔），  纯铜耐寒电线，0.75  平方双层绝缘护套线。  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，多股铜线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片 | 组 | 28 | 2150 | 60200 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 7 | 流星雨造型 | 品牌：明哲  规规格：20组、15条每组  实  型号：MZ-112 | 规 格：20组、15条每组；  材 料：流星雨灯管15条每组，共300条；  灯 管：高档pc管材，  5050LED灯片，a级玻  纤基板，铜芯电线；  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片， | 组 | 20 | 560 | 11200 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 8 | 灯带造型 | 品牌：明哲  规规格：异形造型6组，规格具体按照安放地点  实际大小、长度计算  型号：MZ-121 | 规 格：异形造型6组，规格具  体按照安放地点实际  大小、长度计算，共计  3200米；  材 质：采用成熟的SMT生成工  艺，全铜加厚基底板，  加粗铜芯导线，每颗芯  片牢固，每米120颗高亮  LED灯片，高透光防雨散  热PVC材质，整洁美观  牢固，防尘已清理。智  能开关控制，灯光闪亮  方式自由切换；220v。功率4w/米。  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片 | 组 | 6 | 6350 | 38100 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 9 | 射灯造型 | 品牌：明哲  规规格：异形造型3组，规格具体按照安放地点  实际空间大小布置  型号：MZ-123 | 规 格：异形造型3组，规格具  体按照安放地点空间  大小布置，共计72个；  材 质：压铸高强度铝型材灯  体外壳，优质高亮  芯片，亮度高；高聚光  反光罩，珠纹电镀反光  罩；加厚荆条，散热快，  使用寿命长；优质钢化  玻璃灯罩 抗压防高温；  角度随意调节，金属防  水堵头；高标准防水；  220v,100w功率  电 线：2.5平方、6平方、10  平方铜软电线若干（具  体根据施工地点确定）；  电线外聚氯乙烯高强  度绝缘层，内无氧多股  铜丝软线；  开 关：定时开关，户外防水适  配器电源，外壳采用优  质PVC，里面采用优  良IC电脑芯片， | 组 | 3 | 16000 | 48000 | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 合 计 | | 大写：人民币肆拾肆万叁仟捌佰元整　　　 小写：443800.00 | | | | | | |

**售后服务承诺**

一、保证质量，按时完成该项目的各项制作安装。

二、服务方式

（1）将安排专业技术人员在规定时间内对灯节布展出现的故障定位，并拿出解决方案，最终排除故障。

（2）灯节期间我公司安排专人每天从亮灯到熄灯全程巡逻，第一时间发现问题并解决问题。

三、服务承诺：

(1) 服务响应及时；(2) 解决问题有效；(3) 服务过程规范；(4) 服务内容全面。

四、保证做到严格按采购方的要求参数进行安装，如没达到设计安装质量标准，视作我方违约并承担责任。

五、我公司在采购方验收合格后，质保期30天或灯节结束（以最后结束时间为

准），质保期内出现质量问题，我方接到通知后1小时内响应到场，并承担维修费用。在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品。

六、维修点具备维修能力：

灯节期间容易出现的问题：1、由于灯泡的损坏或意外导致的不亮；2、由于串灯的损坏导致不亮；3、可能出现某段线路的连接不良导致的街道灯光不亮；解决问题：灯笼不亮或串灯不亮我公司直接更换同品牌同型号的全新产品。线路不良导致的问题，我公司有专业的电工（专业材料见下10.8.2）维修。我公司维修点存放灯节期间所有产品备货；我公司在灯节期间专业电工24小时上班，保证售后维修的1小时响应到场。综上所诉，我公司具有本次工程所涵盖货物的维修能力，能确保工程顺利完成。

七、售后维修点地址：禹州市颍川办寨子社区柏山路109号

售后维修负责人：尹伟波

售后维修联系人：陶琳琳

联 系 电 话：15603870838

禹州市盛煜文化传播有限公司