**开标一览表**

项目编号：YZCG-G2019007

项目名称：禹州市体育服务中心体育健身器材采购项目

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期**  **（天）** | **备注** |
| 一标段 | 禹州市体育服务中心体育健身器材采购项目 | 大写：肆拾柒万陆仟捌佰伍拾元整 小写：  ￥476,850.0000 | 10 | 无 |
| … |  |  |  |  |

投标人名称：天津盛鑫体育用品有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：姜继生日期： 2019 年 1 月 30 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

项目编号：YZCG-G2019007

**、投标分项报价表**

项目名称：禹州市体育服务中心体育健身器材采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规**  **格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 二位单杠 | 盛鑫SXL-004 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：2840×114×2110mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm； 产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1600 | 52800 | 天津、天津盛鑫体育用  品有限公司 |
| 2 | 双杠 | 盛鑫SXL-003 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：2450×790×1340mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф42×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1800 | 59400 | 天津、天津盛鑫体育用品有限  公司 |
| 3 | 肩关节训练器 | 盛鑫SXL-036 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1295×1285×1260mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 2000 | 66000 | 天津、天津盛鑫体育用  品有限公司 |
| 4 | 双位腹肌板 | 盛鑫SXL-069 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1560×1420×625mm；  2、立柱规格Ф32×3mm；  3、主要支撑横梁Ф40×3mm 钢板；  4、安装方式：预埋，埋入深度：400mm，基础坑 750×400×500mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1800 | 59400 | 天津、天津盛鑫体育用品有限  公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 三位扭腰器 | 盛鑫SXL-006 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1820×2050×1325mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1700 | 56100 | 天津、天津盛鑫体育用  品有限公司 |
| 6 | 背肌训练按摩器 | 盛鑫SXL-123 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1080×730×1425mm；  2、立柱规格Ф114×3mmm；  3、主要支撑横梁 60×3.0mmm；  4、安装方式：直埋，埋入深度：500mm，基础坑 500×500×600mm;  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 2000 | 66000 | 天津、天津盛鑫体育用品有限  公司 |
| 7 | 伸展器 | 盛鑫SXL-052 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1390×530×1115mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 500×1000×600mm;产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1750 | 57750 | 天津、天津盛鑫体育用  品有限公司 |
| 8 | 立式腰背按摩 | 盛鑫SXL-039 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：1212×900×1525mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф48×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 台 | 33 | 1800 | 59400 | 天津、天津盛鑫体育用品有限  公司 |
| 合 | 计 |  | 大写：肆拾柒万陆仟捌佰伍拾元整 | 小写：476850.00元 | | |  |  |

投标人（公章）：天津盛鑫体育用品有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

项目编号：YZCG-G2019007

* 1. **、技术规格偏离表**

项目名称：禹州市体育服务中心体育健身器材采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服**  **务名称** | **品牌规**  **格型号** | **招标文件技术参数** | **投标技术参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 | 二位单杠 | 盛鑫SXL-004 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 2840 × 114 ×  2110mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm；  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准  的国体 NSCC 认证。 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 2840 × 114 ×  2110mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的  国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |
| 2 | 双杠 | 盛鑫SXL-003 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 2450 × 790 ×  1340mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф42×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准  的国体 NSCC 认证。 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 2450 × 790 ×  1340mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф42×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的  国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |
| 3 | 肩关节训练器 | 盛鑫SXL-036 | 1 、 外 形 尺 寸 （ 长 × 宽 × 高 ）： 1295×1285×1260mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准 | 1 、 外 形 尺 寸 （ 长 × 宽 × 高 ）： 1295×1285×1260mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的 | 无偏离 | 满足要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的国体 NSCC 认证。 | 国体 NSCC 认证。 |  |  |
| 4 | 双位腹肌板 | 盛鑫SXL-069 | 1 、外形尺寸（长× 宽× 高）： 1560 × 1420 × 625mm；  2、立柱规格Ф32×3mm；  3、主要支撑横梁Ф40×3mm 钢板；  4、安装方式：预埋，埋入深度：400mm，基础坑 750×400×500mm；  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 1 、外形尺寸（长× 宽× 高）： 1560 × 1420 × 625mm；  2、立柱规格Ф32×3mm；  3、主要支撑横梁Ф40×3mm 钢板；  4、安装方式：预埋，埋入深度：400mm，基础坑 750×400×500mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |
| 5 | 三位扭腰器 | 盛鑫SXL-006 | 1 、外形尺寸（长× 宽× 高）： 1820 × 2050 ×  1325mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 1 、外形尺寸（长× 宽× 高）： 1820 × 2050 ×  1325mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф32×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm；  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |
| 6 | 背肌训练按摩器 | 盛鑫SXL-123 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 1080 × 730 ×  1425mm；  2、立柱规格Ф114×3mmm；  3、主要支撑横梁 60×3.0mmm；  4、安装方式：直埋，埋入深度：500mm，基础坑 500×500×600mm;  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 1080 × 730 ×  1425mm；  2、立柱规格Ф114×3mmm；  3、主要支撑横梁 60×3.0mmm；  4、安装方式：直埋，埋入深度：500mm，基础坑 500×500×600mm;  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |
| 7 | 伸展器 | 盛鑫SXL-052 | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 1390 × 530 ×  1115mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm； | 1 、外形尺寸（ 长× 宽× 高）： 1390 × 530 ×  1115mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф60×3mm； | 无偏离 | 满足要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 500×1000×600mm;  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准  的国体 NSCC 认证。 | 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 500×1000×600mm;  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的  国体 NSCC 认证。 |  |  |
| 8 | 立式腰背按摩 | 盛鑫SXL-039 | 1 、 外 形 尺 寸 （ 长 × 宽 × 高 ）： 1212×900×1525mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф48×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm  产品认证：产品须通过符合 GB19272-2011 标准  的国体 NSCC 认证。 | 1 、 外 形 尺 寸 （ 长 × 宽 × 高 ）： 1212×900×1525mm；  2、立柱规格Ф114×3mm；  3、主要支撑横梁Ф48×3mm；  4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm  产品认证：产品通过符合 GB19272-2011 标准的  国体 NSCC 认证。 | 无偏离 | 满足要求 |

投标人（公章）：天津盛鑫体育用品有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

* 1. **、售后服务方案**

**1、质量保证期内的免费维修承诺**

## 致：禹州市体育服务中心

我公司的售后服务体系完全按照 ISO9001 质量管理体系进行管理。公司在质量管理部下设售后服务小组负责产品的售后服务，以保证用户得到及时、高效的售后服务，针对本项目**质保期内**售后服务承诺如下：

1、严格遵守国家《产品质量法》、《消费者权益保护法》和《新“三包”规定》为用户提供的维修服务。我司保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合招标规定的质量、规格和性能要求。

2、所有产品均实行“三包”，并严格按照新的国家“三包”规定执行，我公司对本次项目产品自售出至保修期内，有性能故障的可以选择退货、调换或修理；在保修期内两次修理仍不能正常使用的，可凭修理记录调换同型号、同规格的产品或按有关规定退货。

3、我公司承诺所投标产品的免费质量保证期为 **8 年。在质量保证期内，我公司对本次项目的所有投标产品整体免费给予保修，从投标产品器材的主架、运转部分、塑料件、紧固件、 相关配套附件及场地设施等，在质量保证期内出现非人为损坏的质量问题，我公司负责免费维修与更换，我公司支付设备或组件的包装和运费。**免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后 **4 小时**内完成。质量保证期自更换之日起重新计算。

4、盛鑫在为投标产品投入**《产品责任险》《产品质量险》**的同时，又投入了**《意外伤害险》《公众责任险》**，将用户的利益放在第一位。

5、**盛鑫在河南省区内设有盛鑫品牌完善的专业售后服务办事处，具有维护保障实施技术队伍，安装完毕验收合格后，**在产品出现损坏时，维修人员接到保修需求后，**我们承诺专业人员 1 小时内作出响应，2 小时内到达现场，4 小时内解决问题**，若 4 小时内未能解决问题， 可先提供同类设备替代使用；**并配有专门的 4 台售后服务车常年定期进行健身器材免费巡检工作。**

## 6、盛鑫总部开发专业的售后服务软件与国体系统同步，我公司搭建专业监管平台并组 建专业的售后服务“金牌服务”团队，利用器材二维码物联网最新技术，实现覆盖式实时服 务与巡检监测，确保损坏产品得到及时维修，保证使用者的人身安全。

7、中标后提供销售和服务网点情况表，并率先在行业内推出全国 800、400 **免费 24 小时服务热线电话： 800-8585-955（座机）400-8878-855（手机）**。所有盛鑫产品均实行全国联保，不论您身在何处，只要拨通我们的免费 800、400 服务热线，您的产品就会得到及时完备的服务。

8、盛鑫提供**定期免费巡检**的承诺。每年在郑州市区域内， 组织不低于 4 次的“盛鑫健身器材巡检月”活动。

9、维修完毕后及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

10、免费培训服务：我们将按照交货日期，安排技术人员在交付前对使用人员进行产品功能介绍，在产品交付完毕后，集中进行用户使用培训。整个培训服务将保证用户对产品的操作完全了解、熟悉，甚至能够进行简单的维修。

11、跟踪服务：我们还将提供跟踪服务，即定时进行随访或电话跟踪，针对用户在使用过程中发现的各种问题，及时给予解决，避免问题的进一步恶化。

12、备用元器件服务：我们将根据情况在售后点安置备用器材，可以在发生意外情况时进行调换使用，不会影响用户正常执法工作的开展。

## 13、售后服务范围

我公司对本次项目的所有投标产品整体免费给予保修，从投标产品器材的主架、运转部分、塑料件、紧固件、相关配套附件等，在质量保证期内出现非人为损坏的质量问题，我公司负责免费维修与更换，我公司支付设备或组件的包装和运费。

* 1. 我司对所供应货物提供 8 年免费质保期
  2. 我司在工程所在地有地方售后服务中心
  3. 我司免费培训各安装地点 10 名以上的操作人员和一般性维护人员；
  4. 我司在接到使用方产品出现问题，需要上门服务的通知后，技术服务人员 1 小时内响应，2 小时内到达用户现场,4 小时排除故障。
  5. 我司将提供一站服务（咨询、监管、技术支持等），统一服务标准和规范。
  6. 售后服务的技术支持方式
  7. 电话咨询，投标人为用户提供技术援助电话，解答用户在器材使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
  8. 现场响应。遇到重大技术问题或设备损坏障，投标人在 1 小内采取相应措施以确保设备正常使用。
  9. 质保期内每年提供 4 次免费上门巡检服务。
  10. 质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。
  11. 终身售后服务