**禹州市颍川办2019年灯节布展采购项目分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格及型号 | 技术参数 | 单  位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 路灯灯笼  造型 | 整体规格：2\*2.5m  共147组 | 造型规格：2.0米宽，2.5米  高，每根路灯杆  8个灯笼，共147  组；  主体结构：角铁焊接，采用  角铁焊接成的抱  箍固定于路灯杆  上，抱箍与路灯  间采用螺丝固  定，灯笼用铁丝  捆绑在螺纹钢筋  上，螺纹钢筋用  螺丝帽拧在角铁  上，之后中间用  镀锌钢管连接。  施工方案：并联，定时开关。 | 组 | 147 | 298 | 43806.00 |  |
| 灯笼品牌：旭福  规格：直径80cm  型号：GT-005 | 灯笼规格：直径80cm，  8个/组；  灯笼材质：优质高档绸布、  不生锈3mm钢  丝骨架，焊接，  可折叠； | 产地：石家庄  厂家：石家庄旭福工艺品有限公司 |
| 螺纹钢  品牌：  高远  规格：0.01\*2.5m  GY-J10 | 螺纹钢：采用直径1.2cm钢  筋螺纹，ASTM  A955M济钢，热  轧型钢，通身螺纹，  螺纹清晰，无毛边； | 产地：东莞  厂家：东莞高远兴精密螺丝有限公司 |
| 灯泡品牌：天翊  规格：5wLED灯  型号：TY-P05 | 灯 泡：5w LED灯泡，光  通量大于200，防  护等级达到ip65，  E27优质圆泡螺  口，PC面罩透光率  高，高亮LED芯片，  智能IC组件，PBT  一体式灯体； | (灯泡、灯头)  产地：广州  厂家：广州天翊电子科技有限公司 |
| 灯头品牌：天翊  规格：E27螺口  型号：TY-T27 | 灯 头：E27螺口滚压、焊接、  注塑工艺，铝制外壳，  绝缘软胶，纯铜触点； |
| 品牌：亚凯  规格：10平方铝芯线、2.5平方双芯铜胶质线  型号：YK-010  YK-025 | 电 线1：10平方铝芯护套  线，内高精度无  氧铝，内层聚氯  乙烯护套+防水  护膜，外层环保  外护套；  电 线2：2.5平方双芯铜胶  质线，内高精度无  氧铜，直径2.25  mm外加厚聚氯乙  烯绝缘层； | 产地：济南  厂家：济南亚凯智能科技有限公司 |
| 定时开关品牌：乔鹰  规格：10\*15cm  型号：QY-K31 | 定时开关：外壳采用优质  PVC，里面采用  优良IC电脑芯  片，加厚线路板，  导电性稳定性高 | 产地：杭州  厂家：杭州乔鹰五金电器有限公司 |
| 2 | 绿化树  串灯造型 | 规格：根据树形大小造型，小树3串、中树5串、大树6串；共882组 | 规 格：根据绿化树规格，  小树3串、中树4  串、大树5串；  施工方案：并联，定时开关。 | 组 | 882 | 97.8 | 86259.6 |  |
| 串灯品牌：明哲  规格：8m长3w灯珠 | 串 灯1： 8m长，3瓦LED  灯珠，灌胶防水，  120度光束角，  PVC外壳，铜丝线  路，防护等级  ip68，灯光波长  620-630nm，防水  带记忆控制器。  串 灯2： 8m长，3瓦钨  丝灯珠，PVC外  壳，铜丝线路，  光通量200LM，  防护等级不低于  ip65； | 产地：临海市  厂家：临海市明哲灯饰有限公司 |
| 电线品牌：亚凯  规格：10平方铝芯线、2.5平方双芯铜胶质线  型号：YK-010  YK-025 | 电 线1：10平方铝芯护套  线，内高精度无  氧铝，内层聚氯  乙烯护套+防水  护膜，外层环保  外护套；  电 线2：2.5平方双芯铜胶  质线，内高精度无  氧铜，直径2.25  mm外加厚聚氯乙  烯绝缘层； | 产地：济南  厂家：济南亚凯智能科技有限公司 |
| 定时开关品牌：乔鹰  规格：10\*15cm  型号：QY-K31 | 定时开关：外壳采用优质  PVC，里面采用  优良IC电脑芯  片，加厚线路板，  导电性稳定性高 | 产地：杭州  厂家：杭州乔鹰五金电器有限公司 |
| 合 计 | | 大写人民币：壹拾叁万圆整　　　　 小写：¥130000.00元 | | | | | | |

**售后服务承诺**

一、保证质量，按时完成该项目的各项制作安装。

二、服务方式

（1）将安排专业技术人员在规定时间内对灯节布展出现的故障定位，并拿出解决方案，最终排除故障。

（2）灯节期间我公司安排专人每天从亮灯到熄灯全程巡逻，第一时间发现问题并解决问题。

三、服务承诺：

(1) 服务响应及时；(2) 解决问题有效；(3) 服务过程规范；(4) 服务内容全面。

四、保证做到严格按采购方的要求参数进行安装，如没达到设计安装质量标准，视作我方违约并承担责任。

五、我公司在采购方验收合格后，质保期30天或灯节结束（以最后结束时间为

准），质保期内出现质量问题，我方接到通知后1小时内响应到场，并承担维修费用。在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品。

六、维修点具备维修能力：

灯节期间容易出现的问题：1、由于灯泡的损坏或意外导致的不亮；2、由于串灯的损坏导致不亮；3、可能出现某段线路的连接不良导致的街道灯光不亮；解决问题：灯笼不亮或串灯不亮我公司直接更换同品牌同型号的全新产品。线路不良导致的问题，我公司有专业的电工（专业材料见下10.8.2）维修。我公司维修点存放灯节期间所有产品备货；我公司在灯节期间专业电工24小时上班，保证售后维修的1小时响应到场。综上所诉，我公司具有本次工程所涵盖货物的维修能力，能确保工程顺利完成。

七、售后维修点地址：禹州市颍川办寨子社区柏山路109号

售后维修负责人：尹伟波

售后维修联系人：陶琳琳

联 系 电 话：15603870838