## 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 轻型  泡沫消防车 | 天河牌 | LLX5175GXFPM60/L型泡沫消防车，系采用庆铃汽车股份有限公司QL5190GXFWMFRY型载重汽车二类底盘改装而成。  整车由消防员乘员室和后部车身两大部分组成。发动机额定功率为221kW，驱动形式为4×2，乘员人数为6人。消防员室顶部装有警灯和电子警报器，以突出执行消防任务时的特殊标志和音响。车身前部是器材箱、中部是载液罐，后部是泵房。载液罐体为优质碳钢，载水5000kg，泡沫液1000kg。配备CB10/60型车用消防泵，流量60L/s，成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48型水/泡沫两用消防炮，流量48 L/s，射程：水≥60m 泡沫≥55 m。PH48型泡沫比例混合系统，混合液流量为[48L/s](mailto:9L@10) 。配备HNTN-TX8型消防应急通信指挥平台系统。  一、整车主要参数   |  |  | | --- | --- | | 名称 | 技术参数及要求 | | 外廓尺寸 | 8260 mm×2480 mm×3500mm | | 满载质量 | 17200kg | | 载液量 | 泡沫车：水5000kg、泡沫1000 kg | | 发动机最大功率 | 221kW | | 最高车速 | 105km/h | | 排放标准 | 国Ⅴ | | 消防泵流量 | 60L/s @1.0MPa | | 车顶炮 | 泡沫车：48L/s，射程 水≥60m 泡沫≥55 m | | 乘员人数 | 1+1+4人 | | 比功率 | 221/17.2=12.8 | | 接近角 | ≥15° | | 离去角 | ≥14° |   其他内容详见《技术规格书》 | 辆 | 1 | 936000.00元 | 936000.00元 | 山东临沂、  山东省天河消防车辆装备有限公司 |
| 合 计 | |  | 大写：玖拾叁万陆仟元整 小写：￥936000.00元 | | | | | |