**投标分项最终报价表**

项目编号：ZFCG-T2018102-2号

项目名称： 城管系统大气污染防治工地联网视频

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术****参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 | 综合监控一体化平台 | 宇视 VMS-B200-A16 | 1000台设备、2000路通道接入，512M接入，384M转发，256路512M，16盘位，3U，1个eSATA，2个miniSAS，Raid，2个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，报警24进8出，16路1080P或4路4K H.265、H264混合解码，4个千兆网口，2个千兆光口，4个USB3.0，人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等，双机热备，主从堆叠，电子地图，客流量统计，视频摘要回放，超高倍速回放，双系统备份，UNP，多域级联，解码拼接，语音报警，车牌检索/车牌布控，支持IPC、EC、NVR、DVR、DC、ADU、报警、门禁等设备管理 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 浙江宇视 |
| 2 | 1盘位4路网络视频录像机 | 宇视 NVR-B200-E1 | 1盘位4路，1U，解码能力4×1080P，40M接入，64M转发，支持4K，超级H.265，国标，UNP, 单网口，1个HDMI和1个VGA同源输出， 支持前端智能，支持智能检索，支持多通道客流量统计4路H.265、H.264混合接入;40M接入;64M转发;1盘位;1U;1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示;报警4进1出;4路1080P25或1路4K H.265、H264混合解码;1个百兆网口;3个USB2.0;人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等;智能检索;客流量统计; | 台 | 22 | 420 | 9240 | 浙江宇视 |
| 3 | 200万星光级22倍红外球型网络摄像机 | 宇视 IPC-B612-IR | 采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求 120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求 智能红外补光，补光距离超过100米 自适应强光抑制，摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度 自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活 AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制 三流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格、字幕滚动等） 支持定时、隔时、预置位、事件抓图，并上传至FTP或中心 支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控 支持双路iSCSI数据块直存 智能温控技术，整机功耗更小，寿命更长 IP66防护等级1/2.8CMOS;200万;30fps@1080P;5.2~114.4mm;22倍;红外;AC24V/DC24V;支持SD卡;1入1出音频接口;1入1出告警;星光级;120dB宽动态;自适应透雾;强光抑制;区域增强;隐私遮盖;三码流;H.265,超级265;基础智能;人脸抓拍;IP66 | 台 | 22 | 3100 | 68200 | 浙江宇视 |
| 4 | 4G无线路由器 | 华为 B311As-853 | 网口数量：千兆网口\*1个支持网络：联通3G/4G 移动3G/4G电信3G/4G支持频率：全网通全频率接入方式：网线或4G卡 | 台 | 22 | 480 | 10560 | 深圳华为技术有限公司 |
| 5 | 电脑台式机 | 神舟 HFMPBK80 | 操作系统：Windows7机箱类型：大机箱声卡 ：集成声卡显示类型：集成显卡网卡 ：100Mbps以太网卡光驱 ：DVD光驱PS/2 ： 1视频接口：VGA\HDML接口RJ45 ：1USB ： 1最大支持容量：16GB插槽数量：2个容量 ：4GB音频接口：2CPU型号：i5-7400三级缓存：6MB核心数 ：四核类型 ：酷睿硬盘容量：500G转速 ：7200转/分钟类型 ：SATA串行键盘 ：有线键盘鼠标 ：有线鼠标 |  台 | 5 | 3560 | 17800 | 深圳市神舟创新科技有限公司 |
| 合 计 | 大写：壹拾贰万伍仟捌佰元整　　　　　　 小写：125800元 |

投标人：河南有线电视网络集团有限公司许昌分公司