**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018168-2号

项目名称：蓝天卫士监控系统

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服务名称** | **品牌规**  **格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | LCD显示单元 | **赛普**  **Samplex**  **SAM550MD** | 本项目的LCD显示系统拼接墙由9套LCD 55 英寸显示单元以3（行）×3（列）的方式拼接而成，具体要求如下：⧫1.拼缝：3.5mm，分辨率：1920×1080，**亮度：718cd/m2，对比度：4800:1，响应时间：6ms，**垂直视角: 178度，水平: 视角178度；  2.显示单元密闭性好，具有防漏光设计，漏光率≤0.02cd/m²；  ⧫3.**显示单元可达水平分辨力1000TVL，**图像重显率：95%，白平衡误差：±0.010，几何失真率：3%；  4.显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作；  **5.显示单元亮度鉴别等级：11级，并支持自定义设置亮度模式，可以根据使用需要选择不同的亮度运行；**  6.显示单元采用一体机设计，单元后盖完全覆盖板卡、电源和面板，杜绝使用元器件外漏产品避免安全隐患；  7.显示单元信号接口丰富，支持Video、YPbPr、VGA、DVI、HDMI等信号源接入；  8.支持拼缝补偿功能，可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正，解决拼接墙图像边框处不连续现象；  ⧫9.显示单元有一定的抗震能力，抗震等级可达8级；  ⧫**10.显示单元的平均无故障运行时间，MTBF：190000；**  11.显示单元具有一定防火能力，可避免恶劣环境下运行工作时产生灾害，整机采用铝合金材质，具备防火功能；  12.显示单元外壳金属表面具备抗盐雾腐蚀能力：10级；  13.显示单元具备高海拔工作能力，可以在15000英尺高海拔地区正常工作；  14.显示单元具有防失真、防静电功能自控防失真功能、支持多路图像同步显示、远传传输防静电功能；  ⧫**15.显示单元通过IP6X防尘检测；** | 套 | 9 | 16000 | 144000 | 广州/广州市赛普电子科技有限公司 |
| 2 | 大屏幕支架 | **赛普**  **Samplex**  **定制** | 底座高度订制，采用铝型材支架，安装灵活多变，根据客户需要在项目现场进行改装。  支架通过RoHS认证。 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 广州/广州市赛普电子科技有限公司 |
| 3 | 多屏  处理器 | **赛普**  **Samplex**  **SMS6000** | 本项目支持12路DVI信号输入，所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示，具体要求如下：1.采用纯硬件架构，无需操作系统，完全杜绝计算机病毒侵扰。  ⧫2.机箱具备前置5英寸LCD液晶面板，可实时显示设备运行状态，可对处理器的机箱内部温度、电源电压、风扇转速等进行实时监控并显示，非正常状态进行报警；  ⧫**3.系统总带宽：：3000Gbps；**  ⧫4.信号开窗速度单窗口<30ms，72/64预览回显窗口<3s；  5.具备信号共享功能，对接入处理器的各类视频信号以网络流的方式共享给异地配有视频解码端的显示设备图像显示；  ⧫**6.全单板支持热插拔功能，业务自动恢复时间：3s；**  7.支持超高分单一逻辑桌面信号与桌面分别独立处理；  8.采用抗高温高湿低温设计。  ⧫9.多屏处理器符合抗震要求，10级震动。  **10.设备MTBF平均无故障时间：180,000小时。** | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 广州/广州市赛普电子科技有限公司 |
| 4 | 控制管理软件 | **赛普**  **Samplex**  **Polyvision** | 1.具备C/S和B/S结构，既可以通过客户端软件登录控制软件管理大屏幕系统，也可以通过WEB浏览方式在IE等浏览器上远程登录控制软件管理大屏幕系统。  2.控制管理软件具备信号管理、模式管理、预案管理、用户管理、设备管理等功能。  3.支持多客户端同时在线操作，允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。支持对各级用户设定对应权限。 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 广州/广州市赛普电子科技有限公司 |
| 5 | 分配器 | **赛普**  **Samplex**  **HD-06** | VGA/DVI高宽带一拖二分配放大器 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 广州/广州市赛普电子科技有限公司 |
| 6 | 扩声  系统 | **功放：**  **艾尼尔**  **ANE**  **PA-240**  **音箱：**  **艾尼尔**  **ANE**  **P-7060** | 功放1台：  技术参数：额定功率：240W  输出方式：70V，100V，4-16Ω  输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入；AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出  过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入  音调(低音)：±10dB at 100Hz  音调(高音)：±10dB at 10KHz  频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB)  信噪比：MIC1，2，3：66dB；AUX1，2，3：80dB  总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率  默音功能：MIC3优先其他通道  通道串音衰减：≤50dB  散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇  保护：过热，过载&短路  电源：AC 220V/50Hz  最大耗散功率：360W  重量：12Kg 尺寸(W×H×D)：484×44×360mm  壁挂全频音箱2台  优质户外防水音柱音色极佳；  采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋；  额定功率：60W；  输入：70V/100V；  灵敏度：93dB；  频率响应：150Hz-15KHz；  喇叭单元：4.5"×2 3"×1；  防护等级：IP×6防水；  尺寸：166×141×515mm；  重量：5.42Kg； | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 广州/广州市音桥电子科技有限公司 |
| 7 | 调度台 | **国产**  **定制** | 定制，2席位调度台，两个座椅 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 国产定制 |
| 8 | 配套  电源柜 |  | 5KW,强电线缆、空开、配电柜、开关、插座、综合布线 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 浙江/德力西电气有限公司 |
| 9 | 配套  线缆 | **国产**  **国标线缆** | 配套信号线、控制线、网线、音频线等，国标线缆耗材。 | 批 | 1 | 7000 | 7000 | 深圳/深圳市绿联科技有限公司 |
| 10 | 控制  电脑 | **戴尔**  **OptiPlex 3050 Tower** | CPU：类型酷睿七代i7-7700处理器速度 (主频3.6GHz，缓存8MB)，独立显卡显卡R5-4302GB显存独立显卡，内存8GB，硬盘1TB，光驱：DVD刻录，显示器23英寸，分辨率1920×1080，网络接口千兆网卡；操作系统：预装正版Windows7操作系统，提供微软认可的正版序列标签，带标准键盘，光电鼠标 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 厦门/DELL中国有限公司 |
| 合计 | | 大写：贰拾叁万壹仟元整  小写：231000 | | | | | | |