禹州市畜牧局日处理20吨病死畜禽

无害化处理设备购置及安装项目（三次）

**正 本**

投　标　文　件

**采购单位：禹州市畜牧局**

**采购编号：YZCG-G2018372-2**

**代理机构：禹州市政府采购中心**

**投标人：河北诚铸机械集团有限公司**

**二〇一九年四月六日**

# 一、投标价格

项目编号：YZCG-G2018372-2

项目名称：禹州市畜牧局日处理20吨病死畜禽无害化处理设备

购置及安装项目（三次）

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| 第一标段 | 禹州市畜牧局日处理20吨病死畜禽无害化处理设备购置及安装项目（三次） | 大写：贰佰零伍万元整  小写：2050000.00元 | 20天 |  |

投标人名称： 河北诚铸机械集团有限公司 （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019 年4 月 6 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 二、 投标分项报价表

项目编号：YZCG-G2018372-2

项目名称：禹州市畜牧局日处理20吨病死畜禽无害化处理设备购置及安装项目（三次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 一、原料提升、储存、预破碎处理、输送系统 | | | | | | | | |
| 1 | 原料仓 | CZYL-20-1  诚铸品牌 | 容积：20立方； 材质：碳钢 | 台 | 1 | 140300 | 140300 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 2 | 预碎机 | CZYX-50  诚铸品牌 | 有废气收集口220法兰对接  动刀和定刀、刀头采用合金钢  材质：碳钢 主电机动力：22KW | 台 | 1 | 122000 | 122000 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 3 | 送料液压站 | CZJL-1  诚铸品牌 | 主动力：10.5KW | 套 | 1 | 41480 | 41480 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 4 | 输料装置 | CZSB-5  诚铸品牌 | 含料斗一个，材质：碳钢 | 套 | 1 | 76250 | 76250 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 5 | 阀门、管道 | 浙江天特 | 阀门（国标）  管道为国标无缝管φ127壁厚4mm | 套 | 1 | 11590 | 11590 | 浙江  浙江天特 |
| 6 | 预碎机平台 | CZYXPT-50  诚铸品牌 | 主体用5×10槽钢，承重点用8×16槽钢  表面用花纹防滑板组成，材质为碳钢 | 套 | 1 | 13420 | 13420 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 7 | 控制柜 | 德力西 | 塑壳式断路器、漏电断路器、交流接触器、热过载继电器、指示灯 | 套 | 1 | 15860 | 15860 | 河北沧州  德力西 |
| 8 | 电缆、线管、桥架 | 天津飞亚 | 国标橡胶电缆3+1 | 套 | 1 | 13420 | 13420 | 天津  天津飞亚 |
| 二、高温灭菌干化系统 | | | | | | | | |
| 1 | 高温干化机 | CZHZ-1600-8  诚铸品牌 | 内心轴直径160的国标无缝碳钢 厚：20mm  外套导热油夹层 尺寸70mm×200mm  外套用直径600mm，板厚20mm组合体材质：碳钢  干化机长度：6000mm，含出料绞笼2个。  配套动力：3kw电动机；  导热油阀门：DN80 4套 铸钢 | 套 | 4 | 201300 | 805200 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 2 | 匀速缓存总成灭菌罐总成 | CZHC-4  诚铸品牌 | 含匀速器、疏水传输带  材质：碳钢  动力：1.5kw电动机、0.75kw电动机 | 套 | 2 | 41480 | 82960 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 3 | 控制柜 | 德力西 | 塑壳式断路器、漏电断路器、交流接触器、热过载继电器、指示灯 | 套 | 2 | 15860 | 31720 | 河北沧州  德力西 |
| 4 | 电缆、线管、桥架 | 天津飞亚 | 国标橡胶电缆3+1 | 套 | 2 | 14030 | 28060 | 天津  天津飞亚 |
| 三、渣、油处理系统 | | | | | | | | |
| 1 | 净化油箱 | YTLH-12  诚铸品牌 | 容积：0.4m³；材质：碳钢  出油口直径60mm | 台 | 1 | 14030 | 14030 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 2 | 压榨机总成 | CZYYZC-401  诚铸品牌 | 外套直径600mm，板厚18mm，材质：MN钢  内推板直径600mm，板厚32mm，材质MN钢  内推油缸缸径250mm，活杆直径120mm，  推力：200吨  有废气收集口220法兰对接 | 台 | 1 | 15860 | 15860 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 3 | 压榨机液压站 | CZYY-402  诚铸品牌 | 配套动力10.5kw电动机 | 套 | 1 | 15860 | 15860 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 4 | 压榨机出料  螺旋输送机 | CZLU-250  诚铸品牌 | 全密封输送  主轴直径108mm，厚6mm，材质：碳钢  外套直径270mm，厚5mm，材质：碳钢  配套动力：4kw | 台 | 1 | 15250 | 15250 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 5 | 螺旋榨油机 | CZYZ-401  诚铸品牌 | 材质：碳钢  配套总动力：51KW 有废气收集口220法兰对接 | 台 | 1 | 88450 | 88450 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 6 | 榨油机出料  螺旋输送机 | CZLU-250  诚铸品牌 | 全密封输送  主轴直径108mm，厚6mm，材质：碳钢  外套直径270mm，厚5mm，材质：碳钢  配套动力：4kw | 台 | 1 | 15250 | 15250 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 7 | 榨油机储油箱 | CZYX-401  诚铸品牌 | 容积：0.4m³；材质：碳钢  出油口直径60mm | 台 | 1 | 7320 | 7320 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 8 | 皮带电子秤 | CZPDC-1  方圆品牌 | 设不锈钢密封罩及废气收集口 | 套 | 1 | 13420 | 13420 | 河北沧州  河北方圆 |
| 9 | 皮带电子秤出料  螺旋输送机 | CZLU-250  诚铸品牌 | 全密封输送  主轴直径89mm，厚8mm，材质：碳钢  壳体直径270mm，厚度6mm，材质：碳钢  配套动力：4kw | 台 | 1 | 7320 | 7320 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 10 | 油渣分离机总成 | CZFLZC-250  诚铸品牌 | 材质：碳钢  含油渣分离机一台、出油齿轮泵一台、操作平台一套 | 套 | 1 | 15250 | 15250 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 11 | 毛油搅拌罐 | CZJB-1000  诚铸品牌 | 材料：碳钢，容积：0.8m³  含加热器、液位计各一套  配套动力：1.5kw电动机 | 套 | 1 | 21350 | 21350 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 12 | 成品油储油罐 | CZCY-10  诚铸品牌 | 容积：20立方，罐体厚度4mm，材质：碳钢，内设加热管，国标无缝钢管  含一台出油齿轮泵  外置保温层，设油位显示装置，安全护栏登高梯。 | 套 | 1 | 25620 | 25620 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 13 | 密封成品料仓 | CZHC-3  诚铸品牌 | 容积：6m×5m×3m，底板6mm，进出口处用5×5角钢焊接，拦油防止外流。  顶部设φ200物料臭气收集管口（法兰式） | 套 | 1 | 30500 | 30500 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 14 | 输油管道 | 诚铸品牌 | 材质：碳钢，国标无缝管 | 套 | 1 | 7320 | 7320 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 15 | 阀门、仪表、  弯头、法兰 | 浙江天特 | 材质：铸铁、铸钢等（国标） | 套 | 1 | 17080 | 17080 | 浙江  浙江天特 |
| 16 | 控制柜 | 正泰品牌 | 主电器元件为正泰品牌（塑壳式断路器、漏电断路器、交流接触器、热过载继电器、指示灯） | 套 | 1 | 14030 | 14030 | 河北沧州  正泰 |
| 17 | 电缆、线管、桥架 | 天津飞亚 | 国标橡胶电缆3+1 | 套 | 1 | 12200 | 12200 | 天津  天津飞亚 |
| 四、废气处理系统 | | | | | | | | |
| 1 | 冷凝器 | CZSL-1000-70诚铸品牌 | 外形尺寸1.5米×1.5米×6米，厚5mm，  材质：碳钢  内置直径60mm散热管80根，材质：热镀管，含底座一套，材质：碳钢 | 套 | 1 | 52460 | 52460 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 2 | 负压站 | CZBZ-0.4-1  诚铸品牌 | 含7.5kw真空泵2台，材质：不锈钢 山东迈威  含进气水洗罐一台 材质：热镀板  含出气水洗罐一台 材质：热镀板  含底座一套 材质：碳钢  含包装箱体一套 材质：碳钢板 | 套 | 1 | 46970 | 46970 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 3 | 冷却塔 | KFN-100m3/h厦门双全 | KFN-100m3/h逆流式冷却塔  潜污泵，5.5kw | 套 | 1 | 19520 | 19520 | 福建  厦门双全 |
| 4 | 输气管道 | 诚铸品牌 | 材质：热镀管，国标无缝管  尺寸：直径220，厚6mm | 套 | 1 | 9760 | 9760 | 河北沧州  河北诚铸 |
| 5 | 阀门、仪表、  弯头、法兰 | 浙江天特 | 材质：铸铁、铸钢等（国标） | 套 | 1 | 15860 | 15860 | 浙江  浙江天特 |
| 五、其它 | | | | | | | | |
| 1 | 中央控制系统 | 诚铸品牌  主电气元件为正泰品牌 | 主电气元件为正泰品牌，  32英寸显示屏1台，电脑主机1台，专用中控操作桌、椅。 | 套 | 1 | 172630 | 172630 | 河北沧州  河北诚铸  正泰 |
| 2 | 积水坑排污泵 | CZPW-ND50  上海凯泉 | 采用无堵塞自吸排污泵  材质：铸铁  含自动控制1套  管道ND50接至车间墙外留有接口  适用范围：PH值5-9 | 台 | 1 | 14430 | 14430 | 上海  上海凯泉 |
| 合 计 | | 大写：贰佰零伍万元整 小写：2050000.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河北诚铸机械集团有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

## 三、 售后服务方案

1. **售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。**

（1）**免费质保期期限：验收合格后1年 ，**具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品。质保期后，如采购人要求，我公司承诺长期负责有偿优惠维修。

（2）提供标准电话技术支持（7×24 小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后60分钟内响应，24小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过36小时。

（3）维修单位名称：河北诚铸机械集团有限公司

联系地址：河北省沧州市海兴县海安路1号

**2、货物制造商在省内有完整的售后服务网络（有授权维修站点）提供售后分支服务机构准确联系地址、联系方式。**

务网点设在河北诚铸机械集团有限公司售后服务部，该部为公司总部下设的售后部门，负责全国网点的售后服务，定期做好产品售后服务的回访工作，征询客户意见，检查设备运行情况，确保设备的正常运行和效能。本部门拥有各类专业的维修技术人员20名，根据需要，可随时派遣所需专业和技能人员，派往用户所在地，提供及时、优质的服务。

同时我公司外出安装人员，每年在全国各地安装调试无害化处理相关工程，根据需要，可随时派遣安装人员，派往用户所在地解决设备故障。

联系地址：河北省沧州市海兴县海安路1号

售后服务电话：0317-6618118/0317-6670888

售后负责人：王之明  
 **3、质保期维修可以上门维修或送修方式， 若为送修方式，中标方应提供报修后 24 小时内上门取货送修服务。**

**4、维修技术人员情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 为本项目拟派出人员的基本情况 | 序号 | 姓名 | 份证号码 | 拟定人员岗位 |
| 01 | 刘春莆 | 372324197006273232 | 总工程师 |
| 02 | 张世茂 | 130924198902170937 | 技术员 |
| 03 | 高宝成 | 13092419930715091× | 技术员 |
| 04 | 赵国庆 | 132934198104181513 | 技术员 |
| 05 | 刘海岗 | 13092419861104421× | 技术员 |


1. **其他免费物品或服务**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 附件及备件 | 品牌 | 数量 |
| 1 | 化制烘干系统配件 | 主轴密封盘根 | 天津密封材料 | 20米 |
| 2 | 化制烘干系统配件 | 进料口盘根 | 天津密封材料 | 20米 |
| 3 | 化制烘干系统配件 | 出料口盘根 | 天津密封材料 | 4米 |
| 4 | 化制烘干系统配件 | 旋转接头 | 山东华旋 | 1台 |
| 5 | 化制烘干系统配件 | 石墨密封环 | 山东华旋 | 1套 |
| 6 | 化制烘干系统配件 | 石墨密封环钢垫 | 山东华旋 | 2片 |
| 7 | 化制烘干系统配件 | 单头法兰钢丝软管 | 山东华旋 | 2根 |
| 8 | 化制烘干系统配件 | 双丝头软管 | 山东华旋 | 2根 |
| 9 | 化制烘干系统配件 | 压力仪表 | 精润仪表 | 2块 |
| 10 | 化制烘干系统配件 | 压力变送器 | 精润仪表 | 1套 |
| 11 | 化制烘干系统配件 | 温度仪表 | 精润仪表 | 1块 |
| 12 | 化制烘干系统配件 | 温度变送器 | 精润仪表 | 1套 |

1. **收费项目的收费标准及主要零配件价格的优惠。** 产品保修期服务到期后，我公司承诺为采购人提供延续服务，保修期后所有设备和软件保修服务方式为商家上门现场保修，只收取零配件成本费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 附件及备件 | 品牌 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| 1 | 化制烘干系统配件 | 主轴密封盘根 | 天津密封材料 | 20米 | 18 | 360 |
| 2 | 化制烘干系统配件 | 进料口盘根 | 天津密封材料 | 20米 | 18 | 360 |
| 3 | 化制烘干系统配件 | 出料口盘根 | 天津密封材料 | 4米 | 20 | 80 |
| 4 | 化制烘干系统配件 | 旋转接头 | 山东华旋 | 1台 | 1560 | 1560 |
| 5 | 化制烘干系统配件 | 石墨密封环 | 山东华旋 | 1套 | 560 | 560 |
| 6 | 化制烘干系统配件 | 石墨密封环钢垫 | 山东华旋 | 2片 | 36 | 72 |
| 7 | 化制烘干系统配件 | 单头法兰钢丝软管 | 山东华旋 | 2根 | 360 | 720 |
| 8 | 化制烘干系统配件 | 双丝头软管 | 山东华旋 | 2根 | 350 | 700 |
| 9 | 化制烘干系统配件 | 压力仪表 | 精润仪表 | 2块 | 52 | 104 |
| 10 | 化制烘干系统配件 | 压力变送器 | 精润仪表 | 1套 | 120 | 120 |
| 11 | 化制烘干系统配件 | 温度仪表 | 精润仪表 | 1块 | 50 | 50 |
| 12 | 化制烘干系统配件 | 温度变送器 | 精润仪表 | 1套 | 200 | 200 |

1. **售后服务卡，内容包括公司名称、负责人、供货时间、公司电话、售后投诉电话。**



**8、人员培训方案**（1）产品安装前用户技术人员2人到投我单位进行免费培训；安装后投标人派谴合格的技术人员到用户所在地对全体使用人员进行现场培训 ，培训人员和技术人员的旅差、食宿、培训场地和消耗品等用均由我方承担。  
（2）在签定工程合同后供货结束之前，经双方议定时间，由我公司派相关专业技术人员对用户单位操作使用工人进行免费培训，培训的最终宗旨为：让使用单位了解所供货物的制作过程、安装方法、日常维护方法等，以便能够使我方所供货物的使用寿命得到保证。

**9、其他服务承诺**...（1）质保期外的维修内容及收费标准

质保期外，若产品发生故障我公司派技术部负责人上门维修，只收更换零配件的成本费，不收维修费用。保修期以外，提供产品终身维护。

质保期后如果贵方需要零配件及易耗品，我公司以不超过投标价格的价格供应备品备件。

（2）定期回访和维护保养制度

保修期内，我公司将采用定期电话、信函和实地回访等方式，定期派人上门进行质量巡检、维护、保养，并征求用户意见，提高改进产品。如发现问题或个别由于质量原因达不到其应有使用要求时，我公司将及时予以解决。超过保修期，售后服务过程中我公司将采取年回访制度，一年一次进行实地检查，以确保产品达到使用要求。

（3）终身上门维护服务

产品安装后的所有维修服务，由本公司的售后服务中心提供预防性维修服务。公司售后部备有专职人员专门负责售后服务，对于在使用过程中出现的问题我们将保证在60分钟内响应，同时派专人免费上门解决问题。

我们的服务不仅仅是售后服务，而是包括售前、售中、售后的服务。我们售前对测量、规划、安装提出建设性建议、确定安装方案、招标信息的提供;售中与制作、设计、财务、物流等部门的配合保证产品及时准确、保质保量送抵指定地点;售后主动联系，解答客户疑问，解决客户疑难，排除客户疑虑等都是为了让客户放心，用得安心。