**（一） 投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| **1、前端智能化道路监控** | | | | | | | | | |
| 1 | 超低照度智能球型摄像机（含配套支架） | | 海康威视 型号：(i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 1、200万像素分辨率，25倍光学变倍，焦距4.8-120mm； 2、具备GPU芯片； 3、红外距离1000米； 4、支持同时输出4路分辨率1920×1080高清图像； 5、具备双路视频融合功能，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合； 6、最低照度支持彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 7、照度适应范围146dB，宽动态能力综合得分140，信噪64dB； 8、支持水平360°连续旋转； 9、支持2048个预置位，可按照所设置的预置位完成1024条巡航路径； 10、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 11、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为35%的网络环境下，可正常显示监视画面； 12、支持采用H.264、H.265、MJPEG视频编码标准； 13、支持区域入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、越界入侵、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能； 14、支持16路报警输入接口，4路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 15、可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于98%； 16、具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌；具备较好防护性能，支持IP67； 17、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 18、内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 19、电源接口：AC24V±25%，DC24V 20、功耗：68W max； 21、工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 100 | 7850 | 785000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 立杆 | | 亚美 型号：5-6米杆 | 白色静电喷塑钢管高5-6米，臂厚不小于4mm，底端直径不小于140mm，横臂长按4-5米 | 套 | 100 | 2350 | 235000 | 武汉/武汉市亚美照明电器有限公司 |
| 3 | 杆件预埋件 | | 亚美 型号：300X300X100 | 地笼尺寸：300X300X100，钢筋直径18mm | 个 | 100 | 200 | 20000 | 武汉/武汉市亚美照明电器有限公司 |
| 4 | 杆体接地防雷 | | 亚美 型号：定制 | 采用16mm2铜质线缆接地，接地端子有地线符号标记，接地电阻不得大于10Ω，埋于土壤中的接地体宜采用角钢、钢管或圆钢；监控杆顶部安装避雷针，根据滚球法计算，避雷针的有效保护范围在三十度夹角内。 | 个 | 100 | 150 | 15000 | 武汉/武汉市亚美照明电器有限公司 |
| 5 | 设备箱 | | 亚美 型号：400mm×300mm×200mm | 400mm×300mm×200mm 室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质 内含漏电保护器、空开、插排相关必要附件以及光纤设备安装（带公安标识） | 个 | 100 | 600 | 60000 | 武汉/武汉市亚美照明电器有限公司 |
| 6 | 监控防雷 | | 兴业雷安 型号：电源防雷器LAYM40/220M2 | 电源、信号 防雷 | 个 | 100 | 200 | 20000 | 成都/成都兴业雷安电子有限公司 |
| 兴业雷安 型号：二合一防雷器LAYX24/2A | 个 | 100 | 240 | 24000 | 成都/成都兴业雷安电子有限公司 |
| 7 | 电源线 | | 飞鹤 型号：RVV3\*1 | 国标电缆RVV3\*1 | 米 | 1000 | 3.5 | 3500 | 武汉/武汉第二电线电缆有限公司 |
| 8 | 电源线 | | 飞鹤 型号：4㎡ | 外接主电源线4平方 | 米 | 10000 | 5 | 50000 | 武汉/武汉第二电线电缆有限公司 |
| 9 | 网线 | | 安普网联 型号：6-219586-4 | 超五类网线（国标） | 箱 | 1000 | 2 | 2000 | 苏州/康普科技（苏州）有限公司 |
| 10 | 安装及辅材 | | 联塑、安普网联、TP、SAMZHE、公牛 型号：定制 | 含设备安装，管材、水晶头、交换机、扎带、胶带、螺丝等辅材 | 套 | 100 | 3500 | 350000 | 武汉/中国联塑集团控股有限公司、苏州/康普科技（苏州）有限公司、深圳/普联技术有限公司、深圳/深圳山泽基业科技有限公司、宁波/公牛集团股份有限公司 |
| 11 | 电费 | | 国家电网 | 含前端设备5年电费 | 套 | 1 | 238000 | 238000 | 许昌/国网河南省电力公司许昌供电公司 |
| 12 | 网络费用 | | 中国联通 型号：租用 | 含前端设备5年网络租赁费用 | 套 | 1 | 600000 | 600000 | 许昌/中国联通有限公司许昌分公司 |
| **2、中心扩容** | | | | | | | | | |
| 13 | 综合管理平台扩容 | 海康威视 型号：IVMS-8200 | | 现视频监控实战应用平台扩容，含100路授权扩容 | 套 | 100 | 100 | 10000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 14 | 接入扩容服务器 | 海康威视 型号：DS-VE2208V-RBD | | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS\_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U  集成显示控制器，16MB显存； 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | 台 | 1 | 48500 | 48500 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 15 | 流媒体服务器 | 海康威视 型号：DS-VE2208V-RBD | | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS\_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U  集成显示控制器，16MB显存； 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | 台 | 1 | 48500 | 48500 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 16 | 云存储主机 | 海康威视 型号：DS-A72048R | | 1、48盘位； 2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3、不低于两颗64位多核处理器，不低于8GB内存，内存支持扩展到不低于256GB； 4、支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 5、支持对视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6、能接入并存储不超过3072Mbps视频图像，同时转发不超过3072Mbps的视频图像；同时回放不超过600Mbps的视频图像； 7、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 9、可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 10、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 11、具备多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 12、设备可同时支持视频、图片、和文件直写存储； 13、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 14、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 15、具备不低于2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口； 16、与现有云存储系统无缝兼容，实现在线扩容，不影响当前业务。 17、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI； 18、支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放 19、支持设备运维，可查看设备运行情况，展示硬盘健康情况； 20、支持设备硬盘定位； 21、设备故障时，可产生声音及灯光闪烁报警； | 台 | 2 | 87500 | 175000 | 杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 17 | 硬盘 | 希捷  型号：ST4000NM0035,4T,3.5",SATA,512N | | 希捷3.5英寸企业级硬盘 4TB容量/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/接口类型SATA3 | 块 | 96 | 1385 | 132960 | 苏州/希捷科技（苏州）有限公司 |
| 合计 | |  | | 大写：贰佰捌拾壹万柒仟肆佰陆拾元整 小写：2817460 | | | | | |

投标人（公章）：武汉烽火众智数字技术有限责任公司

法定代表人（或授权代表）签字：

# 售后服务承诺书

致：鄢陵县公安局

贵单位组织招标的**鄢陵县第一期视频监控系统升级重建项目（招标编号：鄢招公2018121107）**招标文件我方已知悉，我方在此承诺：

1、我方中标后将承担本项目五年运营期内的免费维护保障，维护期内提供7×24小时的免费售后服务，保障五年内系统正常运行。

2、接到相关系统故障的通知后，半小时内响应，3小时内赶到现场。

3、在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，我方不借故推诿，并承诺维修费不超过市场平均价格。

特此承诺。

投标人（盖章）：武汉烽火众智数字技术有限责任公司

时间：2019年04月22日