**分项报价一览表**

项目编号：ZFCG-G2019042 号

项目名称：钢琴实训室设备购置

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 立式钢琴 | 星海xu-123s | 铁板：采用传统沙铸铁板工艺。 音板：采用白松制作的等厚加强型实木音板。  琴弦：采用德国Roslau标准的防锈钢线。  弦码：采用弯压结构设计。  弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成。  弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌。  制音器：采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好。  顶杆：采用优质色木制作。  琴键：亚光黑键。其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。  缓冲器：采用键盖缓降装置。 键板：采用白松制作的实木键板。  脚轮：采用钢制脚轮。  外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆。  规格：长： 1520mm 宽：630mm 高： 1230mm | 台 | 82 | 12300 | 1008600 | 产地：上海嘉定区  厂家：北京星海钢琴集团有限公司 |
| 2 | 电钢琴 | 珠江艾茉森VP-125型 | 外壳特征：木质外壳结构，滑动键盖，铝合金拉手，折叠谱架.  键盘：88琴键金属重锤力度键盘。  屏幕显示：LED多功能屏幕。  ￭复音数：272 。  ￭音色：1200种。  音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘。立体声采样三角钢琴音色，世界风格、包含民族节拍、钢琴伴奏  移调：（0，-/+12）以半音为单位；八度：3个八度，-8，0，+8；  键盘模式：全键盘，叠加（音量平衡可调），分键（分键点可调，音量平衡可调），双钢琴。  双音色：智能声学优化、音色重叠、钢琴演奏带弦乐背景音色。  键盘分离：双钢琴、四手联弹。  ￭节拍器：6种不同类型。  踏板：标配弱音踏板、制音踏板、延音踏板。  内置式蓝牙系统：内置蓝牙功能，可与手机、平板电脑等通信连接并播放音频文件音乐。  接口：USB，MIDI输入、输出接口，立体声耳机接口。  标配原装琴凳。  录音：具有录音和回放功能。MIDI录音功能 | 台 | 27 | 2800 | 75600 | 产地：广州增城经济开发区  厂家：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 |
| 3 | 钢琴凳 | 星海xu-01 | 双人琴凳承重320KG;表面涂漆主要是用PE PU 环保聚酯漆;环保烤漆,高密度回弹海绵,抗划伤，抗撕裂，皮革;高档五金件;八点皮扣;  棕色双人琴凳;承重面板，应为实木,不得使用复合板,纸板;加粗凳腿。 | 个 | 140 | 120 | 16800 | 产地：上海嘉定区  厂家：北京星海钢琴集团有限公司 |
| 4 | MIDI  键盘（1） | Nektar  Panorama T6 | 1.支持VST 2.4、VST 3和AU格式插件；  2.允许在AU主机中加载VST插件，反之亦然；  3.从任何兼容DAW的硬件远程控制访问音色库管理器，包括许多流行的乐器插件及其工厂音色库的布局图；  4.具备图形布局图参数编辑器功能；  5.合成器手感键盘，带有力度和触后；  6.多个LED照明鼓垫；  7.用于键盘和鼓垫的独立音符重复；  8.鼓垫音色库按钮可以在鼓垫1-8和9-16之间切换；  9.9个MIDI可分配的30毫米推子；  10.8个可指定MIDI的编码器；  11.具有LCD显示屏；  ￭12. 8个带LED照明的传输按钮（带有8个辅助功能的变调），具有完整的走带功能；  13.多模式按钮：调音台、乐器，多路和内部；  ￭14. 10个用户可配置预置、8个鼓垫布局图预置、5个力度曲线（Soft2、Soft1、Standard、Hard1、Hard2加可调固定力度）；增加3个固定感应设置  15.具有弯音和调制轮；  16.具有八度移位按钮；  17.具有键盘和鼓垫重放开/关按钮；  18.具有焦点按钮以大字体显示当前参数行功能；  19.标配延音踏板；  20.61键 | 台 | 3 | 5500 | 16500 | 产地：江苏省常州  市新北区汉江西  路101 号  生产厂家：  吟飞科技（江苏）有限公司 |
| 5 | MIDI键盘（2） | Arturia  KeyLab 88 | 1.88键；  2. 8个编组功能LED背光力度感应打击垫、3个键盘模式功能键，液晶显示器参数；  3. 8个可分配旋钮控制器；  4. 9个45 mm推子控制器；  5. 9个可分配LED按钮；  6. 5个位于显示屏下方的菜单按钮；  7.标配延音踏板；  8.具有弯音和调制轮；  9.标配用于兼容PC/ MAC/iPad/MIDI等连接线；  10.完整的走带功能。 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 产地：广州市  厂家：广州市笛美  音响设备有限公  司 |
| 6 | MIDI乐队安装连接 | 定制 | 所有MIDI键盘通过MIDI线、连接端口与电脑连接起来，构成MID键盘乐队，并运行正常。安装包含10米以上五芯MIDI连接线10根。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 配套定制 |
| 合计 | | 大写： 壹佰壹拾叁万陆仟伍佰元整 小写：1136500 | | | | | | |

投标人：河南鼎盛乐器有限公司