中标报价

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **禹州市浅井镇村镇监控采购项目（三次）** |
| 采购编号 | **YZCG-T2019078-2** |
| 谈判总报价 | 大写：叁拾玖万贰仟壹佰元整  小写： ￥392100.00 |
| 供货日期 | 以签订合同为准，我方均按照甲方要求 |
| 备注 | 我方提供的产品符合国家质量检测标准和招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》。 |

供应商名称（公章）：河南惠戴联网络科技有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：张乐

投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌、规格及型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| **一、浅井镇视频联网中心** | | | | | | | | |
| 1 | 综合管理平台 | 宇视、VMS-B200-A16 | 所投设备支持管理1000台设备，2000路视频； 所投设备支持6个支持智能转速调节的风扇设计；  所投设备支持不低于4个USB3.0接口；支持H.264 、H.265编码视频的实况查看、录像回放、解码上墙；支持B/S，C/S客户端；  所投设备支持多级电子地图配置； 所投设备支持运动检测、视频丢失、遮挡检测、开关量等多种告警； 所投设备支持不低于2个HDMI接口（HDMI接口均支持4K及以下分辨率输出），1个VGA接口； 所投设备支持不低于512M音视频码流接入和存储，支持384M音视频码流转发； 所投设备支持回放前端接入的NVR设备内的录像和平台内的录像； | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 浙江、浙江宇视科技有限公司 |
| 2 | 硬盘 | 希捷、4T监控盘 | 所投设备为4T监控专用 | 块 | 2 | 700 | 1400 | 江苏、希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 3 | 收发机框 | 中性、定制 | 所投设备的每个机箱可接入光纤收发器10台 | 台 | 3 | 400 | 1200 | 广东、深圳市中性科技有限公司 |
| 4 | 交换机 | 华三、S1248 | 所投设备为48口全千兆二层非网管交换机，企业级防雷 | 台 | 1 | 1400 | 1400 | 浙江、新华三技术有限公司 |
| 5 | 拼接屏 | 宇视、MW5255-P3-D | 所投设备采用工业级面板，尺寸≥55 inch；  所投设备物理拼缝≤3.5mm；  所投设备亮度≥500 cd/m2；  所投设备分辨率不小于1920\*1080；  所投设备视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方； 多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；设备支持被CS客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；  所投设备能够连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%； 所投设备具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正； | 台 | 1 | 8200 | 8200 | 浙江、浙江宇视科技有限公司 |
| 6 | 网络机柜 | 国产、定制 | 所投设备具体尺寸高1.7米 宽0.7米 深0.85米 | 台 | 1 | 2350 | 2350 | 河南、国产 |
| 7 | 终端盒 | 国产、定制 | 所投设备为光纤终端盒机架式 | 台 | 2 | 350 | 700 | 河南、国产 |
| 8 | 安装及辅材 | 国产、定制 | 所投设备含设备安装，管材、水晶头、扎带、胶带、螺丝等辅材 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 河南、河南惠戴联网络科技有限公司 |
| **二、浅井镇22个村监控设备** | | | | | | |  |  |
| 9 | 摄像机 | 宇视、IPC-B2A2-IR | 所投设备具备200万像素 CMOS传感器； 所投设备最低照度检验：彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx 所投设备照度适应范围：≥135dB 所投设备具备宽动态能力检测：其具有宽动态设置选项，宽动态能力综合评价得分大于等于80 所投设备具备IP地址搜索功能：可通过客户端软件搜索设备IP地址 所投设备具备NAT穿越功能：在广域网环境下使用时，支持主动发包动作以实现NAT穿越 所投设备具备人脸检测功能：可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，可联动抓拍人脸图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台 所投设备具备可伸缩编码（SVC）设置：在IE浏览器下，具有可伸缩编码（SVC）设置选项 所投设备具备网络传输能力：设备和客户机之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个 | 台 | 125 | 450 | 56250 | 浙江、浙江宇视科技有限公司 |
| 10 | 电源 | 小耳朵、12V/2A | 所投设备为12V/2A 监控摄像机电源 | 台 | 125 | 15 | 1875 | 深圳、深圳市小耳朵电源有限公司 |
| 11 | 防水箱 | 国产、定制 | 所投设备规格280\*190\*100 | 台 | 125 | 150 | 18750 | 河南、国产 |
| 12 | 网线 | 深奥、超五类 | 所投设备为国标室外超五类网线 | 米 | 4450 | 1.5 | 6675 | 宁波、宁波深奥通信设备有限公司 |
| 13 | 光纤收发器 | 光训光电、单模单纤 | 所投设备为单模单纤光纤收发器 | 对 | 125 | 230 | 28750 | 深圳、深圳市雄迈电子科技有限公司 |
| 14 | 光缆 | 光训光电、12芯 | 所投设备为国标室外铠装光纤线缆12芯 | 米 | 50700 | 1.6 | 81120 | 深圳、深圳市雄迈电子科技有限公司 |
| 15 | 交换机 | 华三、S8G-U | 所投设备具备8个10/100/1000Base-T以太网口 | 台 | 10 | 320 | 3200 | 浙江、新华三技术有限公司 |
| 16 | 交换机 | 华三、S16G-U | 所投设备具备16个10/100/1000Base-T以太网口 | 台 | 12 | 600 | 7200 | 浙江、新华三技术有限公司 |
| 17 | 录像机 | 宇视、NVR-B200-E1 | 所投设备具备1个百兆网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、3个USB2.0接口、4路报警输入/1路报警输出接口、1个12V电源接口 所投设备支持80Mbps视音频码流接入和存储；支持80Mbps视音频码流转发或回放 所投设备支持指定网段搜索添加IPC 所投设备支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备 所投设备支持录像锁定、录像标签、录像水印等存储功能 所投设备支持满即停、满覆盖两种方式 所投设备支持H.265.H.264 等编码格式 所投设备支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储 所投设备可以接入≥8路IPC设备； | 台 | 20 | 700 | 14000 | 浙江、浙江宇视科技有限公司 |
| 18 | 录像机 | 宇视、NVR-B200-E2 | 所投设备具备1个百兆网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、3个USB2.0接口、4路报警输入/1路报警输出接口、1个12V电源接口 所投设备支持80Mbps视音频码流接入和存储；支持80Mbps视音频码流转发或回放 所投设备支持指定网段搜索添加IPC 所投设备支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备 所投设备支持录像锁定、录像标签、录像水印等存储功能 所投设备支持满即停、满覆盖两种方式 所投设备支持H.265.H.264 等编码格式 所投设备支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储 所投设备可以接入≥16路IPC设备； | 台 | 2 | 1450 | 2900 | 浙江、浙江宇视科技有限公司 |
| 19 | 硬盘 | 希捷、4T监控盘 | 所投设备为4T监控专用硬盘 | 块 | 6 | 700 | 4200 | 江苏、希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 20 | 硬盘 | 希捷、2T监控盘 | 所投设备为2T监控专用硬盘 | 块 | 16 | 500 | 8000 | 江苏、希捷国际科技(无锡)有限公司 |
| 21 | 显示器 | 飞生、223V5L | 所投设备为21.5英寸显示器 | 台 | 22 | 800 | 17600 | 上海、飞生（上海）电子科技有限公 司 |
| 22 | 机柜 | 国产、定制 | 所投设备规格为6U机柜 | 台 | 22 | 380 | 8360 | 河南、国产 |
| 23 | 安装及辅材 | 国产、定制 | 所投设备含设备安装，支架、电源线、管材、水晶头、扎带、胶带、螺丝等辅材。符合招标要求。 | 套 | 1 | 14900 | 14900 | 河南、河南惠戴联网络科技有限公司 |
| 设备合计 | | | | | | | 315030 |  |
| 项目施工费用 | | | | | | | 31291.41 |  |
| 税费 | | | | | | | 45778.59 |  |
| 合 计 | | 大写：叁拾玖万贰仟壹佰圆整 小写：392100.00元 | | | | | | |

供应商名称（公章）：河南惠戴联网络科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：张乐

售后服务承诺

如果我们本次有幸中标，我们将制定系统运行维护计划、工作流程、管理制度、服务质量要求，制定具体的保养方案。

为了更好的服务用户的需求，做好指导使用及售后服务工作，我方本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺：

1. 我们对所投设备提供1年的质量保证，保证1年正常运行所需的备件。包括系统软硬件的免费维护和升级服务。
2. 免费维修与更换缺陷件的期限为卖方收到买方通知后 2天。

（3）公司在禹州，提供本地化的售后服务。公司承诺在接到使用方电话后，1小时响应，2小时内到达现场并提供服务。12小时内不能修复的，应替换同类型设备，保证系统正常运行。

（4）我方售后服务人员将配备必需的维护工具、防护用具、通讯设备、登车、交通工具等涉及售后服务的器材和设备。

（5）我方配备不少于2人的专业运行维护、售后服务队伍。

（6）制定系统日常维护工作计划，并严格按照工作计划进行系统的日常维护。日常维护应不影响系统的正常使用。

（7）详尽的售后服务计划，包括质保期内服务，质保期外服务，其他优惠承诺等。

（8）免费维保期限后，有偿维保服务应与前面的维保服务内容保持一致，只收取基本的设备成本费。

（9）有偿维保服务所涉及到的系统前后端强电线路、设备及备件的维修、更换等均包含在有偿维护费用中，我方只收取基本的设备成本费。

（10）产品质量承诺：  
1、产品的制造和检测均符合国家标准。  
2、产品有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到业主方的要求。  
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

（11）交货期承诺：  
我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

（12）若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的，及时维修更换和换取全新产品。

（13）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用。

（14）售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

售后服务作为企业整体服务中最为重要的组成部分，已经成为重要的竞争手段。良好的售后服务不仅能为企业赢得市场，扩大市场占有率，使企业获得良好的经济效益，而且通过售后服务的实施可以使企业获得来自市场的最新信息，促使企业更好地改进产品和服务，使企业始终处在竞争的领先地位，为企业实现可持续发展战略提供决策依据。

本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）

维修点地址：禹州市颍川办药城路中段东侧

负责人：张乐

联系人：张乐

联系电话：15716511659

维修点具备的维修能力：维修网点具备备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐，“四齐”条件，能够处理一般的设备故障和系统故障，如遇到产品损坏，维修点能够和厂家建立良好的沟通渠道，第一时间能够将问题处理完毕。

投标人（公章）：河南惠戴联网络科技有限公司

投标人法定代表人（或其授权代表）签字：张乐