## 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **序号** | **货物名称** | | **品牌** | | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及 厂家** |
| **一、办公电脑及配套设备** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 审讯操作终端(电脑) | 联想扬天T4900 | | Intel Core I5-8500（主频3.4GHZ 缓存6M）8G DDR4内存 1T 7200rpm SATA硬盘 2G独显 (NVIDIA GeForce GT730) DVDRW 键盘鼠标一套 千兆有线网卡 Windows® 10 64位 宽屏LED 19.5寸显示器 | 台 | 4 | 5500 | 22000 | 北京/联想集团 |
| 2 | | 网络打印、复印、扫描一体机 | 京瓷FS-6525MFP | | • 产品类型：多功能一体机 • 产品类型：黑白激光一体机 • 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 • 网络打印：有线网络打印 • 双面打印：自动双面打印 • 最大处理：A3 • 接口类型：USB 2.0接口,RJ-45接口 • 内存大小：标配：512MB  • 打印速度：单面40ppm，双面：24.5ppm。 | 台 | 1 | 24780 | 24780 | 东莞/京瓷(中国)商贸有限公司 |
| 3 | | 备用打印复印一体机 | HP M1216nfh | | 黑白多功能激光一体机 （打印 复印 扫描） | 台 | 1 | 4650 | 4650 | 北京/中国惠普有限公司 |
| 4 | | 笔记本电脑 | 联想Thinkpad E580 | | 商务办公本， 酷睿i5 7200U 主频2.5GHz 双核心/四线程 内存8GB DDR4 2133MHz 硬盘 128GB+500GB屏幕LED15.6英寸 显示比例16:9分辨率1920x1080独立显卡 NVIDIA GeForce GTX 950M显存容量 2GB显存类型 GDDR5显存位宽 128bit ，720p HD摄像头，内置扬声器，内置麦克风，无线网卡 支持802.11a/b/g/n无线协议 1000Mbps以太网卡，蓝牙 支持，蓝牙4.1模块， 1×USB2.0+2×USB3.0，视频接口VGA，HDMI | 台 | 4 | 6700 | 26800 | 北京/联想集团 |
| 5 | | 65吋液晶电视（含壁挂支架） | TCL 65P6 | | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：4K（3840\*2160） 响应时间：8ms 面板等级 A++ HDMI接口：3\*HDMI2.0 操作系统：TV+OS Android 6.0 | 套 | 2 | 6990 | 13980 | 广东惠州/TCL集团股份有限公司 |
| 6 | | 投影机（含幕布） | 丽讯D5380U | | 采用DLP投影技术 采用0.65”1080P DMD 亮度高达5000流明 多功能遥控器，支援2组自定义功能键功能 遥控器内置激光笔功能 具有1组Mini-Jack Audio-in，1组RCA Audio-in及1组Mini-Jack Audio-out，不同信号不同音频可同时连接 支持开机密码功能和限时使用功能，限制非授权使用 键盘锁定功能，避免不当触碰以及确保安全 具有安全栓及Kensington锁扣 支持多种网络协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet） ）进行远程控制和集中管理 具有HDMI 1.4A, DisplayPort多种高清数字接口 具有+12V接口，可提供+12V对周边设备进行供电及控制 具有遥控器ID设定及红外开关功能，多台投影机可分别控制，防止互相影响 高清高亮增益 16：9； 120寸投影幕布。 | 台 | 2 | 32800 | 65600 | 苏州吴江/台达电子企业管理(上海）有限公司 |
| 7 | | 三层千兆交换机 | 锐捷RG-S2910-48GT4XS-E | | 本次投标设备为锐捷RG-S2910-48GT4XS-E 交换容量336Gbps，转发性能144Mpps ；设备提供固化10/100/1000M以太网端口48个，固化1G/10G SFP+万兆光接口4个；整机最大可用千兆口48个，最大可用万兆口4个,支持所有端口100%线速转发，已提供第三方权威机构测试报告。 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间30ms，已提供第三方检测报告。设备支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间50ms；且已提供第三方权威机构测试报告 | 台 | 3 | 16030 | 48090 | 福州/锐捷网络股份有限公司 |
| 8 | | 防火墙 | 锐捷RG-WALL 1600-S3200 | | 本次投标设备为锐捷RG-WALL1600-S3200 设备固化千兆电口数量10个；为保障接口稳定性，所投产品为固化接口，而非板卡接口。设备最大吞吐量2Gbps；最大并发连接数100万；提供IPSEC VPN授权800，SSL VPN授权300；支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式，要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理；支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等；设备支持状态检测、包过滤、深度应用层检测；支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；为保障语音系统效果，设备支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立；已提供功能截图证明。设备支持用户自定义攻击特征，要求提供功能截图；入侵检测特征库5000种，已提供界面截图；支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤，已提供界面截图；设备支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。设备支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值 | 台 | 1 | 37500 | 37500 | 福州/锐捷网络股份有限公司 |
| 9 | | 10KVA UPS电源 | 先控DSP11-10 | | 规格 10KVA 电池电压 192V 电池电流 65A 最大充电电流 1/2/4/6A可选 交流输入特性 输入额定电压 220V 输入电压范围 110Vac～300Vac 输入功率因数 0．99（100%线性负载） 输入频率 46～54Hz（输入额定线性负载） 频率跟踪速率 1Hz/s 整机效率 ≥93% 切换时间 0ms 并机电流不均衡度 0 （1）通讯接口 RS232/USB（标配） （2）UPS主机可以N+1并联工作，成为冗余备份系统。 （3）具备风机智能调速功能，系统可根据内部温度对强制风冷风机进行调速，并具备风机报警功能。 （4）系统对电池智能管理功能，可以对电池进行均、浮充、温度补偿、定时放电。 （5）多种智能通信方式，对系统进行远程检测和控制，可实现无人值守； 多种报警方式，可以快速、直观地把系统当前状态显示出来，以便更快处理 （6）UPS采用DSP控制技术使各种保护功能更准确，具有各种保护功能（如：交流输入过\欠压保护、电池输入过\欠压保护、输入浪涌、过温、输出过流、短路保护、输出过\欠压保护、监控告警功能、声光显示、远程消息通知等）。 | 套 | 1 | 18500 | 18500 | 石家庄/先控捷联电气股份有限公司 |
| 10 | | 12V 100AH蓄电池 | 圣12V 100AH | | 100AH 12V阀控式密封铅酸蓄电池(含电池柜) | 支 | 32 | 1160 | 37120 | 曲阜/山东圣阳电源股份有限公司 |
| 11 | | 办公电脑 | 联想扬天T4900 | | Intel Core I5-8500（主频3.4GHZ 缓存6M）8G DDR4内存 1T 7200rpm SATA硬盘 2G独显 (NVIDIA GeForce GT730) DVDRW 键盘鼠标一套 千兆有线网卡 Windows® 10 64位 宽屏LED 19.5寸显示器 | 台 | 7 | 5500 | 38500 | 北京/联想集团 |
| 12 | | 激光打印机 | HP HP1020plus | | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：A4：14ppm，Letter：15ppm 最高分辨率：600×600dpi 耗材类型：鼓粉一体 进纸盒容量：标配150页 双面打印：手动 | 台 | 6 | 2600 | 15600 | 北京/中国惠普有限公司 |
| 13 | | 多联机空调主机 | 美的MDV-280W/D2SN1-8U1 | | 制冷量（kw) 30 制热量（kw) 33 IPLV(C） 6.3 电源 380V3N-50Hz 额定功率（kw) 8.5-8.9 噪音（dB） 60 风量（m³/h） 11400 机外静压（PA） 82 压缩机数量（个） 2 尺寸（宽\*深\*高mm） 930\*765\*1605 防水等级 IPX4 净重（kg） 225 | 台 | 1 | 43250 | 43250 | 顺德/美的集团 |
| 14 | | 多联机空调室内机 | 美的MDV-D36T2-DN1-C3(B) | | 制冷量（kw) 3.6 制热量（kw) 4 电源 220V-50Hz 额定功率（kw) 1 噪音（dB） 32/25 风量（m³/h） 540 尺寸（宽\*深\*高mm） 710\*450\*200 净重（kg） 19.5 | 台 | 9 | 3750 | 33750 | 顺德/美的集团 |
| 15 | | 空调安装铜管及辅材 | 美的 | | 各类辅材符合国标，根据现场情况定制 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 顺德/美的集团 |
| **二、装备** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 组合铁皮柜 | 科杰 | 0.7mm优质冷轧板，望通锁，ABS塑料拉手、热固型环保粉末喷涂 | | 个 | 15 | 1200 | 18000 | 洛阳/洛阳科杰实业有限公司 |
| 2 | | 档案室密集架 | 科杰 | H2300mm\*W900mm\*D560mm。全钢结构，立架部分由立柱、搁板、挂板、书档组成；立柱成型规格：45\*38mm。 1、立架是密集架的垂直骨架，选用1.5mm厚冷轧板全自动滚压成形，立柱正面压两条凹型筋，美观牢固。 2、活隔板1.mm厚活隔板每层双面承载80kg,冷轧板全自动滚压成形。 3、侧板、顶板、门板、1.0mm冷轧钢冲压折弯成形。 4、密集架挂板采用可调节双层设计，上挂板安装档书条及上下随意调节可防止档案盒的倾斜(成型尺寸515\*28)，下承重挂板采用1.2MM用料使承载力大大提高（成型尺寸545\*77）。 | | 组 | 36 | 1750 | 63000 | 洛阳/洛阳科杰实业有限公司 |
| 3 | | 指挥中心三联操作台 | 定制 | 3人位平台式,钢质/喷塑/主框架1mm厚钢板/底部采用机架式结构/表面采用静电喷塑处理方法/内外表面喷涂均匀，无漏喷、掉塑、无杂质、喷质牢固、布线走线简便美观，含3套嵌入式多功能桌面信息面板、多功能插座（含配套座椅）。 | | 个 | 1 | 4500 | 4500 | 郑州/国产 |
| **三、训练器械** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 跑步机 | 舒华SH-T5620S | 1.2950W输入功率 2.10.1英寸电子屏幕 3.弓形实木跑板 4. PWM静音调速电源控制器 5.可在1.0-20km/h之间进行调速 6.0-15%电动坡度升降 7.跑带宽550mm×长1500mm 8.占地尺寸：2100x920x1460mm（长x宽x高） 9.最大可承受180kg负载 10.按钮式安全开关和拉线式双紧急停止开关 11.主要功能包含搭载安卓系统、跑步、无线上网、在线和本地音乐、在线视频、支持USB安装软件、实景运动等 | | 台 | 2 | 25500 | 51000 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 2 | | 阻力单车 | 舒华SH-B8860S | 1.惯性轮重量：20KG； 2.座垫采用人体工学座垫，座椅可调节前后和上下位置（不需要使用工具）； 3.把手采用可上下调节的人体工学多位把手（不需要使用工具）； 4.把手和座椅处在最高位时，立杆插入深度为55 mm。立杆上应有永久性标识和文字“STOP”来显示最小插入深度（设计上已保证，标识可免除）； 5.踏板有固定脚部的装置，防止意外移动； 6.踏板上任何刚性部件与地面或地面框架之间的垂直距离60mm； 7.配置紧急制动系统； 8.有平衡调节装置，地面不平时，可微调器械，使器械放置平稳； 9.滚轮式底脚设计，方便器材移动； 10器材其他未列参数应符合GB17498.1-2008和GB17498.10-2008中S类的要求。 11.主立管采用120X50X2.5mm优质跑道管 | | 台 | 2 | 7350 | 14700 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 3 | | 综合训练器 | 舒华SH-5105 | 1. 器材主要管材壁厚2mm； 2. 器材应设计科学的牵索方式； 3. 器材应配置适宜100Kg人体载荷的重块； 4. 牵索钢丝绳应选用优质材料，抗拉强度不得低于100Kg； 5. 座靠垫设计应舒适美观； 6. 重块滑杆采用外径∮20的钢材； 7. 外露滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害； 8. 脚踏转盘应设计有冲压凸台，防滑脱； 9. 器材应能满足4人以上同时使用，锻炼身体多部位； 10. 器材醒目位置应标有详细的使用示范图、功能简介及安全警示语；器材应配置用户手册，供使用及安装参照； 11、器材其他未列参数应符合GB17498.1-2008和GB17498.2-2008的要求。 | | 台 | 3 | 23700 | 71100 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 4 | | 哑铃练习椅 | 舒华SH-6855 | 1.占地（L×W×H）140×48×56(cm) 2.净重/N.W：31kg 3.毛重/G.W：36kg 4.材料：包棉，皮质，钢 | | 台 | 3 | 4560 | 13680 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 5 | | 哑铃 | 舒华 | 2.5kg/5kg/7.5kg/10kg/12.5kg/15kg/17.5kg各四只 | | 公斤 | 280 | 35 | 9800 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 6 | | 沙袋 | 舒华 | 1.材料：硅胶  2.高度：170CM 3.重量：40kg  4.颜色：红 蓝 5.沙袋直径：35CM  6.底座尺寸：60\*60\*40CM 7.装水：120KG  8.装沙：160KG | | 个 | 3 | 3000 | 9000 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| 7 | | 跳绳 | 舒华 | 毛重：0.2克 材质：钢丝, 橡胶手柄材质：海棉 | | 个 | 10 | 30 | 300 | 晋江/舒华股份有限公司 |
| **四、办公桌椅** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 办公桌椅（1） | 百圣 | 办公桌： 主台：1800\*900\*760H 附台：1480\*500\*490H  面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在7%-12%，持久不变形；油漆：优质面漆，色漆，底漆，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件知名品牌门铰、导轨及锁。 | | 张 | 3 | 3360 | 10080 | 河南/河南百圣 |
| 名典 | 办公椅： 面料：优质真皮，防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久；海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形； 配件：知名品牌气压棒，铝合金脚，坚固耐用； 功能：同步倾仰，拉力调节，右侧调节升降左侧锁定倾仰。 | | 把 | 3 | 2200 | 6600 | 广东/广东名典 |
| 2 | | 办公桌椅（2） | 百圣 | 办公桌： 1400\*700\*760 面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在7%-12%，持久不变形；油漆：优质面漆，色漆，底漆，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件：知名品牌门铰、导轨及锁。 | | 张 | 3 | 1400 | 4200 | 河南/河南百圣 |
| 名典 | 办公椅： 1.面料：选用优质环保皮面，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好。 2.木架：优选优质橡木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理设计。 3、油漆：采用底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。  4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。 | | 把 | 3 | 610 | 1830 | 广东/广东名典 |
| 3 | | 办公桌椅（3） | 百圣 | 办公桌 1200\*600\*760 面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在7%-12%，持久不变形；油漆：优质面漆，色漆，底漆，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件：知名品牌门铰、导轨及锁。 | | 张 | 12 | 1200 | 14400 | 河南/河南百圣 |
| 百圣 | 办公椅： 材质是实木框架图油漆，木工板真皮面坐垫。 | | 把 | 12 | 400 | 4800 | 河南/河南百圣 |
| 4 | | 办公室三人沙发（1） | 博优特 | 1850\*850\*800 1、基材：选用优质真皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，高弹力绷带打底，与泡棉之间尼龙织物隔垫。木材含水率≤7.4%，经去皮、烘干、防虫、防腐处理； 2、海绵：选用阻燃高密度高回弹海绵，座垫海绵密度≥45kg/m3,内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，无纺布防尘护底，回弹率≥90%，不变形，阻燃性好；扪面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体感观流畅、外型符合要求； 3、采用优质底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。 | | 个 | 3 | 4200 | 12600 | 广东/广东博优特 |
| 5 | | 办公室三人沙发（2） | 博优特 | 1850\*850\*800 1、基材：选用优质真皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，高弹力绷带打底，与泡棉之间尼龙织物隔垫。木材含水率≤7.4%，经去皮、烘干、防虫、防腐处理； 2、海绵：选用东亚阻燃高密度高回弹海绵，座垫海绵密度≥45kg/m3,内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，无纺布防尘护底，回弹率≥90%，不变形，阻燃性好；扪面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体感观流畅、外型符合要求； 3、采用优质底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。 | | 个 | 3 | 4200 | 12600 | 广东/广东博优特 |
| 6 | | 办公室单人沙发 | 博优特 | 850\*850\*900 1.面料：采用优质真皮，皮纹细腻，韧性强，厚度适中； 2.海绵：内采用高弹力定型海绵，高回弹率，压缩持久不变形； 3.脚架:采用高档实木脚架； 4.脚架油漆；采用优质品牌PU聚酯环保漆，底漆采用优质优质品牌PE不饱和树脂环保漆，运用5底3面的油漆工艺使漆面色泽均匀，主次分明，木纹清晰。 | | 对 | 3 | 2800 | 8400 | 广东/广东博优特 |
| 7 | | 办公室书柜 | 百圣 | 1800\*400\*2030 面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在7%-12%，持久不变形；油漆：优质面漆，色漆，底漆，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB18580--2001E1。配件：知名品牌门铰、导轨及锁。 | | 个 | 3 | 4960 | 14880 | 河南/河南百圣 |
| 8 | | 茶几 | 百圣 | 长茶几 颜色：胡桃木色 1200\*600\*420 面材：优质0.6mm木皮，表面平整，纹理清晰自然；基材：国标A级高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，板材含水率在7%-12%，持久不变形；油漆：优质面漆，色漆，底漆，符合E1级环保标准；优质环保胶粘剂，甲醛释放量符合GB1858--2001E1。 | | 个 | 5 | 650 | 3250 | 河南/河南百圣 |
| 9 | | 条形会议桌椅 | 百圣 | 条形会议桌： E1级中性纤维密度板，贴胡桃木皮。工艺：三底两面。两人位规格是1.2\*40\*75 | | 张 | 24 | 540 | 12960 | 河南/河南百圣 |
| 百圣 | 配套会议座椅： 配套的椅子材质是实木框架图油漆，木工板优质环保皮面坐垫。 | | 把 | 48 | 260 | 12480 | 河南/河南百圣 |
| 10 | | 主席台会议桌 | 百圣 | 主席台条形会议桌：  E1级中性纤维密度板，贴胡桃木皮。工艺：三底两面。两人位规格是1.4\*60\*75 | | 张 | 3 | 1450 | 4350 | 河南/河南百圣 |
| 名典 | 主席台座椅： 1.面料：选用优质环保皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好。 2.木架：优选优质橡木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理设计。 3、油漆：采用底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。  4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。 | | 把 | 6 | 610 | 3660 | 广东/广东名典 |
| 11 | | 主席台演讲台 | 百圣 | E1级中性纤维密度板，贴胡桃木皮。位规格是60\*40\*110 | | 个 | 1 | 1650 | 1650 | 河南/河南百圣 |
| 12 | | 长方形会议桌椅 | 百圣 | 五米长方形会议桌： 5000x2000x760，面层使用优质一级樱桃木木皮，木皮厚度0.6mm，基材为露水河优质环保密度板（森华优质环保中密度纤维板），甲醛释放量≤9mg/100g。优质五金件，优质油漆，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能，不含苯。 | | 张 | 1 | 13000 | 13000 | 河南/河南百圣 |
| 名典 | 配套会议座椅： 1.面料：选用优质环保皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果，且手感良好。 2.木架：优选优质橡木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理设计。 3、油漆：采用底漆、优质面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面油漆工艺。甲醛释放量低于9.0mg/100g,达到国家环保E1级标准。  4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。 | | 把 | 12 | 610 | 7320 | 广东/广东名典 |
| 13 | | 备勤室床 | 百圣 | 1.床头主管40\*40\*1.5mm厚方管  2.床撑采用60\*40\*1.2mm厚方管，经打磨的酸洗磷化双重处理标准、静电喷涂而成 3.床板采用优质实木床板 4.带床下柜和鞋架 | | 个 | 10 | 1750 | 17500 | 河南/河南百圣 |
| **合计** | | |  | **大写：捌拾柒万玖仟柒佰陆拾圆整。 小写：¥879760.00元** | | | | | | |