**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断系统 | 迈瑞（M7Expert） | **1、彩色多谱勒超声波诊断仪**  1.1 ≥ 14寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器  1.2 二维灰阶成像部件  1.3 频谱多谱勒显示及分析系统  1.4 彩色多谱勒超声波诊断部件  1.5 多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图  1.6 B-Steer 二维角度独立偏转技术  1.7 组织谐波成像  1.8 凸阵扩展成像技术 ，支持线阵探头和凸阵探头  1.9 回声信号离线分析及处理  1.10 具有空间复合成像技术  1.11 二维和彩色多谱勒双幅实时显示  ★1.12 图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率≥10倍)，支持智能全屏放大实时显示功能  1.13 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式，  1.14 双探头图像同屏对比显示  1.15支持一键自动优化（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）  **2、测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)**  2.1 一般测量  2.2 产科测量  2.3 心脏功能测量  3.4 妇科测量包  3.5 神经测量包  3.6 腹部测量包  3.7 急诊科测量包  2.8 外周血管血流测量分析报告功能  **3、图像存储与(电影)回放重现单元**  支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失。  **4、参考信号:**心电,心音,脉冲波,心电触发  **5、 输入/输出信号**  5.1 输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频  5.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频  5.3 支持数据无线传输  5.4 支持远程桌面控制  5.5 支持无线鼠标遥控，支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换  ★5.6 内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥250G   1. **系统通用功能**   ★ 监视器:≥14寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器  标配探头个数:2个（腹部，浅表）：凸阵探头,超声频率：3.0MHz-5.0MHz；浅表探头 ,超声频率：4.0MHz-13.0MHz  安全标准：符合商品安全质量要求  探头规格：  频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频  凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度  线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示  可选配TEE探头  可选配双平面探头  B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color；线阵:B/PW/ Color；相控阵:B/PW / Color  穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置  线阵探头具备穿刺中位线，有利于穿刺引导  ★最大扫描深度≥350mm  体位标记：≥120种，可以自定义注释  扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒  最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调  **7、彩色多普勒**  多普勒频率≥2段可视可独立调节  B/Color双幅实时显示  扫描帧率最大帧频≥340帧／秒  **8、频谱多普勒**  支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式  线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调  多普勒取样音可开关，音量大小可调  **9、测量和分析**  常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）  外周血管专用测量及分析  妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式  多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）  **10、外设接口**  2个USB2.0接口  外设数据模块：包含下列接口：1 ECG 接口、2 USB、1 串行接口、1左/右音频输出接口、1 麦克风接口、1 遥控控制接口、1 复合视频输出接口、1 DVI-I 输出接口  ★同品牌多功能台车 | 套 | 1 | 398000.00元 | 398000.00元 | 深圳，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 合 计 | |  | 大写：大写：叁拾玖万捌仟元整 　小写：398000.00元 | | | | | |

投标人（公章）：河南普瑞赛思生物技术有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

**服务承诺**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

我公司对出售产品在质量、服务等方面的事宜，承诺如下：

　　一、保修维修：对于本公司出售的设备整机保修叁年(人为因素及耗材除外)，超过保修期的产品实行终身维修服务。

二、运输安装：产品按要求运送至指定地点，并派人安装调试。运输过程中可能出现的问题(包括保险、遗失、破损等)，由我公司负责，并由我公司承担此过程中的一切费用。

三、维修响应：保修期内出现的质量问题，公司承诺在收到用户通知的1小时之内响应给予答复，不能电话指导的，保证在3-6小时内到现场进行解决，对超过保修期的产品实行终身维修服务。

在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，不借故推诿，并且维修费不超过市场平均价格。

　　四、配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承诺按产品的成本价供货。

　　五、派专业的安装工程师进行现场安装调试，调试结束后派临床应用医生对科室所有人员进行培训指导，直至所有人员熟练掌握机器。

六、我公司每年安排工程师定期对机器进行维护保养保证设备的安全运行。

七、安排临床医生定期追踪回访，解决科室人员使用过程中遇到的问题。

八、公司免费进行设备软件的升级维护。

九、专利权：我公司保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

河南普瑞赛思生物技术有限公司

2019年06月26日