# 二、开标一览表

项目编号：YZCG-G2019120

项目名称：禹州市职业中专陶艺设备采购项目单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **工期（天）** | **备注** |
| 1标段 | 禹州市职业中专陶艺设备采购项目 | 大写：柒拾伍万捌仟柒佰伍拾元整  小写：758750.00元 | 合同签订后30个工作日 | 质保期五年 |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人名称： 河南万径通贸易有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019年7月19日

## 4.1 投标分项报价表

项目编号：YZCG-G2019120

项目名称：禹州市职业中专陶艺设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 3m³气窑炉 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：360cm\*160cm\*180cm  内尺寸：300cm\*100cm\*100cm  型号：YTQY-3.0 | 1.外尺寸：360cm\*160cm\*180cm；内尺寸：300cm\*100cm\*100cm  ★2.多晶莫来石纤维面为主体保温材料  3.窑内烧成气氛，还原焰、氧化焰、窑变焰  ★4.采用电热自动恒温气化桶装置，安全节能  5.整机采用国标40\*40角铁，40\*60方管焊接标准制作，内部空腔防锈处理  ★6.最高温度1350度，智能控温 | 台 | 1 | 79000 | 79000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 2 | 1m³气窑炉 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：140cm\*190cm\*150cm  内尺寸：80cm\*125cm\*100cm  型号：YTQY-1.0 | 1.外尺寸：140cm\*190cm\*150cm；内尺寸：80cm\*125cm\*100cm★2.多晶莫来石纤维面为主体保温材料  3.窑内烧成气氛，还原焰、氧化焰、窑变焰  ★4.采用电热自动恒温气化桶装置，安全节能  5.整机采用国标40\*40角铁，40\*60方管焊接标准制作，内部空腔防锈处理  ★6.最高温度1350度，智能控温 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 3 | 0.5m³气窑炉 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：140cm\*140cm\*150cm  内尺寸：80cm\*125cm\*130cm  型号：YTQY-0.5 | 1.外尺寸：140cm\*140cm\*150，内尺寸：80\*125cm\*130cm  ★2.多晶莫来石纤维面为主体保温材料  3.窑内烧成气氛，还原焰、氧化焰、窑变焰  ★4.采用电热自动恒温气化桶装置，安全节能  5.整机采用国标40\*40角铁，40\*60方管焊接标准制作，内部空腔防锈处理 | 台 | 1 | 43000 | 43000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 4 | 0.2m³电气窑炉 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：110cm\*120cm\*130cm  内尺寸：50cm\*60cm\*70cm  型号：YTDQ-0.2 | 1.外尺寸：110cm\*120cm\*130cm；内尺寸：50cm\*60cm\*70cm  2、电压：380V 功率：20KW；  ★3.采用莫来石砖 硅酸铝棉 硅钼丝加热  ★4.采用电热自动恒温气化桶装置，安全节能  5.窑内烧成气氛，还原焰、氧化焰、窑变焰  6.整机采用国标40\*40角铁，40\*60方管焊6.标准制作，内部空腔防锈处理  ★7.最高温度1350度，智能控温 | 台 | 1 | 23500 | 23500 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 5 | 泥浆搅拌机 | 品牌：艺天陶  规格：  宽W400\*深D700\*高H900mm  型号：YTJB-1 | 1、外形尺寸宽W400\*深D700\*高H900mm；  2、重量35KG；  3、电压AC220V；  4、功率375W直流电机；  5、容积25升；  6、浆料桶尺寸30升，直径350mm,高度320mm，材质为不锈钢；  ★7、电动搅拌机搅拌的轴、搅拌叶片、浆料桶选用不锈钢材料，永不生锈；  8、电机转速：0～600转无级调速， | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 6 | 不锈钢真空练泥机 | 品牌：艺天陶  规格：  型号：YTLN-3 | 1、输入电压AC380V； 2、总功率2.1KW；3、螺旋片送料轴转速：0～28/sim； 4、抽真空度：-0.08Mpa;  5、练泥产量：100～200KG/H； 6、整机重量：180KG；7、进泥口设置机械安全装置，并装备PP透明盖板，进泥更快。  8、整机采用全封闭设计安全、体积小，重量轻，机座采用轮式安装，移动、运输方便，占用空间小。 ★9、泥筒采用304不锈钢材质，便于清理练泥筒内的积泥，可练制不同品种、颜色的泥料。  ★10、真空度-0.085兆帕斯卡，减速机、真空泵全封闭设计，噪音低。 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 7 | 大坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：  直径30cm  型号：YTZP-30 | 转台直径：30cm铸铁材质 | 台 | 10 | 450 | 4500 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 8 | 注浆工作架 | 品牌：艺天陶  规格：  长1200\*宽800\*高750mm  型号：YTGZT-75 | ★尺寸：1200\*800\*750mm（长、宽、高）4\*4\*0.5cm角钢立柱  3\*3\*0.5cm横撑  100\*80mm稳固底座  台面直径20mm圆钢平铺，间距120mm | 米 | 195 | 650 | 126750 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 9 | 活动坯架 | 品牌：艺天陶  规格：  60\*25\*60cm  型号：YTPJ-25 | 60\*25\*60cm实木隔板，晾坯架 | 台 | 20 | 760 | 15200 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 10 | 小坯轮 | 品牌：艺天陶  直径19cm  型号：YTZP-19 | 转台直径：19cm铸铁材质 | 台 | 5 | 350 | 1750 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 11 | 喷釉设备 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：W850\*D1270\*H1725mm  型号：YTPY-3 | 1、外形尺寸W850\*D1270\*H1725mm  2、电压AC220V 3、频率50HZ  4、功率370W  5、电流1.7A  ★6、采用水帘式循环除尘方式，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 ★7、附有排风扇，通过独特的风道设计，有效的过滤掉釉料粉尘。 8、电泵采用铸铁制成，旋涡式优质青铜叶轮，经过精细加工，使得该泵其有特高的压力。  9、配套喷釉气泵全套设备。 | 台 | 2 | 11000 | 22000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 12 | 小坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：直径19cm  型号：YTZP-19 | 转台直径：19cm铸铁材质 | 台 | 5 | 350 | 1750 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 13 | 试验台 | 品牌：艺天陶  规格：  长2400\*宽1200\*高750mm  型号：YTZP-008 | ★尺寸：2400\*1200\*750mm（长、宽、高）  4\*6\*0.5cm角钢立柱  3\*4\*0.5cm横撑  100\*80mm稳固底座 | 张 | 10 | 1800 | 18000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 14 | 拉坯机 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：W580\*D415\*H415mm  型号：YTLP-6 | 1、外形尺寸W580\*D415\*H415mm；2、功率=375W； 3、重量32kg；  4、转盘转速：0-250转/分；  5、承重40kg；  6、转盘盘面上下跳动0.15mm，旋向可逆； 7、转盘直径300mm；  8、转盘材质：铝合金：  9、水盆材质：ABS工程塑料；  10、整机声音65分贝；  ★11、无极调速控制。 | 台 | 20 | 2300 | 46000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 15 | 0.2m³电窑炉 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：110cm\*120cm\*130cm  内尺寸：60\*60\*70cm  型号：YTDY-0.2 | 1、外尺寸：110cm\*120cm\*130cm；内尺寸：60cm\*60cm\*70cm 2、电压：380V 功率：30KW；  ★3、 莫来石砖 硅酸铝棉 硅钼丝加热 | 台 | 2 | 17850 | 35700 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 16 | 小型练泥机 | 品牌：艺天陶  规格：  型号：YTLN-3 | 单轴练泥机 | 台 | 1 | 16380 | 16380 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 17 | 塑坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：  直径30cm  型号：YTSP-30 | 转台直径：30cm 塑钢材质 | 台 | 20 | 450 | 9000 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 18 | 1吨湿式球磨机 | 品牌：艺天陶  规格：7.5千瓦  型号：YTZP-012 | 电机功率7.5千瓦,减速机400 | 台 | 2 | 21800 | 43600 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 19 | 100公斤的湿式球磨机 | 品牌：艺天陶  规格：1.1千瓦  型号：YTZP-098 | 电机1.1千瓦，滚筒直径750cm，长度1020cm | 台 | 2 | 9800 | 19600 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 20 | 50公斤湿式球磨机 | 品牌：艺天陶  规格：0.75千瓦  型号：YTZP-018 | 电机0.75千瓦，直径600cm，长750cm | 台 | 2 | 7800 | 15600 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 21 | 高速研磨机 | 品牌：艺天陶  规格：370瓦  型号：YTQM-2 | 研磨量：单头500克，电压220V/380V，功率370瓦 | 台 | 2 | 6600 | 13200 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 22 | 泥浆搅拌机 | 品牌：艺天陶  规格：500瓦型号：YTJB-2 | 电压380v，功率550瓦，变频调速 | 台 | 2 | 3200 | 6400 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 23 | 泥浆泵 | 品牌：艺天陶  规格：C型  型号：YTNB-3 | ★G型单螺杆泵主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子），采用无毒无味的食用橡胶，工作温度可达120摄氏度-350摄氏度时可同本单位联系，由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔，介质由轴向均匀推行流动，内部流速代低，容积保持不变，压力稳定，因而不会产品涡流和搅拌每级泵的输出压力为0.6MPA-1.2MPA,扬程60m-120m(清水），自吸高度一般在3m以上，可以当自吸排污泵产品使用。 | 台 | 2 | 5700 | 11400 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 24 | 压滤机 | 品牌：艺天陶  规格：4平方滤板  型号：YTYL-4 | 压滤机4平方滤板是500x500共10块隔膜泵40的气泵是50升存气量 | 台 | 1 | 19300 | 19300 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 25 | 振动筛 | 品牌：艺天陶  规格：  型号：YTZDS-1 | 效率高，设计精巧耐用，任何精类、粘液均可筛分  换网容易、操作简单、清洗方便  网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至500目或0.028mm  杂质粗料自动排出，可连续作业  独特网架设计，筛网使用时间长久，换网吧快，只需3—5分钟  体积小，节省空间，移动方便 | 台 | 2 | 5900 | 11800 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 26 | 原料升降机 | 品牌：艺天陶  规格：1.5千瓦  型号：YTSJ-1 | 电机：1.5千瓦，380v 高1.5米原材料型钢，减速机 | 台 | 1 | 5600 | 5600 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 27 | 旋压机（压坯机） | 品牌：艺天陶  规格：长70cm\*宽80cm\*高125cm  型号：YTYP-2 | 产品尺寸：主机长：70cm，宽：80cm，到台面高：55cm，总高：125cm，臂长：110cm模压成型额定电压220v；  功率：2.2kw；  臂轴电机：250w | 台 | 2 | 9800 | 19600 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 28 | 全自动旋压机 | 品牌：艺天陶  规格：  型号：YTGY-10 | 滚压成型 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 29 | 修坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：直径250mm  型号：YTSP-25 | 转台直径：250mm塑钢材质 | 台 | 7 | 350 | 2450 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 30 | 大坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：直径300mm  型号：YTSP-30 | 转台直径：300mm塑钢材质 | 台 | 10 | 420 | 4200 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 31 | 车模机 | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：W800\*D750\*H300mm  型号：YTCM-75 | 1、外形尺寸W800\*D750\*H1300mm(长\*宽\*高)  2、转盘转速：0～300r/min 可无级调速  3、输入电压AC220V 4、频率50HZ  5、功率750W 6、电流2.7A 7、重量100公斤 8、无极调速,运转率稳,力量大,噪音低,外观美,操作简便。 ★9、底部装有可以调节高低的带防震PU胶不锈钢脚杯，通过调节脚杯可以使机器适合不同的地面使用要求。 | 台 | 2 | 6380 | 12760 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 32 | 石膏搅拌机 | 品牌：艺天陶  规格：1400W  型号：YTSC-14 | 额定功率：1400W  电压频率;220v--50/60HZ  空载转速：no100--850r/min  螺纹输出：ø14mm  电子调速 | 台 | 2 | 3900 | 7800 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 33 | 小坯轮 | 品牌：艺天陶  规格：直径190mm  型号：YTZP-19 | 直径190mm铸铁材质、 | 台 | 5 | 350 | 1750 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 34 | 泥板机 | 品牌：艺天陶  规格：  型号：YTNB-55 | 构造及工作过程，螺旋压榨机有挤压螺旋，螺旋管，转动部件，进料斗及卸料斗等组成。污物有进料斗进入螺旋管，在挤压螺旋的作用下，压缩，脱水后输送至出渣口。 | 台 | 2 | 5200 | 10400 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 35 | 模型机（车模机） | 品牌：艺天陶  规格：  外尺寸：W800\*D750\*H1300mm  型号：YTCM-75 | 1、外形尺寸W800\*D750\*H1300mm(长\*宽\*高)2、转盘转速：0～300r/min 可无级调速 3、输入电压AC220V 4、频率50HZ  5、功率750W 6、电流2.7A 7、重量100公斤 8、无极调速,运转率稳,力量大,噪音低,外观美,操作简便。 ★9、底部装有可以调节高低的带防震PU胶不锈钢脚杯，通过调节脚杯可以使机器适合不同的地面使用要求。 | 台 | 2 | 6380 | 12760 | 佛山  佛山市艺天科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：柒拾伍万捌仟柒佰伍拾元整小写：758750.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南万径通贸易有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

### 单位售后服务承诺

1.我公司承诺：提供的货物是全新的、未使用的、原装产品。我方产品在出厂前经过详细和严格的指标测试，我们保证货物经过正确安装、合理维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2.我们承诺严格按照国家规定的法规对所有投标设备质保期限均为验收后5年。终身维护。质保期内，我公司保修除消耗品以外的所有设备，每年6次定期巡查，维护，如果系统发生故障，2小时内上门服务，除消耗品外所有服务全部免费，人为因素及不可抗拒力除外。

3.在质保期内出现故障，我们将免费提供咨询、更换损坏的零件和维护服务，保修期后我公司负责设备的终生维护和维修，其零部件仅按厂家或国家标准收取合理成本费。

4、30分钟电话响应：

在拨打故障报修电话后：0371—63313717，我公司技术人员将在30分钟内与学校电话联系，了解故障现象，确定维修事宜，提出解决方案。如是软件故障，通过电话将问题解决，如果经分析后发现是硬件问题，与学校约定上门时间，在规定的时间内派技术员上门维修。

5、故障修复时限：

如我公司提供的产品在报修期内出现故障，对于非设备性故障或一般性故障，我公司保证1小时派专业人员达到现场，及时予以解决。对于设备性故障，一方面在设备设计安装时，我们已尽量避免单点故障，另一方面我们将利用公司技术服务部的备品备件库，保证故障在24小时内排除，如不能排除，为了不影响用户的工作，我们将提供同类可用设备免费学校替代使用，直到该设备修好为止。一般性故障24小时内修复。

6、7\*24小时工作制

我公司技术部的服务电话时间：每周一至周日，每天24小时，节假日照常（24小时服务电话：13782332791）

7、违约责任承诺：如果在我们承诺的时间内故障保修电话无法或无人接听、技术人员在承诺的时间内有不到场现象，设备因此延迟维修给业主造成的损失公司将全部承担并严厉处罚当事人。

8、针对性保证措施：技术上门服务时间为正常营业时间：正常每周一至周日，8:00-18:00，但是，为保障所有设备的正常运转，我公司技术和售后部门郑重承诺：将根据业主的需要全年365天7\*24小时随叫随到。

9,服务承诺：

服务响应及时；

解决问题有效；

服务过程规范；

服务内容全面；

a、建立用户档案，完善产品质量

公司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时的处理，并对处理情况进行跟踪和验证，同时建立用户档案记录产品使用情况，为今后产品的质量改进提供依据。我们将不断努力、精益求精，为客户提供满意的产品和最优质的服务。

b、质保期内违约责任：如我单位违反以上质保承诺，按设备货值千分之五扣除质保金，直到设备供应商彻底解决故障方可退还余款。

c、质保期外的服务承诺：质量保质期过后，我方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

三、投标单位售后应急预案：

如果系统发生故障，若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新设备备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均 按上述承诺执行。6、故障修复时限：

如我公司提供的产品在报修期内出现故障，对于非设备性故障或一般性故障，我公司保证1小时派专业人员达到现场，及时予以解决。对于设备性故障，一方面在设备设计安装时，我们已尽量避免单点故障，另一方面我们将利用公司技术服务部的备品备件库，保证故障在24小时内排除，如不能排除，为了不影响用户的工作，我们将提供同类可用设备免费学校替代使用，直到该设备修好为止。一般性故障24小时内修复。

四、售后地址：

**1 、 维修单位名称：河南万径通贸易有限公司**

**售后服务地点：(1)、郑州市高新区白杨路12号西溪花园16号楼**

**(2)、禹州市大学路（郑州轻工业大学禹州校区1号实训楼）**

**联系人：郑军广联系电话：0371-63313717从事仪器售后维修方面技术服务6年以上。**

2、我公司技术人员对所售设备定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服 务，使仪器使用率达到最大化，每年内不少于6次上门保养服务，包括寒暑假。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

职务：经理

投标单位公章：河南万径通贸易有限公司

日期：2019年7月19日