|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 投标分项报价表** | | | | | | | | |
| 项目编号：YZCG-G2019125 | | | | | | | | |
| 项目名称：禹州市广播电视台176平米新闻演播室系统采购项目 单位：元/人民币 | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 摄像机系统 | SONY HDC2580/L | 高清摄像机，成像CCD：2/3" 3CCD，220万像素；16-bit A/D 转换；支持HD 1080/50i，有效像素：1920\*1080；基础信噪比大于60dB；灵敏度（3200K：F11.0 (2000Lux)； 调制深度：55%；水平清晰度：1000电视线；机头具有光学cross 星光滤镜；B4卡口；.机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号；具有自动镜头失真补偿。具有电子倍率功能，能够独立于光学系统使用。.机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整，三色Tally指示；LEMO接口；可以通过安装选件，摄像机具有升级成4K拍摄能力。摄像机升级后具有光缆带宽3G 传输的能力，即由机头至基站同时传输两路高清HD-SDI信号的能力。 | 台 | 3 | 132,860.00 | 398,580.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
|
| SONY HDVF-L750 | 7”高清液晶寻像器，和摄像机配套 | 个 | 3 | 26,200.00 | 78,600.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| VCT-14 | 摄像机配套托板，和摄像机配套 | 个 | 3 | 1,840.00 | 5,520.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| SONY HDCU2580/L | 摄像机基站，提供4路HD/SD-SDI信号输出接口（且HD/SD可以2路为单位设置输出），1路CVBS输出，具备 WFM/PM信号输出接口； 具有4路HD/SD-SDI返送视频输入接口； 具有指示灯、通话、三色Tally等外接设备的输入接口； 可接受模拟黑场（BB）、HD三电平为外同步锁相信号，LEMO光缆接口。 具备光功率LED指示功能，可以直观显示光缆通断和信号强度。 通过安装选件，摄像机具有升级成4K拍摄能力，支持3840新160/50，60P。支持4X3G-SDI输出，支持HDR,S-LOG3,HLG,BT2020. 具备光缆带宽3G 传输的能力，即由机头至基站同时传输两路高清HD-SDI信号的能力。 | 台 | 3 | 52700 | 158,100.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| RCP-1500摄像机遥控面板 | 1.1/4机架宽、全尺寸、全功能控制面板； 2.摄像机SONY CCA-5-10控制面板电缆（长度10米），电源控制电缆。 | 台 | 3 | 26,710.00 | 80,130.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| CLEARCOMCC-40 | 摄像机通话耳机(单耳) 1.摄像机通话为5线制； 2.XLR型，单耳全包型，全覆盖抗噪型，结实耐用。 | 个 | 3 | 1,170.00 | 3,510.00 | 中国 /科利尔 |
| CANARE FCC35N | 35米摄像机复合光缆，两端含公母头，接口为LEMO | 条 | 3 | 6,520.00 | 19,560.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| 2 | 摄像机镜头 | FUJINON HA18x7.6BERM | 18倍广播级标准高清镜头（带倍率），适用于2/3英寸CCD，变焦倍率：18x，焦距范围：7.6mm～137mm（不开倍率时），变焦和聚焦均支持伺服控制和手动控制，内置2x倍率镜、内置光学稳定器，方形遮光罩，内聚焦，广播级高清镜头最高端的HA系列镜头配置UV镜 | 只 | 3 | 73,590.00 | 220,770.00 | 中国 /富士（中国）有限公司 |
| FUJINON MS-11 | 镜头伺服控制器 | 套 | 3 | 9,880.00 | 29,640.00 | 中国 /富士（中国）有限公司 |
| 3 | 摄像机承托 | SHOTOKU SE150‐A2M-SYSTEM | 16KG便携式云台（单手柄）+脚架套装+滑轮车+中置+橡皮垫+软包，云台最大承重16kg，球碗直径100mm，伸缩手柄,SHOTOKUPBR150 SE150云台专用左手柄; 云台水平角度360°,连续可调的粘性阻尼系统，动态平衡连续可调，云台具备高稳定性的水平俯仰刹车系统。调节平衡水平泡.配备高刚性两级铝合金三脚架,SHOTOKU DOL 100PN.专用滑轮车，具备线缆保护框，滑轮锁。 | 套 | 3 | 20,152.00 | 60,456.00 | 中国 /昭特科技 |
| 4 | 高清视频切换台 | SONY MVS-3000A | 2 M/E高清数字切换台(32入，16出)，广播级切换台主机支持1080/50i，576/50i格式，主机输入32路，16路输出，切换台主机2M/E配置；每M/E具备4个键，支持同级M/E上色键和亮度键，并可以调整大小和位置，具备4通道的2DVE特技。标配8个帧存，1000高清帧存。主机具有2通道多画面输出功能，每通道16画面分割。主机和控制面板为单电缆网口连接。主机具有18GPI输入，48个TALLY/GPI输出接口，具有6个RS422设备控制接口，具有串行TALLY控制接口。主备电源。 | 台 | 1 | 186400.00 | 186400.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
|
| SONY ICP-3016 | 1M/E高清数字切换台控制面板(16路直切) 控制面板16个交叉点，2级ME,交叉点按键本身具有彩色背光，支持源分组。.SONY ICP-6511菜单面板，所有显示窗均采用高清晰屏幕.面板标配备份电源。 | 台 | 1 | 23,000.00 | 23,000.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| 5 | 高清录像机 | PMW-1000 | 高清卡式数字录像机，带搜索轮，可以播放和录制全高清 XAVC Intra 和 XAVC Long GOP 格式，以及 MPEG HD 422 50 Mbps、MPEG HD 420 35Mbps、MPEG IMX 和 DVCAM 格式 支持双路同时录制的双存储卡插槽，录像机格式和目前用户配套设备格式一致。带4.3英寸液晶显示屏，可以显示视频图像和信号参数状态。 带快速搜索轮：-20倍至+20倍正常速度 配备2路HD-SDI、2路SD-SDI接口以及 HDMI 输出、iLink 接口、USB、立体声耳机和可 XLR 音频输入接口。带网络接口。 | 台 | 1 | 76,700.00 | 76,700.00 | 中国 /索尼（中国）有限公司 |
| ATOMOS SHOGUN STUDIO | 高清卡式数字录像机，独立双通道4K/HD录制和播放，输入信号自适应。可实现2通道录制，或1通道录制1通道播放，或2通道播放功能，支持HDR和摄像机Log曲线录制,极大扩展使用灵活度。 可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。 独立双联7.1英寸触摸液晶监视器，屏幕分辨率1920\*1200，符合Rec. 709 HDTV彩色标准;1500尼特高亮度,自带波形图、矢量图、3D LUT现场校色、RGB图、辅助对焦功能。 前置两个独立硬盘插槽，支持SSD固态硬盘热插拔，自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。 支持列表播放，可以通过以太网、RS-422串口和触摸屏控制。 支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。 支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制，双通道绑定连续录制。 内置4K到2K/HD下变换功能。支持SDI和HDMI接口，内置HDMI和SDI双向转换功能。双冗余电源。 | 台 | 1 | 58,700.00 | 58,700.00 | 中国 /ATOMOS(中国） |
|
|
|
| 6 | 同步系统 | OSEE BBC6840 | 主备同步机+同步信号倒换器，能够提供模拟黑场同步信号、黑场色同步输出符合EBU N14，SMPTE RP154 ，RP318M-B标准，带外同步功能，行/场/副载波相位锁定，相位可调，双电源配置。 | 套 | 1 | 11,860.00 | 11,860.00 | 中国/时代奥视 |
| 7 | 监看及画面分割器系统 | PANASONIC TH-55SF2MC | 55英寸工业级液晶显示器，专业级高等级高清液晶屏幕；1920x1080分辨率，HDMI\DVI\VGA接口，窄边框设计。 | 台 | 4 | 14,850.00 | 59,400.00 | 中国 /松下电器（中国）有限公司 |
| OSEE LMW-215-3G | 21.5寸技监级监视器；分辨率：1920x1080；2路3G/HD/SD-SDI输入，支持嵌入音频显示；.配置桌面安装件；具备摄像机辅助聚焦功能,波形图监视；具备时间码显示，安全区域显示。 | 台 | 2 | 12,800.00 | 25,600.00 | 中国/时代奥视 |
| PANASONIC TH-43F2MC | 1.屏幕43寸，高清液晶屏幕； 2.1920x1080分辨率，HDMI\DVI\VGA接口，窄边框设计；3.配置电视支架。 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 中国 /松下电器（中国）有限公司 |
| GV KMV-3911-8X2  8入2出画面分割器 | 2台8入2出画面分割器；输入：支持嵌入音频的HD/SD-SDI输入，75欧BNC接口；4.输出：分辨率≥1920×1080，具备双SDI输出；显示方式：16：9与4：3可任意选择；画面分割器支持动态源名跟随UMD功能，；支持嵌入音频的PPM与VU表音柱显示；有画面分割方案预置功能；智能报警：智能报警功能可检测视频丢失、静帧、黑场、嵌入音频丢失、嵌入音频错误、音频静音以及音频超限，并能在大屏上显示。同时，各个监测门限值可进行自定义设置；能接收时钟系统的时钟信号，高清支持Dolby-E; 支持Dolby-E元数据显示；.配置以太网接口，用于监控、远程设置，并提供远程设置软件。远程设置软件支持多种画面分割预置方案的快速调用； 监控：支持SNMP协议，并公开协议，可以供第3方软件调用监控信息；提供相关协议，能够支持读取矩阵切换信息实现动态UMD显示；11.必须有完善的通风、散热、防尘措施；必须能够7×24小时不间断工作；电源：双电源冗余，双风扇，单电源该设备可正常工作，电压220V；和周边板卡设备同一品牌，可以共用机箱。含：GVKMV-3911-8X2-3DRP分割器后接口 | 套 | 1 | 64,583.00 | 64,583.00 | 中国/草谷（中国） |
|
|
| LANGQIANG SDI TO HDMI | HD-SDI转HDMI转化器,.输入HD/SD-SDI,输出HDMI；.支持多种分辨率：SD 525I,625I;HD 720P 1080I等 | 个 | 5 | 1,940.00 | 9,700.00 | 中国 /朗强科技 |
| 8 | 周边（按照实际系统功能需求提供） | GV HDA-1851-3RU | HD/SD兼容视频分配器，1路HD/SD-SDI信号输入，75欧BNC接口；8路HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）信号输出，75欧BNC接口；.具有自动电缆均衡功能和时钟再生功能；.支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示;GVHDA-185N-DRP-3RU分配器后接口板 | 块 | 2 | 6,175.00 | 12,350.00 | 中国/草谷（中国） |
| GV UDC-3901 | 高清主备信号2选1（含面板，带帧同步功能，带下变换）支持2路HD/SD输入,支持上下变换功能，UDC-3901-3DRP后接面板：2路HD-SDI输出,2路SD-SDI输出；带帧同步功能；具备净切换功能；具备音频处理功能；具备下变换功能；板卡上有LED显示各种运行状态；支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；GVUDC-3901-3DRP 切换器后接口 | 块 | 2 | 33,051.00 | 66,102.00 | 中国/草谷（中国） |
| GV DAP-1781-3RU | 8通道数字音频加嵌、DAP-1781-110-3SRP后接面板 1.支持高清数字音频嵌入,支持4AES输入和输出，具备音频动态处理功能；2.带音频延时功能，0-2.4秒；3.板卡上有LED显示各种运行状态；4.支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； | 块 | 2 | 18,197.00 | 36,394.00 | 中国/草谷（中国） |
| DDA-1133-3RU | 数字音频分配器、GVDDA-1133-3SRP数字音分后接口 1.支持1路AES/EBU信号输入; 2.具备1入9 AES输出； 3.110欧音频接口；带reclock功能。 | 块 | 2 | 3,446.00 | 6,892.00 | 中国/草谷（中国） |
| DCO-1741-3RU | 数字音频倒换器、DCO-17N1-110-DRP-R-3RU数字音频倒换器后接口1.数字音频信号2X1倒换器，每路输入可以支持4个AES信号。2.可以实现自动和手动倒换； 3.通过GPI/O 进行外部到换控制，通过GPO返回切换状态。4.支持断电旁通功能。5. YTGT RCP-2X1 2X1倒换器控制面板. | 块 | 1 | 11,187.00 | 11,187.00 | 中国/草谷（中国） |
| DENSITÉ 3 | 周边机箱，标准19英寸机架安装，双电源供电，单电源供电时机箱内设备能正常工作。机箱散热良好，风扇正常运转时间超过4万小时。 所用机箱应为通用机箱，支持其所有种类板卡的混插，单槽位插槽20个。具备100/1000M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP ，协议实现远程控制、配置和报警，支持远程软件操作，对所有板卡进行管理和参数调整；.组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔；支持SNMP监控。和画面分割器机箱通用。 | 套 | 1 | 19,593.00 | 19,593.00 | 中国/草谷（中国） |
|
| BMD Teranex AV | 独立机箱上下交叉变换器处理器,带运动滤波信号处理器，液晶显示屏，视频输出上下变换，交叉变换，带有帧同步，支持SD，HD，3G，1U单机，支持SNMP协议控制；带液晶显示屏。 | 台 | 1 | 25,550.00 | 25,550.00 | 中国 /BMD公司 |
| CRONUS 60S | 60秒高清固态延时器 1.支持 HD-SDI 输入/输出，75 欧 BNC 接口,HD-SDI 延时时间≥60 秒；2.支持 8 路嵌入音频，音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步；3.支持断电旁通；4.带延前延后等预监视功能；5.双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压 220V；6.配备本机控制面板。 | 台 | 1 | 88,000.00 | 88,000.00 | 中国/时代奥视 |
| 9 | 通话系统 | CLEARCOM MS-702 | 2通道通话主站1.知名品牌；2.2RU机架式通讯主站，采用PARTLINE方式连接；3.最大可以支持40个有线通话腰包、10个分站。4.具备通道A-B链接、线路电平节目输入功能。5，CLEARCOMGM-18寸鹅颈话筒1只；6.CLEARCOM CC-40单耳对讲耳机1付。 | 台 | 1 | 20,433.00 | 20,433.00 | 中国 /科利尔公司 |
| CLEARCOM IF4W4 | 4路4线界面 1.知名品牌； 2.2线转4线界面，4通道 | 台 | 1 | 9,260.00 | 9,260.00 | 中国 /科利尔公司 |
| CLEARCOM PTX-3/D | 发射基站，单向无线通话发射单元，U段频点可调；能与矩阵或Partyline互连；LED显示菜单 | 台 | 1 | 10,685.00 | 10,685.00 | 中国 /科利尔公司 |
| CLEARCOM PRC-2/D | 主持人接收腰包,配套单耳耳麦等配件 | 个 | 2 | 6,592.00 | 13,184.00 | 中国 /科利尔公司 |
| 10 | 时钟系统 | HINAC TVZ3100 | 卫星校时钟 1.GPS时钟，支持手动调节；能输出SMPTE/EBU时间码至录像音频区、对外接口板，及画面分割器。 2.天线配底座，配天线及馈线。 | 台 | 1 | 5,820.00 | 5,820.00 | 中国/青岛广电 |
| HINAC DJS3000 | 倒计时控制器 | 台 | 1 | 4,940.00 | 4,940.00 | 中国/青岛广电 |
| HINAC TVZ3105D | 5寸倒计时子钟/HINACTVZ31055寸表标准子钟/HINACTVZ3105K5寸区间子钟 | 台 | 3 | 4,500.00 | 13,500.00 | 中国/青岛广电 |
| HINAC TVZ3304 | 演播区3/4/3 三联标准子时钟。 | 台 | 1 | 8,400.00 | 8,400.00 | 中国/青岛广电 |
| 11 | 一托二提词器 | LANGWEI LS-19 | 一体式标准型提示器,支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出，支持中、英文界面，支持中文、英文、蒙语或其他等多种语言文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。而且，软件设置快捷、简便，很人性化，非专业人员也很好掌握，使用软件中的快捷图标按钮可快速设置软件并进行提示器播出。软件支持自定义段落，并可对段落设置不同字色，方便男、女主播同时使用。提示器系统支持多种控制方式，键盘、鼠标、红外遥控、有线控制手柄、脚踏开关、搜索轮等，可以实现文稿的播放、暂停，播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作。不同的控制方式，多种的操作功能。编辑屏19寸液晶显示器，提示屏19寸液晶显示器。LANGWEISA-19一体式提示器结构总成(双屏显示扩展）;LANGWEI FC-CT-WL无线遥控器3个 | 套 | 1 | 31,491.00 | 31,491.00 | 中国/朗威视讯 |
|
| 12 | 音频 系统 | YAMAHA 01V96 | 16推子调音台，配置16通道AES/EBU 数字输入输出卡（MY16-AE),16推子电视直播/扩声数字调音台，每路有独立48V幻想电源开关； 具备32通道混音总线处理能力，8个矩阵通道；具备4通道Omni 输出，2路立体声输出，2路监听输出；输入通道可以扩展到32路； 带1个扩展槽位，配置1块16通道AES/EBU 数字输入输出卡（MY16-AE),；总输出带音频表；具备中央液晶屏显示； | 台 | 2 | 40,141.00 | 80,282.00 | 中国/雅马哈(中国)投资有限公司 |
| FOSTEX T50RP | 高保真监听耳机，头戴护耳式；阻抗：50欧姆；最大承受功率：3W;频率响应：15Hz-20kHz。 | 付 | 2 | 2,360.00 | 4,720.00 | 中国 /福斯特 |
| YAMAHA HS7 | 有源监听音箱，两分频有源监听音箱, 130mm低音单元/20mm高音单元.频率响应：50 Hz - 20 kHz (± 2 dB)，放大器功率：低频35W；高频35W | 只 | 2 | 2,550.00 | 5,100.00 | 中国/雅马哈(中国)投资有限公司 |
| HYPUS CM-8060 | 桌面播音话筒，心型指向播音话筒，拾音类型：电容式，指向性：超心型，频率响应：20～20000Hz，信噪比：78dB，灵敏度：20mV/pa，最大声压级：138dB，输出阻抗:150Ω，工作电压：幻象48V | 只 | 2 | 2,911.00 | 5,822.00 | 中国 /修普思公司 |
| SHURE MX396/C-TRI | 界面话筒1.界面话筒 2.传感器类型: 电容3.频率响应: 50 Hz - 17 kHz 4.灵敏度（1 kHz）: -35 dBV/Pa / 18 mV/Pa 5.等效自噪: 28 dB(A)6.声压: 122 dB | 套 | 2 | 6,969.00 | 13,938.00 | 中国 /舒尔（中国）有限公司 |
| AUDIO-TECHNICA MT838A | 领夹有线话筒，固定充电背板，静电型电容式，指向性：全方位指向，频率响应：20～18000Hz。 | 只 | 2 | 3,697.00 | 7,394.00 | 中国 /铁三角（中国） |
| SHURE ULXS14/93 | 领夹无线话筒套装，有效范围：在最优条件下为100米（300英尺），音频频率响应： 25 - 15,000 Hz，±2 dB，.调制方式：±38 kHz偏差压缩扩展系统，具有预加权和去加权功能； 射频灵敏度： 1.26μV，12 dB信噪比（典型值），.发射机类型: 腰包式，.微型领夹式全指向性电容话筒。 | 套 | 2 | 1,365.00 | 2,730.00 | 中国 /舒尔（中国）有限公司 |
| FUCHUAN TH804B | 4通道电话耦合器，提供四路电话接入，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈，设有通话按钮。 | 台 | 1 | 5,890.00 | 5,890.00 | 中国 /福川科技 |
| HIROSYS 08PMSa | 8通道话筒放大器，分配器的每一通道均分别设有三组输出：1组直接输出、2组变压器隔离输出。频率响应 -0.2dB 20Hz ~ 20kHz 0dB，输入电平最大 +16dBu 于50Hz，总谐波失真度 0.003%(0 dBu 1kHz) | 台 | 1 | 29,250.00 | 29,250.00 | 中国 /广韵科技 |
| 13 | 图文系统 | 新奥特/Graphite-U1000大屏互动展示系统 | 机型：HP-Z8 G4工作站（内含1125W电源） CPU：Intel Xeon 4108\*2 内存：DDR4-2666MHz 8GB\*2 系统硬盘：HP 250GB SSD 素材硬盘：HP 512GB SSD\*2 显卡：NVIDIA Quadro P4000 显卡：NVIDIA Quadro P600 显示器：PHILIPS 223V5L 22”宽屏液晶 光驱：DVD-ROM 键盘、鼠标：罗技 无线键盘鼠标套装 MK270 键鼠延长器：迈拓维矩 MT-70DK DVI+USB KVM延长器  操作系统：Windows 7 64位 中文专业版 软件:Graphite-U石墨大屏互动展示系统 支持超高分辨率输出，支持4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）以及其它更高的自定义分辨率，提供广电总局出具的《检测报告》验证。支持24路HD（1920×1080）视频文件、4路4K（3840×2160）视频文件和3路8K（7680×4320）视频文件的实时播放，提供广电总局出具的《检测报告》验证。 支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ等，图片格式包括TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF等以及图像序列。 支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。 真三维场景渲染，支持3500万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达6G以上，提供广电总局出具的《检测报告》验证。 支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字。 内嵌虚拟灯光功能，提供26个灯光位置，可以创建8盏灯光，并可调整每一盏灯光的各项参数。 真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 提供类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。支持多种动画时间线（包括过渡动画、背景动画、执行动画、状态动画）的组合应用以及多个场景状态，可以用连线图的方式手动创建状态之间的过渡动画，并提供自动创建状态点交叉功能，可以一键实现每个状态点之间的过渡动画，实现各种逻辑复杂的动画效果。 提供魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放80路底飞字幕。 制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。支持PAD系统控制。 产品应具备《一种基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的方法》，保证大屏播出设备资源分配均衡、运行安全稳定。 | 台 | 1 | 258000 | 258,000.00 | 中国/新奥特 |
|
|
|
|
|
|
| 新奥特/Graphite-G5000广播级在线包装系统 | 机型：HP-Z8 G4工作站（内含1125W电源） CPU：Intel Xeon 4108\*2 内存：DDR4-2666MHz 8GB\*2 系统硬盘：HP 1TB SATA 素材硬盘：HP 512GB SSD 显卡： NVIDIA GeForce GTX 1070Ti 视频卡：Ultralink Server-800-E4广播级图像卡(支持4路SDI输入，4路SDI输出) 显示器：PHILIPS 223V5L 22”宽屏液晶 光驱：DVD-ROM 操作系统：Windows 7 64位 中文专业版 软件:Graphite-G石墨广播级在线包装系统 支持4路高清视频输入的实时播放，视频输入DVE延时在2帧之内。支持16路HD（1920×1080）视频文件的和4路4K（3840×2160）视频文件的实时播放，提供广电总局出具的《检测报告》验证。支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ等，图片格式包括TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF等以及图像序列。支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。 真三维场景渲染，支持3500万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达6G以上，提供广电总局出具的《检测报告》验证。支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字。内嵌虚拟灯光功能，提供26个灯光位置，可以创建8盏灯光，并可调整每一盏灯光的各项参数。提供广电总局出具的《检测报告》验证。 真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 提供类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。支持多种动画时间线（包括过渡动画、背景动画、执行动画、状态动画）的组合应用以及多个场景状态，可以用连线图的方式手动创建状态之间的过渡动画，并提供自动创建状态点交叉功能，可以一键实现每个状态点之间的过渡动画，实现各种逻辑复杂的动画效果。 提供魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放80路底飞字幕。提供广电总局出具的《检测报告》验证。制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 产品具备《一种基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的方法》，保证包装设备资源分配均衡、运行安全稳定。提供证书的的复印件。 | 台 | 1 | 298000 | 298,000.00 | 中国/新奥特 |
|
|
|
|
|
| 新奥特/Graphite-G1000点评包装互动展示系统 | 机型：HP-Z8 G4工作站（内含1125W电源） CPU：Intel Xeon 4108\*2 内存：DDR4-2666MHz 8GB\*2 系统硬盘：HP 250GB SSD 素材硬盘：HP 512GB SSD\*2 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1070Ti 显示器：PHILIPS 223V5L 22”宽屏液晶 光驱：DVD-ROM 操作系统：Windows 7 64位 中文专业 软件:Graphite-G石墨广播级点评包装系统 支持超高分辨率输出，支持4K（3840×2160）、双4K（7680×2160）和8K（7680×4320）以及其它更高的自定义分辨率，提供广电总局出具的《检测报告》验证。支持24路HD（1920×1080）视频文件、4路4K（3840×2160）视频文件和3路8K（7680×4320）视频文件的实时播放，提供广电总局出具的《检测报告》验证，支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ等，图片格式包括TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF等以及图像序列。 支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。真三维场景渲染，支持3500万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达6G以上，提供广电总局出具的《检测报告》验证。 支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字。 内嵌虚拟灯光功能，提供26个灯光位置，可以创建8盏灯光，并可调整每一盏灯光的各项参数。 真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 提供类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 支持多种动画时间线（包括过渡动画、背景动画、执行动画、状态动画）的组合应用以及多个场景状态，可以用连线图的方式手动创建状态之间的过渡动画，并提供自动创建状态点交叉功能，可以一键实现每个状态点之间的过渡动画，实现各种逻辑复杂的动画效果。 提供魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放80路底飞字幕。 制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 产品应具备《一种基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的方法》，保证大屏播出设备资源分配均衡、运行安全稳定。要求提供国家级权威证书。 | 台 | 1 | 268000 | 268,000.00 | 中国/新奥特 |
|
|
|
|
|
| 新奥特/Mariana.VG虚拟图文包装系统 | 机型：HP-Z8 G4工作站（内含1125W电源） CPU：Intel Xeon 4108\*2 内存：DDR4-2666MHz 8GB\*2 系统硬盘：HP 1TB SATA 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1080  视频卡：Matrox DSXLE4L/4/100广播级视频卡 串口卡：MOXA CP-118EL-A 显示器：PHILIPS 223V5L 22”宽屏液晶 光驱：DVD-ROM SATA 操作系统：Windows 7 64位 中文专业版 软件:Mariana.VG虚拟图文包装系统 具备《一种变焦镜头的畸变系数标定方法及系统》，保证定位的精准。提供国家级权威证书加盖公章的复印件。虚拟模板中的数据项支持自动加载SQL server数据库数据，提供了Visual Basic 脚本执行功能，以支持更为复杂的数据池使用和场景数据替换的逻辑 虚拟演播室支持多种传感跟踪，包括固定机位、摇臂、电控云台、轨道机器人、点云等跟踪方式，各跟踪系统之间可相互升级扩展、且相互兼容 支持抠像处理，可实现头发丝、烟雾、半透明物体、阴影等画面的精细抠像处理合成，使人或物体的边缘清晰自然；支持三维场景的环境映射特效功能，实时倒影功能，支持场景的各个物体以及前景主持人倒影 提供各种内容虚拟前景植入，为了满足实际拍摄需要，支持抠像以及非抠像状态下的真三维空间操作，可实现在虚拟景区以及实景景区下的虚拟前景置入 具备三维粒子生成器，能够调整三维粒子的发射形状、类型、方向、速度等参数；支持火焰、雪花、落叶、雾、下雨等粒子效果功能，并支持所有粒子软件制作的粒子效果导入 | 台 | 1 | 326000 | 326,000.00 | 中国/新奥特 |
|
|
| 新奥特/MTS-CDV18 | MTS-CDV18云台套装（带三脚架,双手柄,承重18公斤,含传感器结构:变焦聚焦俯仰平摇 ）  数据接收切换盒DS1000 最大负荷：18kg 液压阻尼：6+6 平衡调校：6档 跟踪精度：0.001° 球座直径：Ф100mm 延伸器：地面延伸器 手柄：2级伸缩（左，右） | 台 | 1 | 185000 | 185,000.00 | 中国/新奥特 |
| 14 | LED大屏幕显示系统 | 利亚德SV2 LED大屏幕显示 | 屏幕尺寸18平方米，室内全彩LED显示屏， 1、像素间距 2mm 模组尺寸 256\*128\*14.5 2、屏幕亮度：屏幕亮度（校正后）：600～800cd 3、对比度：对比度≥5000:14、发光点中心距偏差：发光点中心距偏差（校正后）：＜3%； 5、色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内；6、LED显示单元支持单点亮度校正功能； 7、 峰值功耗≤360W/㎡（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报8、模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） 9、刷新频率：刷新频率≥3000Hz需提供具备CNAS第三方检测机构的检测报告复印件。10、换帧频率：50&60HZ（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告）11、视角：水平≥160度，垂直≥140度12、色温：色温可调范围：3000k~10000k13、产品满足盐雾10级要求，将受试样品放入试验空间：温度35℃，PH值6.5～7.2，盐雾工作试验空间内放置48H，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告）14、按照SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告）15、高低温范围：工作温度范围:-10℃~+40℃；存储温度范围：-20℃~+60℃；工作、存储4～8h后结构和功能均正常（提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告） ㎡ B 生产制造  1、显示屏产品制造商具有安全生产许可证、2、制造商获得由国家版权局颁发的“LED显示屏控制系统”软件著作权登记证书； C 框架 1、钢结构：内框采用40 mm \*60 mm/国标镀锌方钢，外部采用国标20 mm \*40 mm国标镀锌方钢（厚度2mm），焊缝质量等级二级；所有钢构件表面先清除焊渣、油漆、铁锈等，然后刷防腐蚀涂料两遍。LED屏前倾安装，投标方需了解情况，无缝拼接，不得切屏而产生部分黑影现象。 D 提供施工调试服务，含人工，运输等 E 辅材 电源线，数据线，网线 满足实施要求 | 套 | 1 | 375000 | 375,000.00 | 中国/利亚德 |
|
|
| 15 | 联屏显示系统 | Hisense HZ55H55 | 55舞美联屏显示系统 支持1920\*1080显示，满足舞美屏的技术设计要求 | 台 | 3 | 15,000.00 | 45,000.00 | 中国/Hisense |
| 16 | 新闻点评触屏系统 | F70EA | 红外10点触摸屏，分辨率1920\*1080，70寸 | 台 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 中国/希沃 |
| 17 | 舞美制景系统 | 晟光定制 | 地面水泥自流平， 地面平整处理水泥自流平找平 | ㎡ | 125 | 35.00 | 4,375.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 地面塑胶地板 地面部分 塑胶地板铺设(2.0mm厚） | ㎡ | 77 | 280.00 | 21,560.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 地面地台（钢木结构，铺设2.0mm厚塑胶地板） | ㎡ | 48 | 630.00 | 30,240.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 马道条形变色灯箱（钢木结构，25mm\*25mm钢管，15mm阻燃板。防火板贴面，3mm半透亚克力板） | m | 60 | 400.00 | 24,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 景片喷绘背景结构, 钢木结构，30mm\*30mm钢管，25mm\*25mm钢管，15mm阻燃板 | ㎡ | 60 | 390.00 | 23,400.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 大屏立面结构 钢木结构，40mm\*40mm钢管，25mm\*25mm钢管，15mm阻燃板防火板贴面收边 | ㎡ | 28 | 550.00 | 15,400.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 三连屏景区背景喷绘 | ㎡ | 30 | 260.00 | 7,800.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 触屏区装饰墙背景高清喷绘 | ㎡ | 30 | 260.00 | 7,800.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 景区立面条形亚克力板装饰（20mm厚亚克力板） | ㎡ | 24 | 1150.00 | 27,600.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 联屏和触屏固定架(40mm\*40mm钢管） | 套 | 4 | 1200.00 | 4,800.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 双层玻璃观察窗（12mm钢化玻璃,木饰条收边） | ㎡ | 10 | 1500.00 | 15,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 定制主播台（钢木结构，亚克力灯箱） | NOS | 2 | 18000.00 | 36,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 标准吧椅 | NOS | 6 | 500.00 | 3,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 强电线路敷设RVV-3\*4铜芯阻燃电缆 | m | 100 | 25.00 | 2,500.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 弱电线路敷设,四芯带铠带屏蔽信号线 | m | 100 | 20.00 | 2,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | LED可调光变色灯，RGBW控4色，控制器调色 | m | 300 | 100.00 | 30,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | LED可调光控制器 | 套 | 1 | 2500.00 | 2,500.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | LED可调光解码器 | 套 | 4 | 750.00 | 3,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | LED电源 | 套 | 10 | 550.00 | 5,500.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 配电箱(正泰电工) | 个 | 1 | 3000.00 | 3,000.00 | 中国/晟光 |
| 晟光定制 | 垃圾处理，装袋，运送到指定位置 | 批 | 1 | 2000 | 2,000.00 | 中国/晟光 |
| 18 | 灯光系统 | SG-LEDJ-100W | LED聚光灯 色温：5600K(±200K)功率：100W  工作电压：DC24V(AC100-240V 50-60Hz)、显色指数≥90 、控制模式：DMX512 、 灯体：高强度压铸铝、 A级防噪等级、防护等级：IP44，过热、过压、过流保护功能 、适用标准：GB7000.15-2000和CE标准、  使用环境温度：-30℃--75 ℃ | 台 | 18 | 3,260.00 | 58,680.00 | 中国/晟光 |
| SG-LEDP-100W | LED柔光灯 "采用LED高性能芯片 色温：5600K(±200K)、功率：100W、 输入电压：220V、显色指数：≥90 、  调光：0-100% ，灯具配DMX512信号、解码器、亮度可调 0-100%、光斑角：30--60度 、使用环境温度：-20℃--60 ℃ | 台 | 35 | 3,060.00 | 107,100.00 | 中国/晟光 |
| GLH-3500II | 恒力铰链吊杆长度：3.5m,采用优质航空铝型材和进口高性能恒力弹簧片。自重：6.5KG,吊挂重量12KG。根据需求在范围内可停留任意一高度，无回缩滑落现象，定位准确。 | 台 | 53 | 1,200.00 | 63,600.00 | 中国/晟光 |
| 配套 | 挂灯钩，铝合金材质 | 套 | 53 | 45.00 | 2,385.00 | 中国/晟光 |
| 配套 | 保险链，钢丝绳材质，长度70cm | 条 | 106 | 10.00 | 1,060.00 | 中国/晟光 |
| 配套 | 灯具号码牌120mm\*80mm\*3mm厚黑色亚克力板，白色贴字 | 个 | 53 | 15.00 | 795.00 | 中国/晟光 |
| DMX512信号放大器 | 信号放大器 接口传输的各种数码信号。1路信号输入，1路直通 信号输出（信号输入与直通信号之间不经电气隔离） DMX 数码信号放大器专用于对DMX512灯具 控制信号进行整形放大和8路分配输出信号连接插座：输入XLR-3-M，输出XLR-3-F 供电电源：AC220V/50Hz 正负20%，20W，尺寸：19”1U | 个 | 2 | 900 | 1,800.00 | 中国/益龙 |
|
| kk-1024 | 电脑控制台 DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光。 使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。可储存60个素材。支独享素材。可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 可同时输出和运行10个重演场景。带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。支持立即黑场。 | 台 | 1 | 7200 | 7,200.00 | 中国/金刚 |
|
|
| TGL 3U | 电源箱 规格：三相五线制 AC 380V±10%, 220V±10%, 50-60HZ 外形规格：TGL3U电源箱 483×450×132 mm3 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 中国/TGL |
| TGL12KG | 直通箱 规格:单相、三相通用 每路功率:4KW 外型规格:TGL 4012K 483×450×132mm3 TGL12KG 483×210×132mm3 主要功能:12路开关输出，20A空气开关 | 台 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 | 中国/TGL |
| 捷视定制 | 机柜，金属材质，16U标准机柜 | 台 | 1 | 1400 | 1,400.00 | 中国/捷视 |
| ZCRVV-3\*1mm2 | 国标阻燃电缆，3线芯线缆，线径1mm2铜芯线。 | m | 1000 | 7.00 | 7,000.00 | 中国/众诚 |
| ZCRVVP-2\*0.5mm2 | 国标阻燃512信号电缆，线径0.5mm2,带屏蔽层铜芯线。 | m | 1000 | 5.00 | 5,000.00 | 中国/众诚 |
| 4\*16A | 插座箱 金属外壳，胶木插座，16A,电源线集中对接 | 个 | 14 | 360.00 | 5,040.00 | 中国/众诚 |
| 捷视定制 | 格珊灯架 在原有顶部基础上焊接部分30\*30\*2金属方管，表面喷涂防锈漆，哑光漆。 | ㎡ | 124 | 220.00 | 27,280.00 | 中国/捷视 |
| 19 | 视音频跳线，线材、接插件、安装辅材、工具 | CANARE L-4CFB | 高清视频电缆(每200米/箱) | 批 | 1 | 34,164.00 | 34,164.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| CANARE BCP-C4F | 视频电缆插头 | 批 | 1 | 11,312.00 | 11,312.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| CANARE BCP-TA | 终结电阻(20个/包) | 包 | 1 | 1,022.00 | 1,022.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| CANARE L-4E5AT | 双屏蔽音频电缆(每200米) | 批 | 1 | 14,752.00 | 14,752.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| CANARE DA202AT | 双屏蔽数字音频电缆(每200米) | 批 | 1 | 15,480.00 | 15,480.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| CANARE NC3FX/MX | 卡农头(对) | 批 | 1 | 3,870.00 | 3,870.00 | 中国 /佳耐美电气 |
| 捷视定制 | 综合接口箱 | 套 | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 中国 /捷视 |
| 捷视定制 | 含热缩管,套管,线号等 | 批 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | 中国/捷视 |
| 20 | 机柜机架及配电系统 | TDGT定制 | TDGT电视墙/多功能电源盒 | 组 | 4 | 8,540.00 | 34,160.00 | 中国 /泰达英冠 |
| TDGT定制 | TDGT高级组合式编辑台（双联）/多功能电源盒/木侧帮 | 组 | 6 | 11120 | 66,720.00 | 中国 /泰达英冠 |
| TDGT定制 | TDGT19英寸标准机柜（含双立式电源）/非19"安装件/滑轨托板/安装运输 | 组 | 3 | 9150 | 27,450.00 | 中国 /泰达英冠 |
| TDGT 定制 | 主备双路配电系统，配电分配系统(含主备配电箱） | 批 | 1 | 48,800.00 | 48,800.00 | 中国 /泰达英冠 |
| 21 | 系统集成 | 捷视定制 | 系统集成（系统设计，施工，调试，培训） | 项 | 1 | 140,000.00 | 140,000.00 | 中国/捷视 |
| **合计** | | **大写：** | **肆佰捌拾捌万伍仟零陆拾壹** | **小写：** | | **¥4,885,061.00** | | |