项目编号：WZCG-G2019008号（JZFCG-G20190055号）

项目名称：许昌市文化街小学、许昌市健康路小学、许昌市南关村小学“办公家具等”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 学生课桌凳 | HY-K100 | 一、★ 1、课桌规格：470mm\*670mm\*760mm(±10mm)。  2、课桌为升降型，可调节高度为760mm,740mm,720mm等多个高度。  3、桌面：规格为470mm\*670mm\*18mm，优质环保三聚氰胺板PP工程塑料一次成型封边，无接口无毛刺；桌面前面带笔槽，颜色可选无光线折返现象，安全保护视力。  4、桌斗：规格为深300mm\*宽前口500mm内侧斗底450mm\*高150mm梯形书斗，厚度0.6mm，采用国标冷轧钢板一次冲压成型斗，无接口无焊接打磨痕迹，光滑不伤手。  5、桌子主体：立柱采用30mm\*60\*1.2mm椭圆钢管，升降管为20mm\*50mm\*1.2mm椭圆管，地脚为30mm\*60mm\*1.2mm椭圆管，桌子连接称为25mm\*50mm\*1.2mm椭圆钢管，桌子连接部位为翻边通钉升降，整体结构结实平稳，连接位置不会出现松动现象， 处理采用金刚丸高压抛丸工艺表面处理，除锈加强附着力，静电喷塑环氧树脂塑粉，220°高温固化，防腐耐磨，颜色可选。  二、★1、凳子规格：270mm\*370mm\*440mm(±10mm)。  2、凳面：规格为270mm\*370mm\*18mm，优质环保三聚氰胺板PP工程塑料一次成型封边，无接口无毛刺，座位可调节高度为460mm、440mm、420mm三个高度。  3、凳子主体：立柱采用30mm\*60mm\*1.2mm椭圆钢管，升降管为20mm\*50mm\*1.2mm椭圆管，地脚为30mm\*60mm\*1.2mm椭圆管，凳子连接称为25mm\*50mm\*1.2mm椭圆钢管，桌子连接部位为翻边通钉升降，整体结构结实平稳，连接位置不会出现松动现象 ，表面处理采用金刚丸高压抛丸工艺表面处理，除锈加强附着力，静电喷塑环氧树脂塑粉，220°高温固化，防腐耐磨，颜色可选。  三、1、产品焊接口全部为满焊，平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。  2、 桌椅均采用环保全新聚丙烯套脚，防磨、防滑。  3、所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。 | 套 | 1350 | 296 | 399600 | 霸州市、霸州市华宇家具有限公司 |
| 2 | 教师办公桌 | XT-B70 | 1、规格：1400mm\*700mm\*760mm(±10mm)。  2、面材：0.6mm天然优质木皮，优质实木封边精修。  3、基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量5MG/100G，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度800KG/M3以上，含水率低于7%；油漆：采用环保油漆，PU面漆。 | 张 | 80 | 1330 | 106400 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 3 | 教师办公椅 | XT-B71 | 1、尺寸和办公桌配套使用。  2、28圆15mm管壁，皮革采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面平整、柔和、舒适、透气性好，防污防蛀，无褪色，且对身体无害；不老化扶手：选用了舒适耐用的PP材质，使手肘靠着扶手休息，耐用舒适，更耐腐蚀，寿命更长；五金配件：选用优质五金配件，技术处理，结实牢固，抗氧化。 | 把 | 80 | 345 | 27600 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 4 | 作业柜 | XT-GJ2 | 规格：1200mm\*300mm\***710mm**(±10mm)；采用橡木，实木结构，环保聚酯清漆，无外露铁钉，全无棱角，结构：通透式。 | 个 | 52 | 788 | 40976 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 5 | 书柜 | XT-GJ3 | 规格：600mm\*400mm\*1200mm(±10mm)；采用橡木，实木结构，环保聚酯清漆，无外露铁钉，全无棱角，结构：通透式。 | 个 | 31 | 1182 | 36642 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 6 | 讲台 | XT-GJ4 | 按尺寸定制4000mm\*250mm\*850mm(±10mm)木结构，外包复合地板。 | 张 | 31 | 1822 | 56482 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 7 | 档案柜 | XT-GJ5 | 规格：850mm\*390mm\*1800mm(±10mm)采用宝钢一级冷轧钢，强度更高，承载力更强，直接延长了钢柜的使用寿命，板材厚度：0.8MM冷轧钢板；玻璃门内设计4层可调层板，可放5层A4档案盒，隔板可调动，薄边13mm边框设计，锁具：旺通显示锁，可缓冲折叠型钥匙，防止钥匙折断，钢制锁芯，门内设计静音缓冲装置，环保型塑粉，无毒，无害，无气味，0甲醛，专利拉手。颜色：柜体纯白色，拉手：粉蓝色，全铁门可定做。 | 个 | 20 | 847 | 16940 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 8 | 文件柜 | XT-GJ6 | 规格：850mm\*390mm\*1800mm(±10mm),采用宝钢一级冷轧钢，强度更高，承载力更强，直接延长了钢柜的使用寿命，板材厚度：0.8MM冷轧钢板；上玻璃门内部可放置2层A4档案盒，隔板可调动，中间配置两个抽屉，采用三节全展静音滑到，下铁门内一层活动隔板，可放两层A4档案盒，薄边13mm边框设计，锁具：旺通显示锁，可缓冲折叠型要是，防止钥匙折断，钢制锁芯，门内设计静音缓冲装置，环保型塑粉，无毒，无害，无气味，0甲醛，专利拉手。专利拉手。颜色：柜体纯白色，拉手：粉蓝色。 | 个 | 120 | 906 | 108720 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 9 | 图书架 | XT-GJ7 | 规格：**长900mm\*宽800mm\*高1500mm**(±10mm)；材质：整体采用优质橡木双面齿接板加工而成层数4层，前后二侧放书，板材左右二侧呈现梯形，侧上宽285mm，侧下宽380mm，无疤结无毛刺，板材厚度1.8cm，采用水性油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 个 | 100 | 3497 | 349700 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 10 | 讲桌 | LB01-1200 | 1. 讲桌整体采用分体式结构，尺寸长800mm\*宽600mm\*高960mm。   2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型；下箱体采用优质钢板折弯焊接成型，表面使用绿色环保无溶剂塑粉静电喷涂处理。  3、上箱体颜色为哑光灰白色，表面进行皮纹处理；上、下箱体四周均采用圆弧边角设计，有效降低直楞伤害的同时提高产品视觉感受。  4、上箱体两侧的扶手结构采用人机工程学设计，符合使用者的使用习惯，有效降低长期站立使用时的疲劳感。  5、上箱体桌面设置有刻度功能和经典几何示例功能，方便日常测量和几何教学。  6、下箱体设置百叶窗式散热通风孔，结合下箱体内部设备情况及讲桌整体外观确定百叶窗的数量和排列形式。  7、下箱体底座过线孔均采用敲落孔方式。 | 个 | 38 | 1330 | 50540 | 济南、山东蓝贝斯特教装集团股份有限公司 |
| 11 | 黑板报黑板 | 4HG100-29 | 1、尺寸：外径3600mm×1200mm。  ★2、板面：采用优质乌金板面，双面黑色封釉，厚度0.4mm，黑色，硬度9H，甲醛释放量0.5mg/L；背板：选用优质防锈钢板，厚度0.2mm；板面附有e3标志保护膜，并设有加强凹槽，增加强度。夹层：采用高强度防潮瓦楞纸板，厚度15mm。  3、边框：采用高级铝合金厚度1.0mm，规格35mm\*20mm。  ★4、干擦套装：白墨水2瓶，白色书写笔2支，粉红墨水1瓶，粉红笔1支，圆形磁性海绵板擦1个，干式擦出，拒绝任何洗剂。 | 个 | 31 | 788 | 24428 | 济南、山东蓝贝斯特教装集团股份有限公司 |
| 12 | 室内屏 | P10 | LED灯规格：SMD黑灯，点密度：10000点/平米，灰度处理：16Bit，单元尺寸320mm\*160mm\*18mm，标准箱体安装方式，箱体尺寸：960mm\*960mm，显示尺寸：11.52m（W）\*7.68m(H)=88.47㎡,整屏点像素：1152\*768=884736。  1、像素间距:10 mm 。  2、白平衡亮度:5500nit( 0-100%可调)。  3、最大对比度:5000：1。  4、低亮高灰:100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度。  5、刷新率:3000Hz。  6、色温:3000—10000（K）可调。  7、水平视角:162°。  8、垂直视角:142°。  9、发光点之间中心距偏差:<3%。  10、屏幕功率峰值:790W/㎡ 。  11、屏幕平均功耗:256W/㎡ 。  12、寿命典型值（hrs）:50000。  13、平整度（mm）:0.14。  14、单点校正:支持。  15、工作温度范围:-10℃-40℃。  16、LED显示屏图像质量:按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图。像主观质量评价方法的要求，评价等价为优专用电源：电源/5V/40A。  17、钢结构：背条采用4\*4镀锌方管制作，外框采用4\*6镀锌方管制作，整体平整性好，稳固性好，包边采用不锈钢包边。 | 平米 | 10 | 1872 | 18720 | 厦门、厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 13 | 会议软椅 | XT-HY02 | **软椅面料颜色按照校方要求配色**  1、椅背：背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-50 kg/m3背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。  2、椅座：座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。3、3、布料：采用颐达牌优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择。4、4、脚架：采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔。铝合金脚框造型新颖特别，稳固美观。  5、扶手：采用橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成。  6、写字板：采用黑色PP塑料写字板(长300x宽260x厚11mm)。独特的下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内部，美观方便。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。  7、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。  8、恢复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。主要规格：中心距：560；座内宽：500；座深：460；座高：450；扶手高：620；扶手宽：60；全高：1030；误差：±5-10建议最小行距：1000，单位mm。可选配件：前、后置杯桶：采用PP压注成型，常规黑色；号码、行码牌：采用夜光或不锈钢材质；书网：采用编织绳配塑料架，常规黑色。 | 个 | 160 | 1281 | 204960 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 14 | 会议桌椅 | XT-HY03 | 4桌8椅。  1、主席台桌4张：桌子尺寸1600mm\*600mm\*760mm(±10mm)；面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；基材：采用优质中密度板，经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量＜3mg/100g符合国家标准。<br>油漆：采用优质环保油漆，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；<br>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。  2、主席台椅子8张：尺寸和主席桌配套。面料：采用优质真皮，皮面光泽度好。依据人体工学管理设计，曲木板采用1.5mm夹板多层垫压成型，成型板材约12mm,板材承受压力达300kg,经防潮、防腐、防虫等化学处理。座背绵采用高密度海绵或一次性压注PU成型棉，软硬适中，回弹性强。 | 套 | 1 | 17238 | 17238 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 15 | 主扩声全频音箱 | W-15 | 模式：2音路全频2-way Full range分频点：2.1KHz灵敏度：96dB最大声压级：119DB阻抗：8 ohms额定功率：350W峰值功率：1400W频率响应：65HZ-19KHZ指向性：70°×90°低音：12"×1 170磁65芯高音：34芯×110磁34芯扁线音圈，钛膜板材：15mmMDF表面：黑色耐磨粗点喷漆，面罩：黑色铁网连接器：Speakon NL4×2g。 | 只 | 2 | 5615 | 11230 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 16 | 补声音箱 | W-12 | 模式：2音路全频2-way Full range分频点：2.1KHz灵敏度：96dB最大声压级：119DB阻抗：8 ohms额定功率：350W峰值功率：1400W频率响应：65HZ-19KHZ指向性：70°×90°低音：12"×1 170磁65芯高音：34芯×110磁34芯扁线音圈，钛膜板材：15mmMDF表面：黑色耐磨粗点喷漆，面罩：黑色铁网连接器：Speakon NL4×2g。 | 只 | 2 | 4876 | 9752 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 17 | 主扩声全频功放 | PA-800 | 按专业级设计，整机专布局，安全牢固，简洁美观。选用摩托罗拉塑封管扩流输出，元器件精心挑选匹配，制作精细，型号齐全。整机输出噪音小，功率大、动态宽、层次分明、声场宽阔、声音清澈、通透、音色纯真、细腻、低音强劲厚实。电磁兼容性好，抗振抗摔，全功能智能保护，适配于各种中，高档音箱。立体声输出功率800w/8Ω1300w/4Ω;频率响应20Hz-20KHz（±0.3dB);输入阻抗20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡);灵敏度0dB,+4dB,+10dB;分离度>70dB;谐波失真<0.1%1KHz;信噪比100dB;转换速率30v/uS;阻尼系数400尺寸483×132×487㎜;重量28.5Kg。 | 台 | 1 | 6797 | 6797 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 18 | 补声功放 | PA-600 | 按专业级设计，整机专布局，安全牢固，简洁美观。选用摩托罗拉塑封管扩流输出，元器件精心挑选匹配，制作精细，型号齐全。整机输出噪音小，功率大、动态宽、层次分明、声场宽阔、声音清澈、通透、音色纯真、细腻、低音强劲厚实。电磁兼容性好，抗振抗摔，全功能智能保护，适配于各种中，高档音箱。立体声输出功率2×600w/8Ω2×950w/8Ω;频率响应20Hz-20KHz（士0.3dB);输入阻抗20KΩ(平衡);10KΩ(不平衡);灵敏度0dB,+4dB,+10dB;分离度>70dB;谐波失真<0.1%;信噪比100dB;转换速率30v/uS;阻尼系数400;最大满载功率2900W;尺寸483×88×440㎜;重量15.5Kg。 | 台 | 1 | 5615 | 5615 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 19 | 反馈抑制器 | TS-6380 | 3路话筒输入，每个话筒有独立增益控制，话筒通道具有总音量控制、静音、噪声门、相位控制、高通滤波器、三段EQ、压缩器、ECHO和REVERB效果等处理模块；4路立体声乐输入，其中两路具有独立的输入音量控制，音乐通道选择方式可以自动或手动切换，具有总音量控制、静音、噪声门、高通滤波器、三段EQ、压缩器、5级变调等处理模块；6路输出总线设计：主输出左和右、中置输出、辅助输出左和右、超低音输出；主输出左和右具有平衡调节、5段PEQ、延时等处理模块；辅助输出左和右具有人声/单元比例调节、独立音量控制、5段PEQ、延时等处理模块；超低音输出具有低通滤波器、独立音量控制、自动增益控制、压缩器等处理模块；24-bit、48KHz采样率、∑-△AD/DA转换、32位DSP芯片处理；2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，使用户的操作更方便、快捷；具有红外遥控功能，并可外接扩展遥控接收装置；32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有操作锁保护功能；配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制。最大输入电平4V（RMS）;最大输出电平4V（RMS）;Music通道增益MAX：12dB;麦克风灵敏度64mV（Out：4V);信噪比>80dB;输入电压～220V 50Hz;尺寸(长X宽X高)483X218.5X47.5mm;净重3.5Kg。 | 台 | 1 | 4433 | 4433 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 20 | 调音台 | W-F12 | 12路单声道输入通道三段均衡内置99 DSP数字效果器一组辅助发送，一组返回60mm高精度对数式衰减推子双七段主均衡一组立体声输出每路可单独控制+48幻象电源内置带录音功能USB播放器通道静音开关和PEL开关带有2编组。 | 台 | 1 | 4728 | 4728 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 21 | 无线手持话筒 | P-4780 | 全新概念的数字导频技术彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频.行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可），是一款全新概念的智能化自动化无线麦克风。省电，防止啸叫。全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。红外自动对频，操作简单，性能出众。200讯道可调有效距离：60-80米。 | 台 | 1 | 296 | 296 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 22 | 音响线 | YX-5203 | 足米国标、纯无氧铜。 | 卷 | 2 | 296 | 592 | 深圳、深圳市一线电子有限公司 |
| 23 | 安装辅材 | 配套 | 安装费用及辅材。 | 批 | 1 | 9850 | 9850 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 24 | 会议室配套内饰设备 | 配套 | 一、大厅  （大厅地面）  1、地面找平 200㎡ 自流平水泥找平，厚度不超出3MM超出，价格另计。  2、塑胶地板 200㎡ 2.0厚塑胶地板。  3、地胶线 100米 铝合金防滑大包边扣条，如有别的要求价格另计。  4、木地板 25㎡ 1.2CM厚强化复合木地板。  5、讲台扩建 25m³ 镀锌钢架制作木工板做面，刷防火涂料。  （大厅墙面）  1、墙面基础处理 338㎡ 木龙骨，木工板，石膏板混合使用打架子，木工板木龙骨刷防火涂料。  2、聚酯纤维吸音板 180㎡ 半成品聚酯纤维吸音板成品安装。  3、不锈钢扣条 80m 10公分不锈钢扣条。  4、吸音板 158㎡ E1级，吸音板饰面。  （大厅顶面）   1. 石膏板异性吊顶 200㎡ ①轻钢龙骨打架子,石膏板造型吊顶,有灯池灯槽。不含灯，不含布线；木龙骨刷防火涂料。 做二级吊顶，异形造型。（圆形或椭圆形） ②接逢处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆； ③石膏板为9mm纸面石膏板.造型处为石膏板。   2、顶面乳胶漆 200㎡ ①保护膜做保护. ②按产品说明上的配比使用，三棵树大桶两遍。两色（白色+另选一色），且需为同一种漆。③ 不包套的门,窗洞口面积不减计算。3、刮腻子 200㎡ ①刮腻子2--3遍,打磨. ②按产品说明上的配比使用。③不包套的门,窗洞口面积不减计算。  二、主材  1、筒灯 60个 LED筒灯加安装。  2、射灯 30个 LED射灯加安装。  3、灯管 60m LED灯管加安装。  4、开关插座 1项 公牛开关插座加安装。  5、双头斗胆灯 30个 LED双头斗胆灯加安装。  三、控制室  控制室平台扩建50.8平米轻砌墙26.7平米，楼梯1.2米宽长3米，静电地板，50.8平米，刮腻子53.4平米，门一套复合烤漆门。  四、其它  1、电路改造 200㎡ ①普通插座电线为国标4平方BV线，灯电线为国标2.5平方BV线，所有电线用PVC阻燃线管布线。  五、以上设备根据实地情况，经校方同意后可做调整。 | 套 | 1 | 177698 | 177698 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 25 | 室内P2.5全彩屏单元板 | Q2.5 | 1、像数点间距2.5mm，像素密度8192点/块，像素构成1R1G1B。  ★2、垂直视角140°，刷新率3840HZ。  3、灯管封装2020尺寸(长\*宽\*厚)320\*160\*15mm重量0.45kg±0.01kg结构特点：灯驱合一，单元板分辨率：128\*64=8192Dots，输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：5.2A，单元板功率：24W，驱动方式：1/32恒流驱动，40A电源带单元板数：5-6张，80A电源带单元板数：10-12张。 | 块 | 150 | 443 | 66450 | 厦门、厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 26 | 全彩专用电源 | CLA-200-5 | 5V/40A。 | 块 | 35 | 118 | 4130 | 常州、诚联电源股份有限公司 |
| 27 | 全彩接收卡 | MRV316 | 输入分辨率 ：高达1920×1200，2048×1152，2560×960  带载能力 ：130万像素，输出网口：双网口。 | 个 | 10 | 542 | 5420 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 28 | 全彩发送卡 | MSD300 | 1、单卡输出 RGBR数据 16 组。 2、单卡输出 RGB 数据 20 组。 3、单卡输出串行数据 64 组。 4、单卡带载像素为 256×226。  5、支持配置文件回读。  6、支持程序复制。  7、支持温度监控。  8、支持网线通讯状态检测。  9、支持供电电压检测。  10、支持绝大多数芯片高灰度高刷新。  11、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数。  12、支持接收卡预存画面设置。 | 个 | 1 | 542 | 542 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 29 | 视频处理器 | V760 | 1、视频输入接口，包括 2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI。  2、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制。 3、一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 4、支持高位阶视频输入，10bit/8bi。 5、支持自定义分辨率输出，最大输出分辨率2304x1152@60Hz。 | 台 | 1 | 9653 | 9653 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 30 | 钢结构 | 国标 | 背条采用4\*4镀锌方管制作，外框采用4\*6镀锌方管制作，整体平整性好，稳固性好，包边采用不锈钢包边。 | 平米 | 8 | 1970 | 15760 | 国标 |
| 31 | 辅材及人工 | 配套 | 辅材人工安装费用。 | 项 | 1 | 7880 | 7880 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 32 | 小会议室配套内饰设备 | 配套 | 一、大厅  （大厅地面）  1、地面找平 121.8㎡ 自流平水泥找平，厚度不超出3MM超出。  2、塑胶地板 121.8㎡ 2.0厚塑胶地板。  3、地胶线 60米 铝合金防滑大包边扣条。  4、木地板 15㎡ 1.2CM厚强化复合木地板。  5、讲台扩建 15m³ 镀锌钢架制作木工板做面，刷防火涂料。  （大厅墙面）  1、墙面基础处理 208㎡ 木龙骨，木工板，石膏板混合使用打架子，木工板木龙骨刷防火涂料。  2、聚酯纤维吸音板 120㎡ 半成品聚酯纤维吸音板成品安装。  3、不锈钢扣条 长 60m宽 10公分不锈钢扣条。  4、吸音板 88㎡ E1级，吸音板饰面。  （大厅顶面）  1、石膏板异性吊顶 121.8㎡ ①轻钢龙骨打架子,石膏板造型吊顶,有灯池灯槽。不含灯，不含布线；木龙骨刷防火涂料。 做二级吊顶，异形造型。（圆形或椭圆形） ②接逢处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆； ③石膏板为9mm纸面石膏板.造型处为石膏板.  2、顶面乳胶漆 121.8㎡ ①保护膜做保护. ②按产品说明上的配比使用，三棵树大桶两遍,。两色（白色+另选一色），且需为同一种漆。③ 不包套的门,窗洞口面积不减计算。  3、刮腻子 122㎡ ①刮腻子2--3遍,打磨. ②按产品说明上的配比使用。③不包套的门,窗洞口面积不减计算。  二、主材  1、筒灯 30个 LED筒灯加安装。  2、射灯 20个 LED射灯加安装。  3、灯管 50m LED灯管加安装。  4、开关插座 1项 公牛开关插座加安装。  5、双头斗胆灯 20个 LED双头斗胆灯加安装。  三、其它  1、电路改造 122㎡ ①普通插座电线为国标4平方BV线，灯电线为国标2.5平方BV线，所有电线用PVC阻燃线管布线。  四、以上设备根据实地情况，经校方同意后可做调整。 | 套 | 1 | 114747 | 114747 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 33 | 合成班课桌凳 | HY-K120 | 一、1、课桌规格：470mm\*670mm\*760mm(±10mm)。  2、课桌为升降型，可调节高度为760mm,740mm,720mm等多个高度。  3、桌面：规格为470mm\*670mm\*18mm，优质环保三聚氰胺板PP工程塑料一次成型封边，无接口无毛刺；桌面前面带笔槽，颜色可选无光线折返现象，安全保护视力。  4、桌斗：规格为深300mm\*宽前口500mm内侧斗底450mm\*高150mm梯形书斗，厚度0.6mm，采用国标冷轧钢板一次冲压成型斗，无接口无焊接打磨痕迹，光滑不伤手。  5、桌子主体：立柱采用30mm\*60\*1.2mm椭圆钢管，升降管为20mm\*50mm\*1.2mm椭圆管，地脚为30mm\*60mm\*1.2mm椭圆管，桌子连接称为25mm\*50mm\*1.2mm椭圆钢管，桌子连接部位为翻边通钉升降，整体结构结实平稳，连接位置不会出现松动现象， 处理采用金刚丸高压抛丸工艺表面处理，除锈加强附着力，静电喷塑环氧树脂塑粉，220°高温固化，防腐耐磨，颜色可选。  二、1、凳子规格：270mm\*370mm\*440mm(±10mm)。  2、凳面：规格为270mm\*370mm\*18mm，优质环保三聚氰胺板PP工程塑料一次成型封边，无接口无毛刺，座位可调节高度为460mm、440mm、420mm三个高度。  3、凳子主体：立柱采用30mm\*60mm\*1.2mm椭圆钢管，升降管为20mm\*50mm\*1.2mm椭圆管，地脚为30mm\*60mm\*1.2mm椭圆管，凳子连接称为25mm\*50mm\*1.2mm椭圆钢管，桌子连接部位为翻边通钉升降，整体结构结实平稳，连接位置不会出现松动现象 ，表面处理采用金刚丸高压抛丸工艺表面处理，除锈加强附着力，静电喷塑环氧树脂塑粉，220°高温固化，防腐耐磨，颜色可选。  三、1、产品焊接口全部为满焊，平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。  2、 桌椅均采用环保全新聚丙烯套脚，防磨、防滑。  3、所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。 | 套 | 90 | 296 | 26640 | 霸州市、霸州市华宇家具有限公司 |
| 34 | 书法案子 | XT-SF-A | 书桌：1300mm\*600mm\*75mm(±10mm)  桌体古色古香：环保油漆。优质榆木木，榫卯结构。颜色与书法案子一致。可根据学校尺寸定制。 | 个 | 24 | 2836 | 68064 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 35 | 书法凳子 | XT-SF-B | 坐凳：450mm\*350mm\*400mm(±10mm),桌体古色古香：环保油漆。优质榆木木，榫卯结构。颜色与书法案子一致。可根据学校尺寸定制。 | 个 | 48 | 355 | 17040 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 36 | 教师书法桌 | XT-SF-Z | 仿古书法桌1800mm×600mm×800mm(±10mm),实木、榆木榫卯结构，桌面厚度不小于25mm，两端带上翘角头，桌面下带装饰雕花，四根支撑腿，优质实木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色颜色为仿古色，桌面板厚：18mm。 | 张 | 1 | 3644 | 3644 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 37 | 教师椅子 | XT-SF-Y | 仿古书法椅实木、榆木榫卯结构，四根支撑腿，优质实木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书画椅简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色颜色为仿古色。 | 张 | 1 | 591 | 591 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 38 | 童趣多边形阅览桌 | XT-YY2 | 6边型坐6人，1200mm×1200mm×**720mm**(±10mm),台面为彩色双贴面防火板，厚度＞16mm；台身为钢架,立腿采用规格直径40mm壁厚1.5mm的金属圆型材，钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺,边沿有4cm飞边，无抽屉，台面下有铁栅栏搁板（上课时可搁置工具盒、工具和学生用品）,表面涂清漆。结实、抗砸、抗压。 | 套 | 10 | 1970 | 19700 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 39 | 童趣学生凳 | XT-D1 | 250mm\*350mm\*440mm(±10mm) 凳子面板采取优质塑料凳面，采用专用模具注塑而成，主管采用25mm\*25mm\*1.2mm方管，金属部分均采用二氧化碳气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用低密度聚氯乙稀，脚管与管件采用自锁装置，确保耐磨，不易脱落。颜色：桌架，凳架灰白色；桌面、凳面黄蓝红色。 | 套 | 60 | 74 | 4440 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 40 | 教师阅览桌椅 | XT-YY3 | 1400mm\*900mm\*760mm(±10mm);  1、材质:钢制+三聚氰胺板,颜色:浅灰+木本色,装饰物件颜色不做要求。  2、桌面采用25mm优质三聚氰氨板，绿色环保，甲醛释放量≦1.5mg/L,符合国家环保标准，四周PVC热熔封边。  3、桌架采用0.8mm优质冷轧钢板制作，国标钢材；钢板模压成型。  4、工艺：采用一条龙的流水线，钣金大型设备，复合模具，专用工具夹，产品加工过程不落地；经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺产品防锈能力强，寿命长；零部件一次冲切完成，精度高、通用性强；一桌四椅为一套。 | 套 | 20 | 1478 | 29560 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 41 | 期刊柜 | XT-K9 | 规格：1200mm\*300mm\*1200mm(±10mm)；采用橡木，实木结构，环保聚酯清漆，无外露铁钉，全无棱角，结构：通透式。 | 个 | 10 | 1970 | 19700 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 42 | 主席桌 | XT-ZX1 | 主席台尺寸1600mm\*600mm\*760mm(±10mm)；面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；基材：采用优质中密度板，经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量＜3mg/100g符合国家标准。<br>油漆：采用优质环保油漆，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；<br>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 9 | 1970 | 17730 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 43 | 主席椅 | XT-ZX2 | 尺寸：680mm\*470mm\*1080mm(±10mm)，面料：采用优质真皮，皮面光泽度好。依据人体工学管理设计，曲木板采用1.5mm夹板多层垫压成型，成型板材约12mm,板材承受压力达300kg,经防潮、防腐、防虫等化学处理。座背绵采用高密度海绵或一次性压注PU成型棉，软硬适中，回弹性强。 | 把 | 18 | 936 | 16848 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 44 | 条桌 | XT-T6 | 条桌尺寸1200mm\*400mm\*750mm(±10mm)；面材：采用优质天然胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；基材：采用优质中密度板，经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量＜3mg/100g符合国家标准。<br>油漆：采用优质环保油漆，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；<br>五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 张 | 20 | 640 | 12800 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 45 | 软椅 | XT-R8 | **软椅面料颜色按校方要求配色**  1、椅背：背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-50 kg/m3背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。  2、椅座：座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。3、3、布料：采用颐达牌优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择。4、4、脚架：采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔。铝合金脚框造型新颖特别，稳固美观。  5、扶手：采用橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成。  6、写字板：采用黑色PP塑料写字板(长300x宽260x厚11mm)。独特的下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内部，美观方便。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。  7、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。  8、恢复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。主要规格：中心距：560；座内宽：500；座深：460；座高：450；扶手高：620；扶手宽：60；全高：1030；误差：±5-10建议最小行距：1000，单位mm。可选配件：前、后置杯桶：采用PP压注成型，常规黑色；号码、行码牌：采用夜光或不锈钢材质；书网：采用编织绳配塑料架，常规黑色。 | 套 | 692 | 1281 | 886452 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 46 | 主扩声全频音箱 | W-15 | 模式：2音路全频2-way Full range分频点：2.1KHz灵敏度：96dB最大声压级：119DB阻抗：8 ohms额定功率：350W峰值功率：1400W频率响应：65HZ-19KHZ指向性：70°×90°低音：12"×1 170磁65芯高音：34芯×110磁34芯扁线音圈，钛膜板材：15mmMDF表面：黑色耐磨粗点喷漆，面罩：黑色铁网连接器：Speakon NL4×2g。 | 只 | 4 | 5615 | 22460 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 47 | 补声音箱 | W-12 | 模式：2音路全频2-way Full range分频点：2.1KHz灵敏度：96dB最大声压级：119DB阻抗：8 ohms额定功率：350W峰值功率：1400W频率响应：65HZ-19KHZ指向性：70°×90°低音：12"×1 170磁65芯高音：34芯×110磁34芯扁线音圈，钛膜板材：15mmMDF表面：黑色耐磨粗点喷漆，面罩：黑色铁网连接器：Speakon NL4×2g。 | 只 | 4 | 4876 | 19504 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 48 | 主扩声全频功放 | PA-800 | 按专业级设计，整机专布局，安全牢固，简洁美观。选用摩托罗拉塑封管扩流输出，元器件精心挑选匹配，制作精细，型号齐全。整机输出噪音小，功率大、动态宽、层次分明、声场宽阔、声音清澈、通透、音色纯真、细腻、低音强劲厚实。电磁兼容性好，抗振抗摔，全功能智能保护，适配于各种中，高档音箱。立体声输出功率800w/8Ω1300w/4Ω;频率响应20Hz-20KHz（士0.3dB);输入阻抗20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡);灵敏度0dB,+4dB,+10dB;分离度>70dB;谐波失真<0.1%1KHz;信噪比100dB;转换速率30v/uS;阻尼系数400;;尺寸483×132×487㎜;重量28.5Kg。 | 台 | 2 | 6797 | 13594 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 49 | 补声功放 | PA-600 | 按专业级设计，整机专布局，安全牢固，简洁美观。选用摩托罗拉塑封管扩流输出，元器件精心挑选匹配，制作精细，型号齐全。整机输出噪音小，功率大、动态宽、层次分明、声场宽阔、声音清澈、通透、音色纯真、细腻、低音强劲厚实。电磁兼容性好，抗振抗摔，全功能智能保护，适配于各种中，高档音箱。立体声输出功率2×600w/8Ω2×950w/8Ω;频率响应20Hz-20KHz（士0.3dB);输入阻抗20KΩ(平衡);10KΩ(不平衡);灵敏度0dB,+4dB,+10dB;分离度>70dB;谐波失真<0.1%;信噪比100dB;转换速率30v/uS;阻尼系数400;最大满载功率2900W;尺寸483×88×440㎜;重量15.5Kg。 | 台 | 2 | 5615 | 11230 | 广州、广州瑞辰音响设备有限公司 |
| 50 | 反馈抑制器 | TS-6380 | 3路话筒输入，每个话筒有独立增益控制，话筒通道具有总音量控制、静音、噪声门、相位控制、高通滤波器、三段EQ、压缩器、ECHO和REVERB效果等处理模块；4路立体声乐输入，其中两路具有独立的输入音量控制，音乐通道选择方式可以自动或手动切换，具有总音量控制、静音、噪声门、高通滤波器、三段EQ、压缩器、5级变调等处理模块；6路输出总线设计：主输出左和右、中置输出、辅助输出左和右、超低音输出；主输出左和右具有平衡调节、5段PEQ、延时等处理模块；辅助输出左和右具有人声/单元比例调节、独立音量控制、5段PEQ、延时等处理模块；超低音输出具有低通滤波器、独立音量控制、自动增益控制、压缩器等处理模块；24-bit、48KHz采样率、∑-△AD/DA转换、32位DSP芯片处理；2×20字符LCD屏幕显示，定制的灯键一体设计，使用户的操作更方便、快捷；具有红外遥控功能，并可外接扩展遥控接收装置；32个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有操作锁保护功能；配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制。最大输入电平4V（RMS）;最大输出电平4V（RMS）;Music通道增益MAX：12dB;麦克风灵敏度64mV（Out：4V);信噪比>80dB;输入电压～220V 50Hz;尺寸(长X宽X高)483X218.5X47.5MM;净重3.5Kg。 | 台 | 1 | 4433 | 4433 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 51 | 调音台 | W-F12 | 12路单声道输入通道三段均衡内置99 DSP数字效果器一组辅助发送，一组返回60mm高精度对数式衰减推子双七段主均衡一组立体声输出每路可单独控制+48幻象电源内置带录音功能USB播放器通道静音开关和PEL开关带有2编组。 | 台 | 1 | 4728 | 4728 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 52 | 电源时序器 | AC-08 | 通道总电流容量25A，提供5500W总功率；对音响系统提供安全、自动化的电源控制功能；可避免因设备开关对扬声器造成的损害事故；内置CPU，可实现无限智能联动控制功能；设有两个12V的BNC工作灯供电接口；输入采用大三芯接口，应用安全方便；输出采用可拆卸万能插座，可适配各种插头；尺寸：W x H x D(mm)483x132x170；净重：3.8Kg。 | 台 | 1 | 1625 | 1625 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 53 | 无线会议话筒 | TS-5900 | 全新概念的数字导频技术彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频.行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可），是一款全新概念的智能化自动化无线麦克风。省电，防止啸叫。全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。红外自动对频，操作简单，性能出众。200讯道可调有效距离：60-80米。 | 套 | 1 | 3546 | 3546 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 54 | 无线手持话筒 | P-4780 | 全新概念的数字导频技术彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频.行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可），是一款全新概念的智能化自动化无线麦克风。省电，防止啸叫。全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。红外自动对频，操作简单，性能出众。200讯道可调有效距离：60-80米。 | 台 | 1 | 296 | 296 | 广州、广州志捷电子科技有限公司 |
| 55 | 音响线 | YX-5203 | 足米国标、纯无氧铜。 | 卷 | 4 | 296 | 1184 | 深圳、深圳市一线电子有限公司 |
| 56 | 54珠帕灯 | LX-G054 | 工作电压220-240V频率50/60Hz，54颗3W高亮LED灯珠灯泡寿命6-10万小时，DMX512控制色彩多变（顶光+逆光+测光）。 | 台 | 15 | 975 | 14625 | 广州、广东流鑫舞台灯光设备有限公司 |
| 57 | 舞台三基色灯 | LX-L256 | 电压：AC110-230V，50-60HZ；功率：200W光源：LED5730贴片灯珠数量：256颗控制模式：自亮（DMX512信号）可调光流明值：60-65LM显色值：85-92色温：3000-3200K或5600-6000K可选。 | 台 | 16 | 2216 | 35456 | 广州、广东流鑫舞台灯光设备有限公司 |
| 58 | 灯光控制台 | LX-123 | 240型电脑灯控台总通道数：240路，可控电脑灯。 | 台 | 1 | 1330 | 1330 | 广州、广东流鑫舞台灯光设备有限公司 |
| 59 | 信号放大器 | LX-008 | 可控电脑灯最大通道数：16通道.程序最大步数（场景）：40步。 | 台 | 1 | 1182 | 1182 | 广州、广东流鑫舞台灯光设备有限公司 |
| 60 | 4000瓦直通圭 | LX-12TB | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.输入额定电流：100A,最大12路×3KW可用于任何负载.设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关.三相A.B.C指示灯指示.外形尺寸:国际标准10U,13U,16U。 | 台 | 1 | 4433 | 4433 | 广州、广东流鑫舞台灯光设备有限公司 |
| 61 | 灯钩 | XT-G3 | 程序总步数（场景）：480步.场景停顿时间：0.1-25.5秒/步。 | 个 | 31 | 30 | 930 | 淮安、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 62 | 定制灯光架 | XT-15 | 定制尺寸。 | 批 | 1 | 2955 | 2955 | 淮安、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 63 | 室内P2.5全彩屏单元板 | Q2.5 | 1、像数点间距2.5mm，像素密度8192点/块，像素构成1R1G1B。  2、垂直视角140°，刷新率3840HZ。  3、灯管封装2020尺寸(长\*宽\*厚)320\*160\*15mm重量0.45kg±0.01kg结构特点：灯驱合一，单元板分辨率：128\*64=8192Dots，输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：5.2A，单元板功率：24W，驱动方式：1/32恒流驱动，40A电源带单元板数：5-6张，80A电源带单元板数：10-12张。 | 块 | 435 | 443 | 192705 | 厦门、厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 64 | 全彩专用电源 | CLA-200-5 | 5V/40A。 | 块 | 120 | 118 | 14160 | 常州、诚联电源股份有限公司 |
| 65 | 全彩接收卡 | MRV316 | 输入分辨率 ：高达1920×1200，2048×1152，2560×960  带载能力 ：130万像素，输出网口：双网口。 | 个 | 30 | 542 | 16260 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 66 | 全彩发送卡 | MSD300 | 1、单卡输出 RGBR数据 16 组。 2、单卡输出 RGB 数据 20 组。 3、单卡输出串行数据 64 组。 4、单卡带载像素为 256×226。  5、支持配置文件回读。  6、支持程序复制。  7、支持温度监控。  8、支持网线通讯状态检测；。  9、支持供电电压检测。  10、支持绝大多数芯片高灰度高刷新。  11、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数。  12、支持接收卡预存画面设置。 | 个 | 1 | 542 | 542 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 67 | 视频处理器 | V760 | 1、视频输入接口，包括 2路AV，1路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路选配SDI。  2、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制。 3、一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 4、支持高位阶视频输入，10bit/8bit。 5、支持自定义分辨率输出，最大输出分辨率2304x1152@60Hz。 | 台 | 1 | 9653 | 9653 | 西安、西安诺瓦星云科技股份有限公司 |
| 68 | 钢结构 | 国标 | 背条采用4\*4镀锌方管制作，外框采用4\*6镀锌方管制作，整体平整性好，稳固性好，包边采用不锈钢包边。 | 平米 | 23 | 1970 | 45310 | 国标 |
| 69 | 安装及辅材 | 配套 | 安装及材料。 | 项 | 1 | 19700 | 19700 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 70 | 单人沙发 | XT-DS8 | 尺寸：1070mm\*870mm\*890mm(±10mm)  1、海绵：优质回弹海绵。  2、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理。 | 个 | 12 | 1920 | 23040 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 71 | 茶水柜 | XT-CS5 | 尺寸：1200mm\*850mm\*400mm(±10mm)   1. 基材：采用绿色环保优质密度板，游离甲醛释放量复核国家E1级环保要求。木皮：0.6mm实木木皮；木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。 2. 油漆：底漆及面漆均采用环保油漆，耐酸，耐水，耐酸性好，不起皱，不脱落，耐灼烧，耐划痕，挥发性有机物。五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈，防腐处理，经久耐用，安装坚固。 | 个 | 2 | 2758 | 5516 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 72 | 茶几 | XT-CS6 | 尺寸：1200mm\*600mm\*480mm(±10mm)   1. 基材：采用绿色环保优质密度板，游离甲醛释放量复核国家E1级环保要求。木皮：0.6mm实木木皮；木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。 2. 油漆：底漆及面漆均采用环保油漆，耐酸，耐水，耐酸性好，不起皱，不脱落，耐灼烧，耐划痕，挥发性有机物。五金配件：采用优质五金配件。所有五金件做防锈，防腐处理，经久耐用，安装坚固。 | 个 | 2 | 1675 | 3350 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 73 | 地毯 | XT-DT | 尺寸160mm\*230mm;200mm\*300mm;300mm\*400mm（任何尺寸均可定做；公差正负2%，）【重量】：4.5公斤/平米 (该重量为参考之用，具体重量依据款式尺寸来定，上下10%浮动公差【厚度】：17MM【工艺】：胶背地毯；【环保等级】：A【耐燃性】：45°＜【优点】：防滑/防潮/防霉/隔音。 | 平 | 50 | 390 | 19500 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 74 | 软椅 | XT-HY08 | **软椅面料颜色按校方要求配色**  1、椅背：背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-50 kg/m3背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择。  2、椅座：座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择。3、布料：采用颐达牌优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择。4、脚架：采用优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤锔。铝合金脚框造型新颖特别，稳固美观。  5、扶手：采用橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成。  6、写字板：采用黑色PP塑料写字板(长300x宽260x厚11mm)。独特的下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内部，美观方便。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。  7、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。  8、恢复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。主要规格：中心距：560；座内宽：500；座深：460；座高：450；扶手高：620；扶手宽：60；全高：1030；误差：±5-10建议最小行距：1000，单位mm。可选配件：前、后置杯桶：采用PP压注成型，常规黑色；号码、行码牌：采用夜光或不锈钢材质；书网：采用编织绳配塑料架，常规黑色。 | 把 | 30 | 1280 | 38400 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 75 | 单椅 | XT-DY | 1、470mm\*420mm\*780mm(±10mm)  2、海绵：优质回弹海绵。  3、框架：内框架采用铁艺框架+夹板结构。  4、依据人体工学管理设计，曲木板采用1.5mm夹板多层垫压成型，成型板材约12mm,板材承受压力达300kg,经防潮、防腐、防虫等化学处理。 | 把 | 4 | 788 | 3152 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 76 | 长条桌 | XT-CT2 | 规格2400mm宽600mm高800mm(±10mm)   1. 基材：采用绿色环保优质密度板，游离甲醛释放量复核国家E1级环保要求。木皮：0.6mm实木木皮；木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。 2. 油漆：底漆及面漆均采用环保油漆，耐酸，耐水，耐酸性好，不起皱，不脱落，耐灼烧，耐划痕，挥发性有机物。 3. 五金配件：采用优质五金配件，所有五金件做防锈，防腐处理，经久耐用，安装坚固。 | 张 | 1 | 2561 | 2561 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 77 | 连体沙发（三人） | XT-DS-3 | 规格1920mm\*1000mm\*450mm(±10mm)  1、海绵：优质回弹海绵。  2、框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理。 | 个 | 10 | 3250 | 32500 | 淮安市、淮安市迅腾教学设备有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁佰陆拾万零柒仟伍佰捌拾捌元整 小写：3607588.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：淮安市迅腾教学设备有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签