### 投标分项报价表

项目编号：YZCG-G2019127

项目名称：禹州市广播电视台 120 平米高清演播室系统采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| **（一）高清演播室摄像机** | | | | | | | | |
|  | 高清演播室摄像机 | 品牌：索尼 | 1、采用 2/3 英寸 3CCD， | 台 | 3 | 148500 | 445500 | 产地：中国 |
| 类型为 POWER HAD；支持 |
| 1080/50i 信号格式，有效 |
| 像素数 220 万； |
| 2、 16 比特 A/D 转换，灵 |
| 敏度 F11；基础信噪比 |
| 60dB，且信噪比连续可调， |
| 最高可达 64dB；调制深度 |
| 55%(27Mhz/1080i)；水平 | 厂家：索尼 |
| 型号：HDC-2580 | 清晰度 1000 电视线，垂直 | （中国）有 |
| 拖尾-135db； | 限公司 |
| 3、 机头具有两路通话耳 |
| 机接口，且每路皆具有两 |
| 个独立的通话线路并可独 |
| 立调整；具有高清返看输 |
| 出，高清本机信号输出， |
| 寻像器输出，双通道 MIC |
| 输入等输入输出接口； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、具有光学 cross 星光  滤镜；具有 5 个功能指派 键； 5、采用光纤传输，Lemo 接 口, 光纤传输距离 4 公 里； 6、摄像机具有电子倍率功 能，能够独立于光学系统 使用；具有自动镜头色差 补偿功能 ALAC-2； 7、摄像机具有多区矩阵功 能，允许操作员对选定的 彩色区域内的颜色进行各 种调整，分区数 16 分区； 8、摄像机具有光缆带宽  3G 传输的能力，即由机头 至基站同时传输两路高清 HD-SDI 信号的能力； |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 英寸彩色寻像器 | 品牌：索尼 | 1、高对比度的全高清 | 套 | 3 | 27500 | 82500 | 产地：中国 |
| 1920x1080 7 英寸液晶面 |
| 板； |
| 2、需要具有 WFM（波形监 | 厂家：索尼 |
| 型号：HDVF-L750 | 视器）功能，可提供一体 | （中国）有 |
| 化的图像控制监控，实现 | 限公司 |
| 非常精确的曝光控制和最 |
| 佳焦距调节； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3、需要具有外置 3G-SDI  输入接口； 4、寻像器边框上 2 个可分 配开关，用于进行定制设 置；  5、支持双色 TALLY； |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.5 英寸彩色寻像器 | 品牌：索尼 型号：HDVF-L10 | 1、3.5 英寸彩色液晶 HD  寻像器；  2、使用圆形 20 针寻像器 接口； 3、可切换的显示模式；  4、亮度 200 cd/m2 （典 型）（安装目镜时）； 5、分辨率 500 行或更多；  6、色温 6500 K（典型）； | 套 | 1 | 29800 | 29800 | 产地：中国 厂家：索尼  （中国）有 限公司 |
| 4 | 摄像机托板 | 品牌：索尼 型号：VCT-14 | 1、与摄像机配套的原装便 携式三脚架适配器。 | 个 | 3 | 2200 | 6600 | 产地：中国  厂家：索尼  （中国）有 限公司 |
| 5 | 5 针单耳耳麦 | 品牌：索尼 型号：PH-1R5 | 1、全覆盖抗噪型；  2、轻重量耳机；  3、XLR-5 接口；  4、知名品牌；  5、单耳； | 个 | 3 | 2950 | 8850 | 产地：中国 厂家：索尼  （中国）有 限公司 |
| 6 | 摄像机控制单元 | 品牌：索尼  型号：HDCU-2580 | 1、 摄像机与控制器之间  采用光纤传输，LEMO | 套 | 3 | 95000 | 285000 | 产地：中国  厂家：索尼 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3K.93C 不锈钢接口； |  |  |  |  | （中国）有 |
| 2、控制器采用 3U 全机架 | 限公司 |
| 基站； |
| 3、控制器高清输出 |
| HD-SDI4 路； |
| 4、 符合广播级标准（内 |
| 置高品质下变换）的 |
| SD-SDI 信号输出 2； |
| 5、 模拟示波器输出 2； |
| 6、 摄像员返看信号 2； |
| 7、 需要将光纤连接情况 |
| 显示在基站前面板上； |
| 8、 双通道摄像员 4 线通 |
| 话及双色继电器 TALLY 指 |
| 示； |
| 9、 双通道模拟 |
| MIC/LINE[+4dB]输出； |
| 10、能接受高清三电平和 |
| 模拟黑场（BB）做为外同 |
| 步锁相信号； |
| 11、摄像机基站 HD-SDI |
| 和 SD-SDI 输出信号之间 |
| 没有相对时延； |
| 12、带有光圈控制杆（Joy |
| stick）“一键控”接口， |
| 并开放协议，便于完成集 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中控制软件的研发； |  |  |  |  |  |
| 7 | 遥控面板 | 品牌：索尼 型号：RCP-1500 | 1、 1/4 英寸标准机柜宽  度； 2、可精确调整的光圈控制 杆型遥控面板；  3、 带 GPI 预监控制输出  及专用接头； 4、带液晶触摸屏控制，可 进行全功能调整； 5、实现 Joystick 功能， 按触 Joystick 实现 RCP 操作人员的监视器监看调 度； | 个 | 3 | 27500 | 82500 | 产地：中国 厂家：索尼  （中国）有 限公司 |
| 8 | 连接电缆(10 米) | 品牌：索尼 型号：CCA-5-10 | 1、摄像机专用控制电缆； | 套 | 3 | 1950 | 5850 | 产地：中国  厂家：索尼  （中国）有 限公司 |
| 9 | 摄像机光缆 | 品牌：佳耐美 型号：FCC100N-ARIB 50M | 1、快速连接的插拔自锁系  统，插入损耗 0.1dB； 2、不锈钢外壳适用恶劣的 使用环境，可承受 20,000 次插拔；  3、连接后可承受 1.5 米水 深浸泡（防护等级 IP68）； 4、光纤针芯清洁简单方 便； | 套 | 3 | 5950 | 17850 | 产地：中国 厂家：佳耐 美（中国） 有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5、耐高低温，工作温度范 |  |  |  |  |  |
| 围-40℃到+80℃； |
| 6、同时符合 SMPTE、ARIB |
| 和 EBU 标准； |
| 7、适用于室外现场转播应 |
| 用、体育场赛事转播应用、 |
| 演播室应用、音乐会等； |
| 8、长度 50 米； |
| 9、LEMO 接口； |
| 10、知名品牌； |
| **（二）广播级高/清摄像机镜头** | | | | | | | | |
| 1 | 高清标准镜头 | 品牌：富士 型号：ZA17x7.6BERM | 1、 摄像机卡口 2/3″； | 套 | 2 | 53500 | 107000 | 产地：中国 |
| 2、 焦距：1X |
| 7.6-130mm,2X |
| 15.2-260mm; |
| 3、 变焦倍率：17X; |
| 4、 扩展镜：2X; |
| 5、 最大相对孔径: 1 :  1.8 (7.6- 102 mm)，1 :  2.3 (130 mm); | 厂家：富士  胶片（中国） 投资有限公 |
| 6、 最小物距: 0.6 m; | 司 |
| 7、 拍摄范围（M.O.D.时） |
| 16:9 长宽比: |
| 1X 7.6mm 696x392 |
| mm,130 mm 43x24 mm |
| 2X 15.2mm 362x204 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mm,260 mm 22x12 mm  8、 视角（16:9）：  1X 7.6mm 64°30′x39°  03′  130 mm 4°13′ x 2°  23′  2X 15.2mm 35°01′x20°  07′  260 mm 2°07′ x 1°  11′  9、 微距拍摄模式：可用；  10、特性：内聚焦，快速 变焦，变焦限位 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高清广角镜头 | 品牌：富士 型号：ZA12x4.5BERM | 1、 摄像机卡口 2/3″； | 套 | 1 | 84000 | 84000 | 产地：中国 |
| 2、 焦距：1X 4.5-54mm,2X |
| 9-108mm; |
| 3、 变焦倍率：12X; |
| 4、 扩展镜：2X; |
| 5、 最大相对孔径: 1 :  1.8 (4.5 - 41 mm)，1 : 2.4  (54 mm); | 厂家：富士  胶片（中国） 投资有限公 |
| 6、 最小物距: 0.3 m; | 司 |
| 7、 最小物距下的物体大 |
| 小（16:9）: |
| 1X 4.5 mm 757x425 mm,54 |
| mm 59x33 mm |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2X 9 mm 373x210 mm,108  mm 31x17 mm  8、 视角（16:9）：  1X 4.5mm 93°38′x61°  50′，54mm 10°09′ x  5°43′  2X 9 mm 56°06′x33°  20′  108 mm 5°05′ x 2°  52′  9、 微距拍摄模式：可用；  10、特性：内聚焦，快速 变焦，变焦限位 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全伺服镜头控制器 | 品牌：富士 型号：MS-11 | 1、 全伺服镜头控制器；  2、 同镜头同品牌 | 套 | 3 | 9500 | 28500 | 产地：中国  厂家：富士 胶片（中国） 投资有限公 司 |
| **(三)演播室视频切换台** | | | | | | | | |
| 1 | 演播室视频切换台 | 品牌：索尼 型号：MVS-3000A | 1、多格式的标清和高清支  持  2、32 路输入和 16 路可 配置输出  3、8 个键控器，其中一半 的键控器上具有 2.5D Resizer | 台 | 1 | 135000 | 135000 | 产地：中国 厂家：索尼  （中国）有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4、符合人体工程学的控制  面板，具有用户可指定的 功能 5、操作直观，具有一键宏 调用功能 6、内部帧存储器 - 可存 储和即时调用 1000 多帧  （高清模式下） 7、设备控制 - 连接和自 动化执行 4 台外部设备， 例如服务器通道、VTR、音 频处理器等。 8、对输入和辅助总线输出 进行完全 RGB 色彩校正 |  |  |  |  |  |
| 2 | 面板 | 品牌：索尼 | 1、16 按钮 2M/E 控制面 | 个 | 1 | 171650 | 171650 | 产地：中国 |
| 厂家：索尼 |
| 型号：ICP-3016 | 板（3 行布局） | （中国）有 |
| 限公司 |
| **（四）视频矩阵** | | | | | | | | |
| 1 | 视频矩阵 | 品牌：ADV 型号：CR3232-3G | 32 路 HD/SD-SDI/ASI 输 | 台 | 1 | 33000 | 33000 | 产地：中国 |
| 入、32 路 HD/SD-SDI/ASI |
| 输出 、1 路 BB 同步输入、  2 路 RS485 控制接口、1 路 RS422 控制接口、 | 厂家：领新  视讯（北京） 科技有限公 |
| 10/100M 自适应网口 | 司 |
| . 2U 机架式机箱、双冗余 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源、线缆均衡、时钟恢 |  |  |  |  |  |
| 复时钟再生、交叉点状态 |
| 掉电记忆、净切换、3 色 |
| 按键、智能信号源状态显 |
| 示、误操作保护机制、支 |
| 持 SNMP 协议 |
| 2 | 遥控面板 | 品牌：ADV 型号：RP3232 | IRS 矩阵 32 母线 X-Y 遥控 面板 3 色按键 智能信号 源状态显示、误操作保护、 功能键自定义 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
| **（五）摄像机承托设备** | | | | | | | | |
| 1 | 云台 | 品牌：利拍 型号：LX10 | 100mm 球碗，云台承重  16KG，，2 档阻尼，内置 动态平衡。俯仰角度+85°  /-65°。滑行托板，滑行 范围+/-50mm | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 产地：中国 厂家：利拍 平和贸易有 限公司 |
| 演播室重型三脚架 | 品牌：利拍 型号：T102B | 1、100mm 球碗； | 套 | 3 | 16400 | 49200 | 产地：中国 厂家：利拍 平和贸易有 限公司 |
| 2、云台承重 16KG； |
| 3、2 档阻尼，内置动态平  衡；  4、俯仰角度+85°/-65°；  5、滑行托板，滑行范围  +/-50mm |
| 6、重型脚架，单级重型铝 |
| 合金脚架承重 90 公斤，升 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 降高度 69-138.5 厘米 |  |  |  |  |  |
| 7、双手柄； |
| 8、地板延伸器； |
| 9、便携包。 |
| 双手柄 | 品牌：利拍 | 双手柄，地板延伸器，便 | 套 | 3 | 600 | 1800 | 产地：中国 |
| 厂家：利拍 |
| 型号：PH-8B | 携包 | 平和贸易有 |
| 限公司 |
| 2 | 重型脚轮 | 品牌：利拍 | 1、 配套演播室重型三脚 | 套 | 3 | 4800 | 14400 | 产地：中国 |
| 架使用； | 厂家：利拍 |
| 型号：DL-8B | 2、 同演播室重型三脚架 | 平和贸易有 |
| 同品牌。 | 限公司 |
| **(六)录像设备** | | | | | | | | |
| 1 | 硬盘录像机 | 品牌：阿童木 | 双通道硬盘录像机，1080i | 台 | 1 | 42000 | 42000 | 产地：中国 |
| 4:2:2 录制时间 8 个小时 | 厂家：阿童 |
| 型号：Shogun studio | 以上，含 2 块 480G SSD | 木科技有限 |
| 硬盘 | 公司 |
| **(七）监视设备** | | | | | | | | |
| 1 | 4K 超高清液晶平板电视 | 品牌：索尼 | 55 英寸 4K 超高清液晶平 | 台 | 4 | 5700 | 22800 | 产地：中国 |
| 厂家：上海 |
| 型号：KD-55X8566F | 板电视 | 索广映像有 |
| 限公司 |
| 2 | 广播级液晶监视器 | 品牌：奥视 | 屏幕尺寸：21.5”，屏幕 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | 产地：中国 |
| 宽高比：16：9， 分辨率： | 厂家：北京 |
| 型号：BCM-215-3HSV | 1920×1080， 色彩： | 时代奥视科 |
| 16.7M ，视角：178°H× | 技有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 178°V，背光：WLED；  .2 路 3G/HD/SD-SDI 视频  输入，环通输出，1 路复 合信号输入，带自动终接 的环通输出，1 路 YPbPr 信号输入，带自动终接的 环通输出，可配置为复合 或 YC 输入，1 路 HDMI 输 入，兼容 DVI-D，HDMI Type-A 连接器，2 路模拟 立体声音频输入，1 路模 拟立体声音频输出，内置 扬声器及耳机插孔，6 个 GPI 输入，RS485 输入带环 通输出，10/100M 自适应 网口； |  |  |  |  |  |
| 3 | SDI 转 HDMI 转换器 | 品牌：BMD 型号：Micro Converter SDI to HDMI Wpsu | SDI 转 HDMI 转换器，满足 用户使用 | 个 | 4 | 600 | 2400 | 产地：中国  厂家：北京 强氧创新信 息技术有限 公司 |
| **(八)同步机** | | | | | | | | |
| 1 | 同步机 | 品牌：ADV 型号：ACU201-CHASSIS 2 | 2U,双路同步自动倒换，带  外同步功能，行/场/副载 波相位锁定，相位可调， 29 路可倒换模拟同步输 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出，OSD 菜单,双电源 |  |  |  |  | 司 |
| **（九）TALLY 系统** | | | | | | | | |
| 1 | TALLY 控制器 | 品牌：索邦 型号：SPT-200 | 双 232 路路 GPI，双双 232 路路 GPO | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 产地：中国  厂家：广州 市索邦资讯 科技有限公 司 |
| **（十）通话系统** | | | | | | | | |
| 1 | 4 通道有线通话主站 | 品牌：RTS 型号：MCE325 | 4 通道有线通话主站 | 套 | 1 | 9015 | 9015 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 2 | 扬声器模块 | 品牌：RTS 型号： MCS325 | 适配通话主站/分站 | 套 | 1 | 3590 | 3590 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 3 | 18 英寸鹅颈话筒 | 品牌：RTS 型号：MCP90-18 | 适配通话主站/分站用 | 个 | 1 | 1820 | 1820 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 4 | 轻型单耳耳麦 | 品牌：RTS 型号：PH-88R5 | 适配通话主站/分站用 | 个 | 1 | 1558 | 1558 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科技有限公  司 |
| 5 | 双通道两线供电器 | 品牌：RTS 型号：PS20 | 双通道两线供电器 | 个 | 1 | 9980 | 9980 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 6 | 双通道两线/四线接口转换器 | 品牌：RTS 型号：DSI2008 | 双通道两线/四线接口转 换器 | 个 | 2 | 14678 | 29356 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 7 | 双设备机架安装套件 | 品牌：RTS 型号：MCP-1 | 双设备机架安装套件 | 个 | 2 | 1456 | 2912 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 8 | 无线 IFB 发射机 | 品牌：RTS 型号：TT-16 | 无线 IFB 发射机 | 个 | 1 | 7760 | 7760 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| 9 | 无线 IFB 接收机 | 品牌：RTS 型号：TR-16 | 无线 IFB 接收机 | 个 | 2 | 2890 | 5780 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司 |
| 10 | 空气导管耳机 | 品牌：RTS 型号：CES-2 | 空气导管耳机 | 个 | 2 | 800 | 1600 | 产地：中国  厂家： RTS(中国） 科技有限公 司 |
| **（十一）时钟系统** | | | | | | | | |
| 1 | 时钟 | 品牌：朗威视讯 型号：AC-M001N | 1”红色数码管显示时分秒 输出：2 路 RS485、1 路 RS232、1 路 1PPS、1 路 EBU(LTC) | 套 | 1 | 2600 | 2600 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 2 | 时钟 | 品牌：朗威视讯 型号：GPSA-100 | 蘑菇头天线，含 100 米馈 线，提供固定式或吸盘安 装支架 | 套 | 1 | 1350 | 1350 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 3 | 时钟 | 品牌：朗威视讯 型号：AC-TDC | 倒计时控制器，1 路 RS485  时码输入，1 路 EBU 时码 输入，4 路 RS485 时码信 号输出，1 路 EBU 输出， 可利用计算机通过 RS232 写入倒计时信息 | 套 | 1 | 2990 | 2990 | 产地：中国 厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 4 | 时钟 | 品牌：朗威视讯 型号：AC-S004N | 4”红色数码管显示时分  秒。 输入：1 路 RS485 输 出：1 路 RS485 | 套 | 1 | 2360 | 2360 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技股份有限  公司 |
| 5 | 时钟 | 品牌：朗威视讯 型号：AC-S004DN | 4”红色数码管显示倒计时 间(不带“倒计”汉字显示) 输入：1 路 RS485 输出：1 路 RS485 | 套 | 1 | 2340 | 2340 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 6 | 三联子钟 | 品牌：朗威视讯 型号：AC-S333D | 3/3/3 三联子钟 | 套 | 1 | 4680 | 4680 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| **（十二）提词器** | | | | | | | | |
| 1 | 提词器 | 品牌：朗威视讯 型号：LS-19 | 一体式一拖二标准型提  词器 提示器的结构，使用航空 铝材料，重量轻，强度大； 采用通用的适配板，可以 配合绝大多数摄像机使 用，主机显示为视频输出。 | 套 | 1 | 15500 | 15500 | 产地：中国 厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 2 | 屏幕 | 品牌：朗威视讯 型号：SA-19-ES | 一体式增强型总成，第二 组屏幕 | 套 | 1 | 7760 | 7760 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 3 | 有线手柄控制器 | 品牌：朗威视讯 | 有线手柄控制器 | 套 | 1 | 400 | 400 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号：FT-CT-WK |  |  |  |  |  | 厂家：北京  朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 4 | 无线控制器 | 品牌：朗威视讯 型号：FT-CT-WL | 2.4G 无线控制器，遥控范  围 10 米，自带 USB 接口接 收器。适用于坐播、站播 使用形式，支持多套无线 控制同时使用。 | 套 | 1 | 600 | 600 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 5 | USB 转 RS232 线 | 品牌：朗威视讯 型号：FT-CA-US | USB 转 RS232 线 | 根 | 1 | 200 | 200 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| 6 | USB 延长线 | 品牌：朗威视讯 型号：FT-CA-UB-20 | USB 延长线 | 根 | 1 | 200 | 200 | 产地：中国  厂家：北京 朗威视讯科 技股份有限 公司 |
| **（十三）视频周边系统** | | | | | | | | |
|  | **机箱** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 块插板的标准 2RU 机箱 | 品牌：ADV 型号：6800N-C2 | 10 块插板的标准 2RU 机箱 | 套 | 1 | 1220 | 1220 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2U 机箱双电源 | 品牌：ADV 型号：明纬双电源 | 2U 机箱双电源 | 块 | 2 | 640 | 1280 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **高清加嵌板** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频加嵌处理器 | 品牌：ADV 型号：HEB116 | HD/SD-SDI 音频加嵌处理  器，1 路 HD/SD-SDI 输入， 2 路平衡 AES/EBU 音频输 入，4 路经过时钟恢复的 HD/SD-SDI 输出，其中两 路可选 OSD 菜单显示，音 频延时可调，调整范围 75 帧。 | 块 | 2 | 6000 | 12000 | 产地：中国 厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **高清下变换板卡** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清下变换板卡 | 品牌：ADV 型号：HDS1102 | 高清数字信号下变换处理  器，1 路 HD-SDI 数字信号 输入，2 路下变换 SD-SDI 信号输出，1 路带时钟恢 复环通输出，带帧同步 | 块 | 1 | 10980 | 10980 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **高清 4X1 自动倒换开关** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清 4X1 自动倒换开关 | 品牌：ADV 型号：HXT301 | 4 路 3G/HD/SD-SDI 输入；  1 路 3G/HD/SD-SDI 输出；  1 路 REF 输入；  RS-422\GPI 控制接口输 入；支持 CLEAN SWITCH， | 个 | 1 | 7500 | 7500 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测视频丢失/静帧/黑场  /EDH，嵌入音频丢失  /DBN/PARITY/CHECKSUM，  断电第一路直通； |  |  |  |  |  |
| 2 | 品牌：ADV 型号：CHS-CR-CP1 | 3 色按键，信号源状态显  示，3 路 RS-422 控制接口， 1 路 RS-422 控制接口输 入，可接受上位机控制指 令，2 路 RS-422 输出，可 同时控制 主备 4\*1 倒换 器。 | 个 | 1 | 1400 | 1400 | 产地：中国 厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **视频分配器** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频分配器 | 品牌：ADV 型号：GDR106B | 3G-SDI 视频分配器，可设 定为 1 分 8 或 2 路 1 分 4 | 个 | 5 | 1500 | 7500 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **键控器** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高/标清键混 | 品牌：ADV 型号：LGK202 | 两路外键输入，RS232 控 制，可配遥控面板， PGM/PST | 套 | 1 | 24000 | 24000 | 产地：中国  厂家：领新 视讯（北京） 科技有限公 司 |
|  | **多格式转换器** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格式转换器 | 品牌：ADV  型号：HXT2020 | SD、HD 和 Ultra HD 的广  播级格式转换器 | 个 | 1 | 19000 | 19000 | 产地：中国  厂家：领新 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视讯（北京）  科技有限公 司 |
| **（十四）音频系统** | | | | | | | | |
| 1 | 调音台 | 品牌：雅马哈 型号：01V96i | 16+1 推子数字调音台,1 个插槽 | 台 | 1 | 17600 | 17600 | 产地：中国  厂家：雅马 哈乐器音响  （中国）投 资有限公司 |
| 2 | 数字扩展卡 | 品牌：雅马哈 型号：MY16-AE | 16 通道 AES/EBU 数字扩展 卡,D-Sub 25pin | 块 | 1 | 3340 | 3340 | 产地：中国  厂家：雅马 哈乐器音响  （中国）投 资有限公司 |
| 3 | 4 通道电话耦合器 | 品牌：福川 型号：TH804B | 4 通道电话耦合器 | 个 | 1 | 3650 | 3650 | 产地：中国  厂家：福州 市福川科技 有限公司 |
| 4 | 专业有源监听音箱 | 品牌：JBL 型号：LSR308 | 专业有源监听音箱（导演 室） | 个 | 2 | 2570 | 5140 | 产地：中国  厂家： JBL(中国） 有限公司 |
| 5 | 立体声耳机 | 品牌：森海塞尔 型号：HD280PRO | 密封式动圈立体声耳机 | 个 | 2 | 960 | 1920 | 产地：中国  厂家：森海 塞尔(中国） 有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 主播桌面话筒 | 品牌：DPA 型号： 2011C+TB4000+dao4010 | 主播桌面话筒 | 个 | 2 | 9000 | 18000 | 产地：中国  厂家： DPA(中国） 科技有限公 司 |
| 7 | 无线领夹话筒 | 品牌：拜亚动力 型号：TG558 | 无线领夹话筒 | 个 | 2 | 5120 | 10240 | 产地：中国  厂家：拜亚 动力(中国） 科技有限公 司 |
| **（十五）线材及接头、机柜、系统集成** | | | | | | | | |
|  | **视频跳线器** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 26 路视频跳线器（1U） | 品牌：佳耐美 型号：26DV | 26 路视频跳线器（1U） | 套 | 1 | 4750 | 4750 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 2 | 视频跳线 1M | 品牌：佳耐美 型号：VPC01-WC 1M | 视频跳线 1M | 套 | 6 | 79 | 474 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
|  | **模拟数字双用跳线盘** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1RU 48 路音频跳线盘 | 品牌：佳耐美 型号：  48-12A/820AQ/EIA | 1RU 48 路音频跳线盘 | 套 | 1 | 5480 | 5480 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 2 | 0.9 米音频跳线 | 品牌：佳耐美 | 0.9 米音频跳线 | 套 | 4 | 137 | 548 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号：BC009M |  |  |  |  |  | 厂家：佳耐  美(中国）有 限公司 |
|  | **视频线缆及接插头** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.5 高清视频电缆，200 米/ 卷 | 品牌：佳耐美 型号：L-2.5CHD | -2.5 高清视频电缆，200 米/卷 | 卷 | 2 | 857 | 1714 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 2 | 2.5BNC 接头，100 个/包 | 品牌：佳耐美 型号：BCP-B25HD | -2.5BNC 接头，100 个/包 | 包 | 1 | 1756 | 1756 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 3 | 4.5 高清视频电缆，200 米/ 卷 | 品牌：佳耐美 型号：L-4.5CHD+ | -4.5 高清视频电缆，200 米/卷 | 卷 | 6 | 1460 | 8760 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 4 | 4.5 高清缆用 BNC 视频头(100 个/包) | 品牌：佳耐美 型号：BCP-B53 | -4.5 高清缆用 BNC 视频头 (100 个/包) | 包 | 4 | 1900 | 7600 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 5 | 75 欧姆 BNC 终接（20 个/盒） | 品牌：佳耐美 型号：BCP-TB | 75 欧姆 BNC 终接（20 个/ 盒） | 盒 | 1 | 630 | 630 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
|  | **音频线缆及接插头** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 芯麦克风电缆 | 品牌：佳耐美 | 4 芯麦克风电缆(200 米/ | 卷 | 2 | 1851 | 3702 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号：L-4E6S | 卷) |  |  |  |  | 厂家：佳耐  美(中国）有 限公司 |
| 2 | 110 欧姆 AES/EBU 数字音频电 缆(200 米/卷) | 品牌：佳耐美 型号：DA202AT | 110 欧姆 AES/EBU 数字音 频电缆(200 米/卷) | 卷 | 2 | 909 | 1818 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 3 | 模拟音频电缆，200 米/卷 | 品牌：佳耐美 型号：L-2B2AT | 模拟音频电缆，200 米/卷 | 卷 | 6 | 716 | 4296 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 4 | XLR 方式音频电缆头(母） | 品牌：佳耐美 型号：NC3FXX | XLR 方式音频电缆头(母） | 个 | 20 | 38 | 760 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 5 | XLR 方式音频电缆头(公） | 品牌：佳耐美 型号：NC3MXX | XLR 方式音频电缆头(公） | 个 | 20 | 34 | 680 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 6 | XLR3(母)-BNC(母):音频阻抗 转换器 | 品牌：佳耐美 型号：BCJ-XJ-TRC | XLR3(母)-BNC(母):音频  阻抗转换器 | 个 | 10 | 168 | 1680 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 7 | BNC(母)-XLR3(公):音频阻抗 转换器 | 品牌：佳耐美 型号：BCJ-XP-TRC | BNC(母)-XLR3(公):音频  阻抗转换器 | 个 | 10 | 168 | 1680 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 限公司 |
|  | **做线工具** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压接钳 | 品牌：佳耐美 型号：TC-1 | 压接钳 | 个 | 1 | 718 | 718 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 2 | 压接模套， | 品牌：佳耐美 型号：TCD-35CA | 压接模套，BCP-B53、 BCP-B25HD、BCP-B3F | 个 | 1 | 744 | 744 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 3 | 压接模套， | 品牌：佳耐美 型号：TCD-D253F | 压接模套，DCP-C25HD C3F | 个 | 1 | 1791 | 1791 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 4 | 剥线钳 | 品牌：佳耐美 型号：TS100E | 剥线钳 | 个 | 1 | 576 | 576 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 5 | BNC 插拔工具 | 品牌：佳耐美 型号：BET-12 | BNC 插拔工具 | 套 | 1 | 376 | 376 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |
| 6 | 工具盒 | 品牌：佳耐美 型号：TB-2A | 工具盒 | 个 | 1 | 396 | 396 | 产地：中国  厂家：佳耐 美(中国）有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **施工辅料** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超 5 类网线，305 米/卷 | 品牌：安普 型号：定制 | 超 5 类网线，305 米/卷 | 卷 | 1 | 800 | 800 | 产地：中国  厂家：安普 网线（北京） 有限公司 |
| 2 | 视频工程辅料，包括电话线、  控制线等材料一批 | 品牌：国产  型号：定制 | 视频工程辅料，包括电话  线、控制线等材料一批 | 批 | 1 | 5500 | 5500 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 3 | 视音频接口板一批 | 品牌：国产  型号：定制 | 视音频接口板一批 | 批 | 1 | 5500 | 5500 | 产地：中国  厂家：定制 |
|  | **机柜机架** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 英寸标准机柜 43U 850 深 | 品牌：国产  型号：TD-43U-810 | 19 英寸标准机柜 43U 850  深 | 个 | 3 | 6000 | 18000 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 2 | 立式电源盒 16 孔 | 品牌：国产  型号：TP-16CA | 立式电源盒 16 孔 | 个 | 6 | 700 | 4200 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 3 | 组合式豪华控制台（单元） | 品牌：国产  型号：TD-4U-535F | 组合式豪华控制台（单元） | 个 | 8 | 5490 | 43920 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 4 | 组合式网孔监视器墙 | 品牌：国产  型号：TD-1300-2700CB | 组合式网孔监视器墙（定  制） | 个 | 2 | 9580 | 19160 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 5 | 多功能电源盒 6 孔 | 品牌：国产  型号：27 | 多功能电源盒 6 孔 | 个 | 10 | 440 | 4400 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 6 | 液晶监视器万向支架 | 品牌：国产  型号：定制 | 液晶监视器万向支架（单  臂） | 个 | 4 | 2100 | 8400 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 7 | 运输及安装费 | 品牌：定制  型号：定制 | 运输及安装费 | 项 | 1 | 0 | 0 | 产地：中国  厂家：定制 |
|  | **配电系统** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 | 品牌：定制 | 包括演播室的配电柜、空 | 项 | 1 | 40000 | 40000 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号：定制 | 开及相关仪表，配电设计  及设备用配电工程 |  |  |  |  | 厂家：定制 |
|  | **系统集成** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 品牌：定制 | 工程制图，技术手册，全 | 项 | 1 | 70250 | 70250 | 产地：中国 |
| 套工程图纸，视频系统调 |
| 型号：定制 | 试，系统集成工程师现场 | 厂家：定制 |
| 培训 |
| （十六）演播室图文系统 | | | | | | | | |
| 1 | LED 大屏 | 品牌：洲明 规格型号：UTW1.8 | 1. 显示屏净尺寸（宽× | ㎡ | 9.2 | 32000 | 294400 | 产地：中国 厂家：深圳 市洲明科技 股份有限公 司 |
| 高）：4800mm×1920mm， |
| 整屏分辨率（宽×高）： |
| 2560×1024 |
| 2. 物理点间距：1.875mm， |
| 物理密度：284444 点/m2； |
| 3. 箱体防护等级：IP61；  4. 箱体工艺材质：显示单 元主体框架、背壳为压铸 铝材质，所选材料符合国 家《GB/T15115-2009 压铸  铝合金》标准；抗拉强度 |
| 230mpa，屈服强度 |
| 167mpa，硬度 75HBS；显 |
| 示单元纵向拉伸承载力 |
| 2.3t，横向拉伸承载力 |
| 2.3t；四侧面平面度公差 |
| 0.02mm，四侧面垂直度公 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 差 0.02mm； |  |  |  |  |  |
| 5. 最大刷新频率： |
| 720Hz-3970Hz 可设置；换 |
| 帧频率：50、60Hz；灰度 |
| 等级:8-16bit 可设置；白 |
| 平衡亮度：0-600cd/m2； |
| 最大对比度：8000：1；屏 |
| 体正面为黑色亚光处理， |
| 反光率 2%； |
| 6. 色温范围： |
| 1300K-10000K，可调；整 |
| 屏亮度均匀性 99%；白平 |
| 衡误差±0.002Cx,Cy；发 |
| 光的中心距偏差 1.2%； |
| 7. 具备亮度/对比度/色 |
| 度调节/视觉修正等图像 |
| 调节功能，具备视频降噪、 |
| 运动补偿、色彩变换等图 |
| 像处理功能；具备 gamma |
| 校正技术，符合广电级标 |
| 准；显示屏工作时屏幕噪 |
| 声声压 2.8dB；显示屏画 |
| 面延时 2ms； |
| 8. 电源适应性： |
| AC100-240V(50-60HZ)；电 |
| 源具备 PFC 功能，功率因 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 素 0.95，电源效率 90%；  平均功耗 108W/㎡，最大 功耗 325W/㎡表面温升： 最大亮度白色连续工作 2 小时，屏体表面温升 18℃ 温升 18K；  9. 产品符合国家 GB/T  2423.17-2008 抗盐雾 10  级标准；符合国家 GB/T17742-2008 标准抗  震 8 级标准；阻燃性符合 国家 GB/T8626-2007B1 级  标准；电磁辐射符合国家 GB9254-2008 信息技术设 备（ITE）B 级标准；符合  国家 GB20145-2006-T 光  生物安全及蓝光危害无危 害类标准；  10. 所投产品厂家符合 IECQ QC080000 有害物质  过程管理体系标准，产品  生产、使用过程中对人及 周围环境产生有害物影 响。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 显示屏框架结构 | 品牌：洲明  规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | ㎡ | 9.2 | 1600 | 14720 | 产地：中国  厂家：深圳 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市洲明科技 |
| 股份有限公 |
| 司 |
| 3 | LED 大屏控制机 | 品牌：惠普 规格型号： HPProDesk400G5 | 采用 HPProDesk400G5 工 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 产地：中国 厂家：中国 惠普有限公 司 |
| 作站 |
| 1. CPU:酷睿八代 i5-8500  四核  2. 内存:8GB  3. 显卡:GT710  4. 硬盘:1TBSATA |
| 5. 机箱:HPProDesk400G5 |
| 专业机箱 |
| 4 | 65 寸液晶触摸屏（配套壁挂 架） | 品牌：唯瑞 规格型号：V65-T6KAL7 | 1. 屏幕：65 寸 LED 液晶 | 台 | 1 | 13880 | 13880 | 产地：中国 厂家：北京 唯瑞新源科 技有限公司 |
| 屏，图像物理分辨率 |
| 1920\*1080，显示性能满足 |
| FHD 全高清点对点。 |
| 2. 显示比例 16:9，对比  度 5000：1，亮度 350cd/  ㎡，可视角度 178°。 3. 红外触摸屏系统通讯 端口：USB。 |
| 4. 触摸框免驱：支持 |
| Windows XP、Windows |
| VISTA、Win7、Win8、Mac |
| OSX、Linux。 |
| 5 | 65 寸显示器（配套壁挂架） | 品牌：唯瑞 | 1. 屏幕尺寸 65 寸 | 台 | 2 | 9500 | 19000 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号：VH65N | 2. 刷新率：50 |  |  |  |  | 厂家：北京 |
| 3. 响应时间：5ms | 唯瑞新源科 |
| 4. LED 背光：有 | 技有限公司 |
| 6 | 演播室可视化智能显示调度 管理系统 | 品牌：艾迪普 规格型号：MediaLive | 采用 HPZ4G4 工作站  CPU：Intel® Xeon® W2102 内存：8GB×2 显卡：GT710 硬盘：1TBSATA 机箱：HPZ4G4 工作站机箱 | 套 | 1 | 13000 | 13000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| iControl V3 中央智能显控 系统软件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iControl V3 | 1. 可综合控制演播室内 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 |
| 景区效果灯、景区灯带 |
| 2. 对演播室内图文设备 |
| 时间线联动，高标清三维 |
| 图文演播室在线包装系 |
| 统，三维图形创作系统， |
| LED 大屏设备的集中控制 |
| 3. 可实现色键控制系统  的互动控制  4. 可接受移动终端控制 | 厂家：艾迪  普（北京） 文化科技股 |
| 5. 任意调用演播室内的 | 份有限公司 |
| 环境灯光设备进行控制， |
| 这些控制不但可以在软件 |
| 界面上手动操作，也可由 |
| 编制好的节目单进行调用 |
| 6. 在播出过程中可以根 |
| 据节目需要，修改灯光模 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 板，随时替换、调用不同 |  |  |  |  |  |
| 的灯光场景，灯光场景替 |
| 换调用过程中不影响正常 |
| 播出 |
| 7 | 超高分辨率大屏幕包装显示 系统 | 品牌：艾迪普 规格型号：3DM-4K | 采用 HPZ6G4 工作站 | 套 | 1 | 48000 | 48000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| CPU：IntelXeon®Gold5122 |
| 内存：8GB×2 |
| 显卡：GEFORCE RTX 2070 |
| +GT710  视频板卡：Ultralink Server 400K 硬盘：1TBSATA 机箱：HPZ6G4 工作站机箱 超高分辨率视频图形渲染 |
| 平台： |
| 二路 HD/SD-SDI 视频输 |
| 入； |
| 四路 DVI 信号输出； |
| iArtist V3 三维图形创作软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3 | 1. 具有 4K 超高分辨率输 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| 出能力，配合画面处理器  提供 4 路 DVI 输出；具有 2 路实时 HD-SDI 信号输 入，可以配合节目播出流 程随时实现动态 DVE 播出 效果，延时小于 2 帧； |
| 2. 有基本的三维模型，如 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 球形、圆盘，方块等，是 |  |  |  |  |  |
| 真三维设计软件，支持三 |
| 维建模； |
| iStudio V3 实时图文播控软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iStudio V3 | 1. 可读取外部数据库，根 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| 据数据库信息实时变换文 |
| 本或图形，当外部数据断 |
| 开时支持对文本和图形的 |
| 手动更新；支持天气数据  滚动播出；  2. 支持串联单自动生成 功能：能够读取现有新闻 文稿系统输出的标准文件  （如 xls,xml.txt 等文 |
| 件），并根据内容自动生 |
| 成当天的各档节目的串联 |
| 单；不同栏目对应不同的 |
| 字幕模板； |
| 8 | 高标清三维图文在线包装系 统 | 品牌：艾迪普 规格型号：G2 HD | 采用 HPZ4G4 工作站 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 产地：中国 |
| CPU：IntelXeon®W2123 |
| 内存：8GB×2 |
| 显卡：GTX10708GB  视频板卡：Ultralink Server 400K | 厂家：艾迪  普（北京） 文化科技股 |
| 硬盘：1TBSATA | 份有限公司 |
| 机箱：工作站机箱 |
| 三维实时视频图形渲染平 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台：  双路 HD-SDI 视频输入； 双路 HD-SDI 视频输出； |  |  |  |  |  |
| iArtist V3 三维图形创作软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3 | 1. 高清、标清、用户自定  义三种输出格式、自动保 存功能；  2. 渲染帧率和三角面数 实时显示功能；  3. 新增“物件”功能、编 辑“材质”和增加“纹理” 功能； | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| iStudio V3 实时图文播控软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iStudio V3 | 1. 点击“空格”键，可播  出手动节目单功能；  2. 在监视器上可播放资 源库中设置的素材或模板 功能； | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国  厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| 9 | 无轨虚拟现实图文包装系统 | 品牌：艾迪普 规格型号：iVRS-IDP | 采用 HPZ6G4 工作站  CPU：IntelXeon®Gold5122 内存：8GB×2 显卡：GEFORCE RTX 2070  视频板卡：Ultralink  Server 400K 硬盘：1TBSATA 机箱：HPZ6G4 工作站机箱 三维实时视频图形渲染平 台： | 套 | 1 | 48000 | 48000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二路 HD-SDI 视频输入；  二路 HD-SDI 视频输出； |  |  |  |  |  |
| iArtist V3 三维图形创作软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3 | 1. 制作软件有基本的三  维模型，如球形、圆盘， 方块等，是真三维设计软 件，支持三维建模  2. 通过文件查看相关的 软件事件记录的功能  3. 可连接数据库 DC 资 源，实时显示数据库中所 存储相关数据的功能  4. 支持 Script 脚本编写 的功能 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| iTracker V3 虚拟图文播控 软件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iTracker V3 | 1. 可读取外部数据库，根  据数据库信息实时变换文 本或图形，当外部数据断 开时支持对文本和图形的 手动更新；支持天气数据 滚动播出；  2. 具备与资讯采集审核 模块的数据接口，能够根  据资讯采集审核模块发送 过来的数据以走马、柱图、 饼图、曲线图等形式进行 播出；  3. 软件要求对字幕串联 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单以键盘“空格键”一键 |  |  |  |  |  |
| 控制方式实现顺序播出功 |
| 能；串联单可以跳播、重 |
| 播、顺序播放； |
| 10 | 高标清三维可视化交互系统 | 品牌：艾迪普 规格型号：G-Touch2-HD | 采用 HPZ4G4 工作站 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| CPU：IntelXeon®W2123 |
| 内存：8GB×2 |
| 显卡：GTX1070 8GB  视频板卡：Ultralink Server 400K 硬盘：1TBSATA 机箱：工作站机箱 三维实时视频图形渲染平 |
| 台： |
| 双路 HD-SDI 视频输入； |
| 单路 HD-SDI 视频输出； |
| iArtist V3 三维图形创作软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3 | 1. 提供多路视频实时开 | 套 | 1 | 70000 | 70000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| 窗，实现主持人与外景记 |
| 者的互动  2. 对于控制场景、导航场 景、内容场景需统一设计 创作  3. 系统具备强大的真三 维图文制作功能，模板制 |
| 作简单，系统自带常用的 |
| 特效，制作模板时可以直 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接套用特效 |  |  |  |  |  |
| iTouch V3 互动点评播控软 件 V3.2 | 品牌：艾迪普 规格型号：iTouch V3 | 1. 高标清三维可视化交  互系统所使用的节目播出 模板，可与超高分辨率大 屏幕包装显示系统、高标 清三维图文在线包装系 统、虚拟现实图文包装系 统通用，播出中可随时从 资源平台中调用直接使 用。 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 产地：中国 厂家：艾迪 普（北京） 文化科技股 份有限公司 |
| 11 | 4 口 KVM 切换器 | 品牌：ATEN 规格型号：CS1784A | 1. 4 端口 DVI KVMP 多电 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 产地：中国 厂家：宏正 自动科技 |
| 脑切换器，支持 USB 2.0 |
| 与 2.1 立体环绕声道； |
| 2. 一组 USB 控制端可控 |
| 管 4 台电脑与 2 台额外的 |
| USB 装置； |
| 3. 内建的 2 端口 USB 2.0  Hub 完全符合 USB 2.0 规 范；  4. 具备 2.1 声道环绕音 |
| 效支持 可通过前端面板 |
| 按键、热键与鼠标选择电 |
| 脑； |
| 5. 可独立切换电脑、USB |
| 接口设备与音频； |
| 6. 支持 DVI digital 与 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DVI analog 屏幕–符合  DVI 规格 nVidia 3D Vision Ready； |  |  |  |  |  |
| 12 | KVM 延长器 | 品牌：ATEN 规格型号：CE600 | 1. 通过 Cat 5e 线缆连接  近端与远程设备，最远可 达 60 米 ；  2. 可从一组远程的控制  端(最远可达 60 米)访问 电脑或 KVM 设备；  3. 具备 ATEN 独特技术， 通过一条 Cat 5e 线缆传输 影音信号 ；  4. 通过第二条 Cat 5e 线 缆传输 HDCP、RS-232、麦  克风信号 ；  5. 手动补偿控制可依距 离远近依序补强信号传输 强度 ；  6. RS-232 串口连接端口  –可连接串口终端机或串 口设备； | 台 | 1 | 3600 | 3600 | 产地：中国 厂家：宏正 自动科技 |
| 13 | HDMI 光纤传输线 | 品牌：长芯盛 规格型号：EPH2C01-50 | 50 米 HDMI 光纤传输线； | 根 | 2 | 910 | 1820 | 产地：中国  厂家：长芯 盛科技有限 公司 |
| 14 | USB 延长器 | 品牌：朗恒 | 1. 可以把电脑主机的 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 产地：中国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号：USB-2101H | USB 接口延长可达到 |  |  |  |  | 厂家：深圳 |
| 1-150 米； | 市朗恒科技 |
| 2. 使用单根网线，使用安 | 有限公司 |
| 装方便； |
| 3. 支持 USB2.0 协议； |
| 4. 可以热插拔 USB 设备； |
| 5. 发送器和接收器需外 |
| 接 DC5V 电源； |
| 6. 无需安装驱动； |
| 15 | 24 口网络交换机 | 品牌：华为 规格型号：  S5720S-28P-SI-AC | 1. 应用层级：三层； | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 产地：中国 厂家：华为 技术有限公 司 |
| 2. 传输速率： |
| 10/100/1000Mbps； |
| 3. 交换方式：存储-转发； |
| 4. 背板带宽；256Gbps； |
| 5. 包转发率：72Mpps； |
| 6. MAC 地址表：16K；  7. 端口结构：非模块化；  8. 端口数量：28 个；  9. 端口描述： 24 个  10/100/1000Base-T 端 |
| 口，4 个 100/1000Base-X |
| 千兆 Combo 口； |
| 10. 扩展模块：1 个堆叠 |
| 扩展插槽； |
| 11. 传输模式：全双工/ |
| 半双工自适应； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 辅料 | 品牌：艾迪普 规格型号：定制 | 根据系统需求配置网线、  DVI 线、VGA 线、转接头等 辅材； | 批 | 1 | 19680 | 19680 | 产地：中国 厂家：定制 |
| **（十七）演播室灯光系统** | | | | | | | | |
| 1 | LED 聚光灯 | 品牌：HL | 1. 光源：高显色指数单颗 | 台 | 10 | 5600 | 56000 | 产地：中国 |
| LED，额定功率 150W |
| 2. 色温：3200K ±150K/ |
| 5600K ±200K，显色指数 |
| Ra95（连续光谱）； |
| 3. 调光：DMX512 信号， |
| 亮度调节 0 - 255； |
| 4. 灯体：型材、钣金、CNC、 |
| 注塑。具有旋钮调焦； |
| 5. 光通量：6000lm（最 |
| 聚）；光效：100lm/W（最 | 厂家：北京 |
| 规格型号：HL-LEDJ150 | 聚）；光束角：15°（最 | 华林视通科 |
| 聚）；光通量：6000lm（最 | 技有限公司 |
| 散）；光效：100lm/W（最 |
| 散）；光束角：90°（最 |
| 散）；功率因数：0.98； |
| 透镜直径：170mm； |
| 6. 透镜：优质菲涅尔透 |
| 镜，出光率高、光斑汇聚 |
| 效果明显。 |
| 7. 遮扉：4 页遮扉，便于 |
| 进行裁光（效果与传统聚 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 光灯遮扉一样）；  8. 调焦：旋钮调焦  9. 模式：“现场模式”保 证现场直播时灯光保持常 亮，光源不被中断；“安 全模式”保护 LED 灯远离 不寻常过热，自动调节散 热管理系统的功能；  10. 场景：最后场景保持 功能，失去控制信号后能 保持最后状态不变，保证 直播安全  11. 显示：4 位数码显示， 显示 DMX 地址、LED 亮度 值、显示模式、控制模式  12. 散热：静音主动散热 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED 平板柔光灯 | 品牌：HL | 1. 光源：700 颗 LED 均匀 | 台 | 23 | 5600 | 128800 | 产地：中国 |
| 排列，功率 120W； |
| 2. 色温：5600K±200K， |
| 显色指数 Ra93（连续光 |
| 谱）； | 厂家：北京 |
| 规格型号：HL-LED48 | 3. 调光：DMX512 信号， | 华林视通科 |
| 亮度调节 0 - 255；光通 | 技有限公司 |
| 量：7000lm；光效：90lm/W； |
| 光束角：90°；功率因数： |
| 0.98；发光面： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 380mm\*220mm |  |  |  |  |  |
| 4. 灯体：灯体采用优质铝 |
| 型材与金属板材相结合结 |
| 构，表面喷黑色环氧树脂 |
| 高压静电粉末。 |
| 5. 柔光板：进口高透光率 |
| 柔光板，光输出柔和、均 |
| 匀、无红外线、紫外线、 |
| 无眩光、不刺眼。 |
| 6. 遮扉：4 页遮扉； |
| 7. 模式：“现场模式”保 |
| 证现场直播时灯光保持常 |
| 亮，光源不被中断；“安 |
| 全模式”保护 LED 灯远离 |
| 不寻常过热，自动调节散 |
| 热管理系统的功能； |
| 8. 场景：最后场景保持功 |
| 能，失去控制信号后能保 |
| 持最后状态不变，保证直 |
| 播安全 |
| 9. 显示：4 位数码管，显 |
| 示 DMX 地址、亮度值、显 |
| 示模式、控制模式、； |
| 10. 散热：无风扇散热， |
| 选配附件:30°、45°、 |
| 60°束光网 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 恒力铰链吊杆 | 品牌：HL 规格型号：HL-DM40 | 1.升降平稳，无滑落现象，  收回时杆部较短。负荷在 5－10kg 范围可调，采用 磨擦片阻尼与回力簧结 构，升降范围在 500mm－ 3800mm 之间，灯具在吊杆 伸缩范围内可停止在任何 位置上，无上缩下伸现像， 定位准确。 2.恒力铰链吊杆上的电缆 与灯具电缆采用接插件方 式连接，方便拆卸、调整 灯位。 3.采用阻燃三芯电源电 缆，电缆铜芯截面为 1.5 mm | 条 | 33 | 1312 | 43296 | 产地：中国 厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 4 | 灯具号码牌 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 对 | 33 | 48 | 1584 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 5 | 灯具电源接插件（公头） | 品牌：HL 规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 套 | 33 | 72 | 2376 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 6 | 灯具信号接插件 | 品牌：HL  规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 套 | 43 | 72 | 3096 | 产地：中国  厂家：北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 华林视通科  技有限公司 |
| 7 | 灯具电源接插件 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 套 | 43 | 72 | 3096 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 8 | 信号分线盒 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 个 | 19 | 80 | 1520 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 9 | 电源分线盒 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 满足系统使用要求 | 个 | 19 | 80 | 1520 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 10 | 杆控杆 | 品牌：HL 规格型号：HL-T40 | 1.伸长 4 米；  2.采用铝合金材质，两节 伸缩设计，设锁紧装置确 保操作方便安全。 | 支 | 1 | 800 | 800 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 11 | 墙面插座箱 | 品牌：定制国标 规格型号：定制 | 1.选用优质钢板(板厚  1.2mm)制成；  2.箱体配连接支架；  3.箱体配 2 套 16A 三芯接 插件（或防尘防溅接插 件），1 套 5 芯卡龙头。 | 个 | 2 | 944 | 1888 | 产地：中国 厂家：定制 |
| 12 | 数字调光台 | 品牌：HL  规格型号：KK-1024 | 1.光路有 24、48 等多种可  选（间隔 24 路最多可有 | 台 | 1 | 13600 | 13600 | 产地：中国  厂家：北京 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 512 个光路）；480 光路以 |  |  |  |  | 华林视通科 |
| 下各型号均可间隔 24 升 | 技有限公司 |
| 级光路，最多可升级到 |
| 512 个光路； |
| 2.硅路最多可达 1024； |
| 3.24 个分控推杆，方便用 |
| 作现场灯光编辑和调整， |
| 在有单灯效果时作用更 |
| 显； |
| 4.12 个集控，可翻 8 页， |
| 每页均可记录不同的内 |
| 容，而且可以同时操作各 |
| 页； |
| 5.内置稳定性胜过 |
| Pentium 处理器的工控 |
| 级专业处理器，提供高度 |
| 可靠的工作稳定性保证； |
| 主要技术参数 |
| 1、光路：24-512； |
| 2、硅路：24-512，最大可 |
| 达 1024； |
| 3、集控：12 个，翻 8 页； |
| 4、效果：16 个，任意一 |
| 个均可独立控制电脑灯； |
| 5、输出：DMX-512，四个 |
| 输出口； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6、供电：  AC18-250V/50/60Hz  7、净重：19kg |  |  |  |  |  |
| 13 | DMX512 信号放大器 | 品牌：HL 规格型号：AM-8 | 1.具有 DMX 数字信号的  放大及分配功能； 2.一路输入八路输出，输 入与输出之间采用光电隔 离，保护系统不受损坏； 3.支持热插拔，具备控制 信号中断输出自动保持功 能；  4.信号放大后可传输  300m；  5.每个输出端口对应一台 设备；  6.工作电压:单相  220V/50Hz；  7.配相关机柜。 | 个 | 5 | 1568 | 7840 | 产地：中国 厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 14 | 直通柜 | 品牌：HL | 1.直通柜输出 24 路× | 台 | 1 | 6080 | 6080 | 产地：中国 |
| 2Kw； |
| 2.柜体采用优质钢板(板 |
| 厚 1.2mm)加工而成,表面 | 厂家：北京 |
| 规格型号：定制 | 喷塑处理； | 华林视通科 |
| 3.直通柜设有进线总开 | 技有限公司 |
| 关，下设 24 路分开关，开 |
| 关采用知名品牌； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.符合供电规范；  5.空气开关与演播室直通 回路编号相对应； 6.配底座。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 配套机架 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 根据实际需求配置 | 个 | 1 | 3120 | 3120 | 产地：中国  厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 16 | 阻燃电缆 | 品牌：亚光 规格型号：电源线：3  ×1.5， 控制线：（2  ×0.3）P，配电线：5  ×16，配套 | 1.所有电缆采用国内外专  用影视阻燃型铜芯电缆， 产品通过 3C 认证； 2.绝缘护套材料选用温度 等级为 90℃的阻燃热塑 性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm² 以下采用颜色循环标志， 1.5 mm²以上采用数字标 识，可根据用户要求标识 排列； 4.产品抗电强度应通过  2500 V，5 分钟耐电压试 验不击穿； 5.导电率高，导体直流电 阻符合国家的相关要求； 6.产品具有良好的散热性 和弯曲性，绝缘、护套材 | 批 | 1 | 24000 | 24000 | 产地：中国 厂家：扬州 亚光电缆有 限公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 料抗老化性能优良；  7.灯光供电回路采用三芯 铜芯电缆，演播室电缆线 径 1.5mm²；  8.DMX512 信号线采用影 视屏蔽信号线，电缆线径  0.3mm²；  9.电缆规格、用量满足特 殊照明灯具（含常规灯具 及效果灯具并考虑今后灯 具的增加）的连接要求。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆桥架 | 品牌：HL 规格型号：定制 | 1.采用冷轧钢板，表面做 | 套 | 1 | 11200 | 11200 | 产地：中国 厂家：北京 华林视通科 技有限公司 |
| 热镀锌处理; |
| 2.300mm 以下（含 300mm）  宽的厚度为 1.5mm， 100mm 以下（含 100mm）宽 的厚度为 1.0mm； 3.抗腐蚀力强,设置接地 |
| 装置，实际用量与规格满 |
| 足设计配置。 |
| 18 | 固定挂灯网架 | 品牌：HL | 1.网格规格："田”字型， | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 产地：中国 |
| 间距 600mm，网架材料采 |
| 用直径 46 mm 钢管； | 厂家：北京 |
| 规格型号：定制 | 2.演播室固定挂灯网架全 | 华林视通科 |
| 部为焊接结构，上表面在 | 技有限公司 |
| 一个平面上。总高度差 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5mm； |  |  |  |  |  |
| 3.固定挂灯网架距地面高 |
| 度为 4-5.5 米； |
| 4.演播室仅灯光设备固定 |
| 挂灯网架净承重 80kg/平 |
| 米； |
| 5.钢材表面做黑色防锈处 |
| 理。 |
| 19 | 附属材料 | 品牌：HL | 所有附属材料满足工程需 | 批 | 1 | 50184 | 50184 | 产地：中国 |
| 厂家：北京 |
| 规格型号：定制 | 求。 | 华林视通科 |
| 技有限公司 |
| **（十八）演播室舞美制景** | | | | | | | | |
| 1 | 整体地面地胶 | 品牌：定制 | 1.含损耗 | ㎡ | 103 | 289 | 29767 | 产地：中国 |
| 规格型号：定制 | 2.地胶拼花 | 厂家：定制 |
| 2 | 景区背景 | 品牌：定制 规格型号： L22000\*H3200 | 1.25mm\*25mm\*1.2 镀锌方 | ㎡ | 70.4 | 2797 | 196909 | 产地：中国 厂家：定制 |
| 管  2.防火防锈处理  3.膨胀螺丝固定 |
| 4.软膜饰面背景 |
| 3 | 主播桌 | 品牌：定制 | 1、钢木结构 | NOS | 1 | 25920 | 25920 | 产地：中国 |
| 规格型号：定制 | 2、亚克力桌面 20mm | 厂家：定制 |
| 4 | 吧椅 | 品牌：定制 | 1.满足用户使用 | NOS | 2 | 129 | 258 | 产地：中国 |
| 规格型号：定制 | 厂家：定制 |
| 5 | 强电线路 | 品牌：定制 | 1.1.5 厚金属桥架 | m | 80 | 88 | 7040 | 产地：中国 |
| 规格型号：定制 | 2.1.5 厚镀锌铁管 | 厂家：定制 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.GB\_2.5 ㎡-BV 铜芯线 |  |  |  |  |  |
| 6 | 弱电线管 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1.1.5 厚金属桥架  2.1.5 厚镀锌铁管 | m | 80 | 88 | 7040 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 7 | LED 可调光变色灯 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、led 灯带，控制器调色，  rgb+白四色 | m | 700 | 72 | 50400 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 8 | LED 灯专用电源线 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、定制 | NOS | 1 | 6048 | 6048 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 9 | LED 可调光解码器 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、定制 | NOS | 28 | 240 | 6720 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 10 | 信号放大器 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、定制 | NOS | 28 | 216 | 6048 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 11 | LED 可调光电源 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、250W 电源 | NOS | 40 | 172 | 6880 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 12 | 控制台 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、定制 | NOS | 1 | 874 | 874 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 13 | 配电箱 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、定制 | NOS | 1 | 3568 | 3568 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 14 | 抠像漆 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、三遍涂刷 | nos | 1 | 2160 | 2160 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 15 | 抠像地胶 | 品牌：定制  规格型号：定制 | 1、含搭边损耗 | ㎡ | 16 | 648 | 10368 | 产地：中国  厂家：定制 |
| 合计 | | 大写：肆佰壹拾玖万捌仟玖佰捌拾元整 小写：4198980 元 | | | | | | |

投标人（公章）：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司 投标人法定代表人（或授权代表）签字：