**4.1 投标分项报价表**

项目编号：YZCG-G2019141号

项目名称：禹州市教育体育局校园监控采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 网络高清摄像头 | 海康威视  DS-2CD2T25D-I5 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级11级。  红外补光距离50米。  需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。  在1920x1080@25fps下，清晰度1100TVL。  支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。  信噪比59dB。  视频压缩：H.265/H.264/M-JPEG  具有106dB宽动态。  支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。  支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。  ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。**（提供检验报告：公京检第1612278号，58条）**  具有黑白名单功能，其中白名单可添加10个MAC地址。  具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。  可开启或关闭智能后检索功能。  具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。  IP67防尘防水等级。  网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour  支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。  设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。  ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。  其它参数 日夜转换模式：ICR红外滤片式；背光补偿：支持，可选择区域；数字降噪：3D 数字降噪**（提供检验报告：公京检第1610791号，18条）** | 台 | 3992 | 440 | 1756480 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 2 | 智能球形摄像机 | 海康威视  iDS-2PT9144MX-D/F/T2(1352/6) | 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。  ★摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均1/1.8英寸。**（提供检验报告：**公**京检第1910351 概述）**  ★内置2个GPU芯片。**（提供检验报告：公京检第1910351 概述）**  支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。  设备可支持白光灯及红外光补光。  ★在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。**（提供检验报告：公京检第1910350 第11条）**  支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。  ★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。**（提供检验报告：公京检第1910353 第19条）**  设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。  可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。  设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。  ★可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。**（提供检验报告：公京检第1910350 第12条）**  支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率99%，支持单场景同时检出30张人脸图片，并支持面部跟踪。  全局相机内置高效白光全彩阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人体车辆抓拍。  设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率110×120的人脸图片。  在距离设备30米处，人脸抓拍准确率95%，人体抓拍准确率95%。  ★通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间0.2秒。**（提供检验报告：公京检第1910350 第8条）。**  支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。  支持标准的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 | 台 | 2 | 3900 | 7800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 3 | 低照度摄像机 | 海康威视  DS-2CD7C44MWD-XZG(11-40/4) | 具有双镜头、双通道一体化设计。  通道1和通道2均具有400万像素 CMOS传感器。  ★具有两个图像采集模块。**（提供检验报告：公京检第1813290号，概述）**  ★镜头支持垂直角度调节功能。**（提供检验报告：公京检第1814628号，21条）**  具有1/1.8"靶面尺寸。  像元尺寸2.9um×2.9um。  ★最低照度彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。**（提供检验报告：公沪检第1843438号，4条）**  内置GPU芯片。  动态范围120dB。  信噪比60dB。  ★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。**（提供检验报告：公京检第1814777号，3条）**  通道1和通道2在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均1400TVL。  在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率99%。  ★在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。**（提供检验报告：公京检第1812772号，12条）**  支持检出两眼瞳距22像素点的人脸图片。  人脸检出率99%。  ★支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。**（提供检验报告：公京检第1812772号，12条）**  支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。  支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。  ★在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。**（提供检验报告：公京检第1812772号，13条）**  支持人脸比对，比对准确率99%。  可识别320种车辆品牌。  车辆品牌识别白天准确率99.5%，晚上准确率97.5%。  支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。  同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。  ★支持单场景同时检出42张人脸图片，并支持面部跟踪。**（提供检验报告：公京检第1812772号，6条）**  需支持本地SD卡存储，最大支持256G。  IP66防护等级、IK10防暴等级。 | 台 | 2 | 4300 | 8600 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 4 | 智能比对终端 | 海康威视  iDS-6704NX/FA-V2 | 支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持4个人脸库，库容4000张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表2种展示方式  ★支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端**（提供检验报告：公泸检第1843342号，21条）**  ★支持接入4路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过该设备实现4路人脸抓拍功能**（提供检验报告：公泸检第1843342号，21条）**  ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）**（提供检验报告：公泸检第843342号，20条）**  支持将2个网口设置不同网段的IP地址  人脸检索支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索  音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）  ★支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统**（提供检验报告：公泸检第1843342号，17条）**  支持16路报警输入，4路报警输出接口  ★支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息**（提供检验报告：公泸检第1843342号，22条）**  支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作  ★支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像**（提供检验报告：公泸检第1843342号，21条）**  支持语音对讲，可通过客户端与设备端进行实时双向对讲；可通过客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲  可获取网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息  ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字**（提供检验报告：公泸检第1843342号，16条）**  录像分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 5 | 拼接屏 | 海康威视  DS-D2055NL-B/Y | LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝3.5mm，响应时间8ms。  输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1。  输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1  LCD显示单元亮度600cd/㎡，对比度5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。  ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。**（提供检验报告：委托检验2017-3723第21条）**  LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度0.001cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。  ★LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50.5%。**（提供检验报告：CJSETI-2018F052001C）**  LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。  LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。  ★主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。**（提供检验报告：2018-4046）**  LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。  用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15\*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 | 台 | 4 | 6500 | 26000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 6 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视  DS-7616N-K1 | 可支持最大接入16路H.265编码格式的视频图像  支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘  支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出  ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像**（提供检验报告：公沪检1842859，30条）**  可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式  支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖  支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活  支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲  支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现  支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改  支持标签定义、查询、回放录像文件；  支持重要录像文件加锁保护功能；  支持硬盘配额模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； | 台 | 73 | 490 | 35770 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 7 | 8路网络硬盘录像机 | 海康威视  DS-7608N-K1 | 可支持最大接入8路H.265编码格式的视频图像  支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘  支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出  ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像**（提供检验报告：公沪检1842858，30条）**  可设置9/8/6/4/1等多种预览模式  支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖  支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活  支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲  支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现  支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改. | 台 | 211 | 380 | 80180 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 8 | 4路网络硬盘录像机 | 海康威视  DS-7604N-K1 | 可支持最大接入4路H.265编码格式的视频图像  支持1个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘  支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出  ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像**（提供检验报告：公沪检1842857，30条）**  可设置9/8/6/4/1等多种预览模式  支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖  支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活  录像方式 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；  备份方式 常规备份、事件备份；  网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；  支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现  支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改 | 台 | 87 | 310 | 26970 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 9 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视DS-7632N-K2 | 可支持最大接入32路H.265编码格式的视频图像  支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘  支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出  ★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像**（提供检验报告：公沪检1842864，30条）**  可设置36/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式  支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖  支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活  支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲  支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现  支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;  支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出;  全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能;  支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、 | 台 | 46 | 1050 | 48300 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司，杭州市 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 希捷ST6000VX001 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s, 接口：SATA3.0 | 块 | 73 | 1300 | 94900 | 希捷科技有限公司，无锡市 |
| 11 | 监控专用硬盘 | 希捷  ST4000VX000 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 303 | 850 | 257550 | 希捷科技有限公司，无锡市 |
| 12 | 监控专用硬盘 | 希捷  ST2000VX003 | 2TB/64MB(3Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 | 块 | 60 | 590 | 35400 | 希捷科技有限公司，无锡市 |
| 13 | 监控专用硬盘 | 希捷  ST1000VX001 | 1TB/64MB(3Gb/秒 NCQ）/5900RPM/SATA3 | 块 | 27 | 390 | 10530 | 希捷科技有限公司，无锡市 |
| 14 | 32寸液晶电视 | 夏新  M3219D | 屏幕尺寸:32英寸  分辨率:720P（1366\*768）  屏幕比例:16:9  面板等级:A+  背光源:LED  可视角度:178/178度  响应时间:6ms  扫描方式:逐行扫描  接收制式:PAL/NTSC  待机功耗 ：0.45W | 台 | 116 | 750 | 87000 | 深圳市深台电科技有限公司，深圳市 |
| 15 | 22寸显示器 | 新境界N2211 | 液晶屏面板：TN技术  曲率：平面  尺寸/屏对角：21.5"/548.9mm  背光类型：LED背光  分辨率：1920\*1080  刷新率：60Hz  显示比例：16:9  接口：VGA  电源：输入电压DC 12V /2.5A  整机功耗：22W  采用DC 调光，极大降低了屏幕闪烁现象，画面一直保持清晰流畅，减轻眼部负担，能最大程度缓解人眼紧张疲劳； | 台 | 198 | 480 | 95040 | 深圳华冠机器  人技术有限公  司，深圳市 |
| 16 | 24路千兆交换机 | 锐捷  RG-NBS1824GC | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架，实配固化千兆电接口数 24个  2、交换容量 48Gbps  3、包转发率 35.7Mpps  4、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级 4KV，  5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度 50°C，  6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过console命令行配置限速策略，  7、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持4M（含4M）的端口缓存，  8、为了防止静电吸附灰尘和噪声，要求设备采用无风扇静音设计 | 台 | 30 | 750 | 22500 | 锐捷网络股份有限公司，福州市 |
| 17 | 16路交换机 | 锐捷  RG-NBS1816+ | 1、标准1U机架设备；  2、固化百兆电接口数 16个；  3、交换容量 3.2Gbps，包转发率 2.38Mpps；  4、采用无风扇静音设计；  5、要求所投设备MAC地址 4K； | 台 | 20 | 450 | 9000 | 锐捷网络股份有限公司，福州市 |
| 18 | 8路交换机 | 腾达  S108 | 10Mbps：14880pps  100Mbps：148800pps  标准协议:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x  端口:8\*10/100M 自适应 RJ45口 (Auto MDI/MDIX)  网络介质:100Base-TX：5类UTP  10Base-T：3类或3类以上UTP | 台 | 700 | 90 | 63000 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司，深圳市 |
| 19 | 5路交换机 | 腾达  S105 | 传输速率:10/100/1000M  网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab  固定端口:5个10/100/1000Mbps自协商 RJ45网口，支持自动翻转  电源输入:AC:220V~50Hz  电源输出:5V/0.6A | 台 | 200 | 60 | 12000 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司，深圳市 |
| 20 | 光纤 | 烽火通信  GYDTA24X | 光纤芯数:24  允许侧压力:800N/100mm  光缆外径:10mm | 米 | 2000 | 3 | 6000 | 烽火通信科技股份有限公司，武汉市 |
| 21 | 收发器 | 烽火通信  FH1000DBS | 接口类型:1000Base-T, 1000Base-FL  传输速率(Mbps):10/100/1000  符合协议标准:IEEE 802.3， IEEE 802.1d， IEEE 802.1p， IEEE 802.1Q， IEEE 802.3X | 对 | 20 | 450 | 9000 | 烽火通信科技股份有限公司，武汉市 |
| 22 | 监控  支架 | 浩视  HS-35 | 安装方式: 壁装  旋转范围:全方位 | 个 | 3992 | 10 | 39920 | 深圳市浩视安防有限公司，深圳市 |
| 23 | 监控  电源 | 恒鑫  A-1220 | 12V 2A | 个 | 3992 | 20 | 79840 | 恒鑫电镀电源有限公司，温州市 |
| 24 | 监控箱 | 好安芯  HAX-560A | 表面处理：脱脂酸洗磷化喷粉  IP等级: IP55  箱体接地：箱体上盖、箱体、防水帽所有设备都实现连接导通，形成完整的电磁屏蔽外壳。  箱体防水：箱体采用双坡型独立雨帽，能将箱体内冷凝水从顶部排除，确保设备安全。 | 个 | 500 | 45 | 22500 | 广州好安芯智能设备有限公司,广州市 |
| 25 | 复合线 | 艺佳  580 | 4芯网线带2芯电源一体线 | 箱 | 1000 | 360 | 360000 | 河南腾达特缆有限公司，巩义市 |
| 26 | 辅材 | 定制 | PVC管、线槽、网头、信号线、电视挂架等 | 批 | 1 | 18590 | 18590 | 禹州市 |
| 27 | 施工费 | 定制 | 安装调试费：单台安装60\*3992台=239520 | 批 | 1 | 239520 | 239520 | 禹州市 |
| 合 计 | | 大写：叁佰肆拾伍万捌仟捌佰玖拾元整 　　　　 　 小写：3458890.00 | | | | | | |

投标人（公章）：禹州市蓝臻科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：