**鄢陵县纪委监委谈话场所信息化建设升级改造项目采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：鄢陵县纪委监委谈话场所信息化建设升级改造项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：服务器1台、软件升级1套、终端电脑9台、磁盘阵列1台、安检门1套等。

（四）预算金额：35万元； 最高限价：35万元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15日内

（六）交付（服务、施工）地点：中国共产党鄢陵县纪律检查委员会

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标不接受联合体投标；

（三）具有独立法人资格且具有相应的经营范围；

（四）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（五）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

四、采购需求

**（一）本项目需实现的功能或者目标**

鄢陵县纪委监察委机关谈话场所现有8间谈话室及1间监控室，已安装音视频监控系统，按照省纪委制定的建设标准，现有谈话室及监控系统缺少配套的办案设备，监控设备存储时限及部分功能不能满足实际执纪办案需要。本项目需要实现的功能：升级原有监控系统等信息化系统，用于实现文字和语音对讲通信功能及提升平台使用性能；满足人员进出谈话场所安全检查及标准化办案设备；增加谈话室及场所监控录音录像资料存储时限，确保存储时限不低于3个月。

**（二）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 否 | |
| 2 | 软件升级 | 原平台软件升级  保证与原有系统无缝对接, 投标人须提供本项目无缝对接承诺函。 | 套 | 1 | 否 | |
| 3 | 终端电脑 | I5-7300HQ 8G/256G固态/1050-2G/15.6/WIN7 | 台 | 9 | 否 | |
| 4 | 小型打印机 | 技术类型：黑白激光  连接方式：USB  最高分辨率:600 x 600 dpi  幅面：A4  自动双面打印：不支持 | 台 | 9 | 否 | |
| 5 | 碎纸机 | 碎纸效果：米粒状  移动轮：有  可碎介质：纸，回形针、订书针  最大碎纸幅面：A4  连续碎纸机时间：31-40分钟  碎纸速度：1-2米/分钟  安全触停：无  特殊功能：自动反向退纸  保密等级：5级  单次碎纸张数：6-10张  噪音分贝：50-60dB  类型：长时间碎纸机  纸箱容量：11-20L | 台 | 2 | 否 | |
| 6 | 入耳式耳机 | 耳机头戴式频响范围：6 - 40 000 赫兹  阻抗：16 欧姆  接口类型：L型  灵敏度：103 dB  最大承载功率：30 mW  线长：1.2 米  音频接口：3.5 毫米  佩戴方式：入耳式 | 个 | 10 | 否 | |
| 7 | 磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 ★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ★可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； ★支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； ★根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问； ★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； ★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像； 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出； 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传； 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息； ★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； ★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； ★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 | 台 | 1 | 是 | |
| 8 | 硬盘 | 6T企业级硬盘，6TB/128MB（6GB/秒 NCQ）7200RPM/SATA 3.5HDD | 块 | 24 | 否 | |
| 9 | 安检门 | 中英文显示：可根据需要选择相应的语言  LCD背光：0-99S显示时间连续可调  识别功能：可识别被测物品大小  开机自检：系统出现故障时显示屏将自动显示故障内容  报警设置：声光同时报警，1-25S报警时间、255级音量可调，11级音调可调  灵敏度：区灵敏度、总体灵敏度均有255级可调  外型尺寸：2230mm(高)X830mm(宽)X560mm(深)，  通道尺寸：2000mm(高)X710mm(宽)X500mm(深)，尺寸允许正负5%的偏差。 | 套 | 1 | 否 | |
| 10 | 辅材 | 水晶头，扎带，接头等 | 批 | 1 | 否 | |

（四）服务标准、期限、效率等要求：

保证核心设备及其他设备安装调试正常运行的同时，须保证能够与原有设备无缝对接；所有设备质保期均为一年；如果设备出现故障能及时解决，7\*24小时电话技术支持。

（五）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标文件中须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。(除采购清单“10、辅材”外)

2、招标文件中所列产品参数为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。否则为无效投标。

4、带★的技术参数及功能要求为关键技术指标，投标人必须按照招标文件的要求提供公安部出具的详细描述所投设备性能、特点的权威检验报告，以证明技术参数及功能的有效性。

五、评标方法

本项目采用最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：根据财政支付进度支付

七、联系方式

联系人姓名：宋先生

联系电话：13938916658

单位地址：鄢陵县人民路中段县委六楼

中共鄢陵县纪律检查委员会