政府采购项目采购需求提交说明

鄢陵县政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。

一、采购需求部分

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

二、评标标准部分

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

2019政法装备项目办公机具设备采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：2019政法装备项目办公机具设备

（二）采购方式： 公开招标

（三）主要内容、数量及要求：详见采购清单

（四）预算金额： 46.8万元

最高限价： 46.8万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县公安局。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。营业执照具有与本次招标内容相关的经营范围。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

（二）采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 核心产品 |
| 1 | 台式电脑 | CPU：Intel第八代四核 处理器，主频≥3.6GHz,缓存≥6MB 主板：Intel 300系列或以上商用芯片组 扩展槽：≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1，≥1个PCI 内存：≥4G内存 硬盘：≥1TB 7200rpm 3.5英寸 SATA3接口 光驱：无 显卡：≥集成显卡/2G DDR5 显存独立显卡  网卡：≥集成10/100/1000M以太网卡  机箱：≥14L立式机箱 标配接口：VGA接口≥1个，HDMI或DP高清接口≥1个，串口≥1个，USB 3.0接口≥6个，至少2个原生高速USB 3.1 Gen2接口前置。 键盘及鼠标：防水键盘和光电鼠标 显示器：≥21.5寸宽屏液晶，具有低蓝光护眼功能，并提供国际权威机构的产品检测证书。（提供相关证明材料） 认证：MTBF≥100万小时并获得节能产品认证，（提供相关证明材料） 服务要求：提供生产厂商主机主要部件三年保修及三年上门服务，显示器一年保修及一年上门服务。 | 台 | 40 | 是 |
| 2 | 便携式打印机 | 最大打印幅面：A4 打印速度：黑白：9.0ipm彩色：5.8ipm 照片（8"×10"图像）：约99秒 照片（4"×6"图像）：约53秒 数码相机直接打印（4"×6"无边距）：约104秒  最高分辨率：9600x2400dpi  介质类型：普通纸，高分辨率纸(HR-101N)，专业照片纸(PR-101)，高级光面照相纸II(PP-201)，亚高光照片纸(SG-201)，光面照片纸(GP-401)，光面照片纸(Everyday use)(GP-501)，亚光照片纸(MP-101)，双面照片纸(手动)(PP-101D)，照片贴纸(PS-101)，T恤转印介质(TR-301)，信封  介质尺寸：A4，Letter，Legal，A5，B5，Envelopes(DL，COM10)，4×6"，5×7"，8"x10"，信用卡，Wide 选购：蓝牙 、红外、、电池套件。 支持：无线打印（IEEE 802.11b/g/n， AP模式打印 墨盒数量：五色墨盒 最小墨滴：1pl  产品尺寸：322×185×62mm 电源功率：打印：约9W，待机：约1.5W，关机：约0.4W 工作噪音：约38.5dB(A) 接口：USB2.0 pictbridge | 台 | 20 | 否 |
| 3 | 激光打印机 | 产品类型黑白激光多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 最大处理幅面 ≥A4  耗材容量硒鼓LD2451：12000页，墨粉LT2451：1500页，LT2451H：2600页；随机硒鼓：12000页，随机墨粉：≥2600页 双面功能手动 黑白打印速度 ≥28ppm  打印分辨率 HQ1200，600×600dpi  首页打印时间＜8.5秒 打印语言 GDI  复印速度 ≥28cpm  复印分辨率 600×600dpi  首页复印时间＜10秒 连续复印 1-99页 证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印 缩放范围 25-400% | 台 | 25 | 否 |
| 4 | 装订机 | 1.打孔、装订厚度(mm)：50mm厚度（75g/㎡纸张） 2.打孔方式：尼龙管加热高温铆钉 3.预热时间：约2-4min 4.装订并钻孔时间:≤10秒 5.适用钻刀尺寸：Ф6×50mm 中空特种钻头 6.毛重(kg)：20kg 7.适用铆管尺寸：Ф5.2（需保存15年以上） 8.工作台尺寸(mm)：480mm（长）×225mm(宽） 9.外包装尺寸(长\*宽\*高)：570mm×545mm×365mm 10触摸按键：国内首创触摸接触式操作，简便人性。 11. 激光定位自动装订机 12. 新型温控:采用国内最新的PTC加热控制技术，预热时间只需2-4分钟，完成后温度基本恒定，比原来铆管装订机时间更短、效率更高。 | 台 | 15 | 否 |
| 5 | 模块化UPS | 主机采用模块化设计单个模块20KVA,整机功率最大可扩容100KVA，功率模块支持热插拔，当拔出监控模块时，系统可以正常工作。 每个模块采用独立系统控制，UPS模块根据互享的信息独立进行控制，故障模块自动脱离系统。 机柜超大LCD显示，带触控功能，中/英文双语可选。 UPS采用上进线方式，输入输出出线线缆采用ZRYJV、线缆线径不低于4\*70mm²+1\*35mm²。 输入电压 208～478 vac  输入功率因数：≥0.99 输入接线：三相四线+地线 输出波形：正弦波 波形失真：THD≤2%（100%线性负载） 输出电压 380 /400 / 415 ± 1%  过载能力 ≤110%，60min； ≤125% 10min； ≤150% 1min；>150%立即转旁路 ； | 套 | 3 | 否 |
| 6 | 交换机 | 1.千兆以太网口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，并且带1个Console口；1个Manage口，  2.交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps（如果存在2种参数以最低参数为准）；  3.接入方式支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；  4.支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略；支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略；支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略；支持基于时间的ACL策略；支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置；  ★5. 二层广播自动发现控制器平台；配置静态IP地址三层发现控制器平台；DHCP Option43方式发现控制器平台；DNS域名发现控制器平台；  ★6. 支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，  ★7. 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面，  8. 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况，  9. 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供APP软件功能配置截图证明；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机，  10. 支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，；支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，  11. 支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；  ★13.交换机业务端口的防雷能力共模不低于9Kv、差模不低于6Kv， | 台 | 1 | 否 |

（三）采购标的执行标准：国家相关标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求（*根据招标文件具体情况填写*）

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、*按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致，选填）；*

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求（*根据项目具体情况填写*）

五、评标办法:

最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行汇款。

（二）支付时间及条件：验收合格后，根据财政拨付进度支付。

七、联系方式

联系人姓名：陈季仁 联系电话：18839901368

单位地址：鄢陵县人民路西段北侧

单位名称：鄢陵县公安局